MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening
	TIPO PROCEDIMENTO 
	VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ ALLA VIA (SCREENING)

	PROPONENTE
	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI- RUP-  VALCALDA ROBERTO

	Indirizzo sede legale
	Via DI FRANCIA n. 1  Genova  (GE)

	Indirizzo per corrispondenza
	
VIA DI FRANCIA  n° 1   GENOVA (GE)

	Telefono/fax
	0105573396

	Posta Elettronica
	rvalcalda@comune.genova.it

	Posta Elettronica certificata
	comunegenova@postemailcertificata.it

	DENOMINAZIONE  
	INTERVENTI DI RIASSETTO, RIORGANIZZAZIONE, INCREMENTO RESILIENZA E RIGENERAZIONE DEL LITORALE DI STURLA SITUATO ALL’INTERNO DEL COMUNE DI GENOVA

	LOCALITA’
	SPIAGGIA DI STURLA

	COMUNE
	GENOVA

	PROVINCIA
	GENOVA

	BREVE DESCRIZIONE
	[bookmark: _Hlk172730880]Nella cella litorale oggetto della progettazione è già previsto un intervento di ripascimento strutturale con il materiale risultante dalla realizzazione del secondo lotto dei lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno.
[bookmark: _Hlk172730918][bookmark: _Hlk172730939]Il ripascimento previsto consiste nel versamento sulla battigia  di circa 15700 m³ di materiale dalle simulazioni effettuate con modelli matematici si può osservare come sia inizialmente sia a lungo termine l’accrescimento maggiore  avvenga nel lato di Ponente mentre a levante sia per effetti indotti dalla realizzazione del depuratore di Vernazzola sia per le correnti litoranee che si creano verso La Spezia per la presenza di scogliere naturali site immediatamente a Levante della cella.
Al fine di diminuire la dispersione verso levante del materiale e con l’intento di riequilibrare la battigia si è pensato di realizzare un pennello perpendicolare alla costa sul confine di levante della Cella e prima delle formazioni rocciose esistenti. Con la consulenza del Dicca della università di Genova sono state effettuate delle simulazioni numeriche con l’ausilio del programma di calcolo x-beach al fine di verificare gli effetti del pennello previsto. I risultati hanno permesso di evidenziare come l’intervento progettuale proposto possa mitigare il rischio di allagamento ed erosione per singoli eventi, pur rispondendo in modo diverso a seconda delle caratteristiche delle onde incidenti, quali altezza, periodo, e direzione di propagazione.
Per garantire una ulteriore protezione della costa specialmente nella zona dove è presente la sede della sportiva Sturla  oggetto di sistematici danneggiamenti durante le mareggiate più intense si è pensato di realizzare una piattaforma sommersa ( Reef artificiale) al largo della spiaggia con la duplice funzione di mitigare l’azione erosiva del moto ondoso sulla spiaggia e di conseguenza la risalita dell’onda verso le strutture esistenti e con la funzione non secondaria di aumentare la ripidità dell’onda favorendo lo sviluppo di profili adatti alla pratica del Surf da onda .
Si rimanda alla relazione modellistica allegata  per  ed i risultati della modellazione matematica svolta.


	ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE 
	7.N) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri
lavori di difesa del mare;
Ara protetta Non presente in prossimità


	Ara protetta
	Indicare se interno o prossimo ad area protetta 


	Area di interventoSIC
	 si  -  no
	ZPS
	 si  -  no
	Area carsica
	 si  -  no

	Estratto cartografico
	[image: ]       
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