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1 PREMESSA
La presente relazione tecnica ha per oggetto l’intervento di costruzione di un impianto di “recupero rottami metallici” in via Molinetto nel Comune di Cogoleto.

Committente dell’opera è il Sig. Damonte Vittorio nato ad Arenzano (GE) il 27/5/1943 - C.F.: DMNVTR43E27A388J – Tel.: 335/1388100 - residente in Cogoleto (GE), Piazza Matteotti civ. 1/3, titolare della omonima ditta individuale con sede in Cogoleto (GE), Loc. Molinetto – P.I.: 03650840105 - locataria in forza di contratto Rep. N 3018 del 18/5/2010 registrato a GE Uff. Entrate GE2 il 21/5/2010 al n 4597,  di parte dell’area censita al NCT del Comune di Cogoleto, Loc. Molinetto  Foglio 17 Mappale 689 per mq. 830.
Il progetto è finalizzato a soddisfare il bacino d’utenza del comune di Cogoleto ed aree limitrofe mediante un impianto per il conferimento dei rottami metallici che soddisfi le necessità della zona sia per i privati che per le attività artigianali e commerciali che attualmente hanno difficoltà a smaltire i rifiuti metallici.

L’impianto viene realizzato su un’area Comunale in zona produttiva commerciale/industriale, in sponda sinistra del torrente Arrestra, adiacente a via Molinetto e via Valcalda in comune di Cogoleto.

L’area in questione è quota parte di un’area più ampia, sempre a destinazione industriale, non ancora urbanizzata ed utilizzata prevalentemente come piazzale di deposito di altra proprietà su cui sorgeva in precedenza un impianto analogo. In attesa che si concretizzi la destinazione urbanistica definitiva della zona, l’Amministrazione Comunale per soddisfare le richieste della cittadinanza, ha concesso in locazione l’area in proprietà comunale, mediante asta pubblica,  per la realizzazione di un centro di conferimento rifiuti metallici per un periodo di sei anni.

2 DESCRIZIONE INTERVENTO
2.1 Tipologia e descrizione delle caratteristiche progettuali
L'impianto a progetto consiste in un centro di recupero di rifiuti non pericolosi, per lo più rottami metallici, non metallici ed imballaggi in metallo, a servizio del bacino di utenza del territorio comunale di Cogoleto ed aree limitrofe. All’impianto accedono i cittadini, nell’orario di apertura al pubblico, e le imprese che intendono ottemperare agli obblighi normativi avviando al recupero i loro rifiuti metallici. L'attività svolta consiste nella raccolta e messa in riserva di materiali (operazione di recupero identificata con il codice R13 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06).

Con deliberazione della Giunta Comunale n°9 del 13/01/2010 è stata infatti attivata un’asta pubblica per la locazione del terreno individuato al foglio 17, parte del mappale 689 per una superficie di 830 mq  per l’esercizio dell’attività di “Recupero rifiuti ferrosi” e con determinazioni n°154 del 25.02.2010 - n°240 del 25.02.2010 mediante asta pubblica l’area è stata assegnata in locazione alla ditta Damonte Vittorio per un periodo di sei anni improrogabile.

L'impianto prevede la messa in riserva di materiali delle seguenti tipologie di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998, con i relativi codici C.E.R. come indicati nel decreto e, in particolare, quelli indicati a fianco della tipologia nell'elenco seguente:

· Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa C.E.R. prevalenti: 




17.04.05
ferro e acciaio;
15.01.04
imballaggi metallici;



20.01.40
metalli.
· Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe, C.E.R. prevalenti: 




17.04.01
rame, bronzo e ottone




17.04.02
alluminio




17.04.03
piombo

· Parti di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili, C.E.R. prevalente:




16.01.17
metalli ferrosi

· Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo C.E.R. prevalenti:




16.02.14
apparecchiature fuori uso




20.01.36
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

2.2 Dimensioni
L’impianto consiste in un piazzale a livello, delimitato da una rete di recinzione su cordolo emergente, di superficie pari a 500 mq circa ove vengono posizionati n°1 box ufficio – spogliatoio e servizi igienici, n°2 container di dimensioni in pianta 2.50x12.5 m ed h=2.50 m il primo per ricovero attrezzi ed il secondo per usi futuri oltre a n°2 scarrabili di dimensioni in pianta 2.50x12.5 m per h=2.80 in cui verranno collocati i materiali recuperati, suddivisi per tipologia, per il successivo smaltimento. La viabilità di accesso all’impianto consiste in una rampa di circa 200 mq.
L’area è munita di una rampa di accesso su via Valcalda, per il transito carrabile e pedonale, e collega la via stessa al piazzale di carico e scarico dell’impianto che risulta totalmente recintato e munito di cancello di accesso. 

Essendo la vita dell’impianto di sei anni si prevede soltanto di realizzare in struttura il piazzale impermeabilizzato in cemento e asfalto ed il cordolo di recinzione perimetrale con soprastante la rete di recinzione. Tutti in manufatti interni container e scarrabili sono semplicemente posati a terra ed all’occorrenza spostati e rilocati per una migliore fruizione dell’area. Sono previsti per il container uso uffici spogliatoio l’allaccio  idrico e fognario.

Si prevede di trattare circa 20 t/mese di rottami di metallo che vengono accumulati negli scarrabili per lo smaltimento finale. Gli scarrabili sono dotati di copertura ed a tenuta in modo da evitare il dilavamento da parte delle acque meteoriche e la successiva fuoriuscita dalle vasche stesse.  

2.3 Planimetria impianto

[image: image1.jpg]



2.4 Vista panoramica della zona

[image: image2.emf]
3 COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE VIGENTI

3.1 Stato dei luoghi ed ubicazione
L’area si estende su una fascia di versante collinare in sponda sinistra del Torrente Arrestra confinante col comune di Varazze, ed è quota parte di un ampio piazzale utilizzato per lo più come deposito ed ubicato a margine della viabilità principale di via Molinetto che collega il comprensorio con la strada statale Aurelia. L’area si presenta degradata, sono presenti i resti di alcune strutture risalenti all’epoca della costruzione dell’autostrada e rifiuti lapidei in abbandono. Confina a nord con un’area boscata di roverelle limitrofa alla sede autostradale, ad est con un rivo senza nome (affluente del T. Arrestra) confinante con un’area industriale, a sud con un piazzale confinante con via Molinetto ed oltre il T. Arrestra, ed ad est con via  Valcalda che separa l’area dagli impianti sportivi comunali.
Il paesaggio naturale intorno alla zona risulta, per le zone non urbanizzate,  in larga parte caratterizzato da una vegetazione di tipo arboreo ed arbustivo, priva di colture, con ampie macchie di arbusti radi alternati a zone di bosco di angiosperme e conifere. In generale, i livelli di qualità caratteristici del sistema ambientale locale non saranno mutati dal progetto di costruzione dell’impianto in quanto il taglio di alberature sarà limitato al minimo necessario (alcune unità) per delimitare l’ampliamento.

Cartografia: Allegato A1  - Stralcio CTR scala 1:10.000

- Stralcio mappa catastale 1:2000  - foglio 17 mappale 689
3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.)

L’area oggetto del presente studio ricade nell’Ambito Territoriale 50 Valle Arrestra – Portigliolo.

3.2.1 Assetto insediativo

L’area è inserita in zona ID MO-A.

Riguarda il regime normativo di MODIFICABILITA’ di tipo A.

L'obiettivo della disciplina in queste aree è quello di "….assicurare, mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo dell’insediamento verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico ambientale”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può pertanto ritenere garantita la compatibilità paesaggistica dell’intervento in progetto in quanto l’impianto non produce insediamenti stabili e volumetrie ed ha una vita temporale a breve termine. 
Cartografia: Allegato A1  - Stralcio PTCP – assetto insediativo

3.2.2 Assetto geomorfologico

L’area è inserita in zona  MO-B.

Riguarda il regime normativo di MODIFICABILITA’ di tipo B.

Il territorio si presenta in assenza di valori emergenti, presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico. L'art. 67 del P.T.C.P.  che disciplina tale regime,  prevede infatti solamente che "... gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere".

Pertanto la disciplina MO-B (Modificabilità di tipo B ), risulta la più idonea per l’installazione dell’impianto.
Cartografia: Allegato A1  - Stralcio PTCP – assetto geomorfologico 

3.2.3 Assetto vegetazionale

L’area è inserita in zona  COL-ISS.

L'area fa parte delle zone antropizzate del centro abitato con insediamenti sparsi.

L’area è a margine di un piccolo bosco di roverelle che viene integralmente preservato.

Cartografia: Allegato A1  - Stralcio PTCP – assetto vegetazionale

3.3 Il Piano Regolatore Comunale
L’area è inserita in zona produttiva commerciale/industriale Z.D.c.i. del PRG vigente approvato con DPGR 387 del 11/12/1998.
Sono consentiti gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività insediate ed il loro adeguamento igenico-ambientale e tecnologico.
3.4 Vincolo paesaggistico
L’area è ubicata in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 142  comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 42/04 e s.m.i.  in quanto ricadente dentro la fascia di rispetto dei 150 ml dal T. Arrestra iscritto nell’elenco delle acque pubbliche. L’intervento è soggetto a valutazione di compatibilità paesistica ai sensi dell’art.146, comma 3 del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio.

3.5 Vincolo idrogeologico

L’area è sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923.

L'indagine è pertanto svolta, per le autorizzazioni di cui all’art. 35 della L.R. n.4 del 22.01.99 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), conformemente a quanto prescritto dalla circolare regionale prot. n. 57382/91.

Per l’intervento in oggetto è dunque richiesta specifica autorizzazione all’esecuzione dei movimenti terra connessi all’esecuzione del progetto, che dovrà essere rilasciata dalla Provincia di Genova, competente per territorio.

La documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione, è contenuta negli elaborati progettuali nella relazione geologica a corredo del progetto.
3.6 Vincolo sismico

La Regione Liguria, in applicazione dell’O.P.C.M. n° 3519/2006, ha approvato la D.G.R. n. 1308 del 24.10.2008, aggiornando la classificazione sismica del territorio regionale: 

il Comune di Cogoleto è classificato in zona sismica 4.

3.7 Piano di bacino
Per quanto riguarda la normativa relativa ai piani di bacino, si evidenzia che l’area rientra nel Piano di Bacino Ambiti 12 e 13 della Provincia di Genova, redatto ai sensi del D.L. 180/1998 ed approvato con D.C.P. n. 65 del 12/12/2002 (e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla D.C.P. n. 27 del 13.05.2009).

Nello specifico per quanto concerne la suscettività al dissesto, la zona di intervento insiste su di un area classificata Pg1 come suscettività al dissesto bassa ed è soggetta al vincolo idrogeologico.
Cartografia: Allegato A1  - Stralcio Piano di Bacino

3.8 Vincolo aree carsiche

L’intervento non ricade in area individuata come carsica in base alla L.R. n. 14 del 03.04.90.
3.9 Geologia e geomorfologia

L’area d’intervento è ubicata ad una quota di circa 25 m s.l.m., sul margine settentrionale di un ampio piazzale che si estende sino in prossimità della sponda sinistra del T. Arrestra.

L’intervento, rappresentato in sintesi da un basamento (quota di calpestio 25,5m s.l.m.) di superficie di poco inferiore ai 500 m2 e dalla stretta rampa di accesso, va a risagomare un piccolo dosso, estendendo l’esistente area subpianeggiante; sul lato nord della prevista area di deposito il terreno risale leggermente, per poi ridiscendere per alcuni metri sino all’alveo di un piccolo rivo (si tratta di un solco di corrivazione temporaneo)  che lambisce la base della scarpata adiacente l’intervento anche sul lato est.

Il versante risale quindi verso NW sino ad intersecare la carreggiata autostradale e prosegue, dopo l’ampio piazzale visibile sulla foto aerea sottostante (ripresa da elicottero effettuata dallo scrivente nel 2005), sino ad una dorsale secondaria allungata in direzione NS, alla quota di circa 150 m s.l.m.

Ad una cinquantina di metri sul lato est, inizia l’esteso anfiteatro morfologico legato alla cava dismessa di serpentinite, area attualmente in gran parte occupata dalla discarica Stoppani; sul lato ovest la rampa di accesso  è prossima ad un  fabbricato adibito a canile (sull’immagine sottostante ne è visibile la copertura in colore verde).
Le condizioni geologiche e geomorfologiche puntuali dell’area in oggetto evidenziano la presenza, in corrispondenza di tutto il dosso ed il pendio sovrastante al piazzale, di substrato roccioso affiorante e subaffiorante, con una sottile coltre di copertura naturale dello spessore di circa 0,3÷0,5 m di natura eluvio-colluviale; 

Verso il piazzale esistente, la coltre naturale sfuma in un settore caratterizzato da riporti e riempimenti piuttosto grossolani, costituiti prevalentemente da clasti spigolosi, da pluricentimetrici a decimetrici, di serpentinite,  immersi in matrice sabbioso-limosa che sono sovrapposti o localmente frammisti al deposito alluvionale recente del T. Arresta.

Dal punto di vista della natura dei terreni, nei rilevamenti di campagna si è potuto verificare che il substrato roccioso, in un ampio intorno dell’area di intervento, è riferibile a terreni ofiolitici appartenenti alla formazione geologica delle Serpentiniti delle Capanne di Marcarolo (rocce metamorfiche a tessitura cristallina poco evidente, competenti e resistenti, in genere con sistemi di fratturazione disomogenei).

Gli affioramenti del substrato roccioso sono direttamente ed estesamente osservabili sia in vari punti al margine del piazzale, sia lungo l’alveo del piccolo solco di corrivazone, sia lungo i tagli stradali di via Valcalda che sale verso il piazzale posto oltre il tracciato autostradale.

Riguardo alla stabilità dei luoghi e del versante si può osservare che l’esame geomorfologico non ha evidenziato la presenza di indicatori correlabili a movimenti franosi in atto o potenziali né lesioni o altro segno che testimonino cedimenti del terreno di fondazione dei manufatti nell'intorno dell’area indagata.

Si rimanda alla relazione geologica redatta dal dott. Geol. Roberto De Franchi (Relazione Geologica : Allegato A3) per quanto riguarda la descrizione delle indagini eseguite, la definizione della stratigrafia del sito, e la parametrizzazione geotecnica dei terreni interessati dall’intervento.

3.10 Pozzi e sorgenti

Nell’area interessata dal progetto ed in un ampio intorno non sono riscontrabili sorgenti captate o pozzi di emungimento per uso idropotabile o per altro uso.
Per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche idrogeologiche dei terreni riscontrati:

· le serpentiniti presentano in genere una permeabilità secondaria di grado molto basso, discontinua e variabile, in relazione alle condizioni di fratturazione strettamente locale della roccia;

· la coltre detritica presenta invece una permeabilità per porosità che si può valutare di grado medio-alto, in relazione all’alta percentuale di frazione lapidea e granulare presente.

Tuttavia, in relazione agli spessori sempre molto ridotti delle coltri sul versante  ed alle condizioni geomorfologiche del sito, si può comunque escludere la presenza di zone d'impregnazione idrica o di una falda superficiale permanente che possa in qualche modo interagire con l’intervento in progetto.
L’impianto – vd. descrizione progetto - prevede la completa impermeabilizzazione della superficie utilizzata, con regimazione delle acque superficiali, che vengono raccolte, disoleate, separate dalle acque di prima pioggia e convogliate tramite collettore nel rivo adiacente.
Le acque di prima pioggia vengono scaricate in fognatura.

Le caratteristiche idrogeologiche dei livelli che contraddistinguono la stratigrafia del sito, con l’affioramento o sub-affioramento di litotipi a permeabilità decisamente bassa, costituiscono dunque una valida barriera alla possibilità di diffusione inquinanti accidentalmente sversati, che possano interessare o ripercuotersi su acquiferi sotterranei afferenti a pozzi in uso o captazioni di acque sorgive.

3.11 Documentazione fotografica stato attuale

La documentazione fotografica è reperibile nell’Allegato 2 ed in particolare:

Foto 1 ( 2   vista aerea della zona di via Molinetto;
Foto 3 (  4  vista panoramica dell’area di intervento;

Foto  5 ( 11 foto di dettaglio dell’area.








Il progettista
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