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1. Introduzione 

1.1. Quadro complessivo dei rilievi

Il presente documento rappresenta la sintesi delle valutazioni in merito ai risultati del monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, svolte nel trimestre aprile-giugno 2018, relativamente alla fase di Ante Operam. 

Le attività riportate nel presente documento rientrano nell’ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) predisposto in sede di Progetto Definitivo del “Nodo stradale e autostradale di Genova - Adeguamento del sistema A7 - A10 - A12”, e successivamente è stato revisionato a seguito degli incontri tecnici svolti con ARPAL in data 04.03.2016, 22.03.2016, 04.04.2016 e 27.05.2016, recependo le indicazioni pervenute per le diverse matrici ambientali. In questo modo si è ottemperato alle prescrizioni per le attività di monitoraggio contenute nel Decreto VIA (i.e. DM n 0000028 del 23.01.2014).

In termini generali il Monitoraggio Ambientale (AO) ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni indotte sull’ambiente dalla realizzazione dell’opera, e di valutare se tali variazioni sono imputabili alla costruzione della medesima o al suo futuro esercizio. Nello specifico, il monitoraggio AO ha lo scopo di monitorare le condizioni di qualità dell’aria prima dell’avvio dei lavori, in relazione alle emissioni derivanti dall'esercizio autostradale esistente e dalle altre sorgenti presenti sul territorio. 
Le attività iniziali hanno inoltre riguardato la verifica di fattibilità delle misure nei punti indicati nel progetto di monitoraggio, in relazione a:

· eventuali variazioni intervenute tra la stesura del PMA e la sua realizzazione (nuova edificazione, varianti al piano di cantierizzazione, ecc.);

· possibilità di ottenere l’autorizzazione all’accesso alle proprietà;

· destinazione d’uso e condizione di fruizione dell’immobile;

· possibilità di installare la strumentazione nei punti indicati.

Complessivamente in questo trimestre sono stati monitorati 6 siti di misura in cui sono stati svolti undici rilievi della durata di 15 giorni, 6 della frazione di polveri PM10 e cinque delle Polveri Totali Sospese (PTS) mediante l'impiego di campionatori sequenziali con teste di prelievo PM10 e testa di prelievo ad imbuti rovesciati per la frazione di Polveri Totali. 

Tutte le attività strumentali di rilevamento dei dati in campo e dei dati in sede sono state effettuate secondo quanto previsto dal Documento MAM001-3 - Relazione del PMA e più in generale nel rispetto della normativa nazionale.
1.2. Stato di avanzamento e relazione con il cronoprogramma

Le attività di monitoraggio programmate per il 2° trimestre 2018 non sono state completate in quanto:

· nel sito NG-GE-A2-01 i proprietari delle abitazioni interferite dalle future lavorazioni, non hanno acconsentito ai tecnici di SPEA di eseguire le attività di misura. Al riguardo si è proceduto ad inviare apposita comunicazione agli stessi proprietari, ribadendo la disponibilità di SPEA ad avviare il monitoraggio qualora dovessero rivedere la loro posizione iniziale. Non essendo presenti altre ricettori nelle immediate vicinanze, in accordo con ARPA sono state sospese le attività, che potranno essere ricollocate in altre aree da definire nel proseguo delle attività.

· nel sito NG-GE-A2-02 dovrà essere ripetuta una campagna di misure per la frazione di PTS che è stata invalidata a causa di problemi alla rete elettrica riscontrati dalla proprietà dell’edificio oggetto del monitoraggio. 

Le campagne di misura delle fibre amiantifere in programma per la fase ante operam saranno avviate a partire dal prossimo trimestre luglio-settembre 2018.
Sono altresì in corso le attività relative alla richiesta di autorizzazioni per l’installazione della centralina di monitoraggio in continuo – Metodica A3, per il quale è prevista la messa in esercizio nel corso dell’anno.   

1.3. Introduzione di nuovi elementi rispetto al PMA

Rispetto a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio in merito alle ubicazioni dei punti di misura, precedentemente all’avvio delle attività sono stati svolti con i tecnici di ARPAL alcuni incontri e/o sopralluoghi al fine di valutare seguenti aspetti: 

· localizzazione puntuale della centralina di monitoraggio in continuo - Metodica A3; 

· condividere la strumentazione da utilizzare per il monitoraggio delle polveri  PTS, PM10, e fibre d'amianto aerodisperse - Metodica A2 - nonché condividere con specifici sopralluoghi l'ubicazione dei siti di misura.  
Al riguardo nel corso della riunione del 10/01/2018 e dei successivi sopralluoghi congiunti ARPAL-SPEA effettuati nei giorni17/01/2018, 16/03/2018 e 23/03/2018, sono stati individuati i punti più idonei in cui ubicare le stazioni di monitoraggio per l’avvio delle campagne di ante operam, determinando in alcuni casi delle minime ricollocazioni rispetto a quanto originariamente indicato nel PMA o come nel caso in precedenza descritto del sito NG-GE-A2-01, la sospensione delle attività.

Nella tabella che segue per ciascun sito di misura si riporta la posizioni definita nel PMA e quella rilocalizzata con la relativa motivazione.  
	IDENTIFICAZIONE DEL RICETTORE

	Codice
	Descrizione 
	Ubicazione iniziale da PMA
	Ubicazione definitiva 

Concordata con ARPAL
	NOTE

	NG-GE-A2-01
	Cantiere Industriale CI18-CI20
	Viadotto Frana - Vesima
	Via delle Fabbriche, 51
	Iniziale = Edificio abbandonato. 

Attuale = Non autorizzati

	NG-GE-A2-02
	Cantiere Industriale CI02-CI17
	Via Vesima, 24
	Via Vesima,12
	Iniziale = Edificio Abbandonato

Attuale = Rilocalizzato

	NG-GE-A2-03
	Cantiere Industriale CI06-CI29
	Salita Sant’Antonino, 14
	Salita del Montino, 20/A
	Iniziale = Punto non accessibile

Attuale = Rilocalizzato

	NG-GE-A2-04
	Cantiere Industriale CI12
	Via Sardorella, 51
	Via Sardorella, 51
	

	NG-GE-A2-05
	Cantiere imbocco CI26
	Via Torbella,23
	Via Torbella,23
	

	NG-GE-A2-12
	Cantiere industriale CI23-CI24
	Parco Villa Duchessa di Galliera
	Via Fra Angelo Montarsori,16
	Iniziale = Centralina Enel

Attuale = Rilocalizzato 

	NG-GE-A2-13
	Cantiere industriale CI16 e Slurrydotto
	Via Rolla, 29C
Polcevera
	Via Rolla, 29C
Polcevera
	

	NG-GE-A2bis-06
	Cantiere Industriale CI17
	Via Vesima,12
	Via Vesima,12
	

	NG-GE-A2bis-07
	Cantiere industriale CI18-CI20
	Via delle Fabbriche, 51
	Via alla Brigna, 10
	Iniziale = Non autorizzati

Attuale = Rilocalizzato 

	NG-GE-A2bis-08
	Cantiere industriale CI21-CI24
	Via Ovada, 9
	Via Ovada, 9
	

	NG-GE-A2bis-09
	Cantiere industriale CI25
	Via Carpenara, snc
	Via Girbano, 21
	Iniziale = Edificio abbandonato

Attuale = Rilocalizzato 

	NG-GE-A2bis-10
	Cantiere industriale CI14
	Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 36
	Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 15/a
	Iniziale = Edificio abbandonato

Attuale = Rilocalizzato 

	NG-GE-A3-11
	Viabilità/ Esercizio
	
	Salita Dante Conte
	Punto concordato con ARPAL

	
	 
	
	
	 


1.4. Aggiornamento normativo

La normativa nazionale di riferimento per la Qualità dell’Aria ambiente è rappresentata dal D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010. 
Per quanto riguarda il parametro PTS, la normativa di riferimento nazionale stabiliva per le polveri aerodisperse uno standard di qualità dell'aria (DPCM 28 Marzo 1983) pari a 150 µg/m3 rispetto alla media delle concentrazioni medie di 24 h di 1 anno. Con successivo decreto DPR 203/1988 sono inoltre stati definiti i valori guida di qualità dell’aria e con DM 15.4.1994 i livelli di attenzione e di allarme, pari rispettivamente a 150 e 300 µg/m3 rispetto alla media giornaliera. Tali indicazioni normative tuttavia non risultano più vigenti, pertanto una volta completate le attività ante operam, sulla base dei risultati ottenuti nelle campagne di monitoraggio, saranno definite delle soglie per le PTS relativamente al parametro di concentrazione media sul periodo di rilevamento (15gg). 
Le suddette soglie saranno considerate valide a partire dal primo rilievo di corso d’opera.

2. attivita’ di monitoraggio

2.1. Siti monitorati

Le attività di monitoraggio sono state svolte nel periodo aprile - giugno 2018, e hanno avuto lo scopo di monitorare prima dell’avvio dei cantieri a servizio dell’infrastruttura, le condizioni di qualità dell’aria in relazione alle emissioni derivanti dall'esercizio autostradale e dalle altre sorgenti presenti sul territorio. 
Nel dettaglio, le misure svolte hanno rilevato i parametri PTS e PM10 entrambi misurati negli stessi siti di misura che di seguito vengono indicati:
· NG-GE-A2-02 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla future area dei Cantiere Industriali CI02 e CI17 nonché dall’impatto determinato dai lavori di ampliamento del Viadotto Vesima e dalla viabilità di cantiere. La strumentazione è ubicata per questo primo rilievo ante operam in corrispondenza di un edificio residenziale di 2 piani fuori terra (Sig. Matassini – Via di Vesima), ubicato alla fine dell’abitato di Vesima. L’area circostante, a conformazione morfologica collinare è costituita da campi coltivati e aree boschive, nei pressi dell’edificio corre la viabilità locale e ad una distanza di circa 150 m. è presente il viadotto Vesima dell’Autostrada A10 Savona - Ventimiglia. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10.
· NG-GE-A2-03 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla future aree dei Cantiere Industriali CI06 e CI29. Il primo rilievo di ante operam presso la postazione NG-GE-A2-03 è stato effettuato in corrispondenza di un edificio residenziale di 2 piani fuori terra (Sig. Copello – Salita del Montino), ubicato nei pressi del casello autostradale di Genova Est. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in località Salita del Montino, nei pressi del casello autostradale di Genova Est. L’area circostante, a conformazione morfologica collinare è costituita da campi coltivati e aree boschive, l’abitazione è posizionata in quota ed ad una distanzaa di circa 60 rispetto alla viabilità locale ad uso esclusivo dei residenti mentre ad una distanza di circa 100 m. è presente la rampa autostradale del casello. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10. 
· NG-GE-A2-04 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla futura area del Cantiere Industriale CI12. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in via Sardorella in località Bolzaneto. Nelle immediate vicinanze dell’abitazione e della futura area di cantiere è presente il deposito di rifiuti riciclabili della società AMIU e la viabilità comunale di via Sardorella. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10. 
· NG-GE-A2-05 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla futura area del Cantiere Industriale CI26. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in via Torbella in località Torbella. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla prevalente presenza di aree agricole e boschive con una viabilità locale ad uso dei residenti e ad una distanza di circa 200 m. corre l’Autostrada A12 Genova - Livorno. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10.
· NG-GE-A2-12 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla future aree dei Cantiere Industriali CI23 e CI24. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in località Via Fra Angelo Montarsori. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla prevalente presenza di aree agricole e boschive con una viabilità locale ad uso del solo residente. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10. 
· NG-GE-A2-13 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla futura area del Cantiere Industriale CI16 e della realizzazione dello Slurrydotto che sarà realizzato lungo l’alveo del Torrente Polcevera. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio commerciale in via Rolla in località Campi. Nelle immediate vicinanze dell’edificio sono presenti alcuni edifici residenziali e commerciali. L’area è inoltre adiacente al Torrente Polcevera e alla viabilità comunale di Corso Perrone. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10.
Le misure permettono di verificare il comportamento degli indicatori in una condizione meteorologica prevalentemente primaverile. 

2.2. Indagini e rilievi effettuati
I rilievi sono stati effettuati nei periodi di seguito indicati e nei relativi siti di monitoraggio, in particolare sono stati così suddivisi: 
2.2.1. Polveri Totali Sospese (PTS)

Le captazioni di 15 giorni di PTS sono state svolte nei seguenti punti:

· NG-GE-A2-03; 
· NG-GE-A2-04;
· NG-GE-A2-05;
· NG-GE-A2-12;
· NG-GE-A2-13;
mediante l’impiego di un campionatore sequenziale dotato di testa di prelievo ad imbuto rovesciato. 
2.2.2. Frazione polveri sottili PM10
Le captazioni di 15 giorni di PM10 sono state svolte nei punti:

· NG-GE-A2-02;
· NG-GE-A2-03;
· NG-GE-A2-04;
· NG-GE-A2-05;
· NG-GE-A2-12;
· NG-GE-A2-13;
mediante l’impiego di un campionatore sequenziale dotato di testa di prelievo SENTINEL PM e DIGITEL PM.
Le campagne di misura delle fibre amiantifere, metodica A2bis, in programma per la fase ante operam saranno avviate a partire dal prossimo trimestre luglio-settembre 2018.

Sono altresì in corso le attività relative alla richiesta di autorizzazioni per l’installazione della centralina di monitoraggio in continuo – Metodica A3, per il quale è prevista la messa in esercizio nel corso dell’anno.   

Nella tabella seguente, per ogni sito di monitoraggio viene riportato il codice identificativo, la metodica di monitoraggio e il parametro misurato, la data di inizio e fine campionamento e le eventuali motivazioni in caso di mancata esecuzione della campagna di monitoraggio.

	Codifica punto
	Metodica
	Data inizio
	Data fine
	Motivazione mancato rilievo

	NG-GE-A2-01 
	A2- PTS
	-
	-
	Non autorizzato accesso dalla proprietà.

	NG-GE-A2-02 
	A2- PTS
	-
	-
	Problemi alla rete elettrica Invalidata campagna di misure.

	NG-GE-A2-03 
	A2- PTS
	20/06/2018
	04/07/2018
	-

	NG-GE-A2-04 
	A2- PTS
	28/06/2018
	13/07/2018
	-

	NG-GE-A2-05 
	A2- PTS
	10/07/2018
	24/07/2018
	-

	NG-GE-A2-12 
	A2- PTS
	25/05/2018
	08/06/2018
	-

	NG-GE-A2-13 
	A2- PTS
	23/06/2018
	07/07/2018
	-

	NG-GE-A2-01 
	A2- PM10
	-
	-
	Non autorizzato accesso dalla proprietà.

	NG-GE-A2-02 
	A2- PM10
	06/06/2018
	20/06/2018
	-

	NG-GE-A2-03 
	A2- PM10
	25/05/2018
	08/06/2018
	-

	NG-GE-A2-04 
	A2- PM10
	28/06/2018
	13/07/2018
	-

	NG-GE-A2-05 
	A2- PM10
	15/06/2018
	29/06/2018
	-

	NG-GE-A2-12 
	A2- PM10
	22/06/2018
	06/07/2018
	-

	NG-GE-A2-13 
	A2- PM10
	07/06/2018
	21/06/2018
	-

	NG-GE-A2bis-06 
	A2- Amianto
	-
	-
	Attività sarà avviata nel prossimo trimestre

	NG-GE-A2bis-07
	A2- Amianto
	-
	-
	Attività sarà avviata nel prossimo trimestre

	NG-GE-A2bis-08
	A2- Amianto
	-
	-
	Attività sarà avviata nel prossimo trimestre -

	NG-GE-A2bis-09
	A2- Amianto
	-
	-
	Attività sarà avviata nel prossimo trimestre -

	NG-GE-A2bis-10
	A2- Amianto
	-
	-
	Attività sarà avviata nel prossimo trimestre -

	NG-GE-A3-03
	A3- fissa
	-
	-
	Attività installazione (permessi e lavori)


Di seguito si riportano alcune immagini dei siti di monitoraggio in cui sono state eseguite le misurazioni di PTS e PM10
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	Foto 1: NG-GE-A2-02 (via Vesima – 
Vesima) 
	Foto 2: NG-GE-A2-03 (Salita del Montino - Genova Est) 
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	Foto 3: NG-GE-A2-04 (via Sardorella - Bolzaneto)
	Foto 4: NG-GE-A2-05 (via Torbella – 
Torbella)
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	Foto 5: NG-GE-A2-12 (via Fra Angelo Montarsori - Voltri)
	Foto 6: NG-GE-A2-13 (via Rolla – 

Campi)


Per gli eventi pluviometrici sono state associate ai punti di misura le seguenti stazioni meteo: 
NG-GE-A2-02 – Madonna delle Grazie (ARPAL)
NG-GE-A2-03 – Staglieno (NIMBUS Liguria)
NG-GE-A2-04 – Bolzaneto (ARPAL)
NG-GE-A2-05 – Bolzaneto (ARPAL)
NG-GE-A2-12 – Madonna delle Grazie (ARPAL)
NG-GE-A2-13 – Bolzaneto (ARPAL)
Di seguito nella Tabella 2.2/1 si riportano per i giorni interessati dai campionamenti di PM10 e PTS i giorni in cui si sono verificati eventi di pioggia. 
Tabella 2.2/1 - Pioggia rilevata dalle centraline di riferimento 

	
	Precipitazioni (mm)

	Data
	Bolzaneto
	Madonna delle Grazie
	Staglieno

	01/06/18
	36.2
	
	7.6

	04/06/18
	38.2
	11.4
	38.2

	06/06/18
	3.2
	10.6
	3.0

	07/06/18
	0.2
	
	

	08/06/18
	1.8
	0.6
	32.8

	10/06/18
	
	0.2
	

	12/06/18
	0.6
	0.2
	

	13/06/18
	5.0
	2.0
	

	20/06/18
	
	
	0.6

	24/06/18
	0.6
	0.8
	

	25/06/18
	
	
	0.4

	28/06/18
	11.4
	0.4
	13.6

	04/07/18
	0.4
	1.8
	

	05/07/18
	
	0.2
	

	11/07/18
	47.6
	2.6
	

	12/07/18
	1.0
	
	

	13/07/18
	
	1.8
	

	14/07/18
	0.4
	3.4
	

	16/07/18
	10.6
	14
	

	21/07/18
	11.2
	57.6
	


3. Esposizione e commenti dei risultati 

3.1.   Polveri Totali Sospese
Nelle Tabelle 3.1/1-10, si riportano per ciascun sito di misura, i risultati dei campionamenti effettuati nel trimestre in esame e di seguito la sintesi dei rilievi complessivi effettuati nella fase ante operam. 
I dati di pesata di ciascuna membrana sono stati normalizzati rispetto alle condizioni ambientali ed al tempo effettivo di esposizione per ottenere il risultato finale del campionamento e per una migliore comprensione del fenomeno, i valori rilevati sono stati anche visualizzati in forma grafica.
I dati utilizzati per la normalizzazione di ciascun campione ed il risultato sono documentati nella scheda di sintesi e di descrizione della postazione di misura contenuta nell’Allegato 1.
NG-GE-A2-03
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.1/1 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-03
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	20/06/18
	Mer
	 25,9882
	 0,80
	 31

	21/06/18
	Gio
	 25,9914
	 0,85
	 33

	22/06/18
	Ven
	 25,9875
	 0,83
	 32

	23/06/18
	Sab
	 25,9903
	 0,52
	 20

	24/06/18
	Dom
	 25,9831
	 0,71
	 27

	25/06/18
	Lun
	 25,9932
	 0,66
	 25

	26/06/18
	Mar
	 25,9834
	 0,45
	 17

	27/06/18
	Mer
	 25,9826
	 0,53
	 20

	28/06/18
	Gio
	 25,9901
	 0,60
	 23

	29/06/18
	Ven
	 25,9851
	 0,83
	 32

	30/06/18
	Sab
	 25,9764
	 0,82
	 32

	01/07/18
	Dom
	 25,9800
	 0,34
	 13

	02/07/18
	Lun
	 25,9985
	 0,79
	 30

	03/07/18
	Mar
	 25,9942
	 1,34
	 52

	04/07/18
	Mer
	(*)
	(*)
	(*)


(*) Filtro danneggiato, il laboratorio non ha potuto procedere alla sua analisi
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Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 3 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 28 giugno si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 13.6 mm. 

In totale, nei 14 giorni, sono caduti 14.6 mm di pioggia.
La prima campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-03, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 52 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 14 giorni di campionamento è risultato pari 28 μg/m3. Un giorno di campionamento è stato invalidato a causa del danneggiamento del filtro campionato. 

Nella Tabella 3.1/2 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.2 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-03
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	20/06/18 – 03/07/18
	28
	13
	52

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	28
	13
	52


NG-GE-A2-04

Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.1/3 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-04
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	28/06/18
	Gio
	 23,8880
	 0,70
	 29

	29/06/18
	Ven
	 23,8584
	 0,66
	 28

	30/06/18
	Sab
	 23,8693
	 0,68
	28

	01/07/18
	Dom
	 23,8270
	 0,73
	 31

	02/07/18
	Lun
	 23,8631
	 0,89
	 37

	03/07/18
	Mar
	 23,9035
	 1,53
	 64

	04/07/18
	Mer
	 23,8880
	 1,06
	 44

	05/07/18
	Gio
	 23,8107
	 1,36
	 57

	06/07/18
	Ven
	 23,8532
	 1,13
	 47

	07/07/18
	Sab
	 23,8660
	 0,86
	 36

	08/07/18
	Dom
	 23,8329
	 0,74
	 31

	09/07/18
	Lun
	 23,7982
	 0,91
	 38

	10/07/18
	Mar
	 23,7752
	 0,75
	 40

	11/07/18
	Mer
	 23,9178
	 1,16
	 31

	12/07/18
	Gio
	 23,9337
	 1,21
	 48

	13/07/18(*)
	Ven
	 23,9152
	 1,21
	 51


(*) Filtro integrativo, eseguiti 16 giorni di campionamento
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La prima campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-04, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 64 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 16 giorni di campionamento è risultato pari 40 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 4 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’11 luglio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 47.6 mm. 

In totale, nei 16 giorni, sono caduti 60.4 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/4 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 
Tabella 3.1.4 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-04
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	28/06/18 – 13/07/18
	40
	28
	64

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	40
	28
	64


NG-GE-A2-05
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.1/5 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-05
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	10/07/18
	Mar
	 25.8257
	 0.53
	 21


	11/07/18
	Mer
	 25.8140
	 0.56
	 22

	12/07/18
	Gio
	 25.8194
	 0.77
	 30

	13/07/18
	Ven
	 25.8079
	 0.54
	 21

	14/07/18
	Sab
	 25.8164
	 0.50
	 19

	15/07/18
	Dom
	 25.8208
	 0.62
	 24

	16/07/18
	Lun
	 25.8107
	 0.89
	 34

	17/07/18
	Mar
	 25.8257
	 0.66
	 26

	18/07/18
	Mer
	 25.8229
	 0.70
	 27

	19/07/18
	Gio
	 25.8189
	 0.67
	 26

	20/07/18
	Ven
	 25.8231
	 0.60
	 23

	21/07/18
	Sab
	 25.8192
	 0.57
	 22

	22/07/18
	Dom
	 25.8173
	 0.76
	 29

	23/07/18
	Lun
	 25.8128
	 0.71
	 28

	24/07/18
	Mar
	 25.8147
	 0.59
	 23
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La prima campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-05, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 34 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 15 giorni di campionamento è risultato pari 25 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 5 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’11 luglio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 47.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 70.8 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/6 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.6 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-05
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	10/07/18 – 24/07/18
	25
	19
	34

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	25
	19
	34


NG-GE-A2-12
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.1/7 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-12
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	25/05/18
	Ven
	 22.8035
	 0.28
	 12

	26/05/18
	Sab
	 22.6471
	 0.50
	 22

	27/05/18
	Dom
	 22.5181
	 0.81
	 36

	28/05/18
	Lun
	 22.7212
	 0.74
	 33

	29/05/18
	Mar
	 22.5886
	 0.94
	 42

	30/05/18
	Mer
	 22.6125
	 0.72
	 32

	31/05/18
	Gio
	 22.7735
	 0.18
	 8

	01/06/18
	Ven
	 22.8304
	 0.76
	 33

	02/06/18
	Sab
	 22.6916
	 0.53
	 23

	03/06/18
	Dom
	 22.8314
	 0.34
	 15

	04/06/18
	Lun
	 22.7322
	 0.42
	 18

	05/06/18
	Mar
	 22.6655
	 0.39
	 17

	06/06/18
	Mer
	 22.7390
	 0.70
	 31

	07/06/18
	Gio
	 20.7076
	 0.76
	 33

	08/06/18
	Ven
	 (*)
	(*)
	(*)


 (*) Filtro danneggiato, il laboratorio non ha potuto procedere alla sua analisi
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La prima campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-12, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 42 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 15 giorni di campionamento è risultato pari 25 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 2 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 04 giugno si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 11.4 mm. 

In totale, nei 14 giorni, sono caduti 22.0 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/8 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.8 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-12
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	25/05/18 – 07/06/18
	25
	8
	42

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	25
	8
	42


NG-GE-A2-13
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.1/10 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-13
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	23/06/18
	Sab
	 25.8102
	 0.70
	 27

	24/06/18
	Dom
	 25.8155
	 0.72
	 28

	25/06/18
	Lun
	 25.8047
	 0.82
	 32

	26/06/18
	Mar
	 25.8092
	 0.86
	 33

	27/06/18
	Mer
	 25.8106
	 0.87
	 34

	28/06/18
	Gio
	 25.8047
	 1.10
	 43

	29/06/18
	Ven
	 25.8140
	 0.75
	 29

	30/06/18
	Sab
	 25.8109
	0.89
	34

	01/07/18
	Dom
	 25.8040
	 0.73
	 28

	02/07/18
	Lun
	 25.7957
	 1.38
	 54

	03/07/18
	Mar
	 25.8025
	 1.49
	 58

	04/07/18
	Mer
	 25.8075
	 1.20
	 47

	05/07/18
	Gio
	 25.8074
	 1.37
	 53

	06/07/18
	Ven
	 25.8075
	 1.56
	 60

	07/07/18
	Sab
	 25.8072
	 1.00
	 39
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La prima campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-13, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 60 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 15 giorni di campionamento è risultato pari 40 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 3 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 28 giugno si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 11.4 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 12.4 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/10 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.10 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-13
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	23/06/18 – 07/07/18
	40
	27
	60

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	40
	27
	60


3.2. 
Polveri sottili PM10
Nelle Tabelle 3.2/1-12, si riportano per ciascun sito di misura, i risultati dei campionamenti effettuati nel trimestre in esame e di seguito la sintesi dei rilievi complessivi effettuati nella fase ante operam. 
I dati di pesata di ciascuna membrana sono stati normalizzati rispetto alle condizioni ambientali ed al tempo effettivo di esposizione per ottenere il risultato finale del campionamento e per una migliore comprensione del fenomeno, i valori rilevati sono stati anche visualizzati in forma grafica.
I dati utilizzati per la normalizzazione di ciascun campione ed il risultato sono documentati nella scheda di sintesi e di descrizione della postazione di misura contenuta nell’Allegato 1.
NG-GE-A2-02
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.2/1 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-02
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	06/06/18
	Mer
	 51,1901
	 0,17
	 3

	07/06/18
	Gio
	 51,1002
	 0,97
	 19

	08/06/18
	Ven
	 50,9361
	 0,41
	 8

	09/06/18
	Sab
	 51,0789
	 0,82
	 16

	10/06/18
	Dom
	 51,1433
	 0,93
	 18

	11/06/18
	Lun
	 50,8356
	 0,53
	 10

	12/06/18
	Mar
	 50,7099
	 1,14
	 22

	13/06/18
	Mer
	 50,7552
	 1,12
	 22

	14/06/18
	Gio
	 50,3860
	 0,30
	 6

	15/06/18
	Ven
	 50,6482
	 0,36
	 7

	16/06/18
	Sab
	 50,7405
	 0,73
	 14

	17/06/18
	Dom
	 50,8660
	 0,60
	 12

	18/06/18
	Lun
	 50,6256
	 1,07
	 21

	19/06/18
	Mar
	 50,5536
	 0,91
	 18

	20/06/18
	Mer
	50,5429
	 0,58
	 11
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Le concentrazioni rilevate in questa prima campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 14 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute in 5 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 06 giugno si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 10.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 13.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/7 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.7 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-03 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	06/06/18 – 20/06/18
	14
	3
	22

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	14
	3
	22


NG-GE-A2-03

Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.2/2 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-03
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	25/05/18
	Ven
	 50,4175
	 2,10
	 42

	26/05/18
	Sab
	 49,7034
	 1,61
	 32

	27/05/18
	Dom
	 49,7798
	 1,54
	 31

	28/05/18
	Lun
	 50,2327
	 1,22
	 24

	29/05/18
	Mar
	 49,8811
	 0,79
	 16

	30/05/18
	Mer
	 49,9694
	 1,66
	 33

	31/05/18
	Gio
	 50,4082
	 1,74
	 35

	01/06/18
	Ven
	 50,6333
	 1,16
	 23

	02/06/18
	Sab
	 50,6191
	 1,11
	 22

	03/06/18
	Dom
	 49,9522
	 1,12
	 22

	04/06/18
	Lun
	 50,3617
	 1,15
	 23

	05/06/18
	Mar
	 50,0942
	 1,06
	 21

	06/06/18
	Mer
	 50,4717
	 1,90
	 38

	07/06/18
	Gio
	(*)
	(*)
	(*)

	08/06/18
	Ven
	(*)
	(*)
	(*)


(*) Filtri danneggiati, il laboratorio non ha potuto procedere alla loro analisi
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Le concentrazioni rilevate in questa prima campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 13 gg, è pari a 28 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute in 3 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 04 giugno si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 38.2 mm. 

In totale, nei 13 giorni, sono caduti 48.8 mm di pioggia.

Nella Tabella 3.2/8 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.8 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-03 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	25/05/18 – 06/06/18
	28
	16
	42

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	28
	16
	42


NG-GE-A2-04

Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.2/3 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-04
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	28/06/18
	Gio
	 50,4824
	 1,32
	 26

	29/06/18
	Ven
	 50,3697
	 1,20
	 24

	30/06/18
	Sab
	 50,3711
	 1,20
	 24

	01/07/18
	Dom
	 50,2450
	 1,10
	 22

	02/07/18
	Lun
	 50,3615
	 1,14
	 23

	03/07/18
	Mar
	 50,3750
	 1,99
	 40

	04/07/18
	Mer
	 50,2745
	 1,41
	 28

	05/07/18
	Gio
	 50,1186
	 2,00
	 40

	06/07/18
	Ven
	 50,1379
	 1,54
	 31

	07/07/18
	Sab
	 50,1801
	 1,29
	 26

	08/07/18
	Dom
	 50,2626
	 1,26
	 25

	09/07/18
	Lun
	 50,1382
	 1,34
	 27

	10/07/18
	Mar
	 50,1216
	 1,15
	 23

	11/07/18
	Mer
	 50,1268
	 1,53
	 31

	12/07/18
	Gio
	 50,4441
	 1,64
	 33

	13/07/18(*)
	Ven
	 50,3917
	 1,65
	 33


(*) Filtro integrativo, eseguiti 16 giorni di campionamento
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Le concentrazioni rilevate in questa prima campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 16 gg, è pari a 22 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute in 4 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’11 luglio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 47.6 mm. 

In totale, nei 16 giorni, sono caduti 60.4 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/9 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.9 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-04 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	28/06/18 – 13/07/18
	22
	29
	40

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	22
	29
	40


NG-GE-A2-05
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.2/4 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-05
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	15/06/18
	Ven
	 44,5833
	 0,49
	 11

	16/06/18
	Sab
	 54,5633
	 0,78
	 14

	17/06/18
	Dom
	 54,5695
	 0,98
	 18

	18/06/18
	Lun
	 54,5630
	 1,04
	 19

	19/06/18
	Mar
	 54,5550
	 0,83
	 15

	20/06/18
	Mer
	 54,5515
	 0,91
	 17

	21/06/18
	Gio
	 54,5434
	 1,13
	 21

	22/06/18
	Ven
	 54,5658
	 1,35
	 25

	23/06/18
	Sab
	 54,5499
	 0,78
	 14

	24/06/18
	Dom
	 54,5645
	 0,62
	 11

	25/06/18
	Lun
	 54,5627
	 2,68
	 49

	26/06/18
	Mar
	 54,5591
	 0,63
	 12

	27/06/18
	Mer
	 54,5657
	 0,42
	 8

	28/06/18
	Gio
	 54,5664
	 0,81
	 15

	29/06/18
	Ven
	 54,5802
	0,76
	 14
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Le concentrazioni rilevate in questa prima campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 18 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute in 2 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 28 giugno si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 11.4 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 12.0 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/10 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.10 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-05 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	15/06/18 – 29/06/18
	18
	8
	49

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	18
	8
	49


NG-GE-A2-12
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.2/5 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-12
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	22/06/18
	Ven
	 50,2045
	 1,66
	 33

	23/06/18
	Sab
	 50,5002
	 1,05
	 21

	24/06/18
	Dom
	 50,7946
	 0,73
	 14

	25/06/18
	Lun
	 50,5535
	 0,99
	 20

	26/06/18
	Mar
	 50,6517
	 0,62
	 12

	27/06/18
	Mer
	 50,5483
	 1,03
	 20

	28/06/18
	Gio
	 50,5164
	 0,98
	 19

	29/06/18
	Ven
	 50,2944
	 1,00
	 20

	30/07/18
	Sab
	 50,3270
	 0,91
	 18

	01/07/18
	Dom
	 50,2411
	 1,04
	 21

	02/07/18
	Lun
	 50,2297
	 1,04
	 21

	03/07/18
	Mar
	 50,4417
	 1,61
	 32

	04/07/18
	Mer
	 50,3979
	 1,28
	 25

	05/07/18
	Gio
	 50,1960
	 1,75
	 35

	06/07/18
	Ven
	 50,1638
	 1,28
	 26
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Le concentrazioni rilevate in questa prima campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 22 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute in 4 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 04 luglio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 13.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 3.2 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/11 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.11 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-12 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	22/06/18 – 06/07/18
	22
	12
	35

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	22
	12
	35


NG-GE-A2-13
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.2/6 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-13
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	07/06/18
	Gio
	 51,1012
	 1,50
	 29

	08/06/18
	Ven
	 50,9326
	 1,10
	 22

	09/06/18
	Sab
	 50,1793
	 1,21
	 24

	10/06/18
	Dom
	 50,0869
	 1,08
	 21

	11/06/18
	Lun
	 50,7449
	 1,20
	 24

	12/06/18
	Mar
	 50,7516
	 1,67
	 33

	13/06/18
	Mer
	 50,7131
	 1,11
	 22

	14/06/18
	Gio
	 50,3637
	 0,97
	 19

	15/06/18
	Ven
	 50,5629
	 0,76
	 15

	16/06/18
	Sab
	 50,6367
	 1,02
	 20

	17/06/18
	Dom
	 50,7559
	 0,94
	 19

	18/06/18
	Lun
	 50,4557
	 1,61
	 32

	19/06/18
	Mar
	 50,4008
	 1,15
	 23

	20/06/18
	Mer
	 50,4333
	 1,07
	 21

	21/06/18
	Gio
	 50,5402
	 1,19
	 24
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Le concentrazioni rilevate in questa prima campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 23 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute in 4 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 13 giugno si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 5.0 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 7.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/12 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.12 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-13 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	07/06/18 – 21/06/18
	23
	15
	33

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	23
	15
	33


3.3. Polveri sottili PM10: campionamento metalli pesanti
Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi (con densità >5 g/cm3), anche se, quelli rilevanti da un punto di vista ambientale, sono solo una ventina. La normativa nazionale ha stabilito gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria per alcuni di essi: Piombo (Pb), Arsenico (As), Cadmio (Cd) e Nichel (Ni). 

Il piombo (Pb) è un elemento che in aria è presente in tracce; è altamente tossico e provoca avvelenamento per gli esseri umani. Assorbito attraverso l'epitelio polmonare entra nel circolo sanguigno e si distribuisce in quantità decrescenti nelle ossa, nel fegato, nei reni, nei muscoli e nel cervello. La principale fonte di inquinamento atmosferico è costituita dagli scarichi dei veicoli alimentati con benzina super (il piombo tetraetile veniva usato come additivo antidetonante). Con il definitivo abbandono della benzina “rossa” i livelli di piombo nell’aria urbana sono notevolmente diminuiti. Altre fonti antropiche derivano dalla combustione del carbone e dell'olio combustibile, dai processi di estrazione e lavorazione dei minerali che contengono Pb, dalle fonderie, dalle industrie ceramiche e dagli inceneritori di rifiuti. 

Gli altri metalli sottoposti a controllo (arsenico, cadmio e nichel), hanno come prevalenti fonti antropiche, responsabili dell'incremento della quantità naturale di metalli, l’attività mineraria, le fonderie e le raffinerie, la produzione energetica, l’incenerimento dei rifiuti e l’attività agricola. 

I composti del nichel (Ni) e del cadmio (Cd) sono classificati dalla Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro come cancerogeni per l'uomo; l'esposizione ad arsenico (As) inorganico può causare vari effetti sulla salute, quali irritazione dello stomaco e degli intestini, e irritazione dei polmoni. 

In generale, metalli pesanti sono presenti in atmosfera sotto forma di particolato aerotrasportato; le dimensioni delle particelle a cui sono associati e la loro composizione chimica dipende fortemente dalla tipologia della sorgente di emissione. 

Per la valutazione della qualità dell’aria per la protezione della salute la normativa individua il seguente indice:

· media annua riferito al tenore dell’inquinante presente nella frazione di PM10 di riferimento è calcolato come media su un anno civile (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155)
I valori obiettivo per i metalli analizzati risultano i seguenti

· Piombo (Pb) valore limite: 0.50 µg/m3 

· Arsenico (As) valore obiettivo: 6.0 ng/m3 

· Cadmio (Cd) valore obiettivo: 5.0 ng/m3 

· Nichel (Ni) valore obiettivo: 20 ng/m3

· Mercurio valore obiettivo: non ancora definito

Nelle Tabelle 3.3/1-60, si riportano i risultati delle determinazioni dei metalli pesanti: Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nichel e Piombo, svolte su campioni aggregati relativi alle campagna di 15 giorni di polveri aerodisperse PM10 e il relativo confronto con i valori obiettivo; il confronto con la media annuale sarà calcolato al termine delle 4 campagne trimestrali che verranno eseguite nella fase ante operam.
. 
Le determinazioni sono state eseguite nei siti di misura e nei periodi di campionamento in precedenza descritti, confrontando i risultati con i relativi valori obiettivo. 
In questo trimestre, si segnala che per i siti di misura: NG-GE-A2-02, NG-GE-A2-03 e NG-GE-A2-13, nelle tabelle che seguono e nei relativi certificati di misura, i campioni misurati sono confrontati con LOQ innalzati (LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato), questo perché i filtri a causa di un problema in fase di analisi da parte del laboratorio, sono stati inizialmente analizzati in modo singolo: perciò ogni filtro è stato trattato a se con il relativo LOQ in funzione dello specifico metallo, metodo e studi di taratura. Volendo esprimere un risultato univoco e relativo ad una serie di campioni, è stato quindi modificati l’LOQ “cumulato” al quale concorrono i rispettivi LOQ di ciascun filtro: ad esempio per un risultato relativo a 6 filtri per analisi dell’arsenico, il cui LOQ in singola analisi è di 50 ng, si è reso necessario variare l’LOQ totale di (n=6) * 50 ng = 300 ng.

Negli gli altri siti di misura: NG-GE-A2-04, NG-GE-A2-05 e NG-GE-A2-12; i filtri sono stati analizzati tutti assieme perché vi è un unico processo preparativo e strumentale, perciò nelle tabelle e nei relativi certificati, risulta mantenuto l’LOQ standard per ogni singolo analita (ad esempio 50 ng per Arsenico).
Per il proseguo delle attività si procederà con quest’ultima metodologia.
NG-GE-A2-02  
La campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 06/06/18 al 20/06/18, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 
    Tabella 3.3.1 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 06/06/18-20/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18÷07/06/18 17/06/18÷20/06/18
	304.8748
	<300
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	08/06/18÷09/06/18
	102.0794
	<100
	/(*)
	

	3
	10/06/18÷14/06/18
	253.83
	<250
	/(*)
	

	4
	15/06/18÷16/06/18
	101.3887
	<100
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
                                         Tabella 3.3.2 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	/(*)
	6 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 06/06/18 al 20/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di quantificazione.
      Tabella 3.3.3 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 06/06/18-20/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18÷07/06/18 17/06/18÷20/06/18
	304.8748
	<150
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	08/06/18÷09/06/18
	102.0794
	<50
	/(*)
	

	3
	10/06/18÷14/06/18
	253.83
	<125
	/(*)
	

	4
	15/06/18÷16/06/18
	101.3887
	<50
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.4 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 06/06/18 al 20/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al limite di quantificazione. 

            Tabella 3.3.5 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 06/06/18-20/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18÷07/06/18 17/06/18÷20/06/18
	304.8748
	1100
	3.61
	20 [ng/m3]

	2
	08/06/18÷09/06/18
	102.0794
	294
	2.88
	

	3
	10/06/18÷14/06/18
	253.83
	1090
	4.29
	

	4
	15/06/18÷16/06/18
	101.3887
	487
	4.80
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.6 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	3.9
	20 [ng/m3]

	Valore medio 
	3.9
	


I rilievi della campagna effettuata dal 06/06/18 al 20/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo. 

Tabella 3.3.7 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 06/06/18-20/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18÷07/06/18 17/06/18÷20/06/18
	304.8748
	<120
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	08/06/18÷09/06/18
	102.0794
	<40
	/(*)
	

	3
	10/06/18÷14/06/18
	253.83
	<100
	/(*)
	

	4
	15/06/18÷16/06/18
	101.3887
	<40
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.8 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	/(*)
	Non ancora definito

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di quantificazione
Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo.
Tabella 3.3.9 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 06/06/18-20/06/18

	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18÷07/06/18 17/06/18÷20/06/18
	304.8748
	622
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	2
	08/06/18÷09/06/18
	102.0794
	156
	0.001
	

	3
	10/06/18÷14/06/18
	253.83
	407
	0.002
	

	4
	15/06/18÷16/06/18
	101.3887
	188
	0.002
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.10 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	Valore medio 
	0.002
	


I rilievi della campagna effettuata dal 06/06/18 al 20/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo. 

NG-GE-A2-03  
La campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 25/05/18 al 08/06/18, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 
Tabella 3.3.11 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 25/05/18-08/06/18

	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18

04/06/18÷08/06/18
	302.4416
	<300
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	26/05/18÷27/05/18
	99.4832
	<100
	/(*)
	

	3
	28/05/18÷01/06/18
	251.4654
	<250
	/(*)
	

	4
	02/06/18÷03/06/18
	100.5713
	<100
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
                                         Tabella 3.3.12 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18-08/06/18
	/(*)
	6 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 26/05/18 al 08/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di quantificazione.
Tabella 3.3.13 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 25/05/18-08/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18

04/06/18÷08/06/18
	302.4416
	<150
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	26/05/18÷27/05/18
	99.4832
	<50
	/(*)
	

	3
	28/05/18÷01/06/18
	251.4654
	<125
	/(*)
	

	4
	02/06/18÷03/06/18
	100.5713
	<50
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.14 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18-08/06/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 26/05/18 al 08/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al limite di quantificazione. 

 Tabella 3.3.15 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 25/05/18-08/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18

04/06/18÷08/06/18
	302.4416
	1390
	4.60
	20 [ng/m3]

	2
	26/05/18÷27/05/18
	99.4832
	645
	6.48
	

	3
	28/05/18÷01/06/18
	251.4654
	1280
	5.09
	

	4
	02/06/18÷03/06/18
	100.5713
	549
	5.46
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.16 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18-08/06/18
	5.4
	20 [ng/m3]

	Valore medio 
	5.4
	


I rilievi della campagna effettuata dal 26/05/18 al 08/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo.

Tabella 3.3.17 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 25/05/18-08/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18

04/06/18÷08/06/18
	302.4416
	<120
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	26/05/18÷27/05/18
	99.4832
	<40
	/(*)
	

	3
	28/05/18÷01/06/18
	251.4654
	<100
	/(*)
	

	4
	02/06/18÷03/06/18
	100.5713
	<40
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.18 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18-08/06/18
	/(*)
	Non ancora definito

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di quantificazione
Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo.

Tabella 3.3.19 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 25/05/18-08/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18

04/06/18÷08/06/18
	302.4416
	792
	0.003
	0.5 [µg/m3]

	2
	26/05/18÷27/05/18
	99.4832
	380
	0.004
	

	3
	28/05/18÷01/06/18
	251.4654
	752
	0.003
	

	4
	02/06/18÷03/06/18
	100.5713
	214
	0.002
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.20 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	25/05/18-08/06/18
	0.003
	0.5 [µg/m3]

	Valore medio 
	0.003
	


I rilievi della campagna effettuata dal 26/05/18 al 08/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.
NG-GE-A2-04 
La campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 28/06/18 al 13/07/18, i campionamenti svolti nei 16 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 
Tabella 3.3.21 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 28/06/18-13/07/18

	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18÷29/06/18
09/07/18÷13/07/18
	352.0745
	54.5
	0.15
	6 [ng/m3]

	2
	30/06/18÷01/07/18
	100.6161
	<50
	/(*)
	

	3
	02/07/18÷06/07/18
	251.2675
	<50
	/(*)
	

	4
	07/07/18÷08/07/18
	100.4427
	<50
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
                                         Tabella 3.3.22 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	0.15
	6 [ng/m3]

	Valore medio 
	0.15
	


I rilievi della campagna effettuata dal 28/06/18 al 13/07/18, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al valore obiettivo.
           Tabella 3.3.23 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 28/06/18-13/07/18

	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18÷29/06/18

09/07/18÷13/07/18
	352.0745
	<25
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	30/06/18÷01/07/18
	100.6161
	<25
	/(*)
	

	3
	02/07/18÷06/07/18
	251.2675
	<25
	/(*)
	

	4
	07/07/18÷08/07/18
	100.4427
	<25
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.24 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 28/06/18 al 13/07/18, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al limite di quantificazione. 

            Tabella 3.3.25 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 28/06/18-13/07/18

	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18÷29/06/18

09/07/18÷13/07/18
	352.0745
	830
	2.36
	20 [ng/m3]

	2
	30/06/18÷01/07/18
	100.6161
	404
	4.02
	

	3
	02/07/18÷06/07/18
	251.2675
	785
	3.12
	

	4
	07/07/18÷08/07/18
	100.4427
	389
	3.87
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.26 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	3.3
	20 [ng/m3]

	Valore medio 
	3.3
	


I rilievi della campagna effettuata dal 28/06/18 al 13/07/18, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo. 

Tabella 3.3.27 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 28/06/18-13/07/18

	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18÷29/06/18

09/07/18÷13/07/18
	352.0745
	<20
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	30/06/18÷01/07/18
	100.6161
	<20
	/(*)
	

	3
	02/07/18÷06/07/18
	251.2675
	<20
	/(*)
	

	4
	07/07/18÷08/07/18
	100.4427
	<20
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.28 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	/(*)
	Non ancora definito

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di quantificazione
Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo.

Tabella 3.3.29 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 28/06/18-13/07/18

	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18÷29/06/18

09/07/18÷13/07/18
	352.0745
	1430
	0.004
	0.5 [µg/m3]

	2
	30/06/18÷01/07/18
	100.6161
	179
	0.002
	

	3
	02/07/18÷06/07/18
	251.2675
	718
	0.003
	

	4
	07/07/18÷08/07/18
	100.4427
	158
	0.006
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.30 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	0.004
	0.5 [µg/m3]

	Valore medio 
	0.004
	


I rilievi della campagna effettuata dal 28/06/18 al 13/07/18, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.
NG-GE-A2-05 

La campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 15/06/18 al 29/06/18, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 
             Tabella 3.3.31 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 15/06/18-29/06/18

	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18

25/06/18÷29/06/18
	317.4174
	52.5
	0.17
	6 [ng/m3]

	2
	16/06/18÷17/06/18
	109.1328
	<50
	/(*)
	

	3
	18/06/18÷22/06/18
	272.7787
	56.5
	0.21
	

	4
	23/06/18÷24/06/18
	109.1144
	<50
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
                                         Tabella 3.3.32 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	0.19
	6 [ng/m3]

	Valore medio 
	0.19
	


I rilievi della campagna effettuata dal 15/06/18 al 29/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al valore obiettivo.
 Tabella 3.3.33 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 15/06/18-29/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18

25/06/18÷29/06/18
	317.4174
	<25
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	16/06/18÷17/06/18
	109.1328
	<25
	/(*)
	

	3
	18/06/18÷22/06/18
	272.7787
	<25
	/(*)
	

	4
	23/06/18÷24/06/18
	109.1144
	<25
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.34 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 15/06/18 al 29/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al limite di quantificazione. 

            Tabella 3.3.35 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 15/06/18-29/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18

25/06/18÷29/06/18
	317.4174
	1500
	4.73
	20 [ng/m3]

	2
	16/06/18÷17/06/18
	109.1328
	798
	7.31
	

	3
	18/06/18÷22/06/18
	272.7787
	1070
	3.92
	

	4
	23/06/18÷24/06/18
	109.1144
	224
	2.05
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.36 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	4.5
	20 [ng/m3]

	Valore medio 
	4.5
	


I rilievi della campagna effettuata dal 15/06/18 al 29/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo. 

Tabella 3.3.37 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 15/06/18-29/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18

25/06/18÷29/06/18
	317.4174
	<20
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	16/06/18÷17/06/18
	109.1328
	<20
	/(*)
	

	3
	18/06/18÷22/06/18
	272.7787
	<20
	/(*)
	

	4
	23/06/18÷24/06/18
	109.1144
	<20
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.38 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	/(*)
	Non ancora definito

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di quantificazione
Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo.

Tabella 3.3.39 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 15/06/18-29/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18

25/06/18÷29/06/18
	317.4174
	728
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	2
	16/06/18÷17/06/18
	109.1328
	144
	0.001
	

	3
	18/06/18÷22/06/18
	272.7787
	576
	0.002
	

	4
	23/06/18÷24/06/18
	109.1144
	177
	0.002
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.40 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	Valore medio 
	0.002
	


I rilievi della campagna effettuata dal 15/06/18 al 29/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.
NG-GE-A2-12 

La campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 22/06/18 al 06/07/18, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 

Tabella 3.3.41 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 22/06/18-06/07/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18

02/07/18÷06/07/18
	301.6336
	<50
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	23/06/18÷24/06/18
	101.2948
	<50
	/(*)
	

	3
	25/06/18÷29/06/18
	252.5643
	<50
	/(*)
	

	4
	30/07/18÷01/07/18
	100.5681
	<50
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
                             Tabella 3.3.42 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	/(*)
	6 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 22/06/18 al 06/07/18, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di quantificazione.
Tabella 3.3.43 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 22/06/18-06/07/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18

02/07/18÷06/07/18
	301.6336
	<25
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	23/06/18÷24/06/18
	101.2948
	<25
	/(*)
	

	3
	25/06/18÷29/06/18
	252.5643
	<25
	/(*)
	

	4
	30/07/18÷01/07/18
	100.5681
	<25
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.44 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 22/06/18 al 06/07/18, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al limite di quantificazione. 

            Tabella 3.3.45 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 22/06/18-06/07/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18

02/07/18÷06/07/18
	301.6336
	1320
	4.38
	20 [ng/m3]

	2
	23/06/18÷24/06/18
	101.2948
	255
	2.52
	

	3
	25/06/18÷29/06/18
	252.5643
	668
	2.64
	

	4
	30/07/18÷01/07/18
	100.5681
	434
	4.32
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.46 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	3.5
	20 [ng/m3]

	Valore medio 
	3.5
	


I rilievi della campagna effettuata dal 22/06/18 al 06/07/18, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo. 

Tabella 3.3.47 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 22/06/18-06/07/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18

02/07/18÷06/07/18
	301.6336
	<20
	/(*)
	20 [ng/m3]

	2
	23/06/18÷24/06/18
	101.2948
	<20
	/(*)
	

	3
	25/06/18÷29/06/18
	252.5643
	<20
	/(*)
	

	4
	30/07/18÷01/07/18
	100.5681
	<20
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.48 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	/(*)
	Non ancora definito

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di quantificazione
Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo.

Tabella 3.3.49 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 22/06/18-06/07/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18

02/07/18÷06/07/18
	301.6336
	515
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	2
	23/06/18÷24/06/18
	101.2948
	160
	0.002
	

	3
	25/06/18÷29/06/18
	252.5643
	534
	0.002
	

	4
	30/07/18÷01/07/18
	100.5681
	168
	0.002
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.50 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	Valore medio 
	0.002
	


I rilievi della campagna effettuata dal 22/06/18 al 06/07/18, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.

NG-GE-A2-13 
La campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 07/06/18 al 21/06/18, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 

Tabella 3.3.51 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 07/06/18-21/06/18

	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18÷08/06/18
18/06/18÷21/06/18
	303.8638
	<300
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	09/06/18÷10/06/18
	100.2662
	<100
	/(*)
	

	3
	11/06/18÷15/06/18
	253.1362
	<250
	/(*)
	

	4
	16/06/18÷17/06/18
	101.3896
	<100
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.52 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	/(*)
	6 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 07/06/18 al 21/07/18, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di quantificazione.

Tabella 3.3.53 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 07/06/18-21/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18÷08/06/18

18/06/18÷21/06/18
	303.8638
	<150
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	09/06/18÷10/06/18
	100.2662
	<50
	/(*)
	

	3
	11/06/18÷15/06/18
	253.1362
	<125
	/(*)
	

	4
	16/06/18÷17/06/18
	101.3896
	<50
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.54 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 07/06/18 al 21/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al limite di quantificazione. 

Tabella 3.3.55 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 07/06/18-21/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18÷08/06/18

18/06/18÷21/06/18
	303.8638
	1870
	6.15
	20 [ng/m3]

	2
	09/06/18÷10/06/18
	100.2662
	705
	7.03
	

	3
	11/06/18÷15/06/18
	253.1362
	1210
	4.78
	

	4
	16/06/18÷17/06/18
	101.3896
	742
	7.32
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                            Tabella 3.3.56 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	6.3
	20 [ng/m3]

	Valore medio 
	6.3
	


I rilievi della campagna effettuata dal 07/06/18 al 21/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo. 

Tabella 3.3.57 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 07/06/18-21/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18÷08/06/18

18/06/18÷21/06/18
	303.8638
	<120
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	09/06/18÷10/06/18
	100.2662
	<40
	/(*)
	

	3
	11/06/18÷15/06/18
	253.1362
	<100
	/(*)
	

	4
	16/06/18÷17/06/18
	101.3896
	<40
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di quantificazione
Tabella 3.3.58 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	/(*)
	Non ancora definito

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di quantificazione
Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo.

Tabella 3.3.59 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 07/06/18-21/06/18
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[ng] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18÷08/06/18

18/06/18÷21/06/18
	303.8638
	6270
	0.021
	0.5 [µg/m3]

	2
	09/06/18÷10/06/18
	100.2662
	688
	0.007
	

	3
	11/06/18÷15/06/18
	253.1362
	3090
	0.012
	

	4
	16/06/18÷17/06/18
	101.3896
	399
	0.004
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.60 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018

	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	0.011
	0.5 [µg/m3]

	Valore medio 
	0.011
	


I rilievi della campagna effettuata dal 07/06/18 al 21/06/18, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.

4. sintesi 

I rilievi svolti nel trimestre aprile – giugno 2018 hanno permesso di avviare per la componente atmosfera, le attività di monitoraggio ante operam previste prima dell’avvio dei cantieri a servizio della Gronda di ponente. 
I rilievi eseguiti hanno la finalità principale di caratterizzare le condizioni di qualità dell’aria in relazione alle emissioni derivanti dall'esercizio autostradale e dalle altre sorgenti presenti sul territorio. 
Complessivamente in questo trimestre sono stati monitorati 6 siti di misura in cui sono stati svolti undici rilievi della durata di 15 giorni; 6 campagne di misura hanno interessato la frazione di polveri PM10 mediante l'impiego di campionatori sequenziali con teste di prelievo PM10 e cinque campagne quella delle Polveri Totali Sospese (PTS) mediante testa di prelievo ad imbuti rovesciati. 
Negli stessi siti dove è stato misurato il parametro PM10, si è inoltre proceduto alla determinazione analitica dei metalli pesanti: Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nichel e Piombo, mediante analisi svolte su campioni aggregati relativi alle campagna di 15 giorni di PM10. 
Tutte le attività strumentali di rilevamento dei dati in campo e dei dati in sede sono state effettuate secondo quanto previsto dal Documento MAM001-3 - Relazione del PMA e più in generale nel rispetto della normativa nazionale.
Le misure svolte nel trimestre aprile - giugno hanno interessato i seguenti siti di misura:

· NG-GE-A2-02: rilevati PM10;
· NG-GE-A2-03: rilevati PM10 e PTS; 
· NG-GE-A2-04: rilevati PM10 e PTS; 
· NG-GE-A2-05: rilevati PM10 e PTS; 
· NG-GE-A2-12: rilevati PM10 e PTS;
· NG-GE-A2-13: rilevati PM10 e PTS.
Le attività di monitoraggio programmate per il 2° trimestre 2018 non sono state completate in quanto:

· nel sito NG-GE-A2-01 i proprietari delle abitazioni interferite dalle future lavorazioni, non hanno acconsentito ai tecnici di SPEA di eseguire le attività di misura. Non essendo presenti altre ricettori nelle immediate vicinanze, in accordo con ARPA sono state sospese le attività, che potranno essere ricollocate in altre aree da definire nel proseguo delle attività.

· nel sito NG-GE-A2-02 dovrà essere ripetuta una campagna di misure per la frazione di PTS che è stata invalidata a causa di problemi alla rete elettrica riscontrati dalla proprietà dell’edificio oggetto del monitoraggio. 

I risultati delle sei campagne di misura della frazione di polveri PM10, documentano valori che non hanno mai superato il limite del Dgls 155/10 pari a 50 μg/m3 come media giornaliera. I valori massimi delle campagne di misure si attestano in un intervallo compreso tra 22 e 49 μg/m3 mentre i valori medi delle stesse campagne quindicinali si attestano in un intervallo compreso tra 14 e 28 μg/m3, sempre inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
I risultati delle cinque campagne di misure delle polveri PTS, hanno fatto registrare valori massimi giornalieri che si attestano in un intervallo compreso tra 34 e 64 μg/m3 mentre i valori medi delle stesse campagne quindicinali si attestano in un intervallo compreso tra 25 e 40 μg/m3. Ricordiamo che per quanto riguarda il parametro PTS, la normativa di riferimento nazionale stabiliva per le polveri aerodisperse uno standard di qualità dell'aria (DPCM 28 Marzo 1983) pari a 150 µg/m3 rispetto alla media delle concentrazioni medie di 24 h di 1 anno. Con successivo decreto DPR 203/1988 sono inoltre stati definiti i valori guida di qualità dell’aria e con DM 15.4.1994 i livelli di attenzione e di allarme, pari rispettivamente a 150 e 300 µg/m3 rispetto alla media giornaliera. Sebbene la normativa non sia più vigente evidenziamo che i valori registrati sono comunque inferiori al livello di attenzione pari a 150 µg/m3. Una volta completate le attività ante operam, sulla base dei risultati ottenuti, saranno definite delle soglie per le PTS relativamente al parametro di concentrazione media sul periodo di rilevamento (15gg).
Le determinazioni analitiche dei metalli pesanti: Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nichel e Piombo sono state eseguite nei siti di misura e nei periodi di campionamento delle PM10, confrontando i risultati con i relativi valori obiettivo.

I risultati hanno evidenziato in tutti i siti monitorati, valori ampiamente inferiori ai valori obiettivo dei metalli monitorati, si evidenzia tuttavia che il valore obiettivo di riferimento è calcolato come media su un anno civile (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pertanto si dovrà tener conto, per ciascun parametro, anche dei valori delle prossime campagne eseguite nel corso dell’anno di riferimento. 

Il valore medio annuale sarà calcolato al termine delle 4 campagne trimestrali che verranno eseguite nella fase ante operam.
In relazione alle attività relative alla caratterizzazione ante operam per la componente atmosfera, si evidenzia che le campagne di misura delle fibre amiantifere saranno avviate a partire dal prossimo trimestre luglio-settembre 2018 e che sono in corso le attività relative alla richiesta di autorizzazioni per l’installazione della centralina di monitoraggio in continuo – Metodica A3 –, per il quale è prevista la messa in esercizio nei prossimi mesi.

5. Aggiornamento delle attività di monitoraggio

Non si evidenzia la necessità di modificare la pianificazione corrente delle attività di monitoraggio.

ALLEGATO 1
Schede di monitoraggio per stazioni
	Redatto
	Ufficio di Monitoraggio 
	30/06/2018
	Dott. F. Siliquini

	Controllato
	Capo Commessa
	30/06/2018
	Dott. U. Angelini

	Approvato
	Responsabile di Monitoraggio
	30/06/2018
	Ing. F. Bucalo
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