	B6 -  MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA CON CENTRALINA FISSA

	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte

	Descrizione del ricettore

	La centralina è ubicata in affaccio all'autostrada A7 esistente, in prossimità del casello di Genova Ovest

	Caratterizzazione delle sorgenti inquinanti

	Tipologia:

traffico stradale: autostrada A7



traffico ferroviario:



cantiere:



altro:

Descrizione: Nessuna attività di cantiere in corso.

Note sulle attività di cantiere, fasi di lavorazione e macchinari impiegati: 

	Localizzazione della centralina

	La centralina è ubicata in via Salita dante Conte.

	Sintesi misure dal 01/03/19 al 31/03/19

	Parametro
	

	CO [mg/m3]
	Media giornaliera massima su 8 ore / Data
	   1.9
	31/03/19

	PM10 [μg/m3]
	Media giornaliera massima / Data
	35
	07/03/19

	
	Valore medio rilevato
	17
	

	
	Numero superamenti valore limite giornaliero
	0
	

	PM2.5 [μg/m3]
	Media giornaliera massima / Data
	20
	01/03/19

	
	Valore medio rilevato
	8
	

	NO2 [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	  36.6
	

	
	Valore orario massimo / Data
	 198.4
	23/03/19

	
	Numero superamenti limite orario
	0
	

	NO [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	   9.1
	

	
	Valore orario massimo / Data
	 307.4
	15/03/19

	NOX [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	  50.6
	

	
	Valore orario massimo / Data
	 629.1
	15/03/19

	C6H6 [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	   2.1
	

	
	Media giornaliera massima / Data
	   3.3
	09/03/19

	
	N° di dati attesi
	N° di dati rilevati
	N° di dati validi

	CO [mg/m3]
	744
	744
	735

	PM10 [μg/m3]
	744
	744
	742

	NO2 [μg/m3]
	744
	744
	579

	NO [μg/m3]
	744
	744
	579

	NOX [μg/m3]
	744
	744
	579

	C6H6 [μg/m3]
	744
	744
	741

	Tecnico rilevatore

	Data

31.03.2019
	Nome e cognome


	Firma e timbro




	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte

	Strumentazione adottata

	La campagna di monitoraggio della qualità dell'aria è stata condotta con l'unità SPEA equipaggiata con i seguenti sensori:

“
Analizzatore di monossido di azoto, biossido di azoto e ossidi di azoto totali NO, NO2, NOx: Thermo electron Corp. modello  42 i  a chemioluminescenza 

“
Analizzatore di monossido di carbonio CO:  Thermo electron Corp. modello 48 i, analizzatore  di CO a GFC (gas filter correlation) - fotometro non dispersivo a infrarossi

“
Analizzatore di ozono O3:  Thermo electron Corp. modello 49 i, analizzatore di O3 ad assorbimento molecolare con raggi UV  - fotometro ad UV

“
Analizzatore di Benzene, Toluene, Xilene: gascromatografo SRI Instruments modello ORION BTX 2000

“
Analizzatore della frazione inalabile delle polveri PM10/2.5: TE mod.SHARP 5030

“
Analizzatore della frazione inalabile delle polveri PM10, BaP: SENTINEL PM - TCR TECORA

“
Barometro: Davis ISS

“
Igrometro: Davis ISS

“
Gonio anemometro: Davis ISS

“
Pluviometro: Davis ISS

“
Radiometro: Davis ISS

“
Termometro: Davis ISS



	Sintesi misure dal 01/03/19 al 31/03/19

	Parametro
	Valore orario

minimo giornaliero
	Valore orario

medio giornaliero
	Valore orario

massimo giornaliero

	
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo

	CO [mg/m3]
	 0.3
	 1.8
	 0.4
	 1.8
	 0.6
	 2.0

	PM10 [μg/m3]
	2
	20
	5
	35
	8
	52

	NO2 [μg/m3]
	  1.8
	 35.1
	 12.7
	 75.4
	 24.4
	198.4

	NO [μg/m3]
	  0.0
	  1.6
	  2.6
	 33.4
	  6.6
	307.4

	NOX [μg/m3]
	  2.0
	 41.2
	 16.6
	121.0
	 32.0
	629.1

	C6H6 [μg/m3]
	  0.6
	  2.7
	  1.3
	  3.3
	  1.6
	  4.6

	Sorgente stradale: 

	Traffico
	NORD
	SUD
	TOTALE

	V.L. / 24h
	-
	-
	-

	V.P. / 24h
	-
	-
	-

	Totali / 24h
	-
	-
	-

	Parametri meteorologici dal 01/03/19 al 31/03/19

	Parametro
	Valore orario

minimo giornaliero
	Valore orario

medio giornaliero
	Valore orario

massimo giornaliero

	
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo

	Temperatura media [°C]
	   7.6
	  13.2
	  11.1
	  16.8
	  13.3
	  19.9

	Quantità di pioggia [mm]
	   0.0
	   0.0
	   0.0
	   0.3
	   0.0
	   2.4

	Velocità vento media [m/s]
	   0.0
	   1.9
	   0.1
	   3.6
	   0.7
	   5.9

	Direzione prevalente [°]
	Settore angolare tra 315° e 360°

	Pressione media [mbar]
	 999.8
	1018.0
	1002.4
	1019.8
	1005.4
	1021.4

	U.R. [%]
	  15.3
	  84.4
	  29.6
	  89.7
	  38.2
	  94.0


	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte

	Foto 1
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	Foto 2
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	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte 

	Fotografie interno
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	Localizzazione centralina 
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