	B6 -  MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA CON CENTRALINA FISSA

	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte

	Descrizione del ricettore

	La centralina è ubicata in affaccio all'autostrada A7 esistente, in prossimità del casello di Genova Ovest

	Caratterizzazione delle sorgenti inquinanti

	Tipologia:

traffico stradale: autostrada A7



traffico ferroviario:



cantiere:



altro:

Descrizione: Nessuna attività di cantiere in corso.

Note sulle attività di cantiere, fasi di lavorazione e macchinari impiegati: 

	Localizzazione della centralina

	La centralina è ubicata in via Salita dante Conte.

	Sintesi misure dal 01/04/19 al 30/04/19

	Parametro
	

	CO [mg/m3]
	Media giornaliera massima su 8 ore / Data
	   1.9
	01/04/19

	PM10 [μg/m3]
	Media giornaliera massima / Data
	34
	26/04/19

	
	Valore medio rilevato
	14
	

	
	Numero superamenti valore limite giornaliero
	0
	

	PM2.5 [μg/m3]
	Media giornaliera massima / Data
	22
	01/04/19

	
	Valore medio rilevato
	7
	

	NO2 [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	  43.7
	

	
	Valore orario massimo / Data
	 183.6
	02/04/19

	
	Numero superamenti limite orario
	0
	

	NO [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	   8.3
	

	
	Valore orario massimo / Data
	 210.5
	17/04/19

	NOX [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	  56.4
	

	
	Valore orario massimo / Data
	 472.3
	17/04/19

	C6H6 [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	   1.5
	

	
	Media giornaliera massima / Data
	   2.4
	01/04/19

	
	N° di dati attesi
	N° di dati rilevati
	N° di dati validi

	CO [mg/m3]
	720
	720
	714

	PM10 [μg/m3]
	720
	720
	718

	NO2 [μg/m3]
	720
	720
	709

	NO [μg/m3]
	720
	720
	709

	NOX [μg/m3]
	720
	720
	709

	C6H6 [μg/m3]
	720
	720
	712

	Tecnico rilevatore

	Data

30.04.2019
	Nome e cognome


	Firma e timbro




	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte

	Strumentazione adottata

	La campagna di monitoraggio della qualità dell'aria è stata condotta con l'unità SPEA equipaggiata con i seguenti sensori:

“
Analizzatore di monossido di azoto, biossido di azoto e ossidi di azoto totali NO, NO2, NOx: Thermo electron Corp. modello  42 i  a chemioluminescenza 

“
Analizzatore di monossido di carbonio CO:  Thermo electron Corp. modello 48 i, analizzatore  di CO a GFC (gas filter correlation) - fotometro non dispersivo a infrarossi

“
Analizzatore di ozono O3:  Thermo electron Corp. modello 49 i, analizzatore di O3 ad assorbimento molecolare con raggi UV  - fotometro ad UV

“
Analizzatore di Benzene, Toluene, Xilene: gascromatografo SRI Instruments modello ORION BTX 2000

“
Analizzatore della frazione inalabile delle polveri PM10/2.5: TE mod.SHARP 5030

“
Analizzatore della frazione inalabile delle polveri PM10, BaP: SENTINEL PM - TCR TECORA

“
Barometro: Davis ISS

“
Igrometro: Davis ISS

“
Gonio anemometro: Davis ISS

“
Pluviometro: Davis ISS

“
Radiometro: Davis ISS

“
Termometro: Davis ISS



	Sintesi misure dal 01/04/19 al 30/04/19

	Parametro
	Valore orario

minimo giornaliero
	Valore orario

medio giornaliero
	Valore orario

massimo giornaliero

	
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo

	CO [mg/m3]
	 0.2
	 1.7
	 0.2
	 1.9
	 0.2
	 2.1

	PM10 [μg/m3]
	3
	17
	5
	34
	8
	70

	NO2 [μg/m3]
	  5.5
	 25.1
	 16.2
	 94.3
	 23.5
	183.6

	NO [μg/m3]
	  0.2
	  2.7
	  1.6
	 28.4
	  4.2
	210.5

	NOX [μg/m3]
	  6.0
	 27.9
	 18.9
	137.8
	 29.4
	472.3

	C6H6 [μg/m3]
	  0.3
	  1.5
	  0.8
	  2.4
	  1.1
	  4.8

	Sorgente stradale: 

	Traffico
	NORD
	SUD
	TOTALE

	V.L. / 24h
	-
	-
	-

	V.P. / 24h
	-
	-
	-

	Totali / 24h
	-
	-
	-

	Parametri meteorologici dal 01/04/19 al 30/04/19

	Parametro
	Valore orario

minimo giornaliero
	Valore orario

medio giornaliero
	Valore orario

massimo giornaliero

	
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo

	Temperatura media [°C]
	   7.3
	  16.7
	  10.6
	  19.3
	  11.5
	  22.7

	Quantità di pioggia [mm]
	   0.0
	   0.0
	   0.0
	   1.1
	   0.0
	   6.4

	Velocità vento media [m/s]
	   0.0
	   0.5
	   0.0
	   1.6
	   0.0
	   3.7

	Direzione prevalente [°]
	Settore angolare tra 315° e 360°

	Pressione media [mbar]
	 988.5
	1016.3
	 989.8
	1018.1
	 993.1
	1019.6

	U.R. [%]
	  20.4
	  86.3
	  36.5
	  92.1
	  45.4
	  94.9


	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte

	Foto 1
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	Foto 2
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	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte 

	Fotografie interno
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	Localizzazione centralina 
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