	B6 -  MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA CON CENTRALINA FISSA

	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte

	Descrizione del ricettore

	La centralina è ubicata in affaccio all'autostrada A7 esistente, in prossimità del casello di Genova Ovest

	Caratterizzazione delle sorgenti inquinanti

	Tipologia:

traffico stradale: autostrada A7



traffico ferroviario:



cantiere:



altro:

Descrizione: Nessuna attività di cantiere in corso.

Note sulle attività di cantiere, fasi di lavorazione e macchinari impiegati: Nessuna attività di cantiere in corso.



	Localizzazione della centralina

	La centralina è ubicata in via Salita dante Conte.

	Sintesi misure dal 01/05/19 al 31/05/19

	Parametro
	

	CO [mg/m3]
	Media giornaliera massima su 8 ore / Data
	   0.5
	06/05/19

	PM10 [μg/m3]
	Media giornaliera massima / Data
	25
	11/05/19

	
	Valore medio rilevato
	13
	

	
	Numero superamenti valore limite giornaliero
	0
	

	PM2.5 [μg/m3]
	Media giornaliera massima / Data
	12
	25/05/19

	
	Valore medio rilevato
	5
	

	NO2 [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	  46.5
	

	
	Valore orario massimo / Data
	 176.2
	03/05/19

	
	Numero superamenti limite orario
	0
	

	NO [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	   9.7
	

	
	Valore orario massimo / Data
	 112.4
	31/05/19

	NOX [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	  61.3
	

	
	Valore orario massimo / Data
	 335.4
	03/05/19

	C6H6 [μg/m3]
	Valore medio rilevato
	   0.8
	

	
	Media giornaliera massima / Data
	   1.9
	07/05/19

	
	N° di dati attesi
	N° di dati rilevati
	N° di dati validi

	CO [mg/m3]
	744
	744
	636

	PM10 [μg/m3]
	744
	744
	744

	NO2 [μg/m3]
	744
	744
	737

	NO [μg/m3]
	744
	744
	737

	NOX [μg/m3]
	744
	744
	737

	C6H6 [μg/m3]
	744
	744
	738

	Tecnico rilevatore

	Data

31.05.2019
	Nome e cognome


	Firma e timbro




	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte

	Strumentazione adottata

	La campagna di monitoraggio della qualità dell'aria è stata condotta con l'unità SPEA equipaggiata con i seguenti sensori:

“
Analizzatore di monossido di azoto, biossido di azoto e ossidi di azoto totali NO, NO2, NOx: Thermo electron Corp. modello  42 i  a chemioluminescenza 

“
Analizzatore di monossido di carbonio CO:  Thermo electron Corp. modello 48 i, analizzatore  di CO a GFC (gas filter correlation) - fotometro non dispersivo a infrarossi

“
Analizzatore di ozono O3:  Thermo electron Corp. modello 49 i, analizzatore di O3 ad assorbimento molecolare con raggi UV  - fotometro ad UV

“
Analizzatore di Benzene, Toluene, Xilene: gascromatografo SRI Instruments modello ORION BTX 2000

“
Analizzatore della frazione inalabile delle polveri PM10/2.5: TE mod.SHARP 5030

“
Analizzatore della frazione inalabile delle polveri PM10, BaP: SENTINEL PM - TCR TECORA

“
Barometro: Davis ISS

“
Igrometro: Davis ISS

“
Gonio anemometro: Davis ISS

“
Pluviometro: Davis ISS

“
Radiometro: Davis ISS

“
Termometro: Davis ISS



	Sintesi misure dal 01/05/19 al 31/05/19

	Parametro
	Valore orario

minimo giornaliero
	Valore orario

medio giornaliero
	Valore orario

massimo giornaliero

	
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo

	CO [mg/m3]
	 0.0
	 0.4
	 0.0
	 0.5
	 0.0
	 1.2

	PM10 [μg/m3]
	1
	17
	3
	25
	7
	42

	NO2 [μg/m3]
	  6.4
	 38.5
	 11.9
	 87.8
	 17.0
	176.2

	NO [μg/m3]
	  2.1
	  3.6
	  2.8
	 21.4
	  3.7
	112.4

	NOX [μg/m3]
	  9.7
	 43.9
	 16.1
	120.6
	 23.1
	335.4

	C6H6 [μg/m3]
	  0.2
	  1.2
	  0.3
	  1.9
	  0.4
	  4.4

	Sorgente stradale: 

	Traffico
	NORD
	SUD
	TOTALE

	V.L. / 24h
	-
	-
	-

	V.P. / 24h
	-
	-
	-

	Totali / 24h
	-
	-
	-

	Parametri meteorologici dal 01/05/19 al 31/05/19

	Parametro
	Valore orario

minimo giornaliero
	Valore orario

medio giornaliero
	Valore orario

massimo giornaliero

	
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo
	Minimo
	Massimo

	Temperatura media [°C]
	   7.2
	  17.1
	  10.3
	  18.8
	  12.1
	  23.3

	Quantità di pioggia [mm]
	   0.0
	   0.0
	   0.0
	   0.7
	   0.0
	  12.4

	Velocità vento media [m/s]
	   0.0
	   0.4
	   0.0
	   1.3
	   0.0
	   3.6

	Direzione prevalente [°]
	Settore angolare tra 315° e 360°

	Pressione media [mbar]
	 985.0
	1013.5
	 991.9
	1014.7
	 998.1
	1015.8

	U.R. [%]
	  28.2
	  82.4
	  46.7
	  89.0
	  57.0
	  94.0


	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte

	Foto 1
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	Foto 2
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	Punto

NG-GE-A3-11
	Ricettore / Indirizzo

Via Salita Dante Conte 

	Fotografie interno
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	Localizzazione centralina 
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