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1. Schede di monitoraggio per stazioni………………………………...
1. Introduzione 

1.1. Quadro complessivo dei rilievi

Il presente documento rappresenta la sintesi delle valutazioni in merito ai risultati del monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, svolte nel trimestre aprile-giugno 2019, relativamente alla fase di Ante Operam. 

Le attività riportate nel presente documento rientrano nell’ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) predisposto in sede di Progetto Definitivo del “Nodo stradale e autostradale di Genova - Adeguamento del sistema A7 - A10 - A12”, e successivamente è stato revisionato a seguito degli incontri tecnici svolti con ARPAL in data 04.03.2016, 22.03.2016, 04.04.2016 e 27.05.2016, recependo le indicazioni pervenute per le diverse matrici ambientali. In questo modo si è ottemperato alle prescrizioni per le attività di monitoraggio contenute nel Decreto VIA (i.e. DM n 0000028 del 23.01.2014).

In termini generali il Monitoraggio Ambientale (AO) ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni indotte sull’ambiente dalla realizzazione dell’opera, e di valutare se tali variazioni sono imputabili alla costruzione della medesima o al suo futuro esercizio. Nello specifico, il monitoraggio AO ha lo scopo di monitorare le condizioni di qualità dell’aria prima dell’avvio dei lavori, in relazione alle emissioni derivanti dall'esercizio autostradale esistente e dalle altre sorgenti presenti sul territorio. 
Le attività iniziali hanno inoltre riguardato la verifica di fattibilità delle misure nei punti indicati nel progetto di monitoraggio, in relazione a:

· eventuali variazioni intervenute tra la stesura del PMA e la sua realizzazione (nuova edificazione, varianti al piano di cantierizzazione, ecc.);

· possibilità di ottenere l’autorizzazione all’accesso alle proprietà;

· destinazione d’uso e condizione di fruizione dell’immobile;

· possibilità di installare la strumentazione nei punti indicati.

Nel trimestre in esame si completano le attività di monitoraggio relative ai parametri PTS e PM10, segnaliamo al riguardo che rispetto a quanto indicato nel PMA, ovvero l’esecuzione nella fase ante operam di 4 campagne di monitoraggio a frequenza trimestrale in ciascun sito di misura, per uniformità temporale con il monitoraggio delle fibre amiantifere aerodisperse si è ritenuto di eseguire un ulteriore quinta campagna di monitoraggio delle citate frazioni di polveri.

Complessivamente in questo trimestre sono stati monitorati 6 siti di misura in cui sono stati svolti tredici rilievi della durata di 15 giorni, 7 della frazione di polveri PM10 e 6 delle Polveri Totali Sospese (PTS) mediante l'impiego di campionatori sequenziali con teste di prelievo PM10 e testa di prelievo ad imbuti rovesciati per la frazione di Polveri Totali. Le attività di misura dei due parametri sono state eseguite in parallelo procedendo all’installazione contemporanea nei siti di misura della relativa strumentazione. 
Nel sito NG-GE-A2-04 nel trimestre in esame è stata recuperata la campagna di monitoraggio della frazione PM10 che a causa di un problema alla strumentazione di misura non era stata eseguita nel precedente trimestre. 
Analogamente sempre nel corso di questo trimestre si completa il monitoraggio ante operam delle fibre amiantifere aerodisperse –metodica A2bis–. Complessivamente sono stati monitorati 5 siti di misura in cui sono stati svolti sei rilievi della durata di 15 giorni. Nel sito NG-GE-A2bis-08 nel trimestre in esame sono state eseguite 2 campagne di misura in quanto è stata recuperata una campagna non eseguita nel precedente trimestre.
Tutte le attività strumentali di rilevamento dei dati in campo e dei dati in sede sono state effettuate secondo quanto previsto dal Documento MAM001-3 - Relazione del PMA e più in generale nel rispetto della normativa nazionale.
Nel mese di febbraio 2019 è stata installata la centralina di monitoraggio in continuo – Metodica A3, nella postazione concordata con ARPAL in Salita Dante Conte nell’area di Genova Ovest. 
La centralina è identificata con il codice NG-GE-A3-11. 
Nel presente report si riportano i dati rilevati nel trimestre aprile - giugno 2019.

1.2. Stato di avanzamento e relazione con il cronoprogramma

Le attività di monitoraggio programmate per il 2° trimestre 2019 non sono state completate in quanto:

· nel sito NG-GE-A2-01 i proprietari delle abitazioni interferite dalle future lavorazioni, non hanno acconsentito ai tecnici di SPEA di eseguire le attività di misura. Al riguardo si è proceduto ad inviare apposita comunicazione agli stessi proprietari, ribadendo la disponibilità di SPEA ad avviare il monitoraggio qualora dovessero rivedere la loro posizione iniziale. Non essendo presenti altri ricettori nelle immediate vicinanze, in accordo con ARPA sono state sospese le attività, che potranno essere ricollocate in altre aree da definire nel proseguo delle attività.
1.3. Introduzione di nuovi elementi rispetto al PMA

Rispetto a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio in merito alle ubicazioni dei punti di misura, precedentemente all’avvio delle attività sono stati svolti con i tecnici di ARPAL alcuni incontri e/o sopralluoghi al fine di valutare seguenti aspetti: 

· localizzazione puntuale della centralina di monitoraggio in continuo - Metodica A3; 

· condividere la strumentazione da utilizzare per il monitoraggio delle polveri  PTS, PM10, e fibre d'amianto aerodisperse - Metodica A2 - nonché condividere con specifici sopralluoghi l'ubicazione dei siti di misura.  
Al riguardo nel corso della riunione del 10/01/2018 e dei successivi sopralluoghi congiunti ARPAL-SPEA effettuati nei giorni 17/01/2018, 16/03/2018 e 23/03/2018, sono stati individuati i punti più idonei in cui ubicare le stazioni di monitoraggio per l’avvio delle campagne di ante operam, determinando in alcuni casi delle minime ricollocazioni rispetto a quanto originariamente indicato nel PMA o come nel caso in precedenza descritto del sito NG-GE-A2-01, la sospensione delle attività.

Nella tabella che segue per ciascun sito di misura si riporta la posizioni definita nel PMA e quella rilocalizzata con la relativa motivazione.  
	IDENTIFICAZIONE DEL RICETTORE

	Codice
	Descrizione 
	Ubicazione iniziale da PMA
	Ubicazione definitiva 

Concordata con ARPAL
	NOTE

	NG-GE-A2-01
	Cantiere Industriale CI18-CI20
	Viadotto Frana - Vesima
	Via delle Fabbriche, 51
	Iniziale = Edificio abbandonato. 

Attuale = Non autorizzati

	NG-GE-A2-02
	Cantiere Industriale CI02-CI17
	Via Vesima, 24
	Via Vesima,12
	Iniziale = Edificio Abbandonato

Attuale = Rilocalizzato

	NG-GE-A2-03
	Cantiere Industriale CI06-CI29
	Salita Sant’Antonino, 14
	Salita del Montino, 20/A
	Iniziale = Punto non accessibile

Attuale = Rilocalizzato

	NG-GE-A2-04
	Cantiere Industriale CI12
	Via Sardorella, 51
	Via Sardorella, 51
	

	NG-GE-A2-05
	Cantiere imbocco CI26
	Via Torbella,23
	Via Torbella,23
	

	NG-GE-A2-12
	Cantiere industriale CI23-CI24
	Parco Villa Duchessa di Galliera
	Via Fra Angelo Montarsori,16
	Iniziale = Centralina Enel

Attuale = Rilocalizzato 

	NG-GE-A2-13
	Cantiere industriale CI16 e Slurrydotto
	Via Rolla, 29C
Polcevera
	Via Rolla, 29C
Polcevera
	

	NG-GE-A2bis-06
	Cantiere Industriale CI17
	Via Vesima,12
	Via Vesima,12
	

	NG-GE-A2bis-07
	Cantiere industriale CI18-CI20
	Via delle Fabbriche, 51
	Via alla Brigna, 10
	Iniziale = Non autorizzati

Attuale = Rilocalizzato 

	NG-GE-A2bis-08
	Cantiere industriale CI21-CI24
	Via Ovada, 9
	Via Ovada, 9
	

	NG-GE-A2bis-09
	Cantiere industriale CI25
	Via Carpenara, snc
	Via Girbano, 21
	Iniziale = Edificio abbandonato

Attuale = Rilocalizzato 

	NG-GE-A2bis-10
	Cantiere industriale CI14
	Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 36
	Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 15/a
	Iniziale = Edificio abbandonato

Attuale = Rilocalizzato 

	NG-GE-A3-11
	Viabilità/ Esercizio
	
	Salita Dante Conte
	Punto concordato con ARPAL

	
	 
	
	
	 


1.4. Aggiornamento normativo

La normativa nazionale di riferimento per la Qualità dell’Aria ambiente è rappresentata dal D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010. 
Per quanto riguarda il parametro PTS, la normativa di riferimento nazionale stabiliva per le polveri aerodisperse uno standard di qualità dell'aria (DPCM 28 Marzo 1983) pari a 150 µg/m3 rispetto alla media delle concentrazioni medie di 24 h di 1 anno. Con successivo decreto DPR 203/1988 sono inoltre stati definiti i valori guida di qualità dell’aria e con DM 15.4.1994 i livelli di attenzione e di allarme, pari rispettivamente a 150 e 300 µg/m3 rispetto alla media giornaliera. Tali indicazioni normative tuttavia non risultano più vigenti, pertanto una volta completate le attività ante operam, sulla base dei risultati ottenuti nelle campagne di monitoraggio, saranno definite delle soglie per le PTS relativamente al parametro di concentrazione media sul periodo di rilevamento (15gg). 
Le suddette soglie saranno considerate valide a partire dal primo rilievo di corso d’opera.

Per il monitoraggio della concentrazione di fibre di Amianto si è fatto riferimento al D.M. 6 settembre 1994 e alle Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

La determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse è stata eseguita mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994 All.II Met.B, con Valore di riferimento suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità pari a: 1 ff/l.

2. attivita’ di monitoraggio

2.1. Siti monitorati

Le attività di monitoraggio sono state svolte nel periodo aprile - giugno 2019, e hanno avuto lo scopo di monitorare prima dell’avvio dei cantieri a servizio dell’infrastruttura, le condizioni di qualità dell’aria in relazione alle emissioni derivanti dall'esercizio autostradale e dalle altre sorgenti presenti sul territorio. 
Nel dettaglio, le misure svolte hanno rilevato i parametri PTS, PM10 –metodica A2– entrambi misurati negli stessi siti di monitoraggio, il parametro relativo al conteggio delle fibre amiantifere aerodisperse –metodica A2bis– e a partire dal mese di marzo 2019 il monitoraggio in continuo,  mediante stazione fissa – metodica A3–, dei parametri PM10, PM2.5, NOX CO, O3 e BTX. 
Per quanto riguarda i siti oggetto del monitoraggio delle fibre amiantifere aerodisperse sono dislocati tutti in sponda a destra del torrente Polcevera che rappresenta infatti 
lo spartiacque geologico tra i terreni potenzialmente amiantiferi della sua sponda dx e quelli non amiantiferi del lato sx, con forti implicazione sulla scelte tecnologiche degli scavi in sotterraneo e conseguentemente sulle relative attività di monitoraggio;

I siti di misura per questo parametro, per la quasi totalità sono localizzati in aeree non coincidenti con quelle oggetto del monitoraggio delle frazioni di PTS e PM10, l’unica eccezione è l’area di Vesima dove nello stesso ricettore rappresentativo dell’intera località coincidono i monitoraggi delle polveri, associate al sito, NG-GE-A2-02 e delle fibre, associate al sito NG-GE-A2bis-06. 

Le attività hanno interessato i seguenti siti di misura:

· NG-GE-A2-02 e NG-GE-A2bis-06 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla future area dei Cantiere Industriali CI02 e CI17 nonché dall’impatto determinato dai lavori di ampliamento del Viadotto Vesima e dalla viabilità di cantiere. La strumentazione è ubicata per questo primo rilievo ante operam in corrispondenza di un edificio residenziale di 2 piani fuori terra (Sig. Matassini – Via di Vesima), ubicato alla fine dell’abitato di Vesima. L’area circostante, a conformazione morfologica collinare è costituita da campi coltivati e aree boschive, nei pressi dell’edificio corre la viabilità locale e ad una distanza di circa 150 m. è presente il viadotto Vesima dell’Autostrada A10 Savona - Ventimiglia. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10 e il conteggio delle fibre amiantifere aerodisperse. 
· NG-GE-A2-03 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla future aree dei Cantiere Industriali CI06 e CI29. Il primo rilievo di ante operam presso la postazione NG-GE-A2-03 è stato effettuato in corrispondenza di un edificio residenziale di 2 piani fuori terra (Sig. Copello – Salita del Montino), ubicato nei pressi del casello autostradale di Genova Est. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in località Salita del Montino, nei pressi del casello autostradale di Genova Est. L’area circostante, a conformazione morfologica collinare è costituita da campi coltivati e aree boschive, l’abitazione è posizionata in quota ed ad una distanzaa di circa 60 rispetto alla viabilità locale ad uso esclusivo dei residenti mentre ad una distanza di circa 100 m. è presente la rampa autostradale del casello. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10. 
· NG-GE-A2-04 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla futura area del Cantiere Industriale CI12. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in via Sardorella in località Bolzaneto. Nelle immediate vicinanze dell’abitazione e della futura area di cantiere è presente il deposito di rifiuti riciclabili della società AMIU e la viabilità comunale di via Sardorella. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10. 
· NG-GE-A2-05 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla futura area del Cantiere Industriale CI26. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in via Torbella in località Torbella. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla prevalente presenza di aree agricole e boschive con una viabilità locale ad uso dei residenti e ad una distanza di circa 200 m. corre l’Autostrada A12 Genova - Livorno. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10.
· NG-GE-A2-12 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla future aree dei Cantiere Industriali CI23 e CI24. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in località Via Fra Angelo Montarsori. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla prevalente presenza di aree agricole e boschive con una viabilità locale ad uso del solo residente. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10. 
· NG-GE-A2-13 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla futura area del Cantiere Industriale CI16 e della realizzazione dello Slurrydotto che sarà realizzato lungo l’alveo del Torrente Polcevera. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio commerciale in via Rolla in località Campi. Nelle immediate vicinanze dell’edificio sono presenti alcuni edifici residenziali e commerciali. L’area è inoltre adiacente al Torrente Polcevera e alla viabilità comunale di Corso Perrone. Nel sito sono rilevate le frazioni di polveri PTS e PM10.
· NG-GE-A2bis-07 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalle futura aree dei Cantieri Industriali CI18 e CI20 in area Val Cerusa. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in località via alla Brigna. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla prevalente presenza di aree agricole e boschive con una viabilità locale ad uso del solo residente. Nel sito è rilevata la concentrazione delle fibre amiantifere aerodisperse.
· NG-GE-A2bis-08 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalle futura aree dei Cantieri Industriali CI21 e CI24 in area Val Leiro. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in località via Ovada. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla presenza di alcuni attività commerciali (Autodemolitore, deposito mezzi) e della viabilità provinciale di via Ovada SP456. Nel sito è la concentrazione delle fibre amiantifere aerodisperse.
· NG-GE-A2bis-09 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla futura area del Cantiere Industriale CI25. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in via Girbano in località Varenna. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla prevalente presenza di aree agricole e boschive con una viabilità locale ad uso dei residenti, a circa 250 mt di distanza si trova la cava Pian di Carlo presente nell’area della Val Varenna. Nel sito è rilevata la concentrazione delle fibre amiantifere aerodisperse.
· NG-GE-A2bis-10 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dalla futura area del Cantiere Industriale CI14. La strumentazione è ubicata in corrispondenza di un edificio residenziale in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia in località Bolzaneto. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla prevalente presenza di aree residenziali e commerciali e della viabilità locale. Nel sito è rilevata la concentrazione delle fibre amiantifere aerodisperse.

· NG-GE-A3-11 – Il punto è finalizzato al controllo delle condizioni ambientali determinate dall’esercizio della futuro adeguamento del nodo autostradale di Genova ovest. La centralina di monitoraggio è ubicata in corrispondenza di un’area verde nei pressi di alcuni edifici residenziali in salita Dante Conte in località Sampierdarena. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla prevalente presenza di aree residenziali e dalla vicinanza del casello di Genova Ovest e dell’immissione nell’area urbana dell’Autostrada A7. 

Le misure permettono di verificare il comportamento degli indicatori in una condizione meteorologica prevalentemente primaverile. 

2.2. Indagini e rilievi effettuati
I rilievi sono stati effettuati nei periodi di seguito indicati e nei relativi siti di monitoraggio, in particolare sono stati così suddivisi: 
2.2.1. Polveri Totali Sospese (PTS)

Le captazioni di 15 giorni di PTS sono state svolte nei punti:

· NG-GE-A2-02; 
· NG-GE-A2-03;

· NG-GE-A2-04;
· NG-GE-A2-05;

· NG-GE-A2-12;
· NG-GE-A2-13;
mediante l’impiego di un campionatore sequenziale dotato di testa di prelievo ad imbuto rovesciato. 

2.2.2. Frazione polveri sottili PM10

Le captazioni di 15 giorni di PM10 sono state svolte nei punti:

· NG-GE-A2-02; 

· NG-GE-A2-03;

· NG-GE-A2-05;

· NG-GE-A2-12;

· NG-GE-A2-13;

mediante l’impiego di un campionatore sequenziale dotato di testa di prelievo SENTINEL PM e DIGITEL PM.

2.2.3. Concentrazioni di fibre amianto nell’aria

Le captazioni di 15 giorni per la misura delle fibre di amianto sono state svolte nei punti:

· NG-GE-A2bis-06; 

· NG-GE-A2bis-07;
· NG-GE-A2bis-07;
· NG-GE-A2bis-08;

· NG-GE-A2bis-09; 

· NG-GE-A2bis-10.
mediante l’impiego di un campionatore sequenziale dotato di testa di prelievo ad imbuto rovesciato.

La determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse è stata eseguita sui filtri campionati, mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994 All.II Met.B.
Nel trimestre in esame sono proseguite le attività della centralina di monitoraggio in continuo – Metodica A3, e si riportano risultati del monitoraggio aprile – giugno 2019.   

Nella tabella seguente, per ogni sito di monitoraggio viene riportato il codice identificativo, la metodica di monitoraggio e il parametro misurato, la data di inizio e fine campionamento e le eventuali motivazioni in caso di mancata esecuzione della campagna di monitoraggio.

	Codifica punto
	Metodica
	Data inizio
	Data fine
	Motivazione mancato rilievo

	NG-GE-A2-01
	A2- PTS
	-
	-
	Non autorizzato accesso dalla proprietà.

	NG-GE-A2-02
	A2- PTS
	08/05/2019
	22/05/2019
	-

	NG-GE-A2-03
	A2- PTS
	08/05/2019
	22/05/2019
	-

	NG-GE-A2-04
	A2- PTS
	05/04/2019
	19/04/2019
	-

	NG-GE-A2-05
	A2- PTS
	08/05/2019
	22/05/2019
	-

	NG-GE-A2-12
	A2- PTS
	08/05/2019
	22/05/2019
	-

	NG-GE-A2-13
	A2- PTS
	05/04/2019
	19/04/2019
	-

	NG-GE-A2-01
	A2- PM10
	-
	-
	Non autorizzato accesso dalla proprietà.

	NG-GE-A2-02
	A2- PM10
	08/05/2019
	22/05/2019
	-

	NG-GE-A2-03
	A2- PM10
	08/05/2019
	22/05/2019
	-

	NG-GE-A2-04
	A2- PM10
	05/04/2019
	19/04/2019
	-

	NG-GE-A2-04
	A2- PM10
	24/04/2019
	08/05/2019
	Recupero campagna non eseguita nei precedenti trimestri

	NG-GE-A2-05
	A2- PM10
	08/05/2019
	22/05/2019
	-

	NG-GE-A2-12
	A2- PM10
	08/05/2019
	22/05/2019
	-

	NG-GE-A2-13
	A2- PM10
	05/04/2019
	19/04/2019
	-

	NG-GE-A2bis-06
	A2- Amianto
	08/06/2019
	23/06/2019
	-

	NG-GE-A2bis-07
	A2- Amianto
	04/06/2019
	19/06/2019
	-

	NG-GE-A2bis-08
	A2- Amianto
	04/06/2019
	19/06/2019
	-

	NG-GE-A2bis-08
	A2- Amianto
	20/06/2019
	05/07/2019
	Recupero campagna non eseguita nei precedenti trimestri

	NG-GE-A2bis-09
	A2- Amianto
	07/05/2019
	24/05/2019
	-

	NG-GE-A2bis-10
	A2- Amianto
	09/05/2019
	28/05/2019
	-

	NG-GE-A3-03
	A3- fissa
	01/04/2019
	30/06/2019
	Restituzione dati monitoraggio.


Di seguito si riportano alcune immagini dei siti di monitoraggio in cui sono state eseguite le misurazioni di PTS e PM10 e fibre di amianto
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	Foto 1: NG-GE-A2-02 
(via Vesima – Vesima) 
	Foto 2: NG-GE-A2-03 
(Salita del Montino - Genova Est) 

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	Foto 3: NG-GE-A2-04
 (via Sardorella - Bolzaneto)
	Foto 4: NG-GE-A2-05 
(via Torbella – Torbella)
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	Foto 5: NG-GE-A2-12 
(via Fra Angelo Montarsori - Voltri)
	Foto 6: NG-GE-A2-13 
(via Rolla – Campi)
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	Foto 7: NG-GE-A2bis-06 
(via Vesima – Vesima)
	Foto 8: NG-GE-A2bis-07

(via alla Brigna – Voltri)
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	Foto 9: NG-GE-A2bis-09 
(via Girbano - Varenna)
	Foto 10: NG-GE-A2bis-0610 
(via al Santuario di Nostra Signora della Guardia – Bolzaneto)


Per gli eventi pluviometrici delle misure di PTS e PM10 sono state associate ai punti di misura le seguenti stazioni meteo: 
NG-GE-A2-02 – Madonna delle Grazie (ARPAL)
NG-GE-A2-03 – Gavette (ARPAL)
NG-GE-A2-04 – Bolzaneto (ARPAL)
NG-GE-A2-05 – Bolzaneto (ARPAL)
NG-GE-A2-12 – Madonna delle Grazie (ARPAL)
NG-GE-A2-13 – Bolzaneto (ARPAL)
Di seguito nella Tabella 2.2/1 si riportano per i giorni interessati dai campionamenti di PM10 e PTS i giorni in cui si sono verificati eventi di pioggia. 
Tabella 2.2/1 - Pioggia rilevata dalle centraline di riferimento 
	
	Precipitazioni (mm)

	Data
	Bolzaneto
	Madonna delle Grazie
	Gavette

	07/04/2019
	4.2
	
	

	10/04/2019
	0.4
	
	

	11/04/2019
	4
	
	

	12/04/2019
	1.4
	
	

	13/04/2019
	10.6
	
	

	14/04/2019
	1
	
	

	24/04/2019
	19.6
	
	

	26/04/2019
	24.4
	
	

	27/04/2019
	0.2
	
	

	02/05/2019
	0.2
	
	

	04/05/2019
	26.4
	
	

	05/05/2019
	6.6
	
	

	08/05/2019
	20.6
	28.6
	18.8

	09/05/2019
	4.4
	1.6
	4.2

	11/05/2019
	2.6
	4.4
	2.2

	14/05/2019
	8.2
	2.8
	4.4

	15/05/2019
	0.4
	1.2
	0.2

	17/05/2019
	2.2
	1
	2.4

	18/05/2019
	3.2
	3.6
	1

	19/05/2019
	5.8
	7.6
	14.4

	20/05/2019
	8.2
	10.8
	5.2

	21/05/2019
	
	
	0.2


2.2.4. Qualità dell’aria – centralina fissa

Nel mese di febbraio 2019 è stata avviata la centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria, identificata nel PMA con il codice NG-GE-A3-11.

La centralina finalizzata al controllo delle condizioni ambientali determinate dall’esercizio della futuro adeguamento del nodo autostradale di Genova ovest è ubicata in corrispondenza di un’area verde nei pressi di alcuni edifici residenziali in salita Dante Conte in località Sampierdarena. L’ambiente circostante è caratterizzato dalla prevalente presenza di aree residenziali e dalla vicinanza del casello di Genova Ovest e dell’immissione nell’area urbana dell’Autostrada A7. 

Considerando la scala locale il traffico autostradale rappresenta il carico inquinante primario al quale si sommano le emissioni del traffico locale (via Salita Dante Conte). Le emissioni di origine naturale di PM10 legate alla presenza di vegetazione possono contribuire anche se in piccola percentuale a quanto rilevato dalla centralina di monitoraggio.
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	Foto 1: Centralina NG-GE-A3-11
	Foto 2: Centralina NG-GE-A3-11
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	Foto 3: Centralina NG-GE-A3-11
	Foto 4: Centralina NG-GE-A3-11


A seguito dei collaudi eseguiti dopo il posizionamento della centralina, i dati sono stati considerati validi a partire dal 1° marzo 2019. La centralina rileva in continuo i parametri di qualità dell’aria correlati all’inquinamento autoveicolare (NOx, NO, NO2, Benzene, CO, PM10 e PM2.5) e i parametri meteorologici. 

Nella presente relazione vengono presentati e commentati i risultati dei rilievi svolti nel trimestre aprile - giugno 2019.

Strumentazione e dati rilevati

La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria è stata condotta con l’unità SPEA equipaggiata con i seguenti sensori:

 
· Analizzatore di monossido di azoto, biossido di azoto e ossidi di azoto totali NO, NO2, NOx: Thermo electron Corp. modello 42i a chemioluminescenza 
· Analizzatore di monossido di carbonio CO: Thermo electron Corp. modello 48 i, analizzatore di CO a GFC (gas filter correlation) - fotometro non dispersivo a infrarossi
· Analizzatore di ozono O3: Thermo electron Corp. modello 49 i, analizzatore di O3 ad assorbimento molecolare con raggi UV - fotometro ad UV
· Analizzatore di Benzene, Toluene, Xilene: gascromatografo SRI Instruments modello ORION BTX 2000
· Analizzatore della frazione inalabile delle polveri PM10/2.5: TE mod.SHARP 5030
· Barometro: Davis ISS

· Igrometro: Davis ISS

· Gonio anemometro: Davis ISS

· Pluviometro: Davis ISS

I parametri chimici e meteorologici monitorati in continuo dalle centraline sono:

 

· ossidi di azoto (NO, NO2, NOx) 

· monossido di Carbonio (CO), 

· frazione respirabile delle particelle sospese (PM10, PM2.5), 

· Benzene, Toluene, O-xilene, 

· Ozono (O3)
· Radiazione UV
· velocità del vento,

· direzione del vento, 

· temperatura dell'aria, 

· precipitazioni, 

· pressione atmosferica, 

· umidità relativa,

· radiazione solare.

 

L’unità di acquisizione dati ha raccolto ed elaborato i valori istantanei forniti dagli analizzatori chimici fornendo le medie orarie. Tali valori sono stati successivamente validati tenendo conto del rispetto dei valori di calibrazione e della loro congruenza con i dati meteo (velocità del vento, piovosità).

I dati validati vengono elaborati fornendo delle tabelle medie orarie in formato excel di ogni parametro rilevato. I dati, forniti con una cifra decimale, sono espressi nelle seguenti unità di misura:

 

· NO, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5, BTX = g/m3 

· CO = mg/m3  

· DV = gradi nord  

· VV = m/sec  

· UR = %  

· P = mbar  

· T = °C  

· Precipitazioni = mm  

· Radiazione solare = W/m2  

 

Ogni dato rilevato è associato ad una sigla di validazione:

 

K:        media OK

I:          calma di vento

U:         dato invalidato da utente
D:        dati elementari insufficienti

B:        media da calcolarsi

3. Esposizione e commenti dei risultati 

3.1.   Polveri Totali Sospese
Nelle Tabelle 3.1/1-12, si riportano per ciascun sito di misura, i risultati dei campionamenti effettuati nel trimestre in esame e di seguito la sintesi dei rilievi complessivi effettuati nella fase ante operam. 

I dati di pesata di ciascuna membrana sono stati normalizzati rispetto alle condizioni ambientali ed al tempo effettivo di esposizione per ottenere il risultato finale del campionamento e per una migliore comprensione del fenomeno, i valori rilevati sono stati anche visualizzati in forma grafica.

I dati utilizzati per la normalizzazione di ciascun campione ed il risultato sono documentati nella scheda di sintesi e di descrizione della postazione di misura contenuta nell’Allegato 1.
NG-GE-A2-02

Di seguito si riportano i risultati della campagne effettuate nel trimestre in esame:

Tabella 3.1/1 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-02
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	08/05/19
	Mer
	 26,0204
	 1,59
	61

	09/05/19
	Gio
	 26,0196
	 0,84
	32

	10/05/19
	Ven
	 26,0198
	 1,84
	71

	11/05/19
	Sab
	 26,0197
	 1,78
	68

	12/05/19
	Dom
	 26,0194
	 0,62
	24

	13/05/19
	Lun
	 25,6144
	 0,34
	13

	14/05/19
	Mar
	 26,0195
	 1,07
	41

	15/05/19
	Mer
	 26,0189
	 0,72
	28

	16/05/19
	Gio
	 25,4527
	 0,32
	15

	17/05/19
	Ven
	 25,9179
	 0,52
	20

	18/05/19
	Sab
	 26,0196
	 0,53
	20

	19/05/19
	Dom
	 26,0199
	 0,46
	18

	20/05/19
	Lun
	 26,0199
	 0,68
	26

	21/05/19
	Mar
	 26,0225
	 1,44
	55

	22/05/19
	Mer
	 26,0186
	 1.50
	58


[image: image15.emf]
La quinta campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-02, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 71 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 15 giorni di campionamento è risultato pari 37 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 9 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’8 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 28.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 61.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/2 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.2 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-02
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	31
	12
	49

	2° campagna AO
	14/11/18 – 28/11/18
	13
	4
	38

	3° campagna AO
	05/12/18 – 19/12/18
	21
	8
	44

	4° campagna AO
	13/02/19 – 27/02/18
	30
	19
	45

	5° campagna AO
	08/05/19 – 22/05/18
	37
	13
	71

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	26
	4
	71


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 26 μg/m3 e un valore massimo pari a 71 μg/m3.
NG-GE-A2-03
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:

Tabella 3.1/3 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-03

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	08/05/19
	Mer
	 26,0210
	 1,49
	57

	09/05/19
	Gio
	 26,0189
	 0,81
	31

	10/05/19
	Ven
	 26,0193
	 1,66
	64

	11/05/19
	Sab
	 26,0196
	 1,37
	53

	12/05/19
	Dom
	 26,0196
	 0,85
	33

	13/05/19
	Lun
	 26,0191
	 0,58
	22

	14/05/19
	Mar
	 26,0199
	 0,81
	31

	15/05/19
	Mer
	 26,0194
	 0,86
	33

	16/05/19
	Gio
	 26,0188
	 0,85
	33

	17/05/19
	Ven
	 26,0188
	 0,92
	35

	18/05/19
	Sab
	 26,0199
	 0,48
	18

	19/05/19
	Dom
	 26,0193
	 0,44
	17

	20/05/19
	Lun
	 26,0198
	 0,66
	25

	21/05/19
	Mar
	 26,0201
	 1,61
	62

	22/05/19
	Mer
	 26,0200
	 1.60
	 61
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La quinta campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-03, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 64 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 15 giorni di campionamento è risultato pari 38 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 10 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’8 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 18.8 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 52.8 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/6 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.4 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-03
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	20/06/18 – 03/07/18
	28
	13
	52

	2° campagna AO
	29/08/18 – 12/09/18
	42
	34
	68

	3° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	48
	25
	71

	4° campagna AO
	13/02/19 – 27/02/18
	37
	14
	66

	5° campagna AO
	08/05/19 – 22/05/18
	38
	17
	64

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	39
	13
	71


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 39 μg/m3 e un valore massimo pari a 71 μg/m3.
NG-GE-A2-04

Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:

Tabella 3.1/5 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-04

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	05/04/19
	Ven
	 25,7977
	 0,51
	20

	06/04/19
	Sab
	 25,7960
	 0,94
	36

	07/04/19
	Dom
	 25,7806
	 0,61
	24

	08/04/19
	Lun
	 25,7806
	 0,71
	28

	09/04/19
	Mar
	 25,7972
	 1,03
	40

	10/04/19
	Mer
	 25,8035
	 0,85
	33

	11/04/19
	Gio
	 25,7917
	 0,76
	29

	12/04/19
	Ven
	 25,7946
	 0,64
	25

	13/04/19
	Sab
	 25,8087
	 1,09
	42

	14/04/19
	Dom
	 25,7832
	 0,44
	17

	15/04/19
	Lun
	 25,7967
	 0,71
	28

	16/04/19
	Mar
	 25,7931
	 0,88
	34

	17/04/18
	Mer
	 25,8027
	1,06
	41

	18/04/19
	Gio
	 25,8001
	 0,89
	35

	19/04/18
	Ven
	 25,8036
	 1,14
	44
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La quinta campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-04, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 44 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 15 giorni di campionamento è risultato pari 32 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 6 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 13 aprile si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 10.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 21.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/6 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.6 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-04
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	28/06/18 – 13/07/18
	40
	28
	64

	2° campagna AO
	30/08/18 – 13/09/18
	38
	21
	54

	3° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	71
	31
	158

	4° campagna AO
	19/03/19 – 02/04/19
	54
	33
	78

	5° campagna AO
	05/04/19 – 19/04/19
	32
	17
	44

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	47
	17
	158


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 47 μg/m3 e un valore massimo pari a 158 μg/m3.
NG-GE-A2-05
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:

Tabella 3.1/7 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-05

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	08/05/19
	Mer
	 26,0203
	 0,94
	36

	09/05/19
	Gio
	 26,0182
	 0,62
	24

	10/05/19
	Ven
	 26,0180
	 1,28
	49

	11/05/19
	Sab
	 26,0185
	 0,78
	30

	12/05/19
	Dom
	 26,0186
	 0,34
	13

	13/05/19
	Lun
	 26,0183
	 0,32
	12

	14/05/19
	Mar
	 26,0184
	 0,90
	 35

	15/05/19
	Mer
	 26,0191
	 0,53
	20

	16/05/19
	Gio
	 26,0182
	 0,55
	21

	17/05/19
	Ven
	 26,0184
	 0,67
	26

	18/05/19
	Sab
	 26,0184
	 0,28
	11

	19/05/19
	Dom
	 26,0184
	 0,39
	15

	20/05/19
	Lun
	 26,0187
	 0,47
	18

	21/05/19
	Mar
	 26,0182
	 1,21
	47

	22/05/19
	Mer
	 26,0185
	 0,80
	31
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La quinta campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-05, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 49 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 15 giorni di campionamento è risultato pari 26 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 9 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’8 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 20.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 55.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/8 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.8 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-05
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	10/07/18 – 24/07/18
	25
	19
	34

	2° campagna AO
	29/08/18 – 12/09/18
	33
	17
	44

	3° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	39
	12
	66

	4° campagna AO
	13/02/19 – 27/02/18
	23
	10
	47

	5° campagna AO
	08/05/19 – 22/05/18
	26
	11
	49

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	29
	10
	66


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 29 μg/m3 e un valore massimo pari a 66 μg/m3.
NG-GE-A2-12

Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:

Tabella 3.1/9 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-12

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	08/05/19
	Mer
	 25,7972
	 1,22
	 47

	09/05/19
	Gio
	 25,7987
	 0,82
	 32

	10/05/19
	Ven
	 25,8104
	 1,57
	 61

	11/05/19
	Sab
	 25,8025
	 1,34
	52

	12/05/19
	Dom
	 25,8051
	 1,68
	 65

	13/05/19
	Lun
	 25,8090
	 0,72
	 28

	14/05/19
	Mar
	 25,8100
	 0,67
	 26

	15/05/19
	Mer
	 25,7881
	 0,61
	 24

	16/05/19
	Gio
	 25,7985
	 0,63
	 24

	17/05/19
	Ven
	 25,8070
	 0,56
	22

	18/05/19
	Sab
	 25,7909
	 0,38
	 15

	19/05/19
	Dom
	 25,8023
	 0,46
	 18

	20/05/19
	Lun
	 25,7993
	 0,51
	20

	21/05/19
	Mar
	 25,8145
	 1,15
	 45

	22/05/19
	Mer
	 25,8091
	 1,20
	 47
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La quarta campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-12, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 57 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 15 giorni di campionamento è risultato pari a 29 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 9 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’8 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 28.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 61.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/10 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.10 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-12
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	25/05/18 – 07/06/18
	25
	8
	42

	2° campagna AO
	30/08/18 – 13/09/18
	20
	12
	27

	3° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	183
	136
	229

	4° campagna AO
	13/02/19 – 27/02/18
	29
	17
	57

	5° campagna AO
	08/05/19 – 22/05/18
	35
	15
	65

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	58
	8
	229


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 58 μg/m3 e un valore massimo pari a 229 μg/m3.
NG-GE-A2-13
Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:

Tabella 3.1/11 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-13

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PTS [μg/Nm3]

	05/04/19
	Ven
	 26,0195
	 0,70
	 27

	06/04/19
	Sab
	 26,0532
	 0,66
	 25

	07/04/19
	Dom
	 26,0207
	 0,48
	 18

	08/04/19
	Lun
	 26,0209
	 0,55
	 21

	09/04/19
	Mar
	 26,0195
	 0,85
	 33

	10/04/19
	Mer
	 26,0207
	 0,83
	32

	11/04/19
	Gio
	 26,0204
	 0,73
	 28

	12/04/19
	Ven
	 26,0175
	 0,38
	 15

	13/04/19
	Sab
	 26,0199
	 0,51
	 20

	14/04/19
	Dom
	 26,0198
	 0,38
	15

	15/04/19
	Lun
	 26,0199
	 0,42
	 16

	16/04/19
	Mar
	 26,0201
	 0,70
	 27

	17/04/18
	Mer
	 26,0198
	 0,72
	 28

	18/04/19
	Gio
	 26,0206
	 0,81
	 31

	19/04/18
	Ven
	 26,0201
	 0,58
	22
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La quinta campagna di monitoraggio di PTS di ante operam svolta nel sito NG-GE-A2-13, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori a 33 μg/m3. Il valore medio dell’intera campagna nei 15 giorni di campionamento è risultato pari 24 μg/m3. 
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 6 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 13 aprile si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 10.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 21.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.1/12 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.1.12 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-13
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	23/06/18 – 07/07/18
	40
	27
	60

	2° campagna AO
	06/09/18 – 20/09/18
	36
	15
	44

	3° campagna AO
	17/11/18 – 01/12/18
	32
	12
	68

	4° campagna AO
	14/03/19 – 28/03/19
	49
	29
	83

	5° campagna AO
	05/04/19 – 19/04/19
	24
	15
	33

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	36
	12
	83


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 36 μg/m3 e un valore massimo pari a 83 μg/m3.
3.2. 
Polveri sottili PM10
Nelle Tabelle 3.2/1-10, si riportano per ciascun sito di misura, i risultati dei campionamenti effettuati nel trimestre in esame e di seguito la sintesi dei rilievi complessivi effettuati nella fase ante operam. 

I dati di pesata di ciascuna membrana sono stati normalizzati rispetto alle condizioni ambientali ed al tempo effettivo di esposizione per ottenere il risultato finale del campionamento e per una migliore comprensione del fenomeno, i valori rilevati sono stati anche visualizzati in forma grafica.

I dati utilizzati per la normalizzazione di ciascun campione ed il risultato sono documentati nella scheda di sintesi e di descrizione della postazione di misura contenuta nell’Allegato 1.
NG-GE-A2-02

Di seguito si riportano i risultati della campagne effettuate nel trimestre in esame:
Tabella 3.2/1 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-02

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	08/05/19
	Mer
	52.3579
	1.44
	28

	09/05/19
	Gio
	51.7173
	0.83
	16

	10/05/19
	Ven
	51.6491
	1.60
	31

	11/05/19
	Sab
	52.2535
	1.18
	23

	12/05/19
	Dom
	51.9258
	0.51
	10

	13/05/19
	Lun
	50.8955
	0.31
	6

	14/05/19
	Mar
	51.636
	0.63
	12

	15/05/19
	Mer
	52.3055
	0.46
	9

	16/05/19
	Gio
	50.7298
	0.34
	7

	17/05/19
	Ven
	51.6098
	0.50
	10

	18/05/19
	Sab
	51.7841
	0.45
	9

	19/05/19
	Dom
	51.7614
	0.37
	7

	20/05/19
	Lun
	51.9034
	0.61
	12

	21/05/19
	Mar
	51.8375
	1.27
	25

	22/05/19
	Mer
	52.0265
	1.40
	27
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Le concentrazioni rilevate in questa quinta campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 15 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 9 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’8 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 28.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 61.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/2 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.2 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-03 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	06/06/18 – 20/06/18
	14
	3
	22

	2° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	21
	8
	35

	3° campagna AO
	14/11/18 – 28/11/18
	8
	2
	21

	4° campagna AO
	13/02/19 – 27/02/18
	21
	12
	33

	5° campagna AO
	08/05/19 – 22/05/18
	15
	6
	31

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	16
	2
	35


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 16 μg/m3 inferiore al limite annuale (40 μg/m3) e un valore massimo pari a 83 μg/m3. Nel corso delle 5 campagne non si sono riscontrati superamenti del limite giornaliero (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155).
NG-GE-A2-03

Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:

Tabella 3.2/3 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-03

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	08/05/19
	Mer
	 52,1668
	 1,10
	 21

	09/05/19
	Gio
	 51,4850
	 0,71
	14

	10/05/19
	Ven
	 51,6429
	 1,53
	 30

	11/05/19
	Sab
	 52,0820
	 1,04
	 20

	12/05/19
	Dom
	 51,7898
	 0,64
	12

	13/05/19
	Lun
	 51,5502
	 0,48
	9

	14/05/19
	Mar
	 51,6008
	 0,70
	 14

	15/05/19
	Mer
	 52,2662
	 0,62
	 12

	16/05/19
	Gio
	 51,8128
	 0,57
	11

	17/05/19
	Ven
	 51,7564
	 0,81
	16

	18/05/19
	Sab
	 51,5100
	 0,30
	6

	19/05/19
	Dom
	 51,5977
	 0,32
	6

	20/05/19
	Lun
	 51,7817
	 0,59
	 11

	21/05/19
	Mar
	 51,6693
	 1,38
	 27

	22/05/19
	Mer
	 51,8641
	 1,40
	 27
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Le concentrazioni rilevate in questa quinta campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 24 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 10 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’8 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 18.8 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 52.8 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/4 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.4 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-03 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	25/05/18 – 06/06/18
	28
	16
	42

	2° campagna AO
	29/08/18 – 12/09/18
	17
	6
	27

	3° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	31
	14
	49

	4° campagna AO
	13/02/19 – 27/02/18
	24
	15
	41

	5° campagna AO
	08/05/19 – 22/05/18
	16
	6
	30

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	23
	6
	49


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 23 μg/m3 inferiore al limite annuale (40 μg/m3) e un valore massimo pari a 49 μg/m3. Nel corso delle 5 campagne non si sono riscontrati superamenti del limite giornaliero pari a 50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155.
NG-GE-A2-04

Di seguito si riportano i risultati della prima campagna effettuata nel trimestre in esame:
Tabella 3.2/6 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-04

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	05/04/19
	Ven
	 52,2688
	 0,64
	 12

	06/04/19
	Sab
	 52,1878
	 1,21
	 23

	07/04/19
	Dom
	 52,5246
	 0,69
	 13

	08/04/19
	Lun
	 52,6126
	 0,80
	 15

	09/04/19
	Mar
	 52,2124
	 1,20
	 23

	10/04/19
	Mer
	 52,2194
	 1,11
	 21

	11/04/19
	Gio
	 51,9276
	 0,88
	 17

	12/04/19
	Ven
	 52,2064
	 0,86
	 17

	13/04/19
	Sab
	 52,0410
	 1,19
	 23

	14/04/19
	Dom
	 52,0670
	 0,59
	 11

	15/04/19
	Lun
	 52,5505
	 0,86
	 16

	16/04/19
	Mar
	 52,4291
	 1,16
	 22

	17/04/18
	Mer
	 52,5368
	 1,24
	 24

	18/04/19
	Gio
	 52,2741
	 1,38
	 26

	19/04/18
	Ven
	 52,4731
	 1,24
	 24
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Di seguito si riportano i risultati della seconda campagna effettuata nel trimestre in esame a recupero di quella non eseguita nel precedente trimestre a causa di problemi alla strumentazione di misura:
Tabella 3.2/6 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-04

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	24/04/19
	Mer
	 52,0651
	 0,89
	 17

	25/04/19
	Gio
	 52,0758
	 1,50
	 29

	26/04/19
	Ven
	 52,1907
	 1,70
	 33

	27/04/19
	Sab
	 52,6275
	 1,60
	 30

	28/04/19
	Dom
	 51,9737
	 0,77
	 15

	29/04/19
	Lun
	 52,3501
	 2,30
	 44

	30/04/19
	Mar
	 52,3015
	 0,80
	 15

	01/05/19
	Mer
	 52,1687
	 1,00
	 19

	02/05/19
	Gio
	 52,2060
	 0,97
	 19

	03/05/19
	Ven
	 51,5382
	 1,30
	 25

	04/05/19
	Sab
	 51,4169
	 1,00
	 19

	05/05/19
	Dom
	 52,1063
	 0,21
	 4

	06/05/18
	Lun
	 52,1634
	 0,70
	 13

	07/05/19
	Mar
	 52,8270
	 0,46
	9

	08/05/18
	Mer
	 51,6814
	 0,96
	 19
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Le concentrazioni rilevate nella quarta campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 19 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 6 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 13 aprile si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 10.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 21.6 mm di pioggia.
Le concentrazioni rilevate nella quinta campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 21 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).

Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 7 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 04 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 26.4 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 98 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/7 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.7 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-04 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	28/06/18 – 13/07/18
	22
	29
	40

	2° campagna AO
	30/08/18 – 13/09/18
	25
	12
	32

	3° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	33
	16
	53

	4° campagna AO
	05/04/19 – 19/05/19
	19
	11
	26

	5° campagna AO
	24/04/19 – 08/05/19
	21
	4
	44

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	24
	4
	53


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 24 μg/m3 inferiore al limite annuale (40 μg/m3) e un valore massimo pari a 53 μg/m3. Nel corso delle 5 campagne si è riscontrato un solo superamento del limite giornaliero pari a 50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155.
NG-GE-A2-05

Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:

Tabella 3.2/5 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-05

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	08/05/19
	Mer
	 52,0639
	 0,87
	 17

	09/05/19
	Gio
	 51,2885
	 0,53
	 10

	10/05/19
	Ven
	 51,4104
	 1,14
	 22

	11/05/19
	Sab
	 51,9452
	 0,73
	 14

	12/05/19
	Dom
	 51,7468
	 0,28
	 5

	13/05/19
	Lun
	 51,4961
	 0,25
	 5

	14/05/19
	Mar
	 51,5018
	 0,72
	14

	15/05/19
	Mer
	 52,2421
	 0,43
	 8

	16/05/19
	Gio
	 51,6428
	 0,36
	7

	17/05/19
	Ven
	 51,5610
	 0,56
	 11

	18/05/19
	Sab
	 51,4586
	 0,20
	 4

	19/05/19
	Dom
	 51,4312
	 0,33
	 6

	20/05/19
	Lun
	 51,6415
	 0,43
	 8

	21/05/19
	Mar
	 51,4817
	 1,05
	20

	22/05/19
	Mer
	 51,6716
	 0,60
	 12
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Le concentrazioni rilevate in questa quinta campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 11 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 9 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’8 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 20.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 55.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/6 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.6 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-05 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	15/06/18 – 29/06/18
	18
	8
	49

	2° campagna AO
	29/08/18 – 12/09/18
	29
	11
	39

	3° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	25
	10
	41

	4° campagna AO
	13/02/19 – 27/02/19
	16
	8
	42

	5° campagna AO
	08/05/19 – 22/05/19
	11
	4
	21

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	20
	4
	49


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 20 μg/m3 inferiore al limite annuale (40 μg/m3) e un valore massimo pari a 49 μg/m3. Nel corso delle 5 campagne non si sono riscontrati superamenti del limite giornaliero pari a 50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155.
NG-GE-A2-12

Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:

Tabella 3.2/7 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-12

	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	08/05/19
	Mer
	 52,3579
	1,44
	 28

	09/05/19
	Gio
	 51,7173
	 0,83
	16

	10/05/19
	Ven
	 51,6491
	 1,60
	31

	11/05/19
	Sab
	 52,2535
	 1,18
	 23

	12/05/19
	Dom
	 51,9258
	 0,51
	 10

	13/05/19
	Lun
	 50,8955
	 0,31
	 6

	14/05/19
	Mar
	 51,6360
	 0,63
	12

	15/05/19
	Mer
	 52,3055
	 0,46
	 9

	16/05/19
	Gio
	 50,7298
	 0,34
	7

	17/05/19
	Ven
	 51,6098
	 0,50
	 10

	18/05/19
	Sab
	 51,7841
	 0,45
	9

	19/05/19
	Dom
	 51,7614
	 0,37
	7

	20/05/19
	Lun
	 51,9034
	 0,61
	12

	21/05/19
	Mar
	 51,8375
	 1,27
	25

	22/05/19
	Mer
	 52,0265
	 1,40
	27
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Le concentrazioni rilevate in questa quinta campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 15 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 9 giorni durante tutto l’arco della campagna. L’8 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 28.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 61.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/8 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.8 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-12 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	22/06/18 – 06/07/18
	22
	12
	35

	2° campagna AO
	30/08/18 – 13/09/18
	13
	7
	20

	3° campagna AO
	13/10/18 – 27/10/18
	27
	3
	66

	4° campagna AO
	13/02/19 – 27/02/19
	19
	11
	37

	5° campagna AO
	08/05/19 – 22/05/19
	15
	6
	31

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	19
	3
	66


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 19 μg/m3 inferiore al limite annuale (40 μg/m3) e un valore massimo pari a 66 μg/m3. Nel corso delle 5 campagne si è riscontrato un solo superamento del limite giornaliero pari a 50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155.
NG-GE-A2-13

Di seguito si riportano i risultati della campagna effettuata nel trimestre in esame:

Tabella 3.2/9 – Risultati delle attività di monitoraggio a.o. in NG-GE-A2-13
	Data
	Giorno
	Volume campionato

[Nm3]
	Pesata

[mg]
	Concentrazione PM10 [μg/Nm3]

	05/04/19
	Ven
	 52,4539
	 0,91
	 17

	06/04/19
	Sab
	 52,3867
	 0,81
	 15

	07/04/19
	Dom
	 52,7668
	 0,62
	12

	08/04/19
	Lun
	 52,6712
	 0,90
	 17

	09/04/19
	Mar
	 52,3977
	 1,21
	23

	10/04/19
	Mer
	 52,1511
	 1,08
	 21

	11/04/19
	Gio
	 52,3760
	 0,55
	 21

	12/04/19
	Ven
	 52,2464
	 0,85
	 11

	13/04/19
	Sab
	 52,2973
	 0,49
	 16

	14/04/19
	Dom
	 52,8091
	 0,69
	 9

	15/04/19
	Lun
	 52,5521
	 1,34
	13

	16/04/19
	Mar
	 52,7838
	 1,08
	20

	17/04/18
	Mer
	 52,6694
	1,32
	25

	18/04/19
	Gio
	 53,2986
	1,30
	25

	19/04/18
	Ven
	 53,4393
	1,15
	22
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Le concentrazioni rilevate in questa quinta campagna ante operam, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La concentrazione media di 15 gg, è pari a 18 μg/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da precipitazioni, cadute 6 giorni durante tutto l’arco della campagna. Il 13 aprile si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 10.6 mm. 

In totale, nei 15 giorni, sono caduti 21.6 mm di pioggia.
Nella Tabella 3.2/10 viene riportata la sintesi dei dati rilevati nella caratterizzazione ante operam. 

Tabella 3.2.10 – Sintesi dei rilievi effettuati in NG-GE-A2-13 
	Misura
	Data
	Media

µg/m3
	Minimo

µg/m3
	Massimo

µg/m3

	1° campagna AO
	07/06/18 – 21/06/18
	23
	15
	33

	2° campagna AO
	06/09/18 – 20/09/18
	27
	4
	44

	3° campagna AO
	17/11/18 – 01/12/18
	22
	6
	50

	4° campagna AO
	14/03/19 – 28/03/19
	22
	12
	39

	5° campagna AO
	05/04/19 – 19/04/19
	18
	9
	25

	Sintesi delle concentrazioni ante operam
	22
	4
	50


La sintesi delle concentrazioni ante operam evidenziano un valore medio delle cinque campagne di monitoraggio pari a 22 μg/m3 inferiore al limite annuale (40 μg/m3) e un valore massimo pari a 50 μg/m3. Nel corso delle 5 campagne si è riscontrato un solo superamento del limite giornaliero pari a 50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155.
3.3. Polveri sottili PM10: campionamento metalli pesanti
Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi (con densità >5 g/cm3), anche se, quelli rilevanti da un punto di vista ambientale, sono solo una ventina. La normativa nazionale ha stabilito gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria per alcuni di essi: Piombo (Pb), Arsenico (As), Cadmio (Cd) e Nichel (Ni). 

Il piombo (Pb) è un elemento che in aria è presente in tracce; è altamente tossico e provoca avvelenamento per gli esseri umani. Assorbito attraverso l'epitelio polmonare entra nel circolo sanguigno e si distribuisce in quantità decrescenti nelle ossa, nel fegato, nei reni, nei muscoli e nel cervello. La principale fonte di inquinamento atmosferico è costituita dagli scarichi dei veicoli alimentati con benzina super (il piombo tetraetile veniva usato come additivo antidetonante). Con il definitivo abbandono della benzina “rossa” i livelli di piombo nell’aria urbana sono notevolmente diminuiti. Altre fonti antropiche derivano dalla combustione del carbone e dell'olio combustibile, dai processi di estrazione e lavorazione dei minerali che contengono Pb, dalle fonderie, dalle industrie ceramiche e dagli inceneritori di rifiuti. 

Gli altri metalli sottoposti a controllo (arsenico, cadmio e nichel), hanno come prevalenti fonti antropiche, responsabili dell'incremento della quantità naturale di metalli, l’attività mineraria, le fonderie e le raffinerie, la produzione energetica, l’incenerimento dei rifiuti e l’attività agricola. 

I composti del nichel (Ni) e del cadmio (Cd) sono classificati dalla Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro come cancerogeni per l'uomo; l'esposizione ad arsenico (As) inorganico può causare vari effetti sulla salute, quali irritazione dello stomaco e degli intestini, e irritazione dei polmoni. 

In generale, metalli pesanti sono presenti in atmosfera sotto forma di particolato aerotrasportato; le dimensioni delle particelle a cui sono associati e la loro composizione chimica dipende fortemente dalla tipologia della sorgente di emissione. 

Per la valutazione della qualità dell’aria per la protezione della salute la normativa individua il seguente indice:

· media annua riferito al tenore dell’inquinante presente nella frazione di PM10 di riferimento è calcolato come media su un anno civile (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155)

I valori obiettivo per i metalli analizzati risultano i seguenti

· Piombo (Pb) valore limite: 0.50 µg/m3 

· Arsenico (As) valore obiettivo: 6.0 ng/m3 

· Cadmio (Cd) valore obiettivo: 5.0 ng/m3 

· Nichel (Ni) valore obiettivo: 20 ng/m3

· Mercurio valore obiettivo: non ancora definito

Nelle Tabelle 3.3/1-70 si riportano i risultati delle determinazioni dei metalli pesanti: Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nichel e Piombo, svolte su campioni aggregati relativi alle campagna di 15 giorni di polveri aerodisperse PM10 e il relativo confronto con i valori obiettivo; il confronto con la media annuale sarà calcolato al termine delle campagne trimestrali che verranno eseguite nella fase ante operam.

Le determinazioni sono state eseguite nei siti di misura e nei periodi di campionamento in precedenza descritti, confrontando i risultati con i relativi valori obiettivo.

Nelle tabelle che seguono e nei relativi certificati di misura, i campioni misurati sono confrontati con i relativi LR del metodo analitico (LR: Limite di rilevabilità, la massima concentrazione di un analita che non può essere distinta significativamente da zero).

NG-GE-A2-02  

La quinta campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 08/05/19 al 22/05/19, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 
    Tabella 3.3.1 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	<0.13
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	<0.13
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.1766
	<0.13
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	<0.13
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                         Tabella 3.3.2 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	3
	14/11/18-28/11/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di rilevabilità.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato inferiori al limite di rilevabilità.
      Tabella 3.3.3 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	0.20
	0.64
	5 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	<0.063
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.1766
	0.15
	0.58
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	0.07
	0.64
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.4 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	3
	14/11/18-28/11/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	0.62
	

	Valore medio 
	0.62
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al valore obiettivo.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato nelle quasi totalità delle campagne inferiore al limite di rilevabilità, solo in una campagna è stato misurato un valore pari a 0.62 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.

            Tabella 3.3.5 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	0.84
	2.7
	20 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	<0.5
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.1766
	<0.5
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	<0.5
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                          Tabella 3.3.6 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	3.9
	20 [ng/m3]

	2
	13/10/18-27/10/18
	2.0
	

	3
	14/11/18-28/11/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	3.7
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	2.7
	

	Valore medio 
	2.5
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo. 
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato pari a 2,5 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.

Tabella 3.3.7 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	<0.025
	0.34
	Non ancora definito

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	<0.025
	0.49
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.1766
	<0.025
	0.12
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	<0.025
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.8 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	3
	14/11/18-28/11/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	0.32
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	0.32
	


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo. I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, inferiori al limite di rilevabilità.

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato nelle quasi totalità delle campagne inferiore al limite di rilevabilità, solo in una campagna è stato misurato un valore pari a 0.32 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.

Tabella 3.3.9 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	
Pesata

[µg] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	1.60
	0.005
	0.5 [µg/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	0.54
	0.005
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.1766
	1.3
	0.005
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	0.54
	0.005
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                 Tabella 3.3.10 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	06/06/18-20/06/18
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	2
	13/10/18-27/10/18
	0.005
	

	3
	14/11/18-28/11/18
	0.003
	

	4
	23/02/19÷24/02/19
	0.006
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	0.005
	

	Valore medio 
	0.004
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo. 

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato pari a 0,004 µg/m3 , inferiore al valore obiettivo.

NG-GE-A2-03  

La quinta campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 08/05/19 al 22/05/19, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 
     Tabella 3.3.11 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.6089
	<0.13
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.8718
	<0.13
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.9864
	<0.13
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.1077
	<0.13
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                    Tabella 3.3.12 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	26/06/18-13/07/18
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	29/08/18-12/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di rilevabilità.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato inferiori al limite di rilevabilità.
     Tabella 3.3.13 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg]
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.6089
	0.12
	0.39
	5 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.8718
	<0.063
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.9864
	0.11
	0.43
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.1077
	<0.063
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.14 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	26/06/18-13/07/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	29/08/18-12/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	0.41
	

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al limite di rilevabilità. 

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato nelle quasi totalità delle campagne inferiore al limite di rilevabilità, solo in una campagna è stato misurato un valore pari a 0.41 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.

            Tabella 3.3.15 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg]
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.6089
	0.67
	2.2
	20 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.8718
	<0.5
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.9864
	0.65
	2.4
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.1077
	<0.5
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                    Tabella 3.3.16 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	26/06/18-13/07/18
	5.4
	20 [ng/m3]

	2
	29/08/18-12/09/18
	4.0
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	2.1
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	4.2
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	2.3
	

	Valore medio 
	3.6
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo.

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato pari a 3,6 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.

Tabella 3.3.17 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg]
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.6089
	<0.025
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.8718
	<0.025
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.9864
	<0.025
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.1077
	<0.025
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.18 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	26/06/18-13/07/18
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	29/08/18-12/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	0.58
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	0.58
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di rilevabilità

Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo. I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, hanno evidenziato valori inferiori al limite di rilevabilità.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato nelle quasi totalità delle campagne inferiore al limite di rilevabilità, solo in una campagna è stato misurato un valore pari a 0.58 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.
Tabella 3.3.19 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg]
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.6089
	1.4
	0.004
	0.5 [µg/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.8718
	0.59
	0.006
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	257.9864
	1.4
	0.005
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.1077
	0.55
	0.005
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                 Tabella 3.3.20 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	26/06/18-13/07/18
	0.003
	0.5 [µg/m3]

	2
	29/08/18-12/09/18
	0.002
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	0.006
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	0.008
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	0.005
	

	Valore medio 
	0.005
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato pari a 0,005 µg/m3 , inferiore al valore obiettivo.

NG-GE-A2-04 

La quarta campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 05/04/19 al 19/04/19, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 

       Tabella 3.3.21 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	316.6563
	<0.13
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	06/04/19÷07/04/19
	104.8957
	<0.13
	/(*)
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.0025
	<0.13
	/(*)
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	104.6175
	<0.13
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                Tabella 3.3.22 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	0.15
	6 [ng/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	0.59
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	0.4
	


I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di rilevabilità.

          Tabella 3.3.23 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	316.6563
	<0.063
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	06/04/19÷07/04/19
	104.8957
	<0.063
	/(*)
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.0025
	0.13
	0.50
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	104.6175
	<0.063
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.24 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	0.50
	

	Valore medio 
	0.50
	


I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al valore obiettivo. 

            Tabella 3.3.25 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	316.6563
	<0.5
	/(*)
	20 [ng/m3]

	2
	06/04/19÷07/04/19
	104.8957
	<0.5
	/(*)
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.0025
	<0.5
	/(*)
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	104.6175
	<0.5
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                          Tabella 3.3.26 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	3.3
	20 [ng/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	3.0
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	3.2
	


I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al limite di rilevabilità. 

Tabella 3.3.27 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	316.6563
	<0.025
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	06/04/19÷07/04/19
	104.8957
	<0.025
	/(*)
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.0025
	<0.025
	/(*)
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	104.6175
	<0.025
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.28 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di rilevabilità

Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo. I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Mercurio inferiori al limite di rilevabilità.
Tabella 3.3.29 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	316.6563
	0.56
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	2
	06/04/19÷07/04/19
	104.8957
	0.86
	0.008
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.0025
	0.93
	0.004
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	104.6175
	0.37
	0.004
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                              Tabella 3.3.30 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	0.004
	0.5 [µg/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	0.002
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	0.01
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	0.002
	

	Valore medio 
	0.005
	


I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.

NG-GE-A2-04 – seconda campagna - 
La quinta campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 24/04/19 al 08/05/19, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 

       Tabella 3.3.31 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 24/04/19-08/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	24/04/19

26/04/19
06/05/19÷08/05/19
	260.9276
	<0.13
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	25/04/19

27/04/19÷28/04/19
	156.677
	<0.13
	/(*)
	

	3
	29/30/19÷30/04/19

02/05/19÷03/05/19
	208.3958
	<0.13
	/(*)
	

	4
	01/05/19

04/05/19÷04/05/19
	155.6919
	<0.13
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                Tabella 3.3.32 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	0.15
	6 [ng/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	0.59
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	/(*)
	

	5
	24/04/19-08/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	0.4
	


I rilievi della campagna effettuata dal 24/04/19 al 08/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di rilevabilità.

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 0.4 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.

          Tabella 3.3.33 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 24/04/19-08/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	24/04/19

26/04/19
06/05/19÷08/05/19
	260.9276
	0.13
	0.50
	5 [ng/m3]

	2
	25/04/19

27/04/19÷28/04/19
	156.677
	0.08
	0.52
	

	3
	29/30/19÷30/04/19

02/05/19÷03/05/19
	208.3958
	0.09
	0.41
	

	4
	01/05/19

04/05/19÷04/05/19
	155.6919
	0.10
	0.64
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.34 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	0.50
	

	5
	24/04/19-08/05/19
	0.52
	

	Valore medio 
	0.51
	


I rilievi della campagna effettuata dal 24/04/19 al 08/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al valore obiettivo.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 0.51 ng/m3, inferiore al valore obiettivo.

            Tabella 3.3.35 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 24/04/19-08/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	24/04/19

26/04/19
06/05/19÷08/05/19
	260.9276
	0.71
	2.72
	20 [ng/m3]

	2
	25/04/19

27/04/19÷28/04/19
	156.677
	<0.5
	/(*)
	

	3
	29/30/19÷30/04/19

02/05/19÷03/05/19
	208.3958
	0.52
	2.50
	

	4
	01/05/19

04/05/19÷04/05/19
	155.6919
	<0.5
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                          Tabella 3.3.36 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	3.3
	20 [ng/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	3.0
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	/(*)
	

	5
	24/04/19-08/05/19
	2.6
	

	Valore medio 
	3.0
	


I rilievi della campagna effettuata dal 24/04/19 al 08/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo. 
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 3.0 ng/m3, inferiore al valore obiettivo.

Tabella 3.3.37 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 24/04/19-08/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	24/04/19

26/04/19
06/05/19÷08/05/19
	260.9276
	<0.025
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	25/04/19

27/04/19÷28/04/19
	156.677
	<0.025
	/(*)
	

	3
	29/30/19÷30/04/19

02/05/19÷03/05/19
	208.3958
	<0.025
	/(*)
	

	4
	01/05/19

04/05/19÷04/05/19
	155.6919
	<0.025
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.38 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	/(*)
	

	5
	24/04/19-08/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di rilevabilità

Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo. I rilievi della campagna effettuata dal 24/04/19 al 08/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Mercurio inferiori al limite di rilevabilità.

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato inferiore al limite di rilevabilità.
Tabella 3.3.39 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 24/04/19-08/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	24/04/19

26/04/19
06/05/19÷08/05/19
	260.9276
	1.33
	0.005
	0.5 [µg/m3]

	2
	25/04/19

27/04/19÷28/04/19
	156.677
	0.94
	0.006
	

	3
	29/30/19÷30/04/19

02/05/19÷03/05/19
	208.3958
	1.11
	0.005
	

	4
	01/05/19

04/05/19÷04/05/19
	155.6919
	1.04
	0.007
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                              Tabella 3.3.40 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	28/06/18-13/07/18
	0.004
	0.5 [µg/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	0.002
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	0.01
	

	4
	05/04/19-19/04/19
	0.002
	

	5
	24/04/19-08/05/19
	0.006
	

	Valore medio 
	0.005
	


I rilievi della campagna effettuata dal 24/04/19 al 08/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 0.005 µg/m3, inferiore al valore obiettivo.

NG-GE-A2-05 

La quinta campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 08/05/19 al 22/05/19, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 

       Tabella 3.3.41 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	309.5576
	<0.13
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.692
	<0.13
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.4438
	<0.13
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	102.8898
	<0.13
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                    Tabella 3.3.42 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	0.19
	6 [ng/m3]

	2
	29/08/18-12/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	0.19
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di rilevabilità.

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato nelle quasi totalità delle campagne inferiore al limite di rilevabilità, solo in una campagna è stato misurato un valore pari a 0.19 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.
          Tabella 3.3.43 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	309.5576
	0.16
	0.52
	5 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.692
	0.07
	0.70
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.4438
	0.17
	0.66
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	102.8898
	0.09
	0.87
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.44 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	29/08/18-12/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	0.69
	

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al valore obiettivo. 
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato nelle quasi totalità delle campagne inferiore al limite di rilevabilità, solo in una campagna è stato misurato un valore pari a 0.69 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.
            Tabella 3.3.45 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	309.5576
	0.65
	2.10
	20 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.692
	<0.5
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.4438
	<0.5
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	102.8898
	<0.5
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                     Tabella 3.3.46 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	4.5
	20 [ng/m3]

	2
	29/08/18-12/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	4.6
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	2.1
	

	Valore medio 
	3.7
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo. 

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato pari a 3.7 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.
Tabella 3.3.47 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	309.5576
	<0.025
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.692
	<0.025
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.4438
	<0.025
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	102.8898
	<0.025
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.48 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	29/08/18-12/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di rilevabilità

Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo. I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Mercurio inferiori al limite di rilevabilità.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato inferiori al limite di rilevabilità.
Tabella 3.3.49 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	309.5576
	1.5
	0.005
	0.5 [µg/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	103.692
	0.64
	0.01
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.4438
	1.5
	0.003
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	102.8898
	0.73
	0.01
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                     Tabella 3.3.50 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	15/06/18-29/06/18
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	2
	29/08/18-12/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	0.006
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	0.005
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	0.006
	

	Valore medio 
	0.004
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 0.004 µg/m3, inferiore al valore obiettivo.

NG-GE-A2-12 

La quinta campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 08/05/19 al 22/05/19, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 

Tabella 3.3.51 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	<0.13
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	<0.13
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.1766
	<0.13
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	<0.13
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                 Tabella 3.3.52 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	/(*)
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di rilevabilità.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato inferiori al limite di rilevabilità.

      Tabella 3.3.53 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	0.17
	0.55
	5 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	0.06
	0.62
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.1766
	0.13
	0.50
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	0.12
	1.16
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.54 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	0.71
	

	Valore medio 
	0.71
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al valore obiettivo.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato nelle quasi totalità delle campagne inferiore al limite di rilevabilità, solo in una campagna è stato misurato un valore pari a 0.71 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo. 

   Tabella 3.3.55 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	0.69
	2.2
	20 [ng/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	<0.5
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.1766
	<0.5
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	<0.5
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
                                   Tabella 3.3.56 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	3.5
	20 [ng/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	3.3
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	2.2
	

	Valore medio 
	3.0
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 3.0 ng/m3, inferiore al valore obiettivo.

Tabella 3.3.57 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	<0.025
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	<0.025
	/(*)
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.1766
	<0.025
	/(*)
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	<0.025
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.58 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	30/08/18-13/09/18
	/(*)
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	/(*)
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	/(*)
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di rilevabilità

Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo. I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Mercurio inferiori al limite di rilevabilità. 
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato inferiori al limite di rilevabilità.
Tabella 3.3.59 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 08/05/19-22/05/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	08/05/19÷10/05/19 20/05/19÷22/05/19
	311.4917
	1.39
	0.004
	0.5 [µg/m3]

	2
	11/05/19÷12/05/19
	104.1793
	0.59
	0.01
	

	3
	13/05/19÷17/05/19
	258.1766
	1.2
	0.005
	

	4
	18/05/19÷19/05/19
	103.5455
	0.99
	0.01
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                   Tabella 3.3.60 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	22/06/18-06/07/18
	0.002
	0.5 [µg/m3]

	2
	30/08/18-13/09/18
	0.003
	

	3
	13/10/18-27/10/18
	0.006
	

	4
	13/02/19-27/02/19
	0.007
	

	5
	08/05/19-22/05/19
	0.007
	

	Valore medio 
	0.005
	


I rilievi della campagna effettuata dal 08/05/19 al 22/05/19, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 0.005 µg/m3, inferiore al valore obiettivo.

NG-GE-A2-13 
La quinta campagna di monitoraggio è stata eseguita nel periodo dal 05/04/19 al 19/04/19, i campionamenti svolti nei 15 giorni, sono stati aggregati in 4 campioni le cui date sono riportate nelle tabelle seguenti: 

Tabella 3.3.61 – Risultati concentrazione Arsenico – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	315.1971
	<0.13
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	06/04/19÷07/04/19
	105.1535
	<0.13
	/(*)
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.8424
	<0.13
	/(*)
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	103.1064
	<0.13
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.62 – Sintesi risultati concentrazione Arsenico – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Arsenico [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	/(*)
	6 [ng/m3]

	2
	06/09/18-20/09/18
	/(*)
	

	3
	17/11/18-01/12/18
	0.7
	

	4
	14/03/19-28/03/19
	/(*)
	

	5
	05/04/19-19/04/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	0.7
	


I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Arsenico inferiori al limite di rilevabilità.
Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato nelle quasi totalità delle campagne inferiore al limite di rilevabilità, solo in una campagna è stato misurato un valore pari a 0.7 ng/m3 , inferiore al valore obiettivo.
       Tabella 3.3.63 – Risultati concentrazione Cadmio – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	315.1971
	<0.063
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	06/04/19÷07/04/19
	105.1535
	<0.063
	/(*)
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.8424
	0.24
	0.92
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	103.1064
	<0.063
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


(*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.64 – Sintesi risultati concentrazione Cadmio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Cadmio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	/(*)
	5 [ng/m3]

	2
	06/09/18-20/09/18
	/(*)
	

	3
	17/11/18-01/12/18
	0.3
	

	4
	14/03/19-28/03/19
	/(*)
	

	5
	05/04/19-19/04/19
	0.9
	

	Valore medio 
	0.6
	


I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Cadmio inferiori al valore obiettivo. 

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 0.6 ng/m3, inferiore al valore obiettivo.

            Tabella 3.3.65 – Risultati concentrazione Nichel – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	315.1971
	0.64
	2.03
	20 [ng/m3]

	2
	06/04/19÷07/04/19
	105.1535
	<0.5
	/(*)
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.8424
	0.63
	2.41
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	103.1064
	<0.5
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                  Tabella 3.3.66 – Sintesi risultati concentrazione Nichel – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	6.3
	20 [ng/m3]

	2
	06/09/18-20/09/18
	4.7
	

	3
	17/11/18-01/12/18
	4.7
	

	4
	14/03/19-28/03/19
	5.1
	

	5
	05/04/19-19/04/19
	2.2
	

	Valore medio 
	4.6
	


I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Nichel inferiori al valore obiettivo. 

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 4.6 ng/m3, inferiore al valore obiettivo.

Tabella 3.3.67 – Risultati concentrazione Mercurio – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	315.1971
	<0.025
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	06/04/19÷07/04/19
	105.1535
	<0.025
	/(*)
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.8424
	<0.025
	/(*)
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	103.1064
	<0.025
	/(*)
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                                                               (*) Livelli inferiori al limite di rilevabilità
Tabella 3.3.68 – Sintesi risultati concentrazione Mercurio – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Mercurio [ng/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	/(*)
	Non ancora definito

	2
	06/09/18-20/09/18
	/(*)
	

	3
	17/11/18-01/12/18
	/(*)
	

	4
	14/03/19-28/03/19
	/(*)
	

	5
	05/04/19-19/04/19
	/(*)
	

	Valore medio 
	/(*)
	


                                         (*) Valori inferiori al limite di rilevabilità

Evidenziamo che per il mercurio non è ancora stato definito un valore obiettivo. I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Mercurio inferiori al limite di rilevabilità 

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato inferiori al limite di rilevabilità.
Tabella 3.3.69 – Risultati concentrazione Piombo – campagna 05/04/19-19/04/19
	N.
	Campioni aggregati
	Somma Volumi aggregati [Nm3] 
	Pesata

[µg] 
	Piombo [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	05/04/19
15/04/19÷19/04/19
	315.1971
	3.3
	0.01
	0.5 [µg/m3]

	2
	06/04/19÷07/04/19
	105.1535
	0.77
	0.007
	

	3
	08/04/19÷12/04/19
	261.8424
	4.5
	0.017
	

	4
	13/04/19÷14/04/19
	103.1064
	0.74
	0.007
	

	Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.


                              Tabella 3.3.70 – Sintesi risultati concentrazione Piombo – campagne 2018/2019
	N. campagna 2018/2019
	Data
	Valore medio Nichel [µg/m3]
	Valore obiettivo 

	1
	07/06/18-21/06/18
	0.011
	0.5 [µg/m3]

	2
	06/09/18-20/09/18
	0.006
	

	3
	17/11/18-01/12/18
	0.014
	

	4
	14/03/19-28/03/19
	0.009
	

	5
	05/04/19-19/04/19
	0.011
	

	Valore medio 
	0.01
	


I rilievi della campagna effettuata dal 05/04/19 al 19/04/19, evidenziano delle concentrazioni di Piombo inferiori al valore obiettivo.

Il valore medio delle 5 campagne di ante operam è risultato un valore pari a 0.01 µg/m3, inferiore al valore obiettivo.

3.4. Monitoraggio Amianto – polveri aerodisperse
Con il termine "amianto" si indica una serie di silicati idrati caratterizzati da differente struttura e composizione chimica, accomunati da una morfologia marcatamente fibrosa.

La struttura fibrosa, con fibre estremamente sottili ma molto addensate, conferisce all'amianto, in particolare al crisotilo, un'elevata resistenza alla trazione, elevata flessibilità, resistenza all'azione di agenti chimici e biologici, al calore, all'abrasione ed all'usura (termica e meccanica). E' inoltre facilmente filabile e può essere tessuto. In natura circa l'85% dell'amianto estratto è distribuito lungo fasce tettoniche (lenti e vene associate a faglie-zone di taglio) o talvolta anche diffuso all'interno della matrice dell'ammasso roccioso secondo un reticolo di fratture.

Si ritrova inoltre in rocce sedimentarie clastiche (conglomerati e brecce) e cataclasiti derivate dalla rielaborazione delle tipologie amiantifere.

I materiali naturali contenenti minerali definiti amianti sono strettamente associati ai settori di affioramento delle cosiddette "pietre verdi" come riportato dal D.M. 14/05/1996 (All. 4, Tab. 11.5).

Le attività di campionamento eseguite in corrispondenza di siti di misura residenziali previsti nel PMA, hanno la finalità di valutare in questa fase di caratterizzazione ante operam la presenza di fibre amiantifere aerodisperse e la relativa concentrazione nelle aree potenzialmente interessate dalla presenza di materiale naturale di origine amiantifera.
La strumentazione utilizzata per il campionamento è costituita da campionatori sequenziali con pompa di aspirazione da 2,3 m3/h e controllo elettronico del flusso e con testa di prelievo a imbuti rovesciati.

Le successive determinazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse sono eseguite in laboratorio accreditato mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994 All.II Met.B. Nel rapporto di prova (RdP) rilasciato, dal laboratorio sono riportati, oltre ai valori di concentrazione di fibre totali anche quelle di fibre amianto, stabilendone la tipologia (crisotilo, crocidolite, grunerite di amianto, tremolite di amianto, actinolite di amianto, antofillite di amianto) per ciascuna fibra di amianto.

Le concentrazioni di fibre aerodisperse (ff/l) sono calcolate tenendo conto dei seguenti parametri: 

· Numero di fibre conteggiate;
· Tipologia delle fibre riscontrate;
· Diametro effettivo del filtro di prelievo;
· Numero di campi ispezionati; 
· Area di un campo a 2000X; 
· Volume di aria aspirata normalizzato a 20°C e 1013 mbar.
Nelle tabelle 3.4/1-6 di seguito riportate, si riepilogano le concentrazione di amianto aerodisperso nel periodo e nelle fasce orarie indagate e il riferimento del relativo Rapporto di Prova, gli stessi risultati sono inoltre riportati anche nelle schede di misura di ciascun sito contenute nell’Allegato 1 che risultano integrate, oltre che con una descrizione dell’area indagata anche con i dati meteo relativi al periodo di campionamento (velocità del vento, temperatura aria, umidità relativa, precipitazioni). 
NG-GE-A2bis-06
La concentrazione di amianto aerodisperso ha restituito valori pari a 0 ff/l. 
Tabella 3.4.1 – Risultati concentrazione Amianto – campagna 08/06/19-23/06/19
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Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034718

-
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00:00/08:00

0 19LA0034714

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034715

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034487

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034713

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034485

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034486

00:00/08:00

0 19LA0034483

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034484

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034011

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034482

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034009

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034010

00:00/08:00

0 19LA0034007

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034008

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033053

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034006

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033051

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033052

16:00/00:00

0 19LA0033049

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033050

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033047

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033048

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032848

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033046

16:00/00:00

0 19LA0032847

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032844

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032845

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032351

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032843

16:00/00:00

19LA0032350

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032347

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032348

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032083

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032346

16:00/00:00

0 19LA0032349

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0

0 19LA0032081

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032082

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032079

09/06/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032080

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08/06/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032077

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032078

16:00/00:00

Analisi di laboratorio

Data Fascia oraria Parametro / Analita Valore RdP

12/06/2019

13/06/2019

14/06/2019

15/06/2019

16/06/2019

22/06/2019

23/06/2019

NP.B16 - Determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante microscopia elettronica a scansione 

(SEM) secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994 All.II Met.B

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034716

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034717

0 19LA0032846

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse


NG-GE-A2bis-07

La concentrazione di amianto aerodisperso ha restituito valori sempre inferiori ad 1 ff/l (il massimo rilevato è stato 0,2ff/l). 

Tabella 3.4.2 – Risultati concentrazione Amianto – campagna 04/06/19-19/06/19

[image: image29.emf]U.M.
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ff/l

ff/l

ff/l

ff/l

ff/l

-

-

-

-

Conc. fibre amianto aerodisperse

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034014

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034488

NP.B16 - Determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante microscopia elettronica a scansione 

(SEM) secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994 All.II Met.B



0 19LA0034489

-

- - - -

- -

16:00/00:00

- -

- - -

0 19LA0033056

Conc. fibre amianto aerodisperse

0 19LA0033061

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034012

16:00/00:00

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034017

0 19LA0033059

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033060

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

0 19LA0034015

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034016

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034013

00:00/08:00

19LA0032090

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

19LA0033057

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033058

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00

0 19LA0032854

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033054

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032852

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032853

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033055

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

0 19LA0032851

0 19LA0031426

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0031427

00:00/08:00

08:00/16:00

0 19LA0032357

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032849

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032355

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032356

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032088

00:00/08:00

Conc. fibre amianto aerodisperse 0

0 19LA0031425

0.2

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032353

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032354

08:00/16:00

0.2 19LA0032091

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032352

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032089

08:00/16:00

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0

19LA0032087

19LA0032850

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

0

04/06/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0030667

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0030668

16:00/00:00

0

0.2 19LA0032085

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032086

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0031428

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032084

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00

16:00/00:00

Conc. fibre amianto aerodisperse

19LA0031424

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0030669

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

Analisi di laboratorio

Data Fascia oraria Parametro / Analita Valore RdP

0.2

05/06/2019

06/06/2019

07/06/2019

08/06/2019

09/06/2019

10/06/2019

11/06/2019

12/06/2019

13/06/2019

14/06/2019

15/06/2019

16/06/2019

17/06/2019

18/06/2019

19/06/2019

19LA0031423

Conc. fibre amianto aerodisperse


NG-GE-A2bis-08
La concentrazione di amianto aerodisperso ha restituito valori sempre inferiori ad 1 ff/l (il massimo rilevato è stato 0,6ff/l). 

Tabella 3.4.3 – Risultati concentrazione Amianto – campagna 04/06/19-19/06/19
[image: image30.emf]U.M.
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ff/l

ff/l

ff/l

ff/l

-

-

-

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0031431

Conc. fibre amianto aerodisperse 0.6 19LA0030672

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0031429

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

Analisi di laboratorio

Data Fascia oraria Parametro / Analita Valore RdP

0.2 19LA0031430

04/06/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0030670

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.6 19LA0030671

16:00/00:00

05/06/2019

0 19LA0032093

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032094

Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0031434

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032092

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0031432

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0031433

00:00/08:00

0 19LA0032099

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.3 19LA0032358

Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0032097

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032098

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032095

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032096

00:00/08:00

0 19LA0032363

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032855

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032361

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032362

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032359

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032360

08:00/16:00

0 19LA0032860

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0033062

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032858

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032859

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0032856

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0032857

08:00/16:00

0 19LA0033067

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033068

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033065

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033066

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033063

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033064

08:00/16:00

0 19LA0034021

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034022

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034020

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0033069

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034018

16:00/00:00

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034495

-

- - - -

- -

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034023

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034494

16:00/00:00

NP.B16 - Determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante microscopia elettronica a scansione 
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- -

- - - -

06/06/2019

07/06/2019

08/06/2019

09/06/2019

10/06/2019

11/06/2019

12/06/2019

13/06/2019

14/06/2019

15/06/2019

16/06/2019

17/06/2019

18/06/2019

19/06/2019


NG-GE-A2bis-08 seconda campagna - recupero trimestre precedente 

La concentrazione di amianto aerodisperso ha restituito valori sempre inferiori ad 1 ff/l (il massimo rilevato è stato 0,6ff/l). 

Tabella 3.4.4 – Risultati concentrazione Amianto – campagna 20/06/19-05/07/19
[image: image31.emf]U.M.
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ff/l

22/06/2019

23/06/2019

24/06/2019

25/06/2019

27/06/2019

28/06/2019

29/06/2019

30/06/2019

01/07/2019

02/07/2019

04/07/2019

05/07/2019

26/06/2019

03/07/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.3 19LA0038338

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0038668

NP.B16 - Determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante microscopia elettronica a scansione 

(SEM) secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994 All.II Met.B



0 19LA0038336

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0038337

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0038334

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0038335

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.4 19LA0038331

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0038333

16:00/00:00

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0038332

0 19LA0038329

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0038330

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0038327

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0038328

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036753

08:00/16:00

0 19LA0036751

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036752

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036749

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036750

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036747

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036748

08:00/16:00

0 19LA0036765

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0036746

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036763

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.4 19LA0036764

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036761

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036762

08:00/16:00

0 19LA0036758

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036760

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036756

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036757

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036754

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036755

00:00/08:00

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0036759

0 19LA0034496

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034497

16:00/00:00

21/06/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.4 19LA0034499

0.2 19LA0034736

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034734

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034735

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034732

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034733

00:00/08:00

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0034729

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

Analisi di laboratorio

Data Fascia oraria Parametro / Analita Valore RdP

0.2 19LA0034730

20/06/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.6 19LA0034731

Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0034498

08:00/16:00


NG-GE-A2bis-09

La concentrazione di amianto aerodisperso ha restituito valori sempre inferiori ad 1 ff/l (il massimo rilevato è stato 0,8ff/l.
Tabella 3.4.5 – Risultati concentrazione Amianto – campagna 07/05/19-24/05/19
[image: image32.emf]U.M.
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- -

- - - -

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028477

-

- - - -

- -

0 19LA0027404

08:00/16:00

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028252

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028253

00:00/08:00

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028476

00:00/08:00

0 19LA0028473

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0028474

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028254

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028472

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

19LA0027407

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028251

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028475

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0027406

00:00/08:00

Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0027405

Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0026610

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0026611

08:00/16:00

0 19LA0026614

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0027402

Conc. fibre amianto aerodisperse 0.9 19LA0026612

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

16:00/00:00

0 19LA0026613

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0027403

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

0

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0026609

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025909

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.7 19LA0025910

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0025907

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.8 19LA0025908

00:00/08:00

0 19LA0025029

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025030

13/05/2019

14/05/2019

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025027

12/05/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0025028

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

0.2 19LA0025912

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025025

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025026

16:00/00:00

11/05/2019

0 19LA0025023

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025024

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025905

10/05/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025906

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

09/05/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025903

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025904

16:00/00:00

0 19LA0025901

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025902

Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025661

08/05/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0025662

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse

07/05/2019

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025659

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025660

16:00/00:00

Analisi di laboratorio

Data Fascia oraria Parametro / Analita Valore RdP

15/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

18/05/2019

19/05/2019

21/05/2019

22/05/2019

23/05/2019

24/05/2019

NP.B16 - Determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante microscopia elettronica a scansione 

(SEM) secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994 All.II Met.B


NG-GE-A2bis-10

La concentrazione di amianto aerodisperso ha restituito valori sempre inferiori ad 1 ff/l (il massimo rilevato è stato 0,4ff/l). 
Tabella 3.4.6 – Risultati concentrazione Amianto – campagna 09/05/19-28/05/19
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NP.B16 - Determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante microscopia elettronica a scansione 

(SEM) secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994 All.II Met.B



Analisi di laboratorio

Data Fascia oraria Parametro / Analita Valore RdP

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025489

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025490

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025031

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025032

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025033

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025034

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0026617

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025035

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025036

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025037

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025038

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025915

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025926

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025927

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025928

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0025929

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0026615

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0027415

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028257

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0026616

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0026618

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0026619

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0026620

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0027410

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028483

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028258

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028259

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028260

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0027411

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.2 19LA0028478

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0027413

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0027414

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse <0.1 19LA0029010

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse <0.1 19LA0029011

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse <0.1 19LA0029012

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse <0.1 19LA0029013

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028479

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028480

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0028481

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0.4 19LA0028482

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse <0.1 19LA0029014

00:00/08:00 Conc. fibre amianto aerodisperse <0.1 19LA0029015

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse <0.1 19LA0029016

16:00/00:00 Conc. fibre amianto aerodisperse <0.1 19LA0029017

08:00/16:00 Conc. fibre amianto aerodisperse 0 19LA0029516

-

- - - -

- - - -

- - - -

15/05/2019

16/05/2019

09/05/2019

10/05/2019

11/05/2019

12/05/2019

13/05/2019

17/05/2019

18/05/2019

19/05/2019

21/05/2019

22/05/2019

23/05/2019

24/05/2019

25/05/2019

26/05/2019

28/05/2019

14/05/2019


3.5. Qualità dell’aria – centralina fissa

I valori rilevati dalla centralina vengono elaborati da un file excel che, dopo avere epurato la base dati da quelli riconosciuti non validi, esegue una verifica della “performance” del sistema di monitoraggio calcolando il rapporto tra dati validi e i dati attesi e tra i dati validi e i dati rilevati. Questa analisi viene svolta sia sui dati totali sia sui dati con centralina sottovento, sopravento o in condizioni di calma di vento.

Alla compilazione delle prime tabelle di riepilogo seguono le operazioni mirate a visualizzare il decorso temporale degli inquinanti e dei dati meteorologici. 

La rappresentazione grafica dei valori orari rilevati è organizzata sia su base settimanale che su tutto il periodo di riferimento (4 o 5 settimane a seconda dei casi); per la direzione prevalente del vento viene inoltre visualizzata una rosa dei venti centrata sulla stazione di monitoraggio che aiuta la comprensione dell’andamento di questo parametro.

Successivamente per ogni inquinante vengono calcolati sia i parametri statistici richiesti dalla vigente normativa, sia alcuni ulteriori parametri complementari utili a descriverne il comportamento. 

I parametri statistici elaborati sono: 

 

· per O3, NO, NO2, NOx, C6H6, O-Xilene, Toluene:

· il valore medio e il valore massimo orario rilevato;

· il minimo ed il massimo del valori massimi giornalieri;

· il minimo ed il massimo del valori medi giornalieri;

· il minimo ed il massimo del valori minimi giornalieri;

 

· per il monossido di carbonio CO:

· la media massima su 8h consecutive;

· il valore medio rilevato nel periodo;

· per il biossido di Azoto NO2:

· il numero di superamenti del limite normativo orario;

 

· per la frazione inalabile delle polveri PM10, PM2.5:

· il valore medio rilevato nel periodo;

· il valore massimo della media giornaliera 24 ore;

· il numero di superamenti del limite normativo giornaliero (solo PM10);

· per il benzene C6H6:

· il valore medio rilevato nel periodo;

· il valore massimo della media giornaliera 24 ore;

· per la temperatura, velocità e direzione del vento, umidità relativa, radiazione solare, pressione atmosferica, precipitazioni:

· il minimo ed il massimo del valori massimi giornalieri;

· il minimo ed il massimo del valori medi giornalieri;

· il minimo ed il massimo del valori minimi giornalieri;

La base dati di ogni singolo periodo di riferimento è stata quindi scomposta in tre parti: 

1. dati rilevati in condizioni di sottovento;

2. dati rilevati in condizioni sopravento; 

3. dati rilevati in condizioni di calma di vento. 

Come settore angolare che discrimina le direzioni sottovento da quelle sopravento, è stato individuato quello sotteso dall'asse autostradale, in gradi dai 0 ai 180 per la centralina NG-GE-A3-11. Con calma di vento sono considerati gli eventi con velocità del vento minore di 0.3 m/s.

Per ogni singola componente della base dati è stata valutata la percentuale sul totale dei dati e sono stati calcolati i medesimi parametri statistici sopra elencati.

Sono stati quindi elaborati dei grafici che riportano per ogni inquinante i valori massimi giornalieri e le medie giornaliere sia per la base dati globale che per le componenti sottovento, sopravento e calma, al fine di evidenziare qual’è la responsabilità di ciascuna condizione anemologica sulle concentrazioni rilevate nel periodo di riferimento.

Punto di monitoraggio NG-GE-A3-11
Aprile: evidenziamo che a causa della manutenzione eseguita sulla centralina, mancano i dati di NO, NO2, NOx dalle ore 11.00 fino alle ore 15.00 del 19/04/19, i dati della CO dalle ore 11.00 fino alle ore 13.00 del 19/04/19, i dati di O3 dalle ore 11.00 fino alle ore 14.00 del 19/04/19, i dati di PM10 e PM2.5 dalle ore 11.00 fino alle ore 12.00 del 19/04/19 e i dati di BTX dalle ore 12.00 fino alle ore 16.00 del 19/04/19 e dalle ore 12.00 fino alle ore 14.00 del 24/04/19.
Maggio: evidenziamo che a causa della manutenzione eseguita sulla centralina, mancano i dati del BTX dalle ore 11.00 fino alle ore 13.00 del 15/05/19 e dalle ore 16.00 fino alle ore 18.00 del 30/05/19. A causa di un problema occorso alla centralina meteo mancano tutti i dati meteo dalle ore 11.00 del 17/05/19 fino alle ore 11.00 del 20/05/19. A causa di un problema occorso alla strumentazione, mancano i dati di O3 dalle ore 07.00 del 06/05/19 fino alle ore 10.00 del 10/05/19 e dalle ore 01.00 del 27/05/19 fino alle ore 24.00 del 30/05/19.
Giugno: evidenziamo che a causa della manutenzione eseguita sulla centralina, mancano i dati del BTX dalle ore 15.00 fino alle ore 17.00 del 20/06/19. Per un problema occorso alla strumentazione, mancano i dati del PM2.5 dal 26 al 30 giugno.
Condizioni meteorologiche

Periodo di riferimento dal 01 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019
Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da medie precipitazioni, precipitazioni cadute in 12 giorni durante tutto l’arco del mese. Il 23 aprile si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 25.4 mm. Il riepilogo completo dei giorni di pioggia è riportato nella tabella seguente:

	Giorno - ora
	mm
	Giorno - ora
	mm
	Giorno - ora
	mm

	03/04/19   11.00-12.00
	2.0
	11/04/19   08.00-10.00
	1.2
	22/04/19   19.00-24.00
	2.2

	04/04/19   01.00-17.00
	19.0
	12/04/19   03.00-12.00
	0.8
	23/04/19   01.00-22.00
	25.4

	05/04/19   01.00
	0.4
	13/04/19   21.00-24.00
	2.4
	24/04/19   01.00-20.00
	11.0

	07/04/19   07.00-16.00
	2.8
	14/04/19   01.00-09.00
	4.4
	26/04/19   08.00-21.00
	6.4


                                Tabella 3.5/1: Risultati precipitazioni

In totale, nelle 4-5 settimane, sono caduti 78.0 di pioggia.

Condizioni anemologiche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da una scarsa attività anemologica dove circa il 26.2 % sul totale dei dati si presenta in condizione di velocità compresa tra 0.5 e 2 m/s, mentre il 6.1 % si presenta in condizione di velocità compresa tra 2.0 e 4.0 m/s. La calma di vento si attesta intorno al 67.7 % del totale dei casi.

Per quanto riguarda la direzione del vento si evidenzia una certa prevalenza di venti provenienti dai settori N-NNW e SSW-SSE.
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Grafico del Vento – aprile 2019
Temperatura: l’andamento delle temperatura si mostra ciclico durante l’arco della giornata, con i massimi nelle ore centrali e i minimi nelle ore notturne; le escursioni termiche generalmente comprese tra i 5 e i 10 °C, rimangono maggiormente contenute in alcuni periodi. Le temperature minori sono comprese tra 7.3 °C e 16.7 °C, e quella più bassa (7.3 °C) è stata rilevata il 05 aprile. La temperatura massima ha raggiunto 22.7 °C il 21 aprile. Una sintesi è riportata nella tabella seguente:

	 
	Valore orario min giornaliero
	Valore medio giornaliero
	Valore orario max giornaliero

	
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	Temp  [°C]
	7.3
	16.7
	10.6
	19.3
	11.5
	22.7


                       Tabella 3.5/2: Risultati temperatura

Radiazione solare: i valori minimi (pari a 0 W/m2) si raggiungono tutti i giorni del mese nelle prime ore del mattino e nelle ore notturne. I valori massimi sono di poco inferiori a 1000 W/m2.

Pressione atmosferica: nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori ottenuti per tale parametro.
	 
	Valore orario min giornaliero
	Valore medio giornaliero
	Valore orario max giornaliero

	
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	Press atm [mBar]
	988.5
	1016.3
	989.8
	1018.1
	993.1
	1019.6


                                            Tabella 3.5/3: Risultati Pressione atmosferica
Umidità relativa: nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori ottenuti per tale parametro.
	 
	Valore orario min giornaliero
	Valore medio giornaliero
	Valore orario max giornaliero

	
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	UR% 
	20.4
	86.3
	36.5
	92.1
	45.9
	94.9


                                            Tabella 3.5/4: Risultati Umidità relativa
Periodo di riferimento dal 01 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019

Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da medie precipitazioni, precipitazioni cadute in 13 giorni durante tutto l’arco del mese. Il 05 maggio si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 17.6 mm. Il riepilogo completo dei giorni di pioggia è riportato nella tabella seguente:

	Giorno - ora
	mm
	Giorno - ora
	mm
	Giorno - ora
	mm

	02/05/19   15.00
	0.2
	11/05/19   11.00-21.00
	1.8
	27/05/19   06.00.18.00
	2.8

	04/05/19   22.00-24.00
	13.0
	 12/05/19   08.00
	0.2
	28/05/19   19.00-21.00
	1.6

	05/05/19   01.00-08.00
	17.6
	 14/05/19   24.00
	2.0
	 29/05/19   05.00
	0.2

	08/05/19   09.00-24.00
	5.4
	15/05/19   01.00-05.00
	2.6
	-
	-

	09/05/19   01.00-04.00
	13.6
	20/05/19   15.00-19.00
	2.8
	-
	-


                                Tabella 3.5/5: Risultati precipitazioni

In totale, nelle 4-5 settimane, sono caduti 63.8 di pioggia.

Condizioni anemologiche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da una scarsa attività anemologica dove circa il 19.9 % sul totale dei dati si presenta in condizione di velocità compresa tra 0.5 e 2 m/s, mentre il 2.7 % si presenta in condizione di velocità compresa tra 2.0 e 4.0 m/s. La calma di vento si attesta intorno al 77.3 % del totale dei casi.

Per quanto riguarda la direzione del vento si evidenzia una certa prevalenza di venti provenienti dai settori N-NW e S-SSE.
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Grafico del Vento – maggio 2019
Temperatura: l’andamento delle temperatura si mostra ciclico durante l’arco della giornata, con i massimi nelle ore centrali e i minimi nelle ore notturne; le escursioni termiche generalmente comprese tra i 5 e i 10 °C, rimangono maggiormente contenute in alcuni periodi. Le temperature minori sono comprese tra 7.2 °C e 17.1 °C, e quella più bassa (7.2 °C) è stata rilevata il 05 maggio. La temperatura massima ha raggiunto 23.3 °C il 30 maggio. Una sintesi è riportata nella tabella seguente:

	 
	Valore orario min giornaliero
	Valore medio giornaliero
	Valore orario max giornaliero

	
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	Temp  [°C]
	7.2
	17.1
	10.3
	18.8
	12.1
	23.3


                       Tabella 3.5/6: Risultati temperatura

Radiazione solare: i valori minimi (pari a 0 W/m2) si raggiungono tutti i giorni del mese nelle prime ore del mattino e nelle ore notturne. I valori massimi sono di poco inferiori a 1000 W/m2.

Pressione atmosferica: nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori ottenuti per tale parametro.
	 
	Valore orario min giornaliero
	Valore medio giornaliero
	Valore orario max giornaliero

	
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	Press atm [mBar]
	985.0
	1013.5
	992.0
	1014.7
	998.1
	1015.8


                                            Tabella 3.5/7: Risultati Pressione atmosferica
Umidità relativa: nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori ottenuti per tale parametro.
	 
	Valore orario min giornaliero
	Valore medio giornaliero
	Valore orario max giornaliero

	
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	UR% 
	28.2
	82.4
	46.7
	88.9
	57.0
	94.0


                                            Tabella 3.5/8: Risultati Umidità relativa
Periodo di riferimento dal 01 Giugno 2019 al 30 Giugno 2019

Precipitazioni pluviometriche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da scarse precipitazioni, precipitazioni cadute in un giorno durante tutto l’arco del mese. Il 10 giugno si è verificato il valore massimo di precipitazioni, in ragione di 0.2 mm. Il riepilogo completo dei giorni di pioggia è riportato nella tabella seguente:

	Giorno - ora
	mm
	Giorno - ora
	mm
	Giorno - ora
	mm

	10/06/19   13.00
	0.2
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-


                                Tabella 3.5/9: Risultati precipitazioni

In totale, nelle 4-5 settimane, sono caduti 0.2 di pioggia.

Condizioni anemologiche: il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da una scarsa attività anemologica dove circa l’8.6 % sul totale dei dati si presenta in condizione di velocità compresa tra 0.5 e 2 m/s, mentre lo 0.4 % si presenta in condizione di velocità compresa tra 2.0 e 4.0 m/s. La calma di vento si attesta intorno al 91.0 % del totale dei casi.

Per quanto riguarda la direzione del vento si evidenzia una certa prevalenza di venti provenienti dal settore S-SSE.
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Grafico del Vento – giugno 2019
Temperatura: l’andamento delle temperatura si mostra ciclico durante l’arco della giornata, con i massimi nelle ore centrali e i minimi nelle ore notturne; le escursioni termiche generalmente comprese tra i 5 e i 10 °C, rimangono maggiormente contenute in alcuni periodi. Le temperature minori sono comprese tra 15.6 °C e 26.9 °C, e quella più bassa (15.6 °C) è stata rilevata il 07 giugno. La temperatura massima ha raggiunto 33.6 °C il 26 giugno. Una sintesi è riportata nella tabella seguente:

	 
	Valore orario min giornaliero
	Valore medio giornaliero
	Valore orario max giornaliero

	
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	Temp  [°C]
	15.6
	26.9
	19.5
	30.0
	21.1
	33.6


                       Tabella 3.5/10: Risultati temperatura

Radiazione solare: i valori minimi (pari a 0 W/m2) si raggiungono tutti i giorni del mese nelle prime ore del mattino e nelle ore notturne. I valori massimi sono di poco inferiori a 1000 W/m2.

Pressione atmosferica: nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori ottenuti per tale parametro.
	 
	Valore orario min giornaliero
	Valore medio giornaliero
	Valore orario max giornaliero

	
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	Press atm [mBar]
	999.0
	1011.3
	1001.0
	1012.7
	1001.8
	1014.4


                                            Tabella 3.5/11: Risultati Pressione atmosferica
Umidità relativa: nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori ottenuti per tale parametro.
	 
	Valore orario min giornaliero
	Valore medio giornaliero
	Valore orario max giornaliero

	
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	UR% 
	31.0
	76.1
	44.1
	85.8
	64.3
	92.3


                                            Tabella 3.5/12: Risultati Umidità relativa
Biossido di azoto NO2
Periodo di riferimento dal 01 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019
La distribuzione oraria delle concentrazioni mostra un andamento variabile su base oraria che riflette in generale la variazione delle emissioni di sostanze inquinanti, in particolare quelle di origine veicolare. Il periodo è caratterizzato da ampie fluttuazioni.

Le concentrazioni massime orarie di NO2, comprese tra 23.5 e 183.6 μg/m3, valore massimo raggiunto il giorno 02/04/19 alle ore 02:00, sono inferiori al valore limite orario di cui al Decreto 13.8.2010 n. 155 (200 μg/m3 da non superare più di 18 volte all’anno). 

La concentrazione media nel periodo di rilevamento, pari a 43.7 μg/m3, è superiore al valore limite annuale (40 μg/m3) previsto dalla medesima normativa.

Periodo di riferimento dal 01 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019

La distribuzione oraria delle concentrazioni mostra un andamento variabile su base oraria che riflette in generale la variazione delle emissioni di sostanze inquinanti, in particolare quelle di origine veicolare. Il periodo è caratterizzato da ampie fluttuazioni.

Le concentrazioni massime orarie di NO2, comprese tra 17.0 e 176.2 μg/m3, valore massimo raggiunto il giorno 03/05/19 alle ore 21:00, sono inferiori al valore limite orario di cui al Decreto 13.8.2010 n. 155 (200 μg/m3 da non superare più di 18 volte all’anno). 

La concentrazione media nel periodo di rilevamento, pari a 46.5 μg/m3, è superiore al valore limite annuale (40 μg/m3) previsto dalla medesima normativa.
Periodo di riferimento dal 01 Giugno 2019 al 30 Giugno 2019

La distribuzione oraria delle concentrazioni mostra un andamento variabile su base oraria che riflette in generale la variazione delle emissioni di sostanze inquinanti, in particolare quelle di origine veicolare. Il periodo è caratterizzato da ampie fluttuazioni.

Le concentrazioni massime orarie di NO2, comprese tra 19.7 e 226.8 μg/m3, valore massimo raggiunto il giorno 29/06/19 alle ore 21:00, sono superiori in due casi al valore limite orario di cui al Decreto 13.8.2010 n. 155 (200 μg/m3 da non superare più di 18 volte all’anno). 

La concentrazione media nel periodo di rilevamento, pari a 54.3 μg/m3, è superiore al valore limite annuale (40 μg/m3) previsto dalla medesima normativa.

Di seguito è riportata una tabella con la sintesi riepilogativa per il parametro NO2 in cui viene riportato il valore massimo orario e il valore medio rilevati per ogni mese di monitoraggio:

	Rilievo
	Periodo
	NO2 max orario

[(g/m3]
	NO2 medio mensile

[(g/m3]

	1 AO
	01/03/19-31/03/19
	198.4
	36.6

	2 AO
	01/04/19-30/04/19
	183.6
	43.7

	3 AO
	01/05/19-31/05/19
	176.2
	46.5

	4 AO
	01/06/19-30/06/19
	226.8
	54.3


                                          Tabella 3.5/13: Risultati concentrazioni NO2
Ossidi di azoto totali NOx
Periodo di riferimento dal 01 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019
L’andamento delle fluttuazioni degli NOx riflette in termini generali quello del Biossido di Azoto, anche se in modo più enfatizzato. Il valore massimo di NOx non coincide con quello registrato per l’NO2.

E’ stato rilevato un valore medio sul periodo di monitoraggio di 56.4 μg/m3. Il valore limite di 30 g/m3 destinato alla protezione della vegetazione, è in termini di principio applicabile a distanze superiori a 5 km dalle sorgenti e a 20 km dagli agglomerati urbani. Si ritiene pertanto di poter escludere un confronto con le concentrazioni rilevate nel punto di monitoraggio.

Periodo di riferimento dal 01 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019

L’andamento delle fluttuazioni degli NOx riflette in termini generali quello del Biossido di Azoto, anche se in modo più enfatizzato. Il valore massimo di NOx coincide con quello registrato per l’NO2.

E’ stato rilevato un valore medio sul periodo di monitoraggio di 61.3 μg/m3.

Periodo di riferimento dal 01 Giugno 2019 al 30 Giugno 2019

L’andamento delle fluttuazioni degli NOx riflette in termini generali quello del Biossido di Azoto, anche se in modo più enfatizzato. Il valore massimo di NOx non coincide con quello registrato per l’NO2.

E’ stato rilevato un valore medio sul periodo di monitoraggio di 71.4 μg/m3.
Monossido di carbonio CO 

Periodo di riferimento dal 01 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019
Il decorso temporale delle concentrazioni di monossido di carbonio mostra un andamento simile a quello di NO2 e di NOx. Le concentrazioni medie giornaliere di CO sono risultate di scarsa entità, con massimo orario pari a 2.1 mg/m3. Le concentrazioni risultano comunque sempre inferiori al limite indicato dalla normativa vigente (10 mg/m³ Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). 

La media mobile di 8 ore consecutive peggiori ha raggiunto il valore massimo di 1.9 mg/m3, inferiore al limite indicato dal Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155.

Periodo di riferimento dal 01 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019

Il decorso temporale delle concentrazioni di monossido di carbonio mostra un andamento simile a quello di NO2 e di NOx. Le concentrazioni medie giornaliere di CO sono risultate di scarsa entità, con massimo orario pari a 1.2 mg/m3. Le concentrazioni risultano comunque sempre inferiori al limite indicato dalla normativa vigente (10 mg/m³ Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). 

La media mobile di 8 ore consecutive peggiori ha raggiunto il valore massimo di 0.5 mg/m3, inferiore al limite indicato dal Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155.

Periodo di riferimento dal 01 Giugno 2019 al 30 Giugno 2019

Il decorso temporale delle concentrazioni di monossido di carbonio mostra un andamento simile a quello di NO2 e di NOx. Le concentrazioni medie giornaliere di CO sono risultate di scarsa entità, con massimo orario pari a 0.6 mg/m3. Le concentrazioni risultano comunque sempre inferiori al limite indicato dalla normativa vigente (10 mg/m³ Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). 

La media mobile di 8 ore consecutive peggiori ha raggiunto il valore massimo di 0.4 mg/m3, inferiore al limite indicato dal Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155.

Di seguito è riportata una tabella con la sintesi riepilogativa per il parametro CO in cui viene riportato il valore massimo orario e il valore della media mobile massima su 8 ore, rilevati per ogni mese di monitoraggio:

	Rilievo
	Periodo
	CO media mobile max 8h

[mg/m3]
	CO max orario

[mg/m3]

	1 AO
	01/03/19-31/03/19
	1.9
	2.0

	2 AO
	01/04/19-30/04/19
	1.9
	2.1

	3 AO
	01/05/19-31/05/19
	0.5
	1.2

	4 AO
	01/06/19-30/06/19
	0.4
	0.6


                                      Tabella 3.5/14: Risultati concentrazione CO
Ozono O3

Periodo di riferimento dal 01 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019
Il decorso temporale delle concentrazioni evidenzia una variazione giornaliera delle concentrazioni, con valori massimi orari compresi tra 65.0 e 137.0 μg/m3, inferiori alla soglia di informazione di 180 μg/m3 ed alla soglia di allarme di 240 μg/m3 (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). I valori rilevati risultano in un solo giorno superiori rispetto al valore bersaglio per la protezione della salute umana (120 μg/m3 valutati come media su 8 ore massime e da non superare più di 25 giorni l’anno) previsto dalla medesima normativa.
Periodo di riferimento dal 01 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019

Il decorso temporale delle concentrazioni evidenzia una variazione giornaliera delle concentrazioni, con valori massimi orari compresi tra 54.4 e 88.2 μg/m3, inferiori alla soglia di informazione di 180 μg/m3 ed alla soglia di allarme di 240 μg/m3 (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). I valori rilevati risultano sempre inferiori rispetto al valore bersaglio per la protezione della salute umana (120 μg/m3 valutati come media su 8 ore massime e da non superare più di 25 giorni l’anno) previsto dalla medesima normativa.

Periodo di riferimento dal 01 Giugno 2019 al 30 Giugno 2019

Il decorso temporale delle concentrazioni evidenzia una variazione giornaliera delle concentrazioni, con valori massimi orari compresi tra 60.7 e 125.0 μg/m3, inferiori alla soglia di informazione di 180 μg/m3 ed alla soglia di allarme di 240 μg/m3 (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). I valori rilevati risultano sempre inferiori rispetto al valore bersaglio per la protezione della salute umana (120 μg/m3 valutati come media su 8 ore massime e da non superare più di 25 giorni l’anno) previsto dalla medesima normativa.
Di seguito è riportata una tabella con la sintesi riepilogativa per il parametro O3 in cui viene riportato il valore massimo orario, il valore della media mobile massima su 8 ore e il valore medio mensile rilevati per ogni mese di monitoraggio:

	Rilievo
	Periodo
	O3 max orario

[(g/m3]
	O3 media mobile max 8h

[(g/m3]
	O3 medio mensile

[(g/m3]

	1 AO
	01/03/19-31/03/19
	135.2
	121.6
	74.4

	2 AO
	01/04/19-30/04/19
	137.0
	126.8
	72.5

	3 AO
	01/05/19-31/05/19
	88.2
	83.6
	54.5

	4 AO
	01/06/19-30/06/19
	125.0
	108.9
	61.6


                                          Tabella 3.5/15: Risultati concentrazione O3

Benzene C6H6

Periodo di riferimento dal 01 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019
Le concentrazioni medie giornaliere presentano un andamento crescente, con valori compresi tra 0.8 (g/m3 e 2.4 (g/m3, equivalenti ad una concentrazione media sul periodo di monitoraggio di 1.5 (g/m3. Le concentrazioni massime orarie presentano un massimo assoluto pari a 4.8 (g/m3 registrato il 29/04/19 alle ore 23.00, con velocità del vento nulla.
Le concentrazioni medie giornaliere rilevate sono sempre inferiori ai limiti previsti dal Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155 e pari a 5 (g/m3 (come media annuale). 
Risulta evidente la coincidenza dei massimi giornalieri con quelli del CO, pertanto gli eventi di picco risultano con ogni probabilità legati ai flussi veicolari sull’A7 e sulla viabilità locale.

Toluene e O-Xilene sono caratterizzati da concentrazioni e profili temporali simili e correlati rispetto a quanto rilevato per il benzene.

Periodo di riferimento dal 01 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019
Le concentrazioni medie giornaliere presentano un andamento crescente, con valori compresi tra 0.3 (g/m3 e 1.8 (g/m3, equivalenti ad una concentrazione media sul periodo di monitoraggio di 0.8 (g/m3. Le concentrazioni massime orarie presentano un massimo assoluto pari a 4.4 (g/m3 registrato il 07/05/19 alle ore 10:00, con velocità del vento nulla.
Le concentrazioni medie giornaliere rilevate sono sempre inferiori ai limiti previsti dal Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155 e pari a 5 (g/m3 (come media annuale). 
Risulta evidente la coincidenza dei massimi giornalieri con quelli del CO, pertanto gli eventi di picco risultano con ogni probabilità legati ai flussi veicolari sull’A7 e sulla viabilità locale.

Toluene e O-Xilene sono caratterizzati da concentrazioni e profili temporali simili e correlati rispetto a quanto rilevato per il benzene.

Periodo di riferimento dal 01 Giugno 2019 al 30 Giugno 2019
Le concentrazioni medie giornaliere presentano un andamento crescente, con valori compresi tra 0.3 (g/m3 e 0.7 (g/m3, equivalenti ad una concentrazione media sul periodo di monitoraggio di 0.5 (g/m3. Le concentrazioni massime orarie presentano un massimo assoluto pari a 1.5 (g/m3 registrato il 02/06/19 alle ore 10:00, con velocità del vento nulla.
Le concentrazioni medie giornaliere rilevate sono sempre inferiori ai limiti previsti dal Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155 e pari a 5 (g/m3 (come media annuale). 
Risulta evidente la coincidenza dei massimi giornalieri con quelli del CO, pertanto gli eventi di picco risultano con ogni probabilità legati ai flussi veicolari sull’A7 e sulla viabilità locale.

Toluene e O-Xilene sono caratterizzati da concentrazioni e profili temporali simili e correlati rispetto a quanto rilevato per il benzene.
Di seguito è riportata una tabella con la sintesi riepilogativa per il parametro C6H6 in cui viene riportato il valore medio massimo giornaliero e il valore medio mensile, rilevati per ogni mese di monitoraggio:

	Rilievo
	Periodo
	C6H6 medio max di 24 h

[(g/m3]
	C6H6 medio mensile

[(g/m3]

	1 AO
	01/03/19-31/03/19
	3.3
	2.1

	2 AO
	01/04/19-30/04/19
	2.4
	1.5

	3 AO
	01/05/19-31/05/19
	1.8
	0.8

	4 AO
	01/06/19-30/06/19
	0.7
	0.5


                                       Tabella 3.5/16: Risultati concentrazione C6H6

Frazione inalabile delle polveri PM10 

Periodo di riferimento dal 01 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019
Il periodo risulta caratterizzato da n. 0 superamenti del limite di legge giornaliero.

	Giorno
	(g/m3)
	Giorno
	(g/m3)
	Giorno
	(g/m3)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-


                             Tabella 3.5/17: superamenti PM10 

Le concentrazioni rilevate nel mese di aprile, in corrispondenza della centralina, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa, relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La media massima giornaliera, registrata il giorno 26 aprile 2019, vale 33.9 g/m3. La concentrazione media di 30 gg, pari a 13.9 μg/m3, è inferiore al limite annuale (40 μg/m3).

Periodo di riferimento dal 01 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019
Il periodo risulta caratterizzato da n. 0 superamenti del limite di legge giornaliero.

	Giorno
	(g/m3)
	Giorno
	(g/m3)
	Giorno
	(g/m3)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-


                             Tabella 3.2/18: superamenti PM10 

Le concentrazioni rilevate nel mese di maggio, in corrispondenza della centralina, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa, relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La media massima giornaliera, registrata il giorno 11 maggio 2019, vale 25.1 g/m3. La concentrazione media di 31 gg, pari a 12.7 μg/m3, è inferiore al limite annuale (40 μg/m3).

Periodo di riferimento dal 01 Giugno 2019 al 30 Giugno 2019
Il periodo risulta caratterizzato da n. 0 superamenti del limite di legge giornaliero.

	Giorno
	(g/m3)
	Giorno
	(g/m3)
	Giorno
	(g/m3)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-


                             Tabella 3.2/19: superamenti PM10 

Le concentrazioni rilevate nel mese di giugno in corrispondenza della centralina, documentano valori che non hanno mai superato il limite previsto dalla vigente normativa, relativamente alla concentrazione media giornaliera (50 µg/m3 - Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). La media massima giornaliera, registrata il giorno 15 giugno 2019, vale 46.2 g/m3. La concentrazione media mensile, pari a 23.3 μg/m3, è inferiore al limite annuale (40 μg/m3).
Di seguito è riportata una tabella con la sintesi riepilogativa per il parametro PM10 in cui viene riportato il valore medio massimo giornaliero e il valore medio mensile, rilevati per ogni mese di monitoraggio:
	Rilievo
	Periodo
	PM10 medio max 24 h

[(g/m3]
	PM10 medio mensile

[(g/m3]

	1 AO
	01/03/19-31/03/19
	34.9
	17.2

	2 AO
	01/04/19-30/04/19
	33.9
	13.9

	3 AO
	01/05/19-31/05/19
	25.1
	12.7

	4 AO
	01/06/19-30/06/19
	46.2
	23.3


                                          Tabella 3.5/20: Risultati concentrazioni PM10
Frazione inalabile delle polveri PM2.5
Periodo di riferimento dal 01 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019
L’andamento delle concentrazioni medie giornaliere rilevate dalla strumentazione riflette in generale l’andamento già rilevato per gli altri inquinanti: i valori minimi sono stati rilevati in periodi caratterizzati da un regime anemologico attivo e, viceversa, i valori massimi sono determinati da periodi di calma o di vento debole.

Tutto ciò rafforza l’importanza che assumono le velocità del vento sulla dispersione delle sostanze inquinanti e sulla formazione delle concentrazioni ambientali. 

La media sull’intero periodo pari a 6.7 g/m3, risulta inferiore al limite annuale previsto dalla normativa vigente (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pari a 25 g/m3. 

La media massima giornaliera, registrata il 01 aprile 2019, vale 21.6 g/m3. 

Periodo di riferimento dal 01 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019

L’andamento delle concentrazioni medie giornaliere rilevate dalla strumentazione riflette in generale l’andamento già rilevato per gli altri inquinanti: i valori minimi sono stati rilevati in periodi caratterizzati da un regime anemologico attivo e, viceversa, i valori massimi sono determinati da periodi di calma o di vento debole.

Tutto ciò rafforza l’importanza che assumono le velocità del vento sulla dispersione delle sostanze inquinanti e sulla formazione delle concentrazioni ambientali. 

La media sull’intero periodo pari a 5.1 g/m3, risulta inferiore al limite annuale previsto dalla normativa vigente (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pari a 25 g/m3. 

La media massima giornaliera, registrata il 25 maggio 2019, vale 12.3 g/m3.
Periodo di riferimento dal 01 Giugno 2019 al 30 Giugno 2019

L’andamento delle concentrazioni medie giornaliere rilevate dalla strumentazione riflette in generale l’andamento già rilevato per gli altri inquinanti: i valori minimi sono stati rilevati in periodi caratterizzati da un regime anemologico attivo e, viceversa, i valori massimi sono determinati da periodi di calma o di vento debole.

Tutto ciò rafforza l’importanza che assumono le velocità del vento sulla dispersione delle sostanze inquinanti e sulla formazione delle concentrazioni ambientali. 

La media sull’intero periodo pari a 11.6 g/m3, risulta inferiore al limite annuale previsto dalla normativa vigente (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pari a 25 g/m3. 

La media massima giornaliera, registrata il 18 giugno 2019, vale 16.6 g/m3.

Di seguito è riportata una tabella con la sintesi riepilogativa per il parametro PM2.5 in cui viene riportato il valore medio massimo giornaliero e il valore medio mensile, rilevati per ogni mese di monitoraggio:

	Rilievo
	Periodo
	PM2.5 medio max di 24 h

[(g/m3]
	PM2.5 medio mensile

[(g/m3]

	1 AO
	01/03/19-31/03/19
	20.1
	7.9

	2 AO
	01/04/19-30/04/19
	21.6
	6.7

	3 AO
	01/05/19-31/05/19
	12.3
	5.1

	4 AO
	01/06/19-30/06/19
	16.6
	11.6


                Tabella 3.2/21: Risultati concentrazione PM2.5
4. sintesi 

I rilievi svolti nel trimestre aprile – giugno 2019 hanno permesso di proseguire e completare per la componente atmosfera, le attività di monitoraggio ante operam avviate nel mese giugno 2018 e previste prima dell’avvio dei cantieri a servizio della Gronda di ponente. 
I rilievi eseguiti hanno la finalità principale di caratterizzare le condizioni di qualità dell’aria in relazione alle emissioni derivanti dall'esercizio autostradale e dalle altre sorgenti presenti sul territorio. 

Nel trimestre in esame si completano le attività di monitoraggio relative ai parametri PTS e PM10, segnaliamo al riguardo che rispetto a quanto indicato nel PMA, ovvero l’esecuzione nella fase ante operam di 4 campagne di monitoraggio a frequenza trimestrale in ciascun sito di misura, per uniformità temporale con il monitoraggio delle fibre amiantifere aerodisperse si è ritenuto di eseguire un ulteriore quinta campagna di monitoraggio delle citate frazioni di polveri.

Anche il monitoraggio ante operam delle fibre amiantifere aerodisperse –metodica A2bis– si completa nel presente trimestre.
Rimane attiva la centralina di monitoraggio in continuo – Metodica A3, nella postazione concordata con ARPAL in Salita Dante Conte nell’area di Genova Ovest, installata nel mese di febbraio 2019 e identificata con il codice NG-GE-A3-11. Nel presente report si riportano i dati rilevati nel trimestre aprile - giugno 2019.
Polveri sospese (PTS-PM10)/fibre di amianto
Complessivamente in questo trimestre sono stati monitorati 11 siti di misura in cui sono stati svolti diciannove rilievi della durata di 15 giorni; 7 campagne di misura hanno interessato la frazione di polveri PM10 mediante l'impiego di campionatori sequenziali con teste di prelievo PM10, 6 campagne quella delle Polveri Totali Sospese (PTS) mediante testa di prelievo ad imbuti rovesciati e sei campagne per il monitoraggio della concentrazione di fibre amiantifere aereodisperse. 

Negli stessi siti dove è stato misurato il parametro PM10, si è inoltre proceduto alla determinazione analitica dei metalli pesanti: Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nichel e Piombo, mediante analisi svolte su campioni aggregati relativi alle campagna di 15 giorni di PM10. 
Tutte le attività strumentali di rilevamento dei dati in campo e dei dati in sede sono state effettuate secondo quanto previsto dal Documento MAM001-3 - Relazione del PMA e più in generale nel rispetto della normativa nazionale.
Le misure svolte nel trimestre aprile - giugno hanno interessato i seguenti siti di misura:

· NG-GE-A2-02 rilevati PM10 e PTS;
· NG-GE-A2-03 rilevati PM10 e PTS; 
· NG-GE-A2-04 rilevati PM10 (eseguite 2 campagne di misura) e PTS; 
· NG-GE-A2-05 rilevati PM10 e PTS; 
· NG-GE-A2-12 rilevati PM10 e PTS;
· NG-GE-A2-13 rilevati PM10 e PTS;
· NG-GE-A2bis-06: rilevata concentrazione fibre Amianto aerodisperso;
· NG-GE-A2bis-07: rilevata concentrazione fibre Amianto aerodisperso; 

· NG-GE-A2bis-08: rilevata concentrazione fibre Amianto aerodisperso (eseguite 2 campagne di misura);
· NG-GE-A2bis-09: rilevata concentrazione fibre Amianto aerodisperso;
· NG-GE-A2bis-10: rilevata concentrazione fibre Amianto aerodisperso.
Come evidenziato anche negli altri report di monitoraggio le attività di monitoraggio previste nel PMA non sono state completate in quanto:

· nel sito NG-GE-A2-01 i proprietari delle abitazioni interferite dalle future lavorazioni, non hanno acconsentito ai tecnici di SPEA di eseguire le attività di misura. Al riguardo si è proceduto ad inviare apposita comunicazione agli stessi proprietari, ribadendo la disponibilità di SPEA ad avviare il monitoraggio qualora dovessero rivedere la loro posizione iniziale. Non essendo presenti altri ricettori nelle immediate vicinanze, in accordo con ARPA sono state sospese le attività, che potranno essere ricollocate in altre aree da definire nel proseguo delle attività.

I risultati delle sette campagne di misura della frazione di polveri PM10, confermano il trend rilevato nei precedenti trimestri e documentano valori che nella totalità dei casi non hanno mai superato il limite del Dgls 155/10 pari a 50 μg/m3 come media giornaliera. I valori massimi delle campagne di misure si attestano in un intervallo compreso tra 21 e 44 μg/m3 mentre i valori medi delle stesse campagne quindicinali si attestano in un intervallo compreso tra 11 e 21 μg/m3, sempre inferiore al limite annuale (40 μg/m3).

Nei 6 siti oggetto del monitoraggio i risultati riscontrati, nel corso dell’intero periodo di caratterizzazione ante operam distribuito in 5 campagne quindicinale, hanno evidenziato dei valori che complessivamente solo in 3 occasioni hanno superato il limite del Dgls 155/10 pari a 50 μg/m3 come media giornaliera. In generale i valori massimi si attestano in un intervallo compreso tra 35 e 66 μg/m3 mentre l’intervallo dei valori medi è compreso tra 16 e 24 μg/m3, sempre inferiore al limite annuale (40 μg/m3) indicato dalla vigente normativa.
I risultati delle sei campagne di misure delle polveri PTS, hanno fatto registrare valori massimi giornalieri che si attestano in un intervallo compreso tra 33 e 71 μg/m3 mentre i valori medi delle stesse campagne quindicinali si attestano in un intervallo compreso tra 26 e 38 μg/m3. 
Nei 6 siti oggetto del monitoraggio i risultati riscontrati, nel corso dell’intero periodo di caratterizzazione ante operam distribuito in 5 campagne quindicinale, hanno evidenziato dei valori massimi che si attestano in un intervallo compreso tra 66 e 229 μg/m3 mentre l’intervallo dei valori medi è compreso tra 26 e 58 μg/m3. 
Ricordiamo che per quanto riguarda il parametro PTS, la normativa di riferimento nazionale stabiliva per le polveri aerodisperse uno standard di qualità dell'aria (DPCM 28 Marzo 1983) pari a 150 µg/m3 rispetto alla media delle concentrazioni medie di 24 h di 1 anno. Con successivo decreto DPR 203/1988 sono inoltre stati definiti i valori guida di qualità dell’aria e con DM 15.4.1994 i livelli di attenzione e di allarme, pari rispettivamente a 150 e 300 µg/m3 rispetto alla media giornaliera. 
In considerazione del fatto che le indicazioni normative sopra indicate non risultano più vigenti, una volta completate le attività ante operam, prima dell’avvio della fase di corso d’opera, sulla base dei risultati ottenuti nelle campagne di monitoraggio, saranno definite delle soglie per le PTS relativamente al parametro di concentrazione media sul periodo di rilevamento (15gg). 
Le determinazioni analitiche dei metalli pesanti: Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nichel e Piombo sono state eseguite nei siti di misura e nei periodi di campionamento delle PM10, confrontando i risultati con i relativi valori obiettivo.

I risultati hanno evidenziato nel trimestre in esame in tutti i siti monitorati, valori ampiamente inferiori ai valori obiettivo dei metalli monitorati 
Come indicato dalla vigente normativa (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) il valore obiettivo di riferimento è calcolato come media su un anno civile si pertanto proceduto per ciascun metallo, al confronto dello stesso valore obiettivo con il valore medio annuale calcolato a seguito del completamento delle campagne trimestrali relative alla fase ante operam. 

Il confronto ha evidenziato i valori medi ampiamente inferiori al valore obiettivo. 
Nel trimestre in esame è proseguito il monitoraggio ante operam della concentrazione di fibre di amianto aeorodisperso – metodica A2bis –, nel periodo esaminato sono stati monitorati 5 siti di misura mediante l’esecuzione di 6 campagne di misura, nel sito NG-GE-A2bis-08 è stata infatti recuperata una campagna di misure non eseguita nel precedente trimestre. In tutti i casi la concentrazione di amianto aerodisperso nel periodo e nelle fasce orarie indagate ha restituito valori minori ad 1 ff/l, in particolare sono stati rilevati valori massimi compresi tra 0,4 e 0,8 ff/l.
Qualità dell’aria: centralina fissa
Nel mese di febbraio 2019 è stata avviata la centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria, identificata nel PMA con il codice NG-GE-A3-11. I dati sono stati considerati validi a partire dal 1° marzo 2019. 
I dati presentati in questa relazione forniscono un quadro delle condizioni di qualità dell’aria rilevate dalla centralina nella stagione primaverile, nel periodo compreso tra il 01 aprile e il 30 giugno 2019.

Per quanto attiene alle concentrazioni rilevate e al confronto con i limiti di legge si rileva che:

a) le concentrazioni di monossido di carbonio CO massime orarie e le medie di 8 ore sono sempre al di sotto dei limiti. La concentrazione massima oraria si verifica quasi sempre in condizioni di velocità di vento contenute nel trimestre considerato. I decorsi temporali delle concentrazioni relativi ai tre periodi presentano una certa analogia con valori medi e massimi analoghi. La media mobile di 8 ore consecutive peggiori per tale parametro è risultata pari a 1.9 mg/m3;

b) le concentrazioni di PM10 rilevate nel trimestre in esame, hanno evidenziano valori sempre inferiori al limite di legge giornaliero (50 g/m3). L’andamento delle concentrazioni medie del trimestre considerato ha mostrato un valore medio di 16.6 g/m3, inferiore al limite annuale (40 μg/m3); 

c) per quanto riguarda il PM2.5, la media del trimestre in corso risulta pari a 7.8 g/m3, inferiore al limite annuale previsto dalla normativa vigente (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pari a 25 μg/m3.
d) per quanto riguarda le concentrazioni di biossido di azoto NO2, nel trimestre in corso si sono registrati due superamenti del limite di legge orario (200 g/m3, da non superare più di 18 volte l’anno); la media calcolata sull’intero trimestre si attesta sul valore di 48.2 g/m3 superiore al valore limite annuale (40 g/m3);  

e) le concentrazioni medie giornaliere di benzene C6H6 hanno raggiunto un valore massimo giornaliero di 2.4 g/m3 e concentrazioni medie sul trimestre di monitoraggio di 0.9 g/m3. I valori medi giornalieri rilevati, risultano sempre inferiori al limite indicato dal Decreto 13.8.2010 n. 155 (pari a 5 g/m3: come media annuale).
f) Per quanto riguarda le concentrazioni di Ozono, nel mese in corso sono stati registrati valori sempre inferiori alla soglia di informazione di 180 μg/m3 ed alla soglia di allarme di 240 μg/m3 (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). I valori rilevati risultano superiori in un solo giorno rispetto al valore bersaglio per la protezione della salute umana (120 μg/m3 valutati come media su 8 ore massime e da non superare più di 25 giorni l’anno).
5. Aggiornamento delle attività di monitoraggio

Non si evidenzia la necessità di modificare la pianificazione corrente delle attività di monitoraggio.
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