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1. Introduzione 

1.1. Quadro complessivo dei rilievi

Il presente documento rappresenta la sintesi delle valutazioni in merito ai risultati del monitoraggio dell’inquinamento acustico, svolte nel periodo compreso tra luglio 2018 - maggio 2019, relativamente alla fase di Ante Operam. 

Le attività riportate nel presente documento rientrano nell’ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) predisposto in sede di Progetto Definitivo del “Nodo stradale e autostradale di Genova - Adeguamento del sistema A7 - A10 - A12”, e successivamente è stato revisionato a seguito degli incontri tecnici svolti con ARPAL in data 04.03.2016, 22.03.2016, 04.04.2016 e 27.05.2016, recependo le indicazioni pervenute per le diverse matrici ambientali. In questo modo si è ottemperato alle prescrizioni per le attività di monitoraggio contenute nel Decreto VIA (i.e. DM n 0000028 del 23.01.2014).

In termini generali il Monitoraggio Ambientale (AO) ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni indotte sull’ambiente dalla realizzazione dell’opera, e di valutare se tali variazioni sono imputabili alla costruzione della medesima o al suo futuro esercizio. Nello specifico, il monitoraggio AO ha lo scopo di monitorare il clima acustico prima dell’avvio dei lavori, in relazione alle emissioni derivanti dall'esercizio autostradale esistente e dalle altre sorgenti presenti sul territorio. Le attività iniziali hanno riguardato la verifica di fattibilità delle misure nei punti indicati nel progetto di monitoraggio, in relazione a:

· eventuali variazioni intervenute tra la stesura del PMA e la sua realizzazione (nuova edificazione, varianti al piano di cantierizzazione, ecc.);

· possibilità di ottenere l’autorizzazione all’accesso alle proprietà;

· destinazione d’uso e condizione di fruizione dell’immobile;

L’ubicazione dei punti e le verifiche di applicabilità delle metodiche di misura previste nel PMA hanno anche lo scopo di avviare quel processo di calibrazione dell’architettura iniziale del sistema di monitoraggio che permetta di “calare” le misure sulla realtà territoriale, sia in termini di risposta sorgente-ricettore sia di problematiche locali.

Complessivamente nella fase di caratterizzazione ante operam sono state svolti 28 rilievi: otto campagne di misura settimanali (metodica R3), diciotto rilievi di 24 ore (metodica R2) e due misure interne alle abitazioni per la verifica del limite differenziale (metodica R4).
Per la caratterizzazione acustica ante operam il PMA prevede l’esecuzione di un’unica campagna di monitoraggio prima dell’avvio delle lavorazioni, per tale motivo nel presente documento sono raccolti i risultati di tutti i rilievi relativi alla fase ante operam eseguiti nel periodo compreso tra luglio 2018 e maggio 2019.

1.2. Introduzione di nuovi elementi rispetto al PMA

Rispetto a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio in merito alle ubicazioni dei punti di misura, precedentemente all’avvio delle attività sono stati svolti con i tecnici di ARPAL alcuni incontri e/o sopralluoghi al fine di valutare l’ubicazione puntuale dei siti di misura.  

Al riguardo nel corso di una prima riunione ARPAL-SPEA del 23/05/2018 e nei successivi sopralluoghi congiunti effettuati nei giorni 25/05/2018, 06/06/2018 e 20/06/2018, sono stati individuati i punti più idonei in cui ubicare le stazioni di monitoraggio per l’avvio delle campagne di ante operam, determinando in alcuni casi delle ricollocazioni rispetto a quanto originariamente indicato nel PMA. Dove non è stato possibile procedere in tal senso, in quanto non presenti ricettori nelle immediate vicinanze, si è concordata la sospensione delle attività. 

In quest’ultimo caso si valuterà con l’avvio della fase di corso d’opera la ricollocazione e la riattivazione dei punti di misura, in altre aree in cui emergerà la necessità di procedere con delle verifiche acustiche. 

Sempre in questa fase di calibrazione iniziale è stato integrato il PMA con due nuovi siti di misura (NG-GE-R2-29 e NG-GE-R2-30) finalizzati al futuro controllo acustico degli effetti determinati dalla realizzazione e dall’esercizio dello slurrydotto nell’area Polcevera.
Nella tabella che segue per ciascun sito di misura si riporta la posizioni definita nel PMA e quella rilocalizzata con la relativa motivazione.  
	IDENTIFICAZIONE DEL RICETTORE

	Codice
	Descrizione 
	Ubicazione iniziale da PMA
	Ubicazione definitiva 

Concordata con ARPAL
	NOTE

	NG-GE-R2-01
	Cantiere Industriale CI01
	Via Vesima
	Sospeso
	Edificio abbandonato, non sono presenti altri ricettori. Si valuterà la ricollocazione nel prosieguo delle attività.

	NG-GE-R4-01
	Cantiere Industriale CI01
	Via Vesima
	Sospeso
	Edificio abbandonato, non sono presenti altri ricettori. Si valuterà la ricollocazione nel prosieguo delle attività.

	NG-GE-R2-02
	Cantiere Industriale CI02
	Via Vesima
	Via Vesima
	Edificio abbandonato, eseguita misura esterna per caratterizzazione località Vesima.

	NG-GE-R4-02
	Cantiere Industriale CI02
	Via Vesima
	Sospeso
	Edificio abbandonato, non è stata eseguita la misura interna, in quanto edificio non risulta abitato.

	NG-GE-R2-03
	Cantiere Industriale CI06- CI29
	Salita Sant’Antonino, 14
	Salita del Montino, 20/A
	Sito individuato nel PMA non accessibile.  Rilocalizzato 

	NG-GE-R4-03
	Cantiere Industriale CI06- CI29
	Salita Sant’Antonino, 14
	Salita del Montino, 20/A
	Sito individuato nel PMA non accessibile.  Rilocalizzato 

	NG-GE-R2-04
	Cantiere Industriale CI12
	Via Sardorella, 49
	Via Sardorella, 51
	Sito individuato nel PMA coincidente con Impianto smaltimento rifiuti AMIU.  Rilocalizzato

	NG-GE-R4-04
	Cantiere Industriale CI12
	Via Sardorella, 49
	Via Sardorella, 51
	Sito individuato nel PMA coincidente con Impianto smaltimento rifiuti AMIU.  Rilocalizzato 

	NG-GE-R2-05
	Cantiere Imbocco galleria CI18
	Via delle Fabbriche
	Via alla Brigna, 10
	Sito individuato nel PMA non accessibile soggetto ad esproprio.  Rilocalizzato

	NG-GE-R2-06
	Cantiere Imbocco galleria CI23-CI24
	Parco Duchessa di Galliera
	Via Sarrea, 16
	Sito individuato nel PMA non accessibile.  Rilocalizzato

	NG-GE-R2-07
	Cantiere Imbocco galleria CI13-CI14
	Palazzo Pareto
	Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 15/a
	Sito individuato nel PMA non accessibile.  Rilocalizzato

	NG-GE-R2-08
	Cantiere Imbocco galleria CI14
	Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 19
	Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 19
	

	NG-GE-R2-09
	Cantiere Imbocco galleria CI32
	Via Rio di Po,12
	Lungotorrente Secca, 31
	Sito individuato nel PMA non accessibile.  Rilocalizzato

	NG-GE-R2-10
	Cantiere Imbocco galleria CI07
	Torbella,23
	Via Torbella, 23
	

	NG-GE-R2-11
	Cantiere Imbocco galleria CI30
	Salita Bastioni,4
	Salita Bastioni,4
	

	NG-GE-R2-12
	Cantiere Industriale CI25
	Via Vesima,24
	Via Girbano, 21
	

	NG-GE-R2-13
	Cantiere Industriale CI18- CI20
	Via delle Fabbriche
	Sospeso
	Sito individuato nel PMA non autorizzati dai proprietari.  Si valuterà la ricollocazione nel prosieguo delle attività.

	NG-GE-R2-14
	Cantiere Industriale CI20- CI21
	Via Al Santuario delle Grazie, 33
	Via Al Santuario delle Grazie, 33
	

	NG-GE-R2-15
	Fronte avanzamento lavori
	Via Rio di Po, 23
	Via Rio di Po, 23
	

	NG-GE-R2-16
	Viadotto
	Rampa viadotto Morandi
	Via del Campasso, 127
	sospeso

	NG-GE-R2-17
	Cantiere Industriale CI09
	Piazzale Ospedale Pastorino, 3
	Piazzale Ospedale Pastorino, 3
	

	NG-GE-R2-18
	Cantiere Industriale CI30
	Corso Luigi Andrea Martinetti, 77
	Via Promontorio, 8
	Sito individuato nel PMA non accessibile.  Rilocalizzato

	NG-GE-R2-19
	Cantiere Industriale CI19
	Salita Nicolò Biagi, 11
	Salita Nicolò Biagi, 11
	

	NG-GE-R2-29
	Cantiere
	Non previsto
	Via Trenta Giugno 1960, 1
	Sito non previsto nel PMA.  Integrato.

	NG-GE-R2-30
	Cantiere
	Non previsto
	Via Rolla, 29
	Sito non previsto nel PMA.  Integrato.

	NG-GE-R3-20
	Esercizio
	Via alla Brigna, 7
	Via alla Brigna, 7
	

	NG-GE-R3-21
	Esercizio
	Salita Nicolò Biagi, 11
	Salita Nicolò Biagi, 11
	

	NG-GE-R3-22
	Esercizio
	Via Fra Angelo Montarsori
	Via Fra Angelo Montarsori
	

	NG-GE-R3-23
	Esercizio
	Via al Santuario delle Grazie, 16
	Via al Santuario delle Grazie, 16
	

	NG-GE-R3-24
	Esercizio
	Via alle scuole di Morego, 11
	Via alle scuole di Morego, 11
	

	NG-GE-R3-25
	Esercizio
	Via Don Luigi Sturzo, 26
	Via Don Luigi Sturzo, 26
	

	NG-GE-R3-26
	Esercizio
	Via San Pantaleo
	Salita del Montino, 20/A
	Sito individuato nel PMA non significativo.  Rilocalizzato

	NG-GE-R3-27
	Esercizio
	Via Robert Baden Powell,19
	Via Robert Baden Powell,19
	sospeso

	NG-GE-R3-28
	Esercizio
	Via S. Bartolomeo del Fossato, 70
	Via San Bartolomeo del Fossato, 40
	Sito individuato nel PMA non significativo.  Rilocalizzato


1.3.  Inquadramento normativo

I riferimenti legislativi di base sono costituiti dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico e dai successivi regolamenti e decreti applicativi. 

Si riportano qui di seguito le normative vigenti, limitando l’analisi a quanto di competenza per gli interventi di modifica di infrastrutture autostradali. 

· Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge Quadro sull’inquinamento acustico (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995).

· Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998) 

Allegato C - Metodologia di misura del rumore stradale
· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 – “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica” (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998) 
· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997)

· Decreto Ministero Ambiente 29 novembre 2000 – “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000) 

· Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (GU n. 127 del 1 giugno 2004) 

Questo Decreto completa lo scenario legislativo in merito al rumore viario in quanto arriva a fissare dei limiti a seconda della tipologia di infrastruttura stradale ed in funzione di fasce di pertinenza. All’interno di queste ultime non si deve tenere conto delle zonizzazioni acustiche comunali. 
2. attivita’ di monitoraggio

2.1. Siti monitorati

I siti monitorati nel corso della fase di monitoraggio ante operam sono elencati in Tabella 2.1/1. Per ogni sito viene riportato il codice, la fase, la metodica di misura e la finalità del rilievo 
Tabella 2.1/1 – Siti monitorati nel periodo in esame
	Cod. Punto
	Fase
	Metodica
	Finalità

	NG-GE-R2-02
	A.O.
	R2
	Cantiere Industriale CI02

	NG-GE-R2-03
	A.O.
	R2
	Cantiere Industriale CI06-CI29

	NG-GE-R4-03
	A.O.
	R4
	Cantiere Industriale CI06-CI29

	NG-GE-R2-04
	A.O.
	R2
	Cantiere Industriale CI12

	NG-GE-R4-04
	A.O.
	R4
	Cantiere Industriale CI12

	NG-GE-R2-05
	A.O.
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI18

	NG-GE-R2-06
	A.O.
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI23-CI24

	NG-GE-R2-07
	A.O.
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI13-CI14

	NG-GE-R2-08
	A.O.
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI14

	NG-GE-R2-09
	A.O.
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI32

	NG-GE-R2-10
	A.O.
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI07

	NG-GE-R2-11
	A.O.
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI30

	NG-GE-R2-12
	A.O.
	R2
	Cantiere Industriale CI25

	NG-GE-R2-14
	A.O.
	R2
	Cantiere Industriale CI20- CI21

	NG-GE-R2-15
	A.O.
	R2
	Fronte avanzamento lavori

	NG-GE-R2-17
	A.O.
	R2
	Cantiere Industriale CI09

	NG-GE-R2-18
	A.O.
	R2
	Cantiere Industriale CI30

	NG-GE-R2-19
	A.O.
	R2
	Cantiere Industriale CI19

	NG-GE-R2-29
	A.O.
	R2
	Cantiere Slurrydotto

	NG-GE-R2-30
	A.O.
	R2
	Cantiere Slurrydotto

	NG-GE-R3-20
	A.O.
	R3
	Esercizio

	NG-GE-R3-21
	A.O.
	R3
	Esercizio

	NG-GE-R3-22
	A.O.
	R3
	Esercizio

	NG-GE-R3-23
	A.O.
	R3
	Esercizio

	NG-GE-R3-24
	A.O.
	R3
	Esercizio

	NG-GE-R3-25
	A.O.
	R3
	Esercizio

	NG-GE-R3-26
	A.O.
	R3
	Esercizio

	NG-GE-R3-28
	A.O.
	R3
	Esercizio


2.2. Indagini e rilievi effettuati 
Le attività di monitoraggio sono state svolte nel periodo luglio 2018 - maggio 2019 in corrispondenza di 26 punti mediante l’esecuzione di 28 rilievi acustici ed hanno avuto lo scopo di rilevare le condizioni di rumorosità ante operam in relazione alle emissioni derivanti dall'esercizio autostradale e dalle altre sorgenti di rumore presenti sul territorio. Le attività di misura sono state eseguite con condizioni meteo conformi a quanto indicato dalla normativa di riferimento, (assenza di precipitazioni, nebbia e velocità del vento inferiore ai 5 m/s)
In questa fase sono state stata adottate le seguenti metodiche di campionamento:

Metodica R2
Misure di 24 ore, postazioni semi-fisse parzialmente assistite da operatore, per rilievi attività di cantiere. 

Metodica R3
Misure di 7 giorni, postazioni fisse non assistite da operatore, per rilievi di traffico  veicolare.  

Metodica R4
Misure di breve periodo in ambiente abitativo per la verifica del limite differenziale.
I punti di misura sono territorialmente tutti compresi nel Comune Genova.
Nella Tabella 2.2/1. Per ogni sito di monitoraggio viene riportato il codice identificativo, la metodica di monitoraggio, la data di inizio e fine campionamento e le eventuali motivazioni in caso di mancata esecuzione della campagna di monitoraggio.

Tabella 2.2/1 – Siti monitorati nel periodo in esame e date esecuzione rilievi
	Cod. Punto
	Metodica
	Data inizio misura
	Data fine misura
	Note 

	NG-GE-R2-02
	R2
	11/09/18
	12/09/18
	-

	NG-GE-R2-03
	R2
	26/09/18
	27/09/18
	-

	NG-GE-R4-03
	R4
	26/09/18
	26/09/18
	Misura non eseguita nel periodo notturno per indisponibilità della proprietà

	NG-GE-R2-04
	R2
	17/09/18
	18/09/18
	-

	NG-GE-R4-04
	R4
	17/09/18
	17/09/18
	Misura non eseguita nel periodo notturno per indisponibilità della proprietà 

	NG-GE-R2-05
	R2
	11/09/18
	12/09/18
	-

	NG-GE-R2-06
	R2
	18/09/18
	19/09/18
	-

	NG-GE-R2-07
	R2
	18/09/18
	19/09/18
	-

	NG-GE-R2-08
	R2
	31/07/18
	01/08/18
	-

	NG-GE-R2-09
	R2
	12/09/18
	13/09/18
	-

	NG-GE-R2-10
	R2
	18/09/18
	19/09/18
	-

	NG-GE-R2-11
	R2
	27/02/19
	28/02/19
	-

	NG-GE-R2-12
	R2
	12/09/18
	13/09/18
	-

	NG-GE-R2-13
	R2
	-
	-
	Non autorizzati dalla proprietà

	NG-GE-R2-14
	R2
	30/05/19
	31/05/19
	-

	NG-GE-R2-15
	R2
	12/09/18
	13/09/18
	-

	NG-GE-R2-17
	R2
	16/05/19
	17/05/19
	-

	NG-GE-R2-18
	R2
	26/02/19
	27/02/18
	-

	NG-GE-R2-19
	R2
	18/09/18
	19/09/18
	-

	NG-GE-R2-29
	R2
	30/07/18
	31/07/18
	-

	NG-GE-R2-30
	R2
	30/07/18
	31/07/18
	-

	NG-GE-R3-20
	R3
	11/09/18
	17/09/18
	-

	NG-GE-R3-21
	R3
	11/09/18
	17/09/18
	-

	NG-GE-R3-22
	R3
	12/09/18
	18/09/18
	-

	NG-GE-R3-23
	R3
	29/03/19
	04/04/19
	-

	NG-GE-R3-24
	R3
	12/09/18
	18/09/18
	-

	NG-GE-R3-25
	R3
	09/05/19
	15/05/19
	-

	NG-GE-R3-26
	R3
	12/09/18
	18/09/18
	-

	NG-GE-R3-28
	R3
	09/05/19
	15/05/19
	-


3. esposizione e commenti dei risultati

La sintesi dei risultati delle misure rilevati in questa fase ante operam, ottenuti a seguito dell’elaborazione dati è riportata nella Tabella 3/1 con l’indicazione dei livelli equivalenti per i periodi di riferimento diurno e notturno.
I limiti massimi di immissione rispetto ai quali viene verificato lo “stato di salute” dell’ambiente sonoro sono riferiti allo stato attuale di applicazione a livello comunale della normativa di settore. 

Per i punti di monitoraggio con metodica R2 compresi nel territorio si applicano i limiti dedotti dai piani di zonizzazione acustica comunale redatti ai sensi del DPCM 14.11.1997 e delle linee guida regionali. 
Il monitoraggio dei siti con metodica R2 sarà ripetuto con frequenza trimestrale nella fase di corso d’opera.
Per i punti di monitoraggio con metodica R3, compresi nel territorio si applicano i limiti dedotti  dall'applicazione del decreto strade DPR 142/04 e delle relative fasce di pertinenza stradale. Nel caso dei ricettori che ricadono al di fuori delle fasce di pertinenza stradale è applicato il limite di zonizzazione acustica comunale redatto ai sensi del DPCM 14.11.1997 e delle linee guida regionali.  
Il monitoraggio dei siti con metodica R3 sarà ripetuto solo nella fase post operam.
Per i punti di monitoraggio con metodica R4 eseguiti in corrispondenza di alcuni ricettori che saranno interferiti dalle future attività di cantiere, sono state eseguite misure interne alle abitazioni per la misurazione del rumore residuo ai fini della verifica, nella successiva fase di corso d’opera,  del rispetto del limite differenziale in ambiente abitativo. Contestualmente ai rilievi interni nel medesimo sito sono state eseguite misure giornaliere di 24 ore con metodica R2. I limiti di riferimento sono quelli individuati ai sensi del DPCM 14.11.1997 e delle linee guida regionali. 

Il monitoraggio dei siti con metodica R4 sarà ripetuto nella fase di corso d’opera.
La Tabella 3/2 riporta il confronto tra i dati rilevati e i limiti applicabili, contrassegnati con (ZZ) se derivati dalla zonizzazione acustica comunale o con (DPR) se derivanti dall'applicazione del decreto strade DPR 142/04. 
Nell’Allegato 1 sono riportate le schede di monitoraggio e le analisi dei dati rilevati. 

Tabella 3/1 – Risultati monitoraggio ante operam
	Cod. Punto
	Met.
	Finalità
	Leq (6-22)
	Leq (22-6)
	Limiti 

Giorno/Notte

	NG-GE-R2-02
	R2
	Cantiere Industriale CI02
	58.8
	52.7
	60/50 (ZZ) 

	NG-GE-R2-03
	R2
	Cantiere Industriale CI06-CI29
	61.6
	57.0
	60/50 (ZZ) 

	NG-GE-R4-03
	R4
	Cantiere Industriale CI06-CI29
	53.1/37.2 (1)
	- 
(2)
	50/35/40/25
(3)

	NG-GE-R2-04
	R2
	Cantiere Industriale CI12
	65.7
	60.2
	65/55 (ZZ)

	NG-GE-R4-04
	R2
	Cantiere Industriale CI12
	60.4/34.1 (1)
	-
 (2)
	50/35/40/25 
(3)

	NG-GE-R2-05
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI18
	51.5
	46.5
	60/50 (ZZ)

	NG-GE-R2-06
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI23-CI24
	53.5
	46.4
	60/50 (ZZ)

	NG-GE-R2-07
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI13-CI14
	58.9
	51.9
	65/55 (ZZ)

	NG-GE-R2-08
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI14
	58.5
	51.5
	65/55 (ZZ)

	NG-GE-R2-09
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI32
	58.0
	52.3
	65/55 (ZZ)

	NG-GE-R2-10
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI07
	54.1
	49.8
	60/50 (ZZ)

	NG-GE-R2-11
	R2
	Cantiere Imbocco galleria CI30
	65.3
	58.3
	60/50 (ZZ)

	NG-GE-R2-12
	R2
	Cantiere Industriale CI25
	51.6
	46.5
	60/50 (ZZ)

	NG-GE-R2-14
	R2
	Cantiere Industriale CI20- CI21
	51.3
	46.6
	60/50 (ZZ)

	NG-GE-R2-15
	R2
	Fronte avanzamento lavori
	67.7
	61.3
	60/50 (ZZ)

	NG-GE-R2-17
	R2
	Cantiere Industriale CI09
	55.3
	52.5
	65/55 (ZZ)

	NG-GE-R2-18
	R2
	Cantiere Industriale CI30
	57.2
	49.7
	65/55 (ZZ)

	NG-GE-R2-19
	R2
	Cantiere Industriale CI19
	59.2
	53.8
	60/50 (ZZ)

	NG-GE-R2-29
	R2
	Cantiere Slurrydotto
	63.1
	57.9
	70/60 (ZZ)

	NG-GE-R2-30
	R2
	Cantiere Slurrydotto
	68.2
	62.2
	70/60 (ZZ)

	NG-GE-R3-20
	R3
	Esercizio
	53.5
	48.0
	Fuori Fascia 

60/50 (ZZ)

	NG-GE-R3-21
	R3
	Esercizio
	58.7
	53.5
	70/60 (DPR)

	NG-GE-R3-22
	R3
	Esercizio
	48.4
	40.0
	Fuori Fascia 

60/50 (ZZ)

	NG-GE-R3-23
	R3
	Esercizio
	59.2
	56.0
	70/60 (DPR)

	NG-GE-R3-24
	R3
	Esercizio
	62.0
	56.1
	70/60 (DPR)

	NG-GE-R3-25
	R3
	Esercizio
	61.9
	54.8
	Fuori Fascia 

65/55 (ZZ)

	NG-GE-R3-26
	R3
	Esercizio
	61.6
	55.9
	70/60 (DPR)

	NG-GE-R3-28
	R3
	Esercizio
	64.4
	59.4
	70/60 (DPR)


(1) Per la metodica R4 viene indicato il livello di rumore ambientale a finestra aperta e finestra chiusa. 
(2) Misura nel periodo notturno non eseguita in quanto la proprietà non si è resa disponibile.

(3) Limiti di applicabilità del criterio differenziale: finestra aperta diurno/finestra chiusa diurno/finestra aperta notturno/finestra chiusa notturno
                        Tabella 3/2 – Margini / Esuberi rispetto ai limiti di riferimento
	Cod. Punto
	Met.
	Classificazione
	Limite
	Scostamenti 

	
	
	
	6-22
	22-6
	6-22
	22-6

	NG-GE-R2-02
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	-1.2
	+2.7

	NG-GE-R2-03
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	+1.6
	+7.0

	NG-GE-R4-03
	R2
	DPCM 14.11.97
	5
	3
	-
	-

	NG-GE-R2-04
	R2
	DPCM 14.11.97
	65
	55
	+0.7
	+5.2

	NG-GE-R4-04
	R2
	DPCM 14.11.97
	5
	3
	-
	-

	NG-GE-R2-05
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	-8.5
	-3.5

	NG-GE-R2-06
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	-6.5
	-3.6

	NG-GE-R2-07
	R2
	DPCM 14.11.97
	65
	55
	-6.1
	-3.1

	NG-GE-R2-08
	R2
	DPCM 14.11.97
	65
	55
	-6.5
	-3.5

	NG-GE-R2-09
	R2
	DPCM 14.11.97
	65
	55
	-7.0
	-2.7

	NG-GE-R2-10
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	-5.9
	-0.2

	NG-GE-R2-11
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	+5.3
	+8.3

	NG-GE-R2-12
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	-8.4
	-3.5

	NG-GE-R2-14
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	-8.7
	-3.4

	NG-GE-R2-15
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	+6.7
	+11.3

	NG-GE-R2-17
	R2
	DPCM 14.11.97
	65
	55
	-9.7
	-2.5

	NG-GE-R2-18
	R2
	DPCM 14.11.97
	65
	55
	-7.8
	-5.3

	NG-GE-R2-19
	R2
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	-0.8
	+3.8

	NG-GE-R2-29
	R2
	DPCM 14.11.97
	70
	60
	-6.9
	-2.1

	NG-GE-R2-30
	R2
	DPCM 14.11.97
	70
	60
	-1.8
	+2.2

	NG-GE-R3-20
	R3
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	-6.5
	-2.0

	NG-GE-R3-21
	R3
	DPR 142/04
	70
	60
	-11.3
	-6.5

	NG-GE-R3-20
	R3
	DPCM 14.11.97
	60
	50
	-11.6
	-10.0

	NG-GE-R3-23
	R3
	DPR 142/04
	70
	60
	-10.8
	-4.0

	NG-GE-R3-24
	R3
	DPR 142/04
	70
	60
	-8.0
	-3.9

	NG-GE-R3-25
	R3
	DPCM 14.11.97
	65
	55
	-3.1
	-0.2

	NG-GE-R3-26
	R3
	DPR 142/04
	70
	60
	-8.6
	-4.1

	NG-GE-R3-28
	R3
	DPR 142/04
	70
	60
	-5.6
	-0.6


4. sintesi
Le attività di monitoraggio effettuate nel periodo luglio 2018 - maggio 2019 sono state svolte in corrispondenza di 26 punti mediante l’esecuzione di 28 rilievi acustici suddivisi tra 18 rilievi giornalieri – Metodica R2 – 8 rilievi settimanali – Metodica R3 – e 2 rilievi finalizzati alla verifica del limite differenziale all’interno nelle abitazioni impattate dai futuri cantieri – Metodica R4. 
Per la caratterizzazione acustica ante operam il PMA prevede l’esecuzione di un’unica campagna di monitoraggio prima dell’avvio delle lavorazioni, per tale motivo nel presente documento sono raccolti i risultati di tutti i rilievi relativi alla fase ante operam eseguiti nel periodo compreso tra luglio 2018 e maggio 2019.

Rispetto a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio in merito alle ubicazioni dei punti di misura, prima dell’avvio delle attività di monitoraggio sono stati svolti con i tecnici di ARPAL alcuni incontri e/o sopralluoghi al fine di valutare e condividere l'ubicazione puntuale dei siti di misura.  

In particolare nel corso dei sopralluoghi congiunti effettuati con i tecnici di ARPAL, sono stati individuati i punti più idonei in cui ubicare le stazioni di monitoraggio, determinando in alcuni casi delle ricollocazioni rispetto a quanto originariamente indicato nel PMA. Dove non è stato possibile procedere in tal senso, in quanto non presenti ricettori nelle immediate vicinanze, si è concordata la sospensione delle attività. In quest’ultimo caso si valuterà con l’avvio della fase di corso d’opera la ricollocazione e la riattivazione dei punti di misura, in altre aree in cui emergerà la necessità di procedere con delle verifiche acustiche. 
Sempre nella fase di calibrazione iniziale è stato integrato il PMA con due nuovi siti di misura (NG-GE-R2-29 e NG-GE-R2-30) finalizzati al futuro controllo acustico degli effetti determinati dalla realizzazione e dall’esercizio dello slurrydotto nell’area Polcevera inizialmente non previsti nel Piano di Monitoraggio. 
I rilievi eseguiti nelle campagne di monitoraggio hanno avuto lo scopo di rilevare le condizioni di rumorosità ante operam in relazione alle emissioni derivanti dalle altre sorgenti di rumore e dall'esercizio stradale presenti sul territorio.
I risultati hanno evidenziato, in relazione all’applicazione dei relativi limiti normativi un prevalente rispetto degli stessi in corrispondenza di quei ricettori che saranno interessati dal futuro tracciato autostradale e che allo stato attuale risiedono in aree non interferite da sorgenti di origine antropica, in particolare nelle aree interne all’abitato di Voltri, della Val Varenna e di Morego, aree in cui le sorgenti acustiche presenti sono dovute principalmente ad attività agricole, al traffico delle viabilità locali ed a componenti di origine naturale. 

Il monitoraggio eseguito in corrispondenza dei ricettori ubicati in aree dove già insistono sorgenti di rumore di origine antropica (traffico autostradale, viabilità urbane e attività commerciali) hanno evidenziato già nella fase ante operam esuberi dei limiti normativi prevalentemente nel periodo notturno e in alcuni casi in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno.
5. Aggiornamento delle attività di monitoraggio

Non si evidenzia la necessità di modificare la pianificazione corrente delle attività di monitoraggio.
ALLEGATO 1
Schede di monitoraggio per stazioni
	Redatto
	Ufficio di Monitoraggio 
	30/06/2019
	Dott. F. Siliquini

	Controllato
	Capo Commessa
	30/06/2019
	Dott. U. Angelini

	Approvato
	Responsabile di Monitoraggio
	30/06/2019
	Ing. F. Bucalo
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