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CASO 3 : DENSITA’ 1000 Kg/mc E FORZE EQUIVALENTI
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Analisi di stabilità dei pendii con: FELLENIUS (1936)

========================================================================

Normativa
D.M. 88/96

Numero di strati
1.0

Numero dei conci
10.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.3

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
15.86
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
81.24
m

Ascissa vertice destro superiore xs
34.09
m

Ordinata vertice destro superiore ys
90.29
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
10.0

Numero di celle lungo y
10.0

======================================================================= =

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	15.05
	42.47

	2
	22.14
	49.08

	3
	27.5
	49.08

	4
	27.5
	54.08

	5
	76.77
	100.0 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.0

Coesione efficace
1.0

Coesione non drenata
1.0

Riduzione parametri geotecnici terreno
No

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	36.00
	1800.00
	2100.00
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	27.5
	49.08
	0.1
	0.1
	5
	4
	4
	1000


Carichi concentrati

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Fx

(Kg)
	Fy

(Kg)
	M

(Kg m)

	1
	27.51
	49.09
	-48000
	0
	0


Carichi distribuiti

	N°
	xi

(m)
	yi

(m)
	xf

(m)
	yf

(m)
	Carico esterno

(kg/cm²)

	1
	23.52
	49.09
	27.52
	49.09
	2.4 


Risultati analisi pendio

========================================================================

Fs minimo individuato
1.2

Ascissa centro superficie
21.93
m

Ordinata centro superficie
89.26
m

Raggio superficie
44.78
m

========================================================================

(ID=1) xc = 21.93 yc = 89.259 Rc = 44.785   Fs=1.201

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr.
B
Alfa
Li
Wi
Kh•Wi
Kv•Wi
c 
Fi
Ui
N'i
Ti



m
(°)
m
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(kg/cm²)
(°)
(Kg)
(Kg)
(Kg)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
1
4.7
-2.7
4.7
19967.86
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
19944.9
-956.7


2
5.41
3.7
5.43
164127.7
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
167962.2
-53385.6


3
4.67
10.2
4.74
92971.32
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
91489.6
16532.7


4
4.93
16.6
5.14
127681.0
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
122380.5
36407.0


5
4.93
23.3
5.36
152624.8
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
140189.8
60341.9


6
4.93
30.4
5.71
171333.7
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
147815.0
86636.9


7
4.93
38.0
6.25
182494.9
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
143742.8
112438.4


8
4.93
46.6
7.17
183670.6
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
126128.4
133516.1


9
4.93
57.0
9.05
169508.1
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
92268.5
142195.4


10
4.93
77.3
22.35
121886.6
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
26863.6
118889.4

1

