Dimostrazione 
In merito ai dubbi riscontrati nella vs. richiesta di integrazione sul considerare nel calcolo della stabilità del pendio i carichi statici indotti dai materiali pietrosi presenti nelle massicciate è stato effettuato un calcolo su un pendio standard per dimostrare che il software slope tiene implicitamente conto di tali carichi nel momento in cui tali muri a gravità sono presenti.
Su un pendio con condizioni stratigrafiche fisse , stessa superficie di scivolamento e stessa posizione del muro di sostegno di dimensioni fisse rettangolari (base pari a 4m e altezza di 5m più  1m di fondazione),  si sono verificati 3 casi distinti:
1. muro con densità pari a 5000 Kg/m3 
2. muro con densità pari a 1000 Kg/m3
3. muro con densità pari a 1000 Kg/m3 e forze pari alla differenza di peso tra i due
Nello specifico per il terzo caso si è calcolata la differenza di peso tra i primi due casi e si è sostituito con una forza verticale ed una orizzontale :
Volume muro su un metro di lunghezza : 6x4x1 = 24 m3
Differenza di peso : 24 m3 x 4000 Kg/m3 = 96000 Kg 
Carico verticale : 96000/4m = 24000 Kg/m2 = 2.4 Kg/cm2
Carico orizzontale : 96000x0.5 = 48000 Kg (Forza resistente data dal peso per il coefficiente di attrito stimato a 0.5)
Come si può notare dai risultati di seguito riportati i valori di sicurezza tra il primo e il terzo caso sono simili mentre quello relativo al secondo caso è inferiore, da qui si deduce che il software tiene conto dei carichi verticali indotti dai muri a gravità presenti.
CASO 1 : FS = 1.23
CASO 2 : FS =  1.03
CASO 3 : FS = 1.20
SI allega di seguito i risultati dei tre studi.

