Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 1 – SEZ H 
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
2.45
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
86.97
m

Ascissa vertice destro superiore xs
159.35
m

Ordinata vertice destro superiore ys
385.47
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	158.91
	64.53

	45
	177.39
	74.2

	46
	193.32
	74.24

	47
	200.49
	76.54

	48
	213.94
	78.54

	49
	249.11
	99.04

	50
	253.94
	99.04

	51
	276.96
	112.54

	52
	310.48
	116.18

	53
	316.72
	116.18

	54
	343.88
	133.02

	55
	433.8
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.06 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6 


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
0.83

Ascissa centro superficie
155.43
m

Ordinata centro superficie
258.61
m

Raggio superficie
185.39
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(327)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
37.8
94.4
89.1
1.27


2
41.7
87.0
81.9
1.28


3
53.4
94.4
89.1
1.30


4
57.4
87.0
82.0
1.32


5
61.3
94.4
88.7
1.30


6
65.2
87.0
64.0
1.58


7
69.1
94.4
88.7
1.32


8
73.1
87.0
64.7
1.56


9
77.0
94.4
79.4
1.33


10
80.9
87.0
72.9
1.37


11
84.8
94.4
79.3
1.38


12
88.7
87.0
73.5
1.44


13
92.7
94.4
78.8
1.43


14
96.6
87.0
72.8
1.55


15
100.5
94.4
79.0
1.57


16
104.4
87.0
63.8
1.56


17
108.4
94.4
88.6
1.95


18
112.3
87.0
55.5
1.85


19
116.2
94.4
78.9
1.94


20
120.1
87.0
39.7
1.86


21
124.0
94.4
69.4
1.67


22
128.0
87.0
55.5
1.65


23
131.9
94.4
50.4
1.80


24
135.8
87.0
47.1
1.79


25
139.7
94.4
50.4
1.89


26
143.7
87.0
46.3
1.90


27
147.6
94.4
60.6
1.82


28
151.5
87.0
54.7
2.06


29
155.4
94.4
59.1
1.98


30
159.4
87.0
22.2
0.93


31
33.8
101.9
95.6
1.27


32
45.6
109.4
90.8
1.43


33
49.5
101.9
95.6
1.29


34
57.4
101.9
95.6
1.29


35
61.3
109.4
91.2
1.36


36
65.2
101.9
95.6
1.30


37
69.1
109.4
90.8
1.30


38
73.1
101.9
85.0
1.25


39
77.0
109.4
91.1
1.31


40
80.9
101.9
84.8
1.28


41
84.8
109.4
91.6
1.32


42
88.7
101.9
85.3
1.39


43
92.7
109.4
90.7
1.36


44
96.6
101.9
85.3
1.50


45
100.5
109.4
102.4
1.83


46
104.4
101.9
95.4
1.91


47
108.4
109.4
102.4
1.95


48
112.3
101.9
95.6
2.00


49
116.2
109.4
80.4
1.53


50
120.1
101.9
74.9
1.59


51
128.0
101.9
54.0
2.01


52
135.8
101.9
54.4
1.90


53
139.7
109.4
69.0
1.75


54
143.7
101.9
64.1
1.67


55
147.6
109.4
69.1
1.74


56
151.5
101.9
64.7
1.90


57
155.4
109.4
47.9
1.56


58
159.4
101.9
42.5
1.75


59
26.0
116.8
107.8
1.23


60
29.9
124.3
115.9
1.25


61
33.8
116.8
108.8
1.28


62
41.7
116.8
108.8
1.30


63
49.5
116.8
96.8
1.49


64
53.4
124.3
116.3
1.30


65
57.4
116.8
108.8
1.30


66
61.3
124.3
116.1
1.32


67
69.1
124.3
102.8
1.45


68
73.1
116.8
96.8
1.34


69
77.0
124.3
103.4
1.41


70
80.9
116.8
96.7
1.37


71
84.8
124.3
103.1
1.40


72
88.7
116.8
96.8
1.35


73
92.7
124.3
115.5
1.75


74
96.6
116.8
108.8
1.77


75
104.4
116.8
108.8
1.86


76
108.4
124.3
90.4
1.66


77
112.3
116.8
96.8
1.57


78
116.2
124.3
103.7
1.75


79
120.1
116.8
96.8
1.84


80
124.0
124.3
77.8
1.73


81
131.9
124.3
90.0
1.63


82
135.8
116.8
84.8
1.72


83
139.7
124.3
90.6
1.75


84
143.7
116.8
72.8
1.96


85
147.6
124.3
79.0
2.05


86
155.4
124.3
90.5
1.89


87
159.4
116.8
48.7
1.28


88
45.6
139.2
128.9
1.28


89
49.5
131.7
122.3
1.31


90
53.4
139.2
129.5
1.32


91
57.4
131.7
122.3
1.32


92
61.3
139.2
115.8
1.52


93
65.2
131.7
108.9
1.49


94
73.1
131.7
108.9
1.50


95
88.7
131.7
95.4
1.86


96
92.7
139.2
128.9
1.68


97
96.6
131.7
122.3
1.79


98
104.4
131.7
122.3
1.89


99
108.4
139.2
115.2
1.52


100
112.3
131.7
108.8
1.52


101
116.2
139.2
128.9
1.92


102
120.1
131.7
122.3
1.96


103
124.0
139.2
100.9
1.76


104
128.0
131.7
95.4
1.65


105
131.9
139.2
114.8
1.87


106
135.8
131.7
108.9
1.95


107
139.7
139.2
115.1
1.90


108
143.7
131.7
122.3
1.94


109
147.6
139.2
73.4
1.14


110
151.5
131.7
68.5
1.50


111
155.4
139.2
102.1
1.68


112
159.4
131.7
68.5
1.73


113
41.7
146.7
136.0
1.25


114
57.4
146.7
136.8
1.32


115
92.7
154.1
126.6
1.50


116
100.5
154.1
127.2
1.45


117
104.4
146.7
120.8
1.44


118
108.4
154.1
142.6
1.85


119
112.3
146.7
121.8
1.55


120
116.2
154.1
142.8
1.83


121
120.1
146.7
105.8
1.82


122
128.0
146.7
91.0
2.03


123
131.9
154.1
127.6
1.82


124
135.8
146.7
120.7
1.81


125
139.7
154.1
110.8
1.74


126
143.7
146.7
105.8
1.57


127
147.6
154.1
112.1
1.50


128
151.5
146.7
106.2
1.54


129
155.4
154.1
111.1
1.42


130
159.4
146.7
108.2
1.66


131
69.1
169.1
138.8
1.74


132
77.0
169.1
138.7
1.65


133
84.8
169.1
139.2
1.61


134
88.7
161.6
149.5
1.67


135
92.7
169.1
155.8
1.70


136
96.6
161.6
133.1
1.54


137
100.5
169.1
156.3
1.79


138
108.4
169.1
156.0
1.79


139
112.3
161.6
149.3
1.83


140
116.2
169.1
156.0
1.81


141
124.0
169.1
139.0
1.53


142
128.0
161.6
132.8
1.57


143
131.9
169.1
139.3
1.69


144
135.8
161.6
133.9
1.72


145
139.7
169.1
122.1
1.86


146
143.7
161.6
116.0
1.73


147
147.6
169.1
104.2
1.54


148
151.5
161.6
117.7
1.44


149
155.4
169.1
139.9
1.64


150
159.4
161.6
99.5
1.94


151
92.7
184.0
169.3
1.66


152
96.6
176.5
162.8
1.72


153
100.5
184.0
169.7
1.73


154
104.4
176.5
162.6
1.77


155
112.3
176.5
162.9
1.76


156
116.2
184.0
151.3
1.46


157
120.1
176.5
144.9
1.55


158
128.0
176.5
126.7
1.95


159
135.8
176.5
128.0
1.94


160
139.7
184.0
169.5
1.73


161
143.7
176.5
162.5
1.72


162
147.6
184.0
151.3
1.61


163
151.5
176.5
144.7
1.59


164
155.4
184.0
113.5
2.10


165
159.4
176.5
111.6
1.92


166
77.0
198.9
183.1
1.40


167
92.7
198.9
182.7
1.66


168
96.6
191.4
176.2
1.67


169
100.5
198.9
163.5
1.75


170
104.4
191.4
156.7
1.68


171
112.3
191.4
157.6
1.52


172
116.2
198.9
164.3
1.43


173
120.1
191.4
176.4
1.69


174
124.0
198.9
142.9
2.09


175
131.9
198.9
142.6
2.09


176
139.7
198.9
162.6
1.37


177
143.7
191.4
156.4
1.49


178
147.6
198.9
163.2
1.48


179
151.5
191.4
157.3
1.58


180
155.4
198.9
143.3
1.54


181
159.4
191.4
137.5
1.46


182
69.1
213.8
196.3
1.23


183
77.0
213.8
196.5
1.34


184
84.8
213.8
196.4
1.37


185
88.7
206.4
189.5
1.56


186
96.6
206.4
189.6
1.65


187
104.4
206.4
189.5
1.66


188
116.2
213.8
197.0
1.63


189
131.9
213.8
175.2
1.32


190
135.8
206.4
168.6
1.41


191
139.7
213.8
196.2
1.67


192
143.7
206.4
189.4
1.68


193
151.5
206.4
149.7
1.60


194
26.0
221.3
202.6
1.54


195
33.8
221.3
202.7
1.47


196
37.8
228.8
209.5
1.45


197
45.6
228.8
209.5
1.40


198
61.3
228.8
210.5
1.28


199
69.1
228.8
209.7
1.26


200
77.0
228.8
210.0
1.32


201
80.9
221.3
202.9
1.32


202
84.8
228.8
209.8
1.32


203
88.7
221.3
202.9
1.44


204
96.6
221.3
203.0
1.58


205
100.5
228.8
210.1
1.59


206
108.4
228.8
186.6
1.81


207
131.9
228.8
164.3
1.56


208
139.7
228.8
164.1
1.78


209
143.7
221.3
202.8
1.68


210
147.6
228.8
163.1
1.95


211
155.4
228.8
164.5
1.33


212
41.7
236.2
216.3
1.45


213
45.6
243.7
223.0
1.47


214
53.4
243.7
223.6
1.41


215
61.3
243.7
223.9
1.32


216
65.2
236.2
216.8
1.29


217
80.9
236.2
216.3
1.33


218
84.8
243.7
223.2
1.30


219
92.7
243.7
223.1
1.50


220
96.6
236.2
216.4
1.56


221
100.5
243.7
223.4
1.50


222
135.8
236.2
217.0
1.62


223
139.7
243.7
223.3
1.64


224
143.7
236.2
168.2
2.03


225
147.6
243.7
198.9
1.23


226
151.5
236.2
192.3
1.24


227
155.4
243.7
198.2
1.23


228
159.4
236.2
170.1
1.24


229
45.6
258.6
236.4
1.52


230
49.5
251.1
229.9
1.45


231
53.4
258.6
237.0
1.45


232
57.4
251.1
230.7
1.37


233
65.2
251.1
230.3
1.33


234
77.0
258.6
236.9
1.31


235
80.9
251.1
229.8
1.33


236
84.8
258.6
236.6
1.31


237
92.7
258.6
236.5
1.43


238
124.0
258.6
210.8
1.48


239
131.9
258.6
210.9
1.35


240
135.8
251.1
230.4
1.64


241
139.7
258.6
211.0
1.25


242
143.7
251.1
204.2
1.21


243
147.6
258.6
210.8
1.23


244
151.5
251.1
205.4
1.24


245
155.4
258.6
185.4
0.83


246
61.3
273.5
250.8
1.40


247
65.2
266.1
243.7
1.35


248
69.1
273.5
250.1
1.33


249
77.0
273.5
223.0
1.73


250
88.7
266.1
243.7
1.30


251
112.3
266.1
217.1
1.70


252
116.2
273.5
223.9
1.61


253
120.1
266.1
217.6
1.54


254
135.8
266.1
217.6
1.30


255
159.4
266.1
190.3
0.89


256
57.4
281.0
257.6
1.48


257
65.2
281.0
257.2
1.36


258
124.0
288.5
263.6
1.54


259
128.0
281.0
256.5
1.59


260
131.9
288.5
263.6
1.62


261
135.8
281.0
257.3
1.63


262
112.3
295.9
240.7
1.82


263
116.2
303.4
277.2
1.51


264
124.0
303.4
246.8
1.42


265
128.0
295.9
240.0
1.39


266
131.9
303.4
246.6
1.35


267
139.7
303.4
246.9
1.34


268
143.7
295.9
240.1
1.31


269
147.6
303.4
246.5
1.31


270
151.5
295.9
241.3
1.24


271
155.4
303.4
248.1
1.23


272
45.6
318.3
289.5
1.68


273
112.3
310.8
283.4
1.45


274
116.2
318.3
290.3
1.48


275
120.1
310.8
284.2
1.54


276
159.4
310.8
254.8
1.20


277
84.8
333.2
303.7
1.27


278
104.4
325.8
297.1
1.37


279
108.4
333.2
269.9
1.67


280
112.3
325.8
297.1
1.46


281
116.2
333.2
270.0
1.85


282
124.0
333.2
270.7
4.16


283
131.9
333.2
270.4
1.18


284
147.6
333.2
270.3
1.25


285
159.4
325.8
298.2
1.71


286
61.3
348.2
318.1
1.51


287
65.2
340.7
311.0
1.43


288
69.1
348.2
317.3
1.36


289
73.1
340.7
310.3
1.31


290
77.0
348.2
317.4
1.23


291
80.9
340.7
310.5
1.22


292
88.7
340.7
310.8
1.26


293
112.3
340.7
276.6
1.80


294
116.2
348.2
282.6
1.94


295
120.1
340.7
276.0
1.99


296
124.0
348.2
282.4
2.15


297
128.0
340.7
275.9
1.12


298
131.9
348.2
282.3
1.11


299
135.8
340.7
277.2
1.18


300
139.7
348.2
282.8
1.17


301
143.7
340.7
276.1
1.20


302
147.6
348.2
282.2
1.21


303
151.5
340.7
277.0
1.27


304
155.4
348.2
283.5
1.29


305
159.4
340.7
278.2
1.27


306
124.0
363.1
293.7
1.00


307
128.0
355.6
287.9
2.34


308
131.9
363.1
294.2
2.56


309
135.8
355.6
289.1
1.13


310
139.7
363.1
294.8
1.12


311
143.7
355.6
288.0
1.16


312
147.6
363.1
294.1
1.18


313
151.5
355.6
288.8
1.24


314
155.4
363.1
290.9
4.27


315
159.4
355.6
285.5
1.24


316
128.0
370.5
299.9
0.94


317
131.9
378.0
306.1
0.98


318
135.8
370.5
337.8
1.58


319
143.7
370.5
300.0
3.24


320
147.6
378.0
301.8
1.08


321
151.5
370.5
296.3
1.11


322
155.4
378.0
298.6
1.12


323
159.4
370.5
293.1
1.15


324
128.0
385.5
350.7
1.46


325
135.8
385.5
312.8
1.03


326
143.7
385.5
308.1
1.05


327
151.5
385.5
304.1
1.33

========================================================================

CONDIZIONI PIU’ GRAVOSE PALI

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 94.437 Rc = 89.054   Fs=1.2661

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=2003.2 Kg  Sbalzo del palo 6.95 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=2003.2 Kg  Sbalzo del palo 6.95 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 86.975 Rc = 81.879   Fs=1.2753

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4113.3 Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4113.3 Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 94.437 Rc = 89.054   Fs=1.2977

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=379.3 Kg  Sbalzo del palo 6.41 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=379.3 Kg  Sbalzo del palo 6.41 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 86.975 Rc = 22.245   Fs=0.929

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2692

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=124.6 Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=124.6 Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2874

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=18.8 Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=18.8 Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2908

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=2173.3 Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=2173.3 Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 109.362 Rc = 90.843   Fs=1.2961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 101.899 Rc = 85.029   Fs=1.254

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 101.899 Rc = 84.823   Fs=1.28

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 116.824 Rc = 107.776   Fs=1.2303

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 29.907 yc = 124.287 Rc = 115.862   Fs=1.2477

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.24 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.2827

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4004.5 Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4004.5 Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3008

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3420.0 Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3420.0 Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 124.287 Rc = 116.269   Fs=1.2998

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4367.7 Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4367.7 Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3006

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 124.287 Rc = 116.055   Fs=1.3183

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 116.824 Rc = 48.716   Fs=1.279

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 139.211 Rc = 128.905   Fs=1.2808

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.3139

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 139.211 Rc = 129.509   Fs=1.3152

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.3209

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 139.211 Rc = 73.422   Fs=1.1449

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 146.674 Rc = 135.991   Fs=1.2478

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 146.674 Rc = 136.791   Fs=1.323

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 213.836 Rc = 196.259   Fs=1.2257

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 228.76 Rc = 210.495   Fs=1.2831

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 228.76 Rc = 209.71   Fs=1.2621

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 228.76 Rc = 209.984   Fs=1.3164

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 221.298 Rc = 202.866   Fs=1.3161

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 228.76 Rc = 209.77   Fs=1.3165

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 236.223 Rc = 216.828   Fs=1.2941

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 236.223 Rc = 216.317   Fs=1.3261

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 243.685 Rc = 223.183   Fs=1.3022

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 243.685 Rc = 198.881   Fs=1.2319

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 236.223 Rc = 192.253   Fs=1.2379

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 243.685 Rc = 198.16   Fs=1.2346

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 236.223 Rc = 170.063   Fs=1.2383

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 258.61 Rc = 210.962   Fs=1.2469

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 251.148 Rc = 204.189   Fs=1.2141

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 258.61 Rc = 210.783   Fs=1.2311

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 251.148 Rc = 205.367   Fs=1.2355

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 258.61 Rc = 185.388   Fs=0.8254

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 266.073 Rc = 217.647   Fs=1.2954

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 266.073 Rc = 190.30   Fs=0.8905

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 295.922 Rc = 239.992   Fs=1.3898

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 303.385 Rc = 246.619   Fs=1.348

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 303.385 Rc = 246.893   Fs=1.3366

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 295.922 Rc = 240.12   Fs=1.3105

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 303.385 Rc = 246.491   Fs=1.3141

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 295.922 Rc = 241.324   Fs=1.2382

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 303.385 Rc = 248.06   Fs=1.2319

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 310.847 Rc = 254.796   Fs=1.1966

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 333.234 Rc = 303.666   Fs=1.2746

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 325.772 Rc = 297.125   Fs=1.3727

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 333.234 Rc = 270.425   Fs=1.1802

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 333.234 Rc = 270.296   Fs=1.2473

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 340.697 Rc = 310.253   Fs=1.3058

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 348.159 Rc = 317.352   Fs=1.2286

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 340.697 Rc = 310.474   Fs=1.2204

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 340.697 Rc = 310.765   Fs=1.2605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 340.697 Rc = 275.923   Fs=1.12

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 348.159 Rc = 282.327   Fs=1.1093

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 340.697 Rc = 277.16   Fs=1.1787

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 348.159 Rc = 282.825   Fs=1.1726

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 340.697 Rc = 276.052   Fs=1.1969

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 348.159 Rc = 282.199   Fs=1.2133

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 340.697 Rc = 277.032   Fs=1.2667

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 348.159 Rc = 283.492   Fs=1.2851

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 340.697 Rc = 278.175   Fs=1.2743

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 363.084 Rc = 293.725   Fs=0.9976

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 355.622 Rc = 289.063   Fs=1.1279

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 363.084 Rc = 294.802   Fs=1.123

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 355.622 Rc = 288.029   Fs=1.1644

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 363.084 Rc = 294.101   Fs=1.1771

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 355.622 Rc = 288.836   Fs=1.242

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 355.622 Rc = 285.503   Fs=1.2363

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 370.546 Rc = 299.878   Fs=0.9404

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 378.009 Rc = 306.132   Fs=0.9811

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 378.009 Rc = 301.793   Fs=1.0781

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 370.546 Rc = 296.34   Fs=1.1063

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 378.009 Rc = 298.622   Fs=1.1224

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 370.546 Rc = 293.135   Fs=1.152

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 385.471 Rc = 312.771   Fs=1.0294

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 385.471 Rc = 308.078   Fs=1.0498

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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