Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 2 – SEZ H 
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
2.45
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
86.97
m

Ascissa vertice destro superiore xs
159.35
m

Ordinata vertice destro superiore ys
385.47
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.0268

Coefficiente azione sismica verticale
0.013 4

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	159.73
	70.31

	45
	166.32
	72.34

	46
	171.32
	72.34

	47
	172.41
	75.26

	48
	179.0
	77.29

	49
	187.0
	77.29

	50
	188.51
	81.34

	51
	194.67
	83.24

	52
	199.67
	83.24

	53
	200.76
	86.16

	54
	207.35
	88.19

	55
	212.35
	88.19

	56
	223.1
	90.52

	57
	226.1
	90.52

	58
	226.8
	92.39

	59
	233.39
	94.42

	60
	236.39
	94.42

	61
	237.88
	98.42

	62
	247.2
	98.42

	63
	249.11
	99.04

	64
	253.94
	99.04

	65
	276.96
	112.54

	66
	310.48
	116.18

	67
	316.72
	116.18

	68
	343.88
	133.02

	69
	433.8
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.06 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	157.5464
	64.54375
	Attivato
	terra 01

	2
	171.32
	72.34
	Attivato
	terra 02

	3
	187
	77.29
	Attivato
	terra 03

	4
	199.67
	83.24
	Attivato
	terra 02

	5
	226.1
	90.52
	Attivato
	terra 05

	6
	236.39
	94.42
	Attivato
	terra 06


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.1

Ascissa centro superficie
69.13
m

Ordinata centro superficie
213.84
m

Raggio superficie
196.26
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(345)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
41.7
87.0
81.9
1.28


2
57.4
87.0
82.0
1.32


3
65.2
87.0
64.0
1.58


4
73.1
87.0
64.0
1.59


5
77.0
94.4
78.8
1.32


6
80.9
87.0
72.9
1.37


7
84.8
94.4
78.8
1.41


8
88.7
87.0
73.0
1.45


9
92.7
94.4
78.8
1.36


10
96.6
87.0
72.8
1.46


11
100.5
94.4
68.9
1.53


12
104.4
87.0
63.8
1.47


13
112.3
87.0
46.1
1.91


14
116.2
94.4
78.8
1.72


15
120.1
87.0
64.0
1.53


16
124.0
94.4
68.9
1.50


17
128.0
87.0
55.1
1.49


18
131.9
94.4
49.2
1.59


19
135.8
87.0
46.1
1.59


20
139.7
94.4
49.2
1.63


21
143.7
87.0
55.1
1.51


22
147.6
94.4
59.1
1.44


23
151.5
87.0
54.7
1.58


24
155.4
94.4
29.5
1.22


25
159.4
87.0
28.1
1.40


26
33.8
101.9
95.6
1.27


27
45.6
109.4
90.8
1.43


28
49.5
101.9
95.6
1.29


29
57.4
101.9
95.6
1.29


30
61.3
109.4
91.2
1.36


31
65.2
101.9
95.6
1.30


32
69.1
109.4
90.8
1.30


33
73.1
101.9
85.0
1.25


34
77.0
109.4
91.1
1.31


35
80.9
101.9
84.8
1.28


36
84.8
109.4
91.6
1.25


37
88.7
101.9
85.3
1.32


38
92.7
109.4
90.7
1.29


39
96.6
101.9
85.3
1.42


40
100.5
109.4
102.4
1.67


41
104.4
101.9
95.4
1.70


42
108.4
109.4
102.4
1.73


43
112.3
101.9
95.6
1.79


44
116.2
109.4
80.4
1.38


45
120.1
101.9
74.9
1.45


46
128.0
101.9
54.0
1.65


47
135.8
101.9
54.4
1.57


48
139.7
109.4
69.0
1.39


49
143.7
101.9
64.1
1.33


50
147.6
109.4
69.1
1.32


51
151.5
101.9
64.7
1.42


52
155.4
109.4
47.9
1.29


53
159.4
101.9
42.5
1.29


54
26.0
116.8
107.8
1.23


55
29.9
124.3
115.9
1.25


56
33.8
116.8
108.8
1.28


57
41.7
116.8
108.8
1.30


58
49.5
116.8
96.8
1.49


59
53.4
124.3
116.3
1.30


60
57.4
116.8
108.8
1.30


61
61.3
124.3
116.1
1.28


62
69.1
124.3
102.8
1.45


63
73.1
116.8
96.8
1.34


64
77.0
124.3
103.4
1.37


65
80.9
116.8
96.7
1.33


66
84.8
124.3
103.1
1.32


67
88.7
116.8
96.8
1.28


68
92.7
124.3
115.5
1.59


69
96.6
116.8
108.8
1.63


70
104.4
116.8
108.8
1.65


71
108.4
124.3
90.4
1.51


72
112.3
116.8
96.8
1.40


73
116.2
124.3
103.7
1.50


74
120.1
116.8
96.8
1.59


75
124.0
124.3
77.8
1.48


76
131.9
124.3
90.0
1.30


77
135.8
116.8
84.8
1.38


78
139.7
124.3
90.6
1.38


79
143.7
116.8
72.8
1.45


80
147.6
124.3
79.0
1.47


81
151.5
116.8
48.7
3.33


82
155.4
124.3
90.5
1.64


83
159.4
116.8
48.7
1.55


84
45.6
139.2
128.9
1.28


85
49.5
131.7
122.3
1.31


86
53.4
139.2
129.5
1.32


87
57.4
131.7
122.3
1.31


88
61.3
139.2
115.8
1.52


89
65.2
131.7
108.9
1.49


90
73.1
131.7
108.9
1.50


91
88.7
131.7
95.4
1.86


92
92.7
139.2
128.9
1.52


93
96.6
131.7
122.3
1.58


94
104.4
131.7
122.3
1.64


95
108.4
139.2
115.2
1.29


96
112.3
131.7
108.8
1.33


97
116.2
139.2
128.9
1.69


98
120.1
131.7
82.0
1.59


99
124.0
139.2
100.9
1.40


100
128.0
131.7
95.4
1.32


101
131.9
139.2
114.8
1.61


102
135.8
131.7
108.9
1.69


103
139.7
139.2
115.1
1.70


104
143.7
131.7
122.3
1.86


105
147.6
139.2
73.4
1.51


106
151.5
131.7
68.5
1.25


107
155.4
139.2
74.7
1.19


108
159.4
131.7
68.5
1.20


109
41.7
146.7
136.0
1.25


110
57.4
146.7
136.8
1.30


111
92.7
154.1
126.6
1.34


112
100.5
154.1
127.2
1.27


113
104.4
146.7
120.8
1.24


114
108.4
154.1
142.6
1.65


115
112.3
146.7
121.8
1.32


116
116.2
154.1
142.8
1.68


117
120.1
146.7
105.8
1.45


118
128.0
146.7
91.0
1.54


119
131.9
154.1
127.6
1.61


120
135.8
146.7
90.7
1.44


121
139.7
154.1
110.8
1.34


122
143.7
146.7
105.8
1.26


123
147.6
154.1
112.1
1.26


124
151.5
146.7
106.2
1.33


125
155.4
154.1
111.1
1.28


126
159.4
146.7
79.8
1.24


127
69.1
169.1
138.8
1.66


128
77.0
169.1
138.7
1.52


129
84.8
169.1
139.2
1.48


130
88.7
161.6
149.5
1.46


131
92.7
169.1
155.8
1.50


132
96.6
161.6
133.1
1.34


133
100.5
169.1
156.3
1.58


134
108.4
169.1
156.0
1.63


135
112.3
161.6
149.3
1.68


136
116.2
169.1
156.0
1.66


137
124.0
169.1
139.0
1.31


138
128.0
161.6
132.8
1.38


139
131.9
169.1
122.4
1.40


140
135.8
161.6
133.9
1.56


141
139.7
169.1
122.1
1.42


142
143.7
161.6
116.0
1.37


143
147.6
169.1
104.2
1.20


144
151.5
161.6
117.7
1.27


145
155.4
169.1
106.7
1.33


146
159.4
161.6
99.5
1.34


147
92.7
184.0
169.3
1.44


148
96.6
176.5
162.8
1.55


149
100.5
184.0
169.7
1.56


150
104.4
176.5
162.6
1.59


151
112.3
176.5
127.6
1.46


152
116.2
184.0
151.3
1.23


153
120.1
176.5
144.9
1.30


154
128.0
176.5
126.7
1.40


155
135.8
176.5
128.0
1.42


156
139.7
184.0
169.5
1.70


157
143.7
176.5
162.5
1.70


158
147.6
184.0
151.3
1.57


159
151.5
176.5
108.8
1.26


160
155.4
184.0
113.5
1.32


161
159.4
176.5
111.6
1.33


162
77.0
198.9
183.1
1.21


163
92.7
198.9
162.6
1.43


164
96.6
191.4
176.2
1.52


165
100.5
198.9
163.5
1.42


166
104.4
191.4
156.7
1.38


167
112.3
191.4
157.6
1.27


168
116.2
198.9
164.3
1.23


169
120.1
191.4
176.4
1.64


170
124.0
198.9
142.9
1.36


171
131.9
198.9
142.6
1.39


172
139.7
198.9
162.6
1.33


173
143.7
191.4
136.9
1.41


174
147.6
198.9
143.3
1.41


175
151.5
191.4
138.3
1.40


176
155.4
198.9
143.3
1.44


177
159.4
191.4
137.5
1.39


178
69.1
213.8
196.3
1.10


179
77.0
213.8
196.5
1.16


180
84.8
213.8
196.4
1.23


181
88.7
206.4
189.5
1.36


182
96.6
206.4
189.6
1.53


183
104.4
206.4
189.5
1.52


184
116.2
213.8
197.0
1.58


185
131.9
213.8
175.2
1.25


186
135.8
206.4
168.6
1.35


187
139.7
213.8
196.2
1.66


188
143.7
206.4
189.4
1.67


189
151.5
206.4
149.7
1.45


190
26.0
221.3
202.6
1.54


191
33.8
221.3
202.7
1.44


192
37.8
228.8
209.5
1.37


193
45.6
228.8
209.5
1.32


194
61.3
228.8
210.5
1.15


195
69.1
228.8
209.7
1.12


196
77.0
228.8
210.0
1.17


197
80.9
221.3
202.9
1.17


198
84.8
228.8
209.8
1.20


199
88.7
221.3
202.9
1.31


200
96.6
221.3
203.0
1.50


201
100.5
228.8
210.1
1.49


202
108.4
228.8
186.6
1.42


203
112.3
221.3
159.5
3.11


204
116.2
228.8
165.8
2.46


205
124.0
228.8
163.9
2.18


206
131.9
228.8
164.3
1.26


207
139.7
228.8
164.1
1.32


208
143.7
221.3
157.7
1.36


209
147.6
228.8
163.1
1.35


210
155.4
228.8
164.5
1.37


211
41.7
236.2
216.3
1.37


212
45.6
243.7
223.0
1.33


213
53.4
243.7
223.6
1.26


214
61.3
243.7
223.9
1.17


215
65.2
236.2
216.8
1.15


216
80.9
236.2
216.3
1.20


217
84.8
243.7
223.2
1.20


218
92.7
243.7
223.1
1.38


219
96.6
236.2
216.4
1.44


220
100.5
243.7
223.4
1.43


221
128.0
236.2
168.3
2.81


222
131.9
243.7
174.7
2.74


223
135.8
236.2
170.6
1.32


224
139.7
243.7
174.6
1.40


225
143.7
236.2
168.2
1.40


226
147.6
243.7
198.9
1.24


227
151.5
236.2
192.3
1.26


228
155.4
243.7
198.2
1.29


229
159.4
236.2
170.1
1.38


230
45.6
258.6
236.4
1.36


231
49.5
251.1
229.9
1.28


232
53.4
258.6
237.0
1.28


233
57.4
251.1
230.7
1.22


234
65.2
251.1
230.3
1.16


235
77.0
258.6
236.9
1.19


236
80.9
251.1
229.8
1.21


237
84.8
258.6
236.6
1.23


238
92.7
258.6
236.5
1.37


239
124.0
258.6
210.8
1.37


240
131.9
258.6
210.9
1.31


241
135.8
251.1
230.4
1.64


242
139.7
258.6
211.0
1.25


243
143.7
251.1
204.2
1.22


244
147.6
258.6
210.8
1.27


245
151.5
251.1
205.4
1.28


246
155.4
258.6
185.4
1.47


247
159.4
251.1
178.7
1.45


248
61.3
273.5
250.8
1.25


249
65.2
266.1
243.7
1.18


250
69.1
273.5
250.1
1.18


251
77.0
273.5
223.0
1.73


252
88.7
266.1
243.7
1.24


253
112.3
266.1
217.1
1.40


254
116.2
273.5
223.9
1.41


255
120.1
266.1
217.6
1.40


256
135.8
266.1
217.6
1.29


257
155.4
273.5
197.4
1.70


258
57.4
281.0
257.6
1.29


259
65.2
281.0
257.2
1.21


260
124.0
288.5
263.6
1.54


261
128.0
281.0
256.5
1.59


262
131.9
288.5
263.6
1.62


263
135.8
281.0
257.3
1.64


264
151.5
281.0
201.6
1.61


265
155.4
288.5
208.0
1.77


266
159.4
281.0
202.3
2.11


267
84.8
303.4
246.3
2.37


268
112.3
295.9
240.7
1.39


269
116.2
303.4
277.2
1.51


270
124.0
303.4
246.8
1.38


271
128.0
295.9
240.0
1.37


272
131.9
303.4
246.6
1.37


273
139.7
303.4
246.9
1.39


274
143.7
295.9
240.1
1.36


275
147.6
303.4
246.5
1.37


276
151.5
295.9
241.3
1.29


277
155.4
303.4
248.1
1.30


278
159.4
295.9
214.4
1.95


279
45.6
318.3
289.5
1.41


280
92.7
318.3
258.4
2.44


281
112.3
310.8
283.4
1.45


282
116.2
318.3
290.3
1.49


283
120.1
310.8
284.2
1.54


284
159.4
310.8
254.8
1.27


285
84.8
333.2
303.7
1.26


286
96.6
325.8
264.1
4.90


287
100.5
333.2
270.8
1.67


288
104.4
325.8
264.5
1.32


289
108.4
333.2
269.9
1.42


290
112.3
325.8
297.1
1.47


291
116.2
333.2
270.0
1.35


292
124.0
333.2
270.7
4.16


293
131.9
333.2
270.4
1.32


294
147.6
333.2
270.3
1.38


295
159.4
325.8
298.2
1.74


296
61.3
348.2
318.1
1.37


297
65.2
340.7
311.0
1.32


298
69.1
348.2
317.3
1.28


299
73.1
340.7
310.3
1.23


300
77.0
348.2
317.4
1.18


301
80.9
340.7
310.5
1.18


302
88.7
340.7
310.8
1.25


303
104.4
340.7
276.5
1.94


304
108.4
348.2
281.8
2.80


305
112.3
340.7
276.6
1.42


306
116.2
348.2
282.6
1.41


307
120.1
340.7
276.0
1.39


308
124.0
348.2
282.4
1.36


309
128.0
340.7
275.9
1.33


310
131.9
348.2
282.3
1.33


311
135.8
340.7
277.2
1.34


312
139.7
348.2
282.8
1.35


313
143.7
340.7
276.1
1.36


314
147.6
348.2
282.2
1.38


315
151.5
340.7
277.0
1.41


316
155.4
348.2
283.5
1.43


317
159.4
340.7
278.2
1.40


318
120.1
355.6
288.2
1.43


319
124.0
363.1
293.7
1.48


320
128.0
355.6
287.9
1.35


321
131.9
363.1
294.2
1.34


322
135.8
355.6
289.1
1.35


323
139.7
363.1
294.8
1.36


324
143.7
355.6
288.0
1.37


325
147.6
363.1
294.1
1.39


326
151.5
355.6
288.8
1.42


327
155.4
363.1
290.9
1.41


328
159.4
355.6
285.5
1.44


329
112.3
370.5
300.4
2.40


330
116.2
378.0
307.2
1.82


331
120.1
370.5
300.8
1.64


332
128.0
370.5
299.9
1.40


333
131.9
378.0
306.1
1.36


334
135.8
370.5
301.0
1.35


335
139.7
378.0
306.8
1.37


336
143.7
370.5
300.0
1.38


337
147.6
378.0
301.8
1.37


338
151.5
370.5
296.3
1.38


339
155.4
378.0
298.6
1.38


340
159.4
370.5
293.1
1.41


341
120.1
385.5
313.4
2.30


342
128.0
385.5
350.7
1.50


343
135.8
385.5
312.8
1.35


344
143.7
385.5
308.1
1.37


345
151.5
385.5
304.1
2.16

========================================================================

CONDIZIONI PIU’ GRAVOSE PALI

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 86.975 Rc = 81.879   Fs=1.2753

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4113.3 Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4113.3 Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 86.975 Rc = 81.991   Fs=1.3177

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=39.6 Kg  Sbalzo del palo 6.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=39.6 Kg  Sbalzo del palo 6.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 94.437 Rc = 78.753   Fs=1.3156

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 94.437 Rc = 29.534   Fs=1.2166

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 86.975 Rc = 28.143   Fs=1.3995

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2692

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=124.6 Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=124.6 Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2875

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=18.8 Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=18.8 Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2908

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=2173.3 Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=2173.3 Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.3027

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 109.362 Rc = 90.843   Fs=1.2962

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 101.899 Rc = 85.029   Fs=1.254

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 101.899 Rc = 84.823   Fs=1.2801

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 109.362 Rc = 91.559   Fs=1.253

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 109.362 Rc = 90.693   Fs=1.2916

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 109.362 Rc = 80.359   Fs=1.3821

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 109.362 Rc = 69.018   Fs=1.3932

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 101.899 Rc = 64.145   Fs=1.3324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 109.362 Rc = 69.127   Fs=1.3236

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 109.362 Rc = 47.889   Fs=1.286

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 101.899 Rc = 42.483   Fs=1.2932

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 116.824 Rc = 107.776   Fs=1.2303

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 29.907 yc = 124.287 Rc = 115.862   Fs=1.2477

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.24 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.2827

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4004.5 Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4004.5 Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3009

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3420.0 Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3420.0 Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 124.287 Rc = 116.269   Fs=1.2998

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4367.7 Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4367.7 Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3007

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 124.287 Rc = 116.055   Fs=1.2849

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.3389

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 124.287 Rc = 103.366   Fs=1.368

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 116.824 Rc = 96.725   Fs=1.3311

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 124.287 Rc = 103.102   Fs=1.3216

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.2833

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 124.287 Rc = 89.984   Fs=1.2972

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 116.824 Rc = 84.77   Fs=1.3803

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 124.287 Rc = 90.607   Fs=1.3775

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 139.211 Rc = 128.905   Fs=1.2809

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.314

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 139.211 Rc = 129.509   Fs=1.3214

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.3118

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.4932

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 139.211 Rc = 115.159   Fs=1.2933

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 131.749 Rc = 108.773   Fs=1.3324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 139.211 Rc = 100.918   Fs=1.3952

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.3165

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 131.749 Rc = 68.512   Fs=1.2461

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 139.211 Rc = 74.70   Fs=1.1921

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 131.749 Rc = 68.512   Fs=1.1996

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 146.674 Rc = 135.991   Fs=1.2478

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 146.674 Rc = 136.791   Fs=1.2974

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 154.136 Rc = 126.625   Fs=1.3406

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 154.136 Rc = 127.20   Fs=1.2654

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 146.674 Rc = 120.752   Fs=1.2369

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 146.674 Rc = 121.765   Fs=1.322

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 154.136 Rc = 142.832   Fs=1.6797

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 154.136 Rc = 110.767   Fs=1.3423

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 146.674 Rc = 105.758   Fs=1.2602

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 154.136 Rc = 112.13   Fs=1.258

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 146.674 Rc = 106.236   Fs=1.3345

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 154.136 Rc = 111.134   Fs=1.2763

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 146.674 Rc = 79.813   Fs=1.2418

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 161.599 Rc = 133.129   Fs=1.3359

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 169.061 Rc = 138.97   Fs=1.3056

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 161.599 Rc = 132.761   Fs=1.3812

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 169.061 Rc = 104.156   Fs=1.2034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 161.599 Rc = 117.732   Fs=1.2717

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 183.986 Rc = 151.298   Fs=1.2292

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 176.524 Rc = 144.929   Fs=1.2985

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 176.524 Rc = 126.733   Fs=1.3989

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 176.524 Rc = 108.842   Fs=1.2566

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 183.986 Rc = 113.527   Fs=1.3235

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 176.524 Rc = 111.60   Fs=1.3295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 198.911 Rc = 183.082   Fs=1.2078

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 191.448 Rc = 157.603   Fs=1.2732

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 198.911 Rc = 164.338   Fs=1.2287

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 213.836 Rc = 196.259   Fs=1.1046

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 213.836 Rc = 196.533   Fs=1.1593

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 213.836 Rc = 196.356   Fs=1.2284

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 206.373 Rc = 189.506   Fs=1.3589

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 213.836 Rc = 175.204   Fs=1.2494

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 206.373 Rc = 168.591   Fs=1.3521

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 228.76 Rc = 209.545   Fs=1.3228

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 228.76 Rc = 210.495   Fs=1.1485

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 228.76 Rc = 209.71   Fs=1.1192

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 228.76 Rc = 209.984   Fs=1.1653

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 221.298 Rc = 202.866   Fs=1.1749

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 228.76 Rc = 209.77   Fs=1.2003

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 221.298 Rc = 202.944   Fs=1.3147

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 243.685 Rc = 223.628   Fs=1.2604

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 243.685 Rc = 223.946   Fs=1.1748

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 236.223 Rc = 216.828   Fs=1.1451

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 236.223 Rc = 216.317   Fs=1.1979

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 243.685 Rc = 223.183   Fs=1.201

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 243.685 Rc = 223.086   Fs=1.3821

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 236.223 Rc = 216.432   Fs=1.4445

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 243.685 Rc = 223.367   Fs=1.4343

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 236.223 Rc = 192.253   Fs=1.2618

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 243.685 Rc = 198.16   Fs=1.2869

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 251.148 Rc = 229.946   Fs=1.2842

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 258.61 Rc = 237.048   Fs=1.2796

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 251.148 Rc = 230.731   Fs=1.2189

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 251.148 Rc = 230.279   Fs=1.1637

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 258.61 Rc = 236.87   Fs=1.1941

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 251.148 Rc = 229.768   Fs=1.2058

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 258.61 Rc = 236.597   Fs=1.2286

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 258.61 Rc = 210.912   Fs=1.3121

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 251.148 Rc = 230.446   Fs=1.6404

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 258.61 Rc = 210.962   Fs=1.248

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 251.148 Rc = 204.189   Fs=1.2171

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 258.61 Rc = 210.783   Fs=1.2666

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 251.148 Rc = 205.367   Fs=1.2821

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 273.535 Rc = 250.848   Fs=1.2476

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 266.073 Rc = 243.73   Fs=1.1825

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 273.535 Rc = 250.063   Fs=1.1828

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 266.073 Rc = 243.655   Fs=1.2429

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 266.073 Rc = 217.115   Fs=1.3959

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 273.535 Rc = 223.851   Fs=1.413

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 266.073 Rc = 217.606   Fs=1.4014

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 266.073 Rc = 217.647   Fs=1.2899

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 280.997 Rc = 257.57   Fs=1.2864

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 280.997 Rc = 257.181   Fs=1.2081

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 288.46 Rc = 263.624   Fs=1.5416

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 280.997 Rc = 256.506   Fs=1.5935

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 288.46 Rc = 263.588   Fs=1.6242

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 280.997 Rc = 257.274   Fs=1.638

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 280.997 Rc = 202.325   Fs=2.1139

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 303.385 Rc = 246.292   Fs=2.3697

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 295.922 Rc = 240.705   Fs=1.3892

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 303.385 Rc = 277.238   Fs=1.5122

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 303.385 Rc = 246.765   Fs=1.3766

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 295.922 Rc = 239.992   Fs=1.3721

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 303.385 Rc = 246.619   Fs=1.3717

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 303.385 Rc = 246.893   Fs=1.3881

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 295.922 Rc = 240.12   Fs=1.3566

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 303.385 Rc = 246.491   Fs=1.373

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 295.922 Rc = 241.324   Fs=1.2911

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 303.385 Rc = 248.06   Fs=1.2954

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 318.309 Rc = 289.538   Fs=1.4127

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 310.847 Rc = 283.40   Fs=1.4527

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 310.847 Rc = 254.796   Fs=1.2733

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 333.234 Rc = 303.666   Fs=1.2645

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 348.159 Rc = 317.318   Fs=1.2758

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 340.697 Rc = 310.253   Fs=1.2298

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 348.159 Rc = 317.352   Fs=1.1803

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 340.697 Rc = 310.474   Fs=1.1804

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 340.697 Rc = 310.765   Fs=1.2485

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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