Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 2 – SEZ H – COESIONE 0
ANALISI SUPERFICIE GENERICHE 1 – 2 – 3 

SUPERFICIE 1 – Linea separatrice SUBSTRATO ROCCIOSO e CAPPELLACCIO DI ALTERAZIONE
SUPERFICIE 2 – Linea separatrice CAPPELLACCIO DI ALTERAZIONE e COLTRE NATURALE

SUPERFICIE 3 – Linea separatrice COLTRE NATURALE e MATERIALE OGGETTO DI DEPOSITO

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma generica

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.0268

Coefficiente azione sismica verticale
0.013 4

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	159.04
	68.51

	45
	168.1
	70.49

	46
	173.12
	70.52

	47
	174.6
	74.49

	48
	184.02
	76.51

	49
	189.04
	76.57

	50
	190.52
	80.51

	51
	199.73
	82.47

	52
	204.74
	82.5

	53
	206.23
	86.47

	54
	215.56
	88.51

	55
	220.57
	88.54

	56
	222.06
	92.51

	57
	231.36
	94.51

	58
	236.37
	94.54

	59
	237.86
	98.51

	60
	247.18
	99.04

	61
	249.11
	99.04

	62
	253.94
	99.04

	63
	276.96
	112.54

	64
	310.48
	116.18

	65
	316.72
	116.18

	66
	343.88
	133.02

	67
	433.8
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.0 6


Vertici superficie Nr...1

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	17.27
	2.14

	2
	26.86
	0.43

	3
	39.85
	0.02

	4
	54.66
	2.02

	5
	70.5
	4.15

	6
	87.26
	6.45

	7
	90.23
	7.38

	8
	93.4
	8.38

	9
	96.57
	9.37

	10
	100.79
	10.7

	11
	108.18
	13.01

	12
	111.13
	14.19

	13
	115.57
	15.33

	14
	117.58
	15.96

	15
	119.26
	16.49

	16
	124.31
	18.08

	17
	127.17
	18.98

	18
	131.46
	20.67

	19
	138.89
	23.6

	20
	144.47
	25.8

	21
	150.88
	28.32

	22
	155.61
	30.19

	23
	163.73
	33.38

	24
	171.63
	36.49

	25
	179.77
	39.7

	26
	185.34
	41.9

	27
	192.38
	44.67

	28
	194.63
	45.56

	29
	202.06
	48.48

	30
	207.37
	50.36

	31
	212.01
	51.32

	32
	216.59
	52.5

	33
	222.0
	53.88

	34
	224.95
	55.07

	35
	226.44
	55.02

	36
	230.89
	56.16

	37
	236.44
	57.58

	38
	243.1
	59.29

	39
	251.98
	61.57

	40
	265.52
	65.03

	41
	273.41
	67.06

	42
	277.44
	68.18

	43
	285.22
	71.4

	44
	299.4
	77.28

	45
	308.54
	81.07

	46
	314.66
	83.6

	47
	327.98
	89.12

	48
	334.95
	91.81

	49
	357.78
	100.53

	50
	380.61
	112.19

	51
	405.32
	128.03

	52
	413.36
	132.85

	53
	413.56
	133.1 


Vertici superficie Nr...2

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	20.25
	5.89

	2
	22.25
	5.7

	3
	66.68
	13.34

	4
	100.36
	19.1

	5
	118.09
	19.1

	6
	161.53
	39.47

	7
	200.09
	51.87

	8
	224.02
	63.38

	9
	261.26
	69.58

	10
	289.18
	80.21

	11
	310.9
	95.71

	12
	344.58
	107.22

	13
	363.1
	118.29

	14
	370.6
	123.29

	15
	378.99
	132.5

	16
	379.46
	133.12 


Vertici superficie Nr...3

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	39.95
	11.88

	2
	48.71
	13.21

	3
	53.26
	14.02

	4
	58.12
	15.53

	5
	64.29
	17.64

	6
	70.5
	18.02

	7
	81.13
	21.02

	8
	93.9
	23.5

	9
	101.03
	24.85

	10
	109.98
	30.0

	11
	118.88
	31.91

	12
	128.0
	36.58

	13
	139.9
	40.13

	14
	142.92
	40.79

	15
	159.6
	43.29

	16
	172.1
	48.29

	17
	184.1
	53.29

	18
	192.1
	58.29

	19
	200.1
	63.29

	20
	216.6
	68.29

	21
	239.1
	73.29

	22
	264.1
	78.29

	23
	274.1
	83.29

	24
	284.1
	88.29

	25
	292.6
	93.29

	26
	300.6
	98.29

	27
	303.97
	100.54

	28
	308.1
	103.29

	29
	318.1
	108.29

	30
	330.6
	113.29

	31
	363.1
	118.29

	32
	370.6
	123.29

	33
	378.99
	132.5

	34
	379.52
	133.12


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	220.55
	88.54
	Attivato
	terre 18m

	2
	236.16
	94.52
	Attivato
	terre 18m

	3
	157.24
	64.52
	Attivato
	terra 4

	4
	172.95
	70.51
	Attivato
	terra 4

	5
	189.05
	76.55
	Attivato
	terre 18m

	6
	204.13
	82.47
	Attivato
	terre 18m


B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

Superficie Nr...1 Fattore di sicurezza=1.32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr.
B
Alfa
Li
Wi
Kh•Wi
Kv•Wi
c 
Fi
Ui
N'i
Ti



m
(°)
m
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(kg/cm²)
(°)
(Kg)
(Kg)
(Kg)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
1
15.84
-6.8
15.96
265226.3
7108.07
3554.03
0.26
25.2
5890.7
185920.2
108468.8


2
15.84
3.7
15.88
517665.8
13873.44
6936.72
0.26
25.2
9493.0
356651.0
174690.9


3
15.84
7.7
15.99
733279.0
19651.88
9825.94
0.26
25.2
11087.3
530032.5
244558.0


4
15.84
7.8
15.99
980526.8
26278.12
13139.06
0.26
25.2
12118.6
750969.6
331847.4


5
15.84
13.6
16.3
1095108.0
29348.89
14674.44
0.26
25.2
12301.2
838250.9
374086.7


6
15.84
18.0
16.66
1210865.0
32451.18
16225.59
0.26
25.2
11353.3
951283.6
429635.6


7
15.84
17.2
16.58
1072352.0
28739.04
14369.52
0.26
25.2
12803.3
801904.3
366356.1


8
15.84
21.5
17.03
1182299.0
31685.61
15842.81
0.26
25.2
13706.2
886088.5
412641.1


9
15.84
21.5
17.03
1135363.0
30427.73
15213.87
0.26
25.2
13936.6
838977.3
392835.7


10
15.84
21.5
17.03
1133193.0
30369.56
15184.78
0.35
27.7
0.0
1022893.0
532186.1


11
15.84
21.5
17.03
1110218.0
29753.85
14876.92
0.26
25.2
13623.5
820179.8
384933.5


12
15.84
20.7
16.94
1084159.0
29055.46
14527.73
0.35
27.7
0.0
979117.8
508769.8


13
15.84
14.3
16.35
1148976.0
30792.55
15396.27
0.26
25.2
14412.9
855583.9
382379.3


14
15.84
13.7
16.31
1234076.0
33073.22
16536.61
0.26
25.2
16426.2
907147.9
402010.0


15
15.84
14.4
16.36
1242993.0
33312.21
16656.11
0.26
25.2
18430.5
883925.4
393936.1


16
15.84
14.4
16.36
1275103.0
34172.75
17086.38
0.26
25.2
20335.1
885740.5
394668.8


17
15.84
19.5
16.81
1390738.0
37271.77
18635.88
0.26
25.2
21458.5
967571.3
440698.3


18
15.84
22.5
17.15
1278277.0
34257.82
17128.91
0.35
27.7
0.0
1154563.0
598502.5


19
15.84
22.5
17.15
1195017.0
32026.46
16013.23
0.26
25.2
23244.6
756678.2
361080.7


20
15.84
21.9
17.08
1174531.0
31477.42
15738.71
0.35
27.7
0.0
1060180.0
551493.1


21
15.84
20.9
16.96
1268373.0
33992.39
16996.19
0.26
25.2
23008.4
829382.8
387151.4


22
15.84
24.2
17.36
1048638.0
28103.51
14051.75
0.26
25.2
18865.4
684531.2
335169.9


23
15.84
27.5
17.86
730650.4
19581.43
9790.72
0.26
25.2
14220.3
456397.6
245363.1


24
15.84
32.7
18.82
438184.9
11743.36
5871.68
0.0
21.8
8326.7
300138.3
118014.0


25
15.84
32.0
18.69
143450.0
3844.46
1922.23
0.0
21.8
1600.7
115393.4
45039.5

Superficie Nr...2 Fattore di sicurezza=1.17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr.
B
Alfa
Li
Wi
Kh•Wi
Kv•Wi
c 
Fi
Ui
N'i
Ti



m
(°)
m
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(kg/cm²)
(°)
(Kg)
(Kg)
(Kg)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
1
14.36
7.8
14.5
37791.19
1012.8
506.4
0.0
21.8
643.5
27417.1
10328.4


2
14.36
9.8
14.57
154326.3
4135.95
2067.97
0.26
25.2
1308.7
122063.3
91206.0


3
14.36
9.8
14.57
298509.6
8000.06
4000.03
0.26
25.2
1719.7
252480.6
149581.9


4
14.36
9.7
14.57
499184.2
13378.14
6689.07
0.26
25.2
2135.9
436207.6
231787.4


5
14.36
9.7
14.57
639110.2
17128.15
8564.08
0.26
25.2
2558.7
562506.9
288301.9


6
14.36
5.6
14.43
745321.5
19974.62
9987.31
0.26
25.2
3508.7
666012.8
331062.8


7
14.36
5.2
14.42
796106.9
21335.66
10667.83
0.0
21.8
7297.4
671405.3
251632.3


8
14.36
25.1
15.86
929620.9
24913.84
12456.92
0.0
21.8
9144.9
750359.1
309336.4


9
14.36
25.1
15.86
923606.0
24752.64
12376.32
0.0
21.8
8276.4
756429.4
311839.0


10
14.36
23.9
15.71
738553.9
19793.24
9896.62
0.26
25.2
7586.5
561609.0
313594.6


11
14.36
17.8
15.09
749947.3
20098.59
10049.29
0.26
25.2
7585.0
579180.8
307574.5


12
14.36
17.8
15.09
785758.0
21058.31
10529.16
0.0
21.8
8373.1
624151.4
244715.0


13
14.36
21.7
15.46
798664.9
21404.22
10702.11
0.0
21.8
8607.2
632585.4
254190.4


14
14.36
25.7
15.94
784745.1
21031.17
10515.58
0.0
21.8
7696.6
634270.6
262704.0


15
14.36
12.6
14.72
810874.8
21731.44
10865.72
0.26
25.2
8042.1
641132.8
327120.6


16
14.36
9.5
14.56
868873.9
23285.82
11642.91
0.26
25.2
10646.0
670586.2
336394.0


17
14.36
12.1
14.69
863402.6
23139.19
11569.59
0.0
21.8
13315.7
636479.8
242978.4


18
14.36
20.8
15.37
974543.1
26117.75
13058.88
0.26
25.2
14446.8
690354.1
366532.4


19
14.36
25.4
15.89
915259.6
24528.96
12264.48
0.0
21.8
13714.2
675418.8
279009.7


20
14.36
35.5
17.64
723832.3
19398.7
9699.35
0.26
25.2
11534.9
497854.2
323416.4


21
14.36
23.2
15.62
541093.4
14501.3
7250.65
0.26
25.2
10975.1
336964.9
203702.1


22
14.36
18.9
15.18
596697.7
15991.5
7995.75
0.26
25.2
13085.8
364232.0
209466.3


23
14.36
24.2
15.75
679232.4
18203.43
9101.72
0.0
21.8
10161.3
500707.4
204950.3


24
14.36
31.3
16.8
480264.0
12871.08
6435.54
0.0
21.8
4781.6
392542.3
171393.7


25
14.36
43.1
19.68
177453.6
4755.76
2377.88
0.0
24.4
0.0
173898.1
101285.5

Superficie Nr...3 Fattore di sicurezza=1.27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr.
B
Alfa
Li
Wi
Kh•Wi
Kv•Wi
c 
Fi
Ui
N'i
Ti



m
(°)
m
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(kg/cm²)
(°)
(Kg)
(Kg)
(Kg)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
1
13.55
9.7
13.75
227898.1
6107.67
3053.83
0.0
24.4
0.0
216709.8
85892.3


2
13.55
14.7
14.01
270373.1
7246.0
3623.0
0.0
21.8
0.0
256454.2
90932.1


3
13.55
13.3
13.93
360472.2
9660.65
4830.33
0.0
24.4
0.0
339115.2
136111.1


4
13.55
11.0
13.81
463929.6
12433.31
6216.66
0.0
21.8
0.0
443101.7
154817.1


5
13.55
21.7
14.59
504061.3
13508.84
6754.42
0.0
24.4
0.0
469518.9
197448.4


6
13.55
18.0
14.25
471091.7
12625.26
6312.63
0.0
24.4
0.0
439560.1
180513.9


7
13.55
21.5
14.57
577292.6
15471.44
7735.72
0.0
21.8
0.0
546614.8
201526.3


8
13.55
12.1
13.86
625730.8
16769.58
8384.79
0.0
21.8
0.0
596168.7
209102.0


9
13.55
11.6
13.84
537532.8
14405.88
7202.94
0.0
24.4
1158.6
493185.0
196669.2


10
13.55
22.0
14.62
586276.3
15712.21
7856.1
0.0
24.4
2247.7
517751.3
218214.5


11
13.55
26.7
15.17
573742.6
15376.3
7688.15
0.0
24.4
1199.2
521544.0
228031.0


12
13.55
28.8
15.47
528409.6
14161.38
7080.69
0.0
21.8
0.0
507361.9
198633.9


13
13.55
16.8
14.16
523120.4
14019.63
7009.81
0.0
21.8
0.0
495165.1
177413.5


14
13.55
12.5
13.88
572739.9
15349.43
7674.71
0.0
21.8
45.1
544575.5
191349.9


15
13.55
12.1
13.86
598504.8
16039.93
8019.96
0.0
21.8
2188.8
541917.4
190103.6


16
13.55
11.3
13.82
597146.9
16003.54
8001.77
0.0
21.8
4483.1
511892.5
179060.0


17
13.55
19.4
14.37
658338.6
17643.47
8821.74
0.0
24.4
5837.6
539809.6
223630.2


18
13.55
26.7
15.17
699782.4
18754.17
9377.08
0.0
24.4
5138.6
589525.8
257793.6


19
13.55
31.1
15.83
542447.4
14537.59
7268.79
0.0
24.4
2744.1
477532.8
217858.3


20
13.55
31.6
15.91
368370.9
9872.34
4936.17
0.0
21.8
1233.5
340923.3
137290.6


21
13.55
24.1
14.85
230762.0
6184.42
3092.21
0.0
21.8
1240.2
203206.2
76359.8


22
13.55
14.1
13.98
327308.3
8771.86
4385.93
0.0
21.8
3172.1
269888.3
95455.4


23
13.55
8.7
13.71
441717.3
11838.02
5919.01
0.0
21.8
2512.3
391788.9
135967.5


24
13.55
14.5
14.0
369848.4
9911.94
4955.97
0.0
24.4
1799.7
324058.6
130777.7


25
13.55
43.5
18.69
160298.6
4296.0
2148.0
0.0
24.4
0.0
161260.0
86895.2

CARICO LIMITE PALI

Superficie Nr...1 Fattore di sicurezza=1.32

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

Superficie Nr...2 Fattore di sicurezza=1.17

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.39 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.39 m

CARICO LIMITE PALI

Superficie Nr...3 Fattore di sicurezza=1.27

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=422.7 Kg  Sbalzo del palo 6.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=422.7 Kg  Sbalzo del palo 6.44 m

1

