Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 3 – SEZ H 
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
2.45
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
86.97
m

Ascissa vertice destro superiore xs
159.35
m

Ordinata vertice destro superiore ys
385.47
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.0268

Coefficiente azione sismica verticale
0.013 4

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	159.73
	70.31

	45
	166.32
	72.34

	46
	171.32
	72.34

	47
	172.41
	75.26

	48
	179.0
	77.29

	49
	187.0
	77.29

	50
	188.51
	81.34

	51
	194.67
	83.24

	52
	199.67
	83.24

	53
	200.76
	86.16

	54
	207.35
	88.19

	55
	212.35
	88.19

	56
	223.1
	90.52

	57
	226.1
	90.52

	58
	226.8
	92.39

	59
	233.39
	94.42

	60
	236.39
	94.42

	61
	237.88
	98.42

	62
	247.2
	100.42

	63
	262.21
	100.42

	64
	263.7
	104.42

	65
	269.7
	104.42

	66
	276.46
	106.62

	67
	281.42
	106.62

	68
	282.91
	110.62

	69
	288.9
	110.62

	70
	299.37
	114.02

	71
	304.37
	114.02

	72
	305.86
	118.02

	73
	311.83
	118.02

	74
	319.28
	120.43

	75
	324.27
	120.43

	76
	325.76
	124.43

	77
	331.76
	124.43

	78
	349.41
	129.99

	79
	357.78
	129.99

	80
	358.9
	132.99

	81
	433.5
	132.9 9


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.5
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.5
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.5
	106.06 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	157.5464
	64.54375
	Attivato
	terra 01

	2
	171.32
	72.34
	Attivato
	terra 03

	3
	187
	77.29
	Attivato
	terra 03

	4
	199.67
	83.24
	Attivato
	terra 02

	5
	226.1
	90.52
	Attivato
	terra 05

	6
	236.39
	94.42
	Attivato
	terra 06

	7
	262.21
	100.42
	Attivato
	terra 07

	8
	281.42
	106.62
	Attivato
	terra 08

	9
	304.37
	114.02
	Attivato
	terra 09

	10
	324.27
	120.43
	Attivato
	terra 10

	11
	357.78
	129.99
	Attivato
	terra 11


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.1

Ascissa centro superficie
69.13
m

Ordinata centro superficie
213.84
m

Raggio superficie
196.26
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(339)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
57.4
87.0
82.0
1.32


2
65.2
87.0
64.0
1.58


3
73.1
87.0
64.0
1.59


4
77.0
94.4
78.8
1.32


5
80.9
87.0
72.9
1.37


6
84.8
94.4
78.8
1.41


7
88.7
87.0
73.0
1.45


8
92.7
94.4
78.8
1.36


9
96.6
87.0
72.8
1.46


10
100.5
94.4
68.9
1.53


11
104.4
87.0
63.8
1.47


12
112.3
87.0
46.1
1.91


13
116.2
94.4
78.8
1.72


14
120.1
87.0
64.0
1.53


15
124.0
94.4
68.9
1.50


16
128.0
87.0
55.1
1.49


17
131.9
94.4
49.2
1.60


18
135.8
87.0
46.1
1.59


19
139.7
94.4
49.2
1.63


20
143.7
87.0
55.1
1.51


21
147.6
94.4
59.1
1.44


22
151.5
87.0
54.7
1.58


23
155.4
94.4
29.5
1.28


24
159.4
87.0
28.1
1.40


25
45.6
109.4
90.8
1.43


26
61.3
109.4
90.9
1.36


27
69.1
109.4
90.8
1.30


28
73.1
101.9
85.0
1.25


29
77.0
109.4
90.9
1.31


30
80.9
101.9
84.8
1.28


31
84.8
109.4
90.9
1.27


32
88.7
101.9
85.0
1.32


33
92.7
109.4
90.7
1.29


34
96.6
101.9
85.0
1.42


35
104.4
101.9
95.4
1.70


36
108.4
109.4
68.5
1.83


37
112.3
101.9
53.7
2.15


38
116.2
109.4
79.7
1.41


39
120.1
101.9
74.6
1.42


40
128.0
101.9
53.7
1.71


41
135.8
101.9
85.0
1.83


42
139.7
109.4
68.5
1.45


43
143.7
101.9
64.1
1.33


44
147.6
109.4
68.5
1.34


45
151.5
101.9
64.1
1.44


46
155.4
109.4
46.1
1.28


47
159.4
101.9
42.5
1.29


48
26.0
116.8
107.8
1.23


49
29.9
124.3
115.1
1.19


50
33.8
116.8
108.9
1.28


51
37.8
124.3
115.5
1.28


52
41.7
116.8
108.9
1.30


53
49.5
116.8
96.9
1.49


54
53.4
124.3
115.5
1.30


55
57.4
116.8
108.9
1.30


56
61.3
124.3
115.5
1.31


57
69.1
124.3
102.7
1.46


58
73.1
116.8
96.9
1.33


59
77.0
124.3
102.7
1.39


60
80.9
116.8
96.7
1.33


61
84.8
124.3
102.7
1.34


62
88.7
116.8
96.9
1.28


63
92.7
124.3
115.5
1.59


64
96.6
116.8
108.9
1.63


65
100.5
124.3
89.8
1.60


66
108.4
124.3
89.8
1.52


67
112.3
116.8
96.9
1.42


68
116.2
124.3
102.7
1.45


69
120.1
116.8
96.9
1.58


70
124.0
124.3
77.0
1.48


71
131.9
124.3
89.8
1.28


72
135.8
116.8
84.9
1.38


73
139.7
124.3
77.0
1.45


74
143.7
116.8
73.0
1.45


75
151.5
116.8
61.0
1.47


76
155.4
124.3
89.8
1.62


77
159.4
116.8
49.0
1.50


78
45.6
139.2
128.9
1.28


79
49.5
131.7
122.3
1.31


80
53.4
139.2
129.5
1.32


81
57.4
131.7
122.3
1.31


82
61.3
139.2
115.8
1.52


83
65.2
131.7
108.8
1.49


84
73.1
131.7
108.8
1.50


85
88.7
131.7
95.4
1.86


86
92.7
139.2
128.9
1.52


87
96.6
131.7
122.3
1.58


88
104.4
131.7
122.3
1.64


89
108.4
139.2
115.2
1.29


90
112.3
131.7
108.8
1.33


91
116.2
139.2
128.9
1.69


92
120.1
131.7
81.9
1.59


93
124.0
139.2
100.9
1.40


94
128.0
131.7
95.4
1.32


95
131.9
139.2
114.8
1.61


96
135.8
131.7
108.8
1.69


97
139.7
139.2
115.1
1.69


98
143.7
131.7
122.3
1.85


99
147.6
139.2
73.4
1.51


100
151.5
131.7
68.5
1.25


101
155.4
139.2
74.7
1.19


102
159.4
131.7
68.5
1.20


103
41.7
146.7
136.0
1.25


104
57.4
146.7
136.8
1.30


105
92.7
154.1
126.6
1.34


106
100.5
154.1
127.2
1.27


107
104.4
146.7
120.8
1.24


108
108.4
154.1
142.6
1.65


109
112.3
146.7
121.8
1.32


110
116.2
154.1
142.8
1.67


111
120.1
146.7
105.8
1.45


112
128.0
146.7
91.0
1.54


113
131.9
154.1
127.6
1.59


114
135.8
146.7
90.7
1.44


115
139.7
154.1
110.8
1.34


116
143.7
146.7
105.8
1.26


117
147.6
154.1
112.1
1.25


118
151.5
146.7
106.2
1.31


119
155.4
154.1
111.1
1.27


120
159.4
146.7
79.8
1.24


121
69.1
169.1
138.8
1.66


122
77.0
169.1
138.7
1.52


123
84.8
169.1
139.2
1.48


124
88.7
161.6
149.5
1.46


125
92.7
169.1
155.8
1.50


126
96.6
161.6
133.1
1.34


127
100.5
169.1
156.3
1.60


128
108.4
169.1
156.0
1.62


129
112.3
161.6
149.3
1.65


130
116.2
169.1
156.0
1.64


131
124.0
169.1
139.0
1.30


132
128.0
161.6
132.8
1.38


133
131.9
169.1
122.4
1.40


134
135.8
161.6
133.9
1.55


135
139.7
169.1
122.1
1.42


136
143.7
161.6
116.0
1.37


137
147.6
169.1
104.2
1.20


138
151.5
161.6
117.7
1.26


139
155.4
169.1
106.7
1.33


140
159.4
161.6
99.5
1.34


141
92.7
184.0
169.3
1.44


142
96.6
176.5
162.8
1.55


143
100.5
184.0
169.7
1.56


144
104.4
176.5
162.6
1.60


145
112.3
176.5
127.6
1.46


146
116.2
184.0
151.3
1.23


147
120.1
176.5
144.9
1.29


148
128.0
176.5
126.7
1.40


149
135.8
176.5
128.0
1.42


150
139.7
184.0
169.5
1.74


151
143.7
176.5
162.5
1.77


152
147.6
184.0
151.3
1.60


153
151.5
176.5
108.8
1.26


154
155.4
184.0
113.5
1.32


155
159.4
176.5
111.6
1.33


156
77.0
198.9
183.1
1.21


157
92.7
198.9
162.6
1.43


158
96.6
191.4
176.2
1.49


159
100.5
198.9
163.5
1.42


160
104.4
191.4
156.7
1.38


161
112.3
191.4
157.6
1.27


162
116.2
198.9
164.3
1.23


163
120.1
191.4
176.4
1.65


164
124.0
198.9
142.9
1.36


165
131.9
198.9
142.6
1.39


166
139.7
198.9
162.6
1.34


167
143.7
191.4
136.9
1.41


168
147.6
198.9
143.3
1.40


169
151.5
191.4
138.3
1.38


170
155.4
198.9
143.3
1.42


171
159.4
191.4
137.5
1.41


172
69.1
213.8
196.3
1.10


173
77.0
213.8
196.5
1.16


174
84.8
213.8
196.4
1.23


175
88.7
206.4
189.5
1.36


176
96.6
206.4
189.6
1.51


177
104.4
206.4
189.5
1.53


178
116.2
213.8
197.0
1.63


179
131.9
213.8
175.2
1.25


180
135.8
206.4
168.6
1.35


181
139.7
213.8
196.2
1.68


182
143.7
206.4
189.4
1.74


183
151.5
206.4
149.7
1.42


184
26.0
221.3
202.6
1.54


185
33.8
221.3
202.7
1.45


186
37.8
228.8
209.5
1.37


187
45.6
228.8
209.5
1.32


188
61.3
228.8
210.5
1.15


189
69.1
228.8
209.7
1.12


190
77.0
228.8
210.0
1.17


191
80.9
221.3
202.9
1.18


192
84.8
228.8
209.8
1.20


193
88.7
221.3
202.9
1.31


194
96.6
221.3
203.0
1.48


195
100.5
228.8
210.1
1.51


196
108.4
228.8
186.6
1.42


197
112.3
221.3
159.5
3.11


198
116.2
228.8
165.8
2.46


199
124.0
228.8
163.9
2.18


200
131.9
228.8
164.3
1.26


201
139.7
228.8
164.1
1.32


202
143.7
221.3
157.7
1.35


203
147.6
228.8
163.1
1.33


204
155.4
228.8
164.5
1.35


205
41.7
236.2
216.3
1.37


206
45.6
243.7
223.0
1.33


207
53.4
243.7
223.6
1.26


208
61.3
243.7
223.9
1.17


209
65.2
236.2
216.8
1.15


210
80.9
236.2
216.3
1.20


211
84.8
243.7
223.2
1.19


212
92.7
243.7
223.1
1.42


213
96.6
236.2
216.4
1.45


214
100.5
243.7
223.4
1.49


215
128.0
236.2
168.3
6.51


216
131.9
243.7
174.7
2.75


217
135.8
236.2
170.6
1.32


218
139.7
243.7
174.6
1.40


219
143.7
236.2
168.2
1.40


220
147.6
243.7
198.9
1.30


221
151.5
236.2
192.3
1.30


222
155.4
243.7
198.2
1.35


223
159.4
236.2
170.1
1.41


224
45.6
258.6
236.4
1.36


225
49.5
251.1
229.9
1.28


226
53.4
258.6
237.0
1.28


227
57.4
251.1
230.7
1.22


228
65.2
251.1
230.3
1.16


229
77.0
258.6
236.9
1.19


230
80.9
251.1
229.8
1.20


231
84.8
258.6
236.6
1.23


232
92.7
258.6
236.5
1.38


233
124.0
258.6
210.8
1.40


234
131.9
258.6
210.9
1.36


235
135.8
251.1
230.4
1.67


236
139.7
258.6
211.0
1.31


237
143.7
251.1
204.2
1.27


238
147.6
258.6
210.8
1.31


239
151.5
251.1
205.4
1.33


240
155.4
258.6
185.4
1.41


241
159.4
251.1
178.7
1.40


242
61.3
273.5
250.8
1.24


243
65.2
266.1
243.7
1.18


244
69.1
273.5
250.1
1.17


245
77.0
273.5
223.0
1.73


246
88.7
266.1
243.7
1.24


247
112.3
266.1
217.1
1.38


248
116.2
273.5
223.9
1.40


249
120.1
266.1
217.6
1.40


250
135.8
266.1
217.6
1.35


251
155.4
273.5
197.4
1.61


252
57.4
281.0
257.6
1.29


253
65.2
281.0
257.2
1.20


254
124.0
288.5
263.6
1.59


255
128.0
281.0
256.5
1.58


256
131.9
288.5
263.6
1.62


257
135.8
281.0
257.3
1.66


258
151.5
281.0
201.6
1.61


259
155.4
288.5
208.0
1.77


260
159.4
281.0
202.3
1.89


261
84.8
303.4
246.3
2.37


262
112.3
295.9
240.7
1.37


263
116.2
303.4
277.2
1.55


264
124.0
303.4
246.8
1.44


265
128.0
295.9
240.0
1.43


266
131.9
303.4
246.6
1.44


267
139.7
303.4
246.9
1.46


268
143.7
295.9
240.1
1.42


269
147.6
303.4
246.5
1.44


270
151.5
295.9
241.3
1.33


271
155.4
303.4
248.1
1.31


272
159.4
295.9
214.4
1.95


273
45.6
318.3
289.5
1.41


274
92.7
318.3
258.4
2.59


275
112.3
310.8
283.4
1.48


276
116.2
318.3
290.3
1.48


277
120.1
310.8
284.2
1.55


278
159.4
310.8
254.8
1.29


279
84.8
333.2
303.7
1.29


280
96.6
325.8
264.1
4.90


281
100.5
333.2
270.8
1.67


282
104.4
325.8
264.5
1.32


283
108.4
333.2
269.9
1.42


284
112.3
325.8
297.1
1.48


285
116.2
333.2
270.0
1.33


286
124.0
333.2
270.7
4.16


287
131.9
333.2
270.4
1.40


288
147.6
333.2
270.3
1.45


289
159.4
325.8
298.2
1.77


290
61.3
348.2
318.1
1.36


291
65.2
340.7
311.0
1.33


292
69.1
348.2
317.3
1.31


293
73.1
340.7
310.3
1.26


294
77.0
348.2
317.4
1.24


295
80.9
340.7
310.5
1.21


296
88.7
340.7
310.8
1.28


297
104.4
340.7
276.5
1.94


298
108.4
348.2
281.8
2.80


299
112.3
340.7
276.6
1.40


300
116.2
348.2
282.6
1.38


301
120.1
340.7
276.0
1.36


302
124.0
348.2
282.4
1.40


303
128.0
340.7
275.9
1.43


304
131.9
348.2
282.3
1.44


305
135.8
340.7
277.2
1.44


306
139.7
348.2
282.8
1.44


307
143.7
340.7
276.1
1.43


308
147.6
348.2
282.2
1.47


309
151.5
340.7
277.0
1.44


310
155.4
348.2
283.3
1.45


311
159.4
340.7
278.0
1.44


312
120.1
355.6
288.2
1.40


313
124.0
363.1
293.7
1.44


314
128.0
355.6
287.9
1.44


315
131.9
363.1
294.2
1.49


316
135.8
355.6
289.1
1.48


317
139.7
363.1
294.8
1.47


318
143.7
355.6
288.0
1.46


319
147.6
363.1
294.0
1.48


320
151.5
355.6
288.7
1.47


321
155.4
363.1
290.7
1.52


322
159.4
355.6
285.3
1.48


323
112.3
370.5
300.4
2.40


324
116.2
378.0
307.2
1.82


325
120.1
370.5
300.8
1.60


326
128.0
370.5
299.9
1.47


327
131.9
378.0
306.1
1.50


328
135.8
370.5
301.0
1.47


329
139.7
378.0
306.8
1.53


330
143.7
370.5
300.0
1.49


331
147.6
378.0
301.6
1.61


332
151.5
370.5
296.2
1.53


333
155.4
378.0
298.5
1.68


334
159.4
370.5
293.0
1.56


335
120.1
385.5
313.4
2.10


336
128.0
385.5
350.7
1.54


337
135.8
385.5
312.8
1.57


338
143.7
385.5
307.9
1.60


339
151.5
385.5
304.0
2.17

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 86.975 Rc = 81.991   Fs=1.3177

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=39.6  Kg  Sbalzo del palo 6.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=39.6  Kg  Sbalzo del palo 6.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 94.437 Rc = 78.753   Fs=1.3156

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 86.975 Rc = 72.92   Fs=1.3677

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 94.437 Rc = 78.753   Fs=1.3572

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 86.975 Rc = 72.825   Fs=1.4614

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 109.362 Rc = 90.941   Fs=1.3615

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 109.362 Rc = 90.843   Fs=1.2962

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 101.899 Rc = 85.015   Fs=1.2543

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 109.362 Rc = 90.941   Fs=1.3098

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 101.899 Rc = 84.823   Fs=1.2801

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 109.362 Rc = 90.941   Fs=1.2703

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 101.899 Rc = 85.015   Fs=1.3183

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 109.362 Rc = 90.693   Fs=1.2944

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 109.362 Rc = 46.10   Fs=1.2819

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 101.899 Rc = 42.483   Fs=1.2932

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 116.824 Rc = 107.831   Fs=1.2272

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.19 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.19 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 29.907 yc = 124.287 Rc = 115.065   Fs=1.1911

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.55 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.55 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 116.824 Rc = 108.861   Fs=1.2811

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3891.8  Kg  Sbalzo del palo 4.15 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3891.8  Kg  Sbalzo del palo 4.15 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 124.287 Rc = 115.472   Fs=1.2835

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.55 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.55 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 116.824 Rc = 108.861   Fs=1.2991

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3356.1  Kg  Sbalzo del palo 4.50 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3356.1  Kg  Sbalzo del palo 4.50 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 124.287 Rc = 115.472   Fs=1.2984

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.14 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.14 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 116.824 Rc = 108.861   Fs=1.2997

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.50 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.50 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 124.287 Rc = 115.472   Fs=1.3076

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 116.824 Rc = 96.899   Fs=1.3297

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 116.824 Rc = 96.899   Fs=1.2834

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 124.287 Rc = 115.472   Fs=1.5887

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 124.287 Rc = 89.844   Fs=1.2782

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 139.211 Rc = 128.905   Fs=1.2809

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 131.749 Rc = 122.298   Fs=1.3141

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 139.211 Rc = 129.512   Fs=1.3213

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 131.749 Rc = 122.298   Fs=1.312

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 139.211 Rc = 115.159   Fs=1.2933

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 131.749 Rc = 108.773   Fs=1.3324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 139.211 Rc = 100.918   Fs=1.3952

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 131.749 Rc = 95.397   Fs=1.3166

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 131.749 Rc = 68.495   Fs=1.2462

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 139.211 Rc = 74.716   Fs=1.1942

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 131.749 Rc = 68.495   Fs=1.199

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 146.674 Rc = 135.991   Fs=1.2478

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 146.674 Rc = 136.791   Fs=1.2999

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 154.136 Rc = 126.625   Fs=1.3406

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 154.136 Rc = 127.20   Fs=1.2654

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 146.674 Rc = 120.752   Fs=1.2369

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 146.674 Rc = 121.765   Fs=1.322

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 146.674 Rc = 105.758   Fs=1.2602

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 154.136 Rc = 112.13   Fs=1.2491

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 146.674 Rc = 106.236   Fs=1.3111

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 154.136 Rc = 111.134   Fs=1.2742

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 146.674 Rc = 79.813   Fs=1.2418

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 169.061 Rc = 138.97   Fs=1.3023

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 161.599 Rc = 132.761   Fs=1.3785

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 169.061 Rc = 104.156   Fs=1.2034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 161.599 Rc = 117.732   Fs=1.257

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 169.061 Rc = 106.688   Fs=1.3318

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 161.599 Rc = 99.509   Fs=1.3434

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 183.986 Rc = 151.298   Fs=1.225

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 176.524 Rc = 144.929   Fs=1.2923

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 176.524 Rc = 126.733   Fs=1.3989

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 176.524 Rc = 108.842   Fs=1.2566

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 183.986 Rc = 113.527   Fs=1.3235

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 176.524 Rc = 111.60   Fs=1.3295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 198.911 Rc = 183.082   Fs=1.2078

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 191.448 Rc = 157.603   Fs=1.2717

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 198.911 Rc = 164.338   Fs=1.227

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 213.836 Rc = 196.259   Fs=1.1046

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 213.836 Rc = 196.533   Fs=1.1593

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 213.836 Rc = 196.356   Fs=1.2279

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 213.836 Rc = 175.204   Fs=1.2502

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 206.373 Rc = 168.591   Fs=1.3499

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 228.76 Rc = 210.495   Fs=1.1485

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 228.76 Rc = 209.71   Fs=1.1192

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 228.76 Rc = 209.984   Fs=1.1676

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 221.298 Rc = 202.866   Fs=1.1752

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 228.76 Rc = 209.77   Fs=1.1973

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 221.298 Rc = 202.944   Fs=1.3102

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 228.76 Rc = 164.28   Fs=1.2642

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 228.76 Rc = 164.131   Fs=1.3186

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 221.298 Rc = 157.715   Fs=1.3506

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 228.76 Rc = 163.126   Fs=1.3344

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 228.76 Rc = 164.527   Fs=1.3525

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 236.223 Rc = 216.343   Fs=1.3727

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 243.685 Rc = 222.99   Fs=1.3341

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 243.685 Rc = 223.628   Fs=1.2604

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 243.685 Rc = 223.946   Fs=1.1748

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 236.223 Rc = 216.828   Fs=1.1451

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 236.223 Rc = 216.317   Fs=1.1974

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 243.685 Rc = 223.183   Fs=1.1934

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 251.148 Rc = 229.946   Fs=1.2842

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 258.61 Rc = 237.048   Fs=1.2796

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 251.148 Rc = 230.731   Fs=1.2189

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 251.148 Rc = 230.279   Fs=1.1637

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 258.61 Rc = 236.87   Fs=1.188

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 251.148 Rc = 229.768   Fs=1.1978

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 258.61 Rc = 236.597   Fs=1.2258

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 251.148 Rc = 204.189   Fs=1.2668

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 258.61 Rc = 210.783   Fs=1.3101

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 251.148 Rc = 205.367   Fs=1.3307

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 273.535 Rc = 250.848   Fs=1.2421

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 266.073 Rc = 243.73   Fs=1.1822

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 273.535 Rc = 250.063   Fs=1.1743

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 266.073 Rc = 243.655   Fs=1.2389

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 266.073 Rc = 217.115   Fs=1.3768

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 280.997 Rc = 257.181   Fs=1.2012

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 288.46 Rc = 263.624   Fs=1.5865

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 280.997 Rc = 256.506   Fs=1.5763

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 288.46 Rc = 263.588   Fs=1.6225

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 280.997 Rc = 257.274   Fs=1.6599

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 280.997 Rc = 201.634   Fs=1.6067

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 288.46 Rc = 208.006   Fs=1.7679

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 280.997 Rc = 202.325   Fs=1.8853

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 295.922 Rc = 240.705   Fs=1.3722

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 310.847 Rc = 254.796   Fs=1.2873

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 333.234 Rc = 303.666   Fs=1.2864

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 340.697 Rc = 310.253   Fs=1.2572

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 348.159 Rc = 317.352   Fs=1.2414

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 340.697 Rc = 310.474   Fs=1.208

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 340.697 Rc = 310.765   Fs=1.278

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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