TERRA RINFORZATA  (H=2.92m)
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Descrizione
 TERRA (H=2.92m)

Acc. sismica orizzontale
0.134


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.0268


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.0134

Geometria

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	1.09
	2.92

	3
	10.0
	2.92


Terreno rinforzo

--------------------------------------------------------------------------------


Peso unità di volume
1837.0
Kg/m³


Peso unità di volume saturo
0.0
Kg/m³


Angolo di resistenza a taglio
29.6
°


Coesione
0.0
kg/cm²


Angolo attrito terreno rinforzo
29.6
°

--------------------------------------------------------------------------------

Terreno riempimento

--------------------------------------------------------------------------------


Peso unità di volume
1837.0
Kg/m³


Peso unità di volume saturo
0.0
Kg/m³


Angolo di resistenza a taglio
29.6
°


Coesione
0.0
kg/cm²


Angolo di attrito terra muro
0.0
°

--------------------------------------------------------------------------------

Terreno fondazione

--------------------------------------------------------------------------------


Peso unità di volume
1837.0
Kg/m³


Peso unità di volume saturo
0.0
Kg/m³


Angolo di resistenza a taglio
29.6
°


Coesione
0.0
kg/cm²

--------------------------------------------------------------------------------

Posizione rinforzi

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)
	Tipo
	Lunghezza ripiegatura (Lrip)

(m)
	Lunghezza facciata (Lf)

(m)
	Lunghezza non efficace (Lr)

(m)
	Lunghezza efficace (Le)

(m)
	Lunghezza totale (Lt)

(m)
	Interasse

(m)
	Fattore sicurezza sfilamento
	Tensione rinforzo

(kg/cm²)
	Fattore sicurezza rottura

	1
	0.0
	0.0
	(6)  XGrid PET PVC 60/30 IT
	1
	1
	0
	6
	6
	1
	19.21
	--
	1.89

	2
	0.37
	1.0
	(6)  XGrid PET PVC 60/30 IT
	1
	1
	0.85
	5.15
	6
	1
	16.49
	--
	2.88

	3
	0.75
	2.0
	(6)  XGrid PET PVC 60/30 IT
	1
	1
	1.69
	4.31
	6
	1
	13.78
	--
	6.01


Elenco rinforzi

	Tipo
	Descrizione
	Struttura

(mm)
	Resistenza

	1
	ENKAGRID PRO 40
	Geosintetici
	23.56 kN/m

	2
	BAR Ø20
	Barre

Diametro=20
	370 N/mm²

	3
	SHEET 330
	Geosintetici
	330 kN/m

	4
	SHEET 401
	Geosintetici
	401 kN/m

	5
	Xgrid PET PVC 40/30 IT 
	Geosintetici
	23.55 kN/m

	6
	XGrid PET PVC 60/30 IT
	Geosintetici
	35.33 kN/m

	7
	XGrid PET PVC 80/30 IT
	Geosintetici
	47.11 kN/m

	8
	XGrid PET PVC 110/30 IT
	Geosintetici
	64.77 kN/m

	9
	XGrid PET PVC 150/30 IT
	Geosintetici
	88.32 kN/m


Combinazione 1

	Nr.
	Azioni
	Fattore combinazione

	1
	Peso muro
	1.00

	2
	Spinta terreno
	1.00

	3
	Spinta falda
	1.00

	4
	Spinta sismica in x
	1.00

	5
	Spinta sismica in y
	1.00

	6
	
	0.00


	Nr.
	Parametro
	Coefficienti parziali SLU

	1
	Tangente angolo res. taglio
	1

	2
	Coesione
	1

	3
	Coesione non drenata
	1

	4
	Peso unità volume
	1

	
	Angolo attrito terreno rinforzo
	


Combinazione 1

Posizione rinforzi

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)
	Tipo
	Lunghezza ripiegatura (Lrip)

(m)
	Lunghezza facciata (Lf)

(m)
	Lunghezza non efficace (Lr)

(m)
	Lunghezza efficace (Le)

(m)
	Lunghezza totale (Lt)

(m)
	Interasse

(m)
	Fattore sicurezza sfilamento
	Tensione rinforzo

(kg/cm²)
	Fattore sicurezza rottura

	1
	0.0
	0.0
	(6)  XGrid PET PVC 60/30 IT
	1
	1
	0
	6
	6
	1
	19.21
	--
	1.89

	2
	0.37
	1.0
	(6)  XGrid PET PVC 60/30 IT
	1
	1
	0.85
	5.15
	6
	1
	16.49
	--
	2.88

	3
	0.75
	2.0
	(6)  XGrid PET PVC 60/30 IT
	1
	1
	1.69
	4.31
	6
	1
	13.78
	--
	6.01


VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (7.1/0.0) m

Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (7.1/2.9) m

Centro di rotazione (xro,yro) = (0.0/0.0) m

Discretizzazione terreno


Qi
Quota iniziale strato;


Qf
Quota finale strato


Gamma
Peso unità di volume (Kg/m³);


Eps
Inclinazione dello strato (°);


Fi
Angolo di resistenza a taglio;


Delta
Angolo di attrito terra muro (°);


c
Coesione (kg/cm²);


ß
Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);


Qi
Qf
Gamma
Eps
Fi
Delta
c
ß


2.92
0.0
1837.0
0.0
29.6
0.0
0.0
0.0


 Coefficienti di spinta ed inclinazioni


µ
Angolo di direzione della spinta


Ka
Coefficiente di spinta attiva,


Kd
Coefficiente di spinta dinamica,


Dk
Coefficiente di incremento dinamico,


µ
Ka
Kd
Dk


90.0
0.34
0.35
0.02

Spinte risultanti e punto di applicazione


Fx
Forza in direzione x (Kg);


Fy
Forza in direzione y (Kg);


Z(Rpy)
Ordinata punto di applicazione risultante spinta (m);


Fx
Fy
Z(Rpx)
Z(Rpy)

Spinta attiva
2652.84
0.0
3.11
3.11

Spinta incremento sismico
126.81
0.0
3.11
1.04

Spinta statica sovraccarico
0.0
0.0
3.11
3.11

Spinta incr. sismico sovraccarico
0.0
3109.56
0.0
1.55

Peso muro
861.04
32128.19
3.11
3.11

Momento stabilizzante 
113716.5
Kgm

Momento ribaltante
4137.55
Kgm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali 
3640.69
Kg

Sommatoria forze verticali 
32128.19
Kg

Coefficiente di attrito  
0.57

Adesione 

0.0
kg/cm²

Angolo piano di scorrimento 
360.0
°

Forze normali al piano di scorrimento 
32128.19
Kg

Forze parall. al piano di scorrimento 
3640.7
Kg

Coeff. sicurezza traslazione Csd
5.01

Traslazione verificata Csd>1.3

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante     
113716.5 Kgm

Momento ribaltante        
4137.55 Kgm

Coeff. sicurezza ribaltamento Csv
27.48

Muro verificato a ribaltamento Csv>1.5

Carico limite - Metodo di Vesic (1973)

 Somma forze in direzione x  
3640.69
Kg

 Somma forze in direzione y (Fy)
32128.19
Kg

 Somma momenti                 
-109578.9
Kgm

 Larghezza fondazione      
9.0
m

 Lunghezza      
1.0
m

 Eccentricità su B               
1.09
m

 Peso unità di volume            
1837.0
Kg/m³

 Angolo di resistenza al taglio  
29.6
°

 Coesione         
0.0
kg/cm²

 Terreno sulla fondazione    
1.0
m

 Peso terreno sul piano di posa  
1837.0
Kg/m³

 Nq                              
17.59

 Nc                              
29.2

 Ng                              
21.12

 sq                              
1.08

 sc                              
1.09

 sg                              
0.94

 iq                              
0.87

 ic                              
0.87

 ig                              
0.77

Carico limite verticale (Qlim) 
866262.7
Kg

 Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)
26.96

 Carico limite verificato Csq>2

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione   
3.41
m

Larghezza della fondazione     
9.0
m

x = 0.0
Tensione... 
0.62 kg/cm²

x = 9.0
Tensione... 
0.1 kg/cm²

