Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 1 – SEZ A – COESIONE 0
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
0.0
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
80.0
m

Ascissa vertice destro superiore xs
160.0
m

Ordinata vertice destro superiore ys
350.0
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	26.31
	10.13

	6
	26.31
	16.13

	7
	42.96
	22.35

	8
	46.96
	22.35

	9
	46.96
	26.35

	10
	51.52
	28.76

	11
	56.71
	28.88

	12
	60.71
	28.88

	13
	60.71
	32.88

	14
	65.3
	35.56

	15
	69.13
	35.61

	16
	73.13
	35.61

	17
	73.13
	39.61

	18
	76.91
	41.16

	19
	85.57
	41.16

	20
	85.57
	45.16

	21
	111.57
	46.6

	22
	115.57
	46.6

	23
	115.57
	50.6

	24
	124.37
	54.15

	25
	133.59
	54.15

	26
	133.59
	58.15

	27
	138.36
	58.95

	28
	153.03
	60.55

	29
	168.39
	68.51

	30
	176.62
	68.51

	31
	182.78
	66.56

	32
	188.48
	66.56

	33
	212.37
	81.66

	34
	226.96
	82.96

	35
	236.72
	89.46

	36
	240.67
	89.46

	37
	263.15
	96.46

	38
	273.42
	100.44

	39
	280.12
	105.5

	40
	285.97
	108.75

	41
	314.53
	109.46

	42
	345.68
	127.06

	43
	369.79
	128.56

	44
	374.64
	128.86

	45
	376.89
	131.32

	46
	381.6
	131.3 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	12.68
	6.54

	3
	27.32
	11.59

	4
	55.03
	19.4

	5
	107.84
	25.78

	6
	120.46
	28.96

	7
	197.17
	51.07

	8
	255.23
	72.26

	9
	278.34
	79.38

	10
	311.47
	93.01

	11
	351.25
	110.35

	12
	381.6
	119.7 2


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	34.37
	15.93

	6
	97.33
	24.82

	7
	110.76
	29.46

	8
	130.52
	34.17

	9
	169.89
	44.43

	10
	183.15
	49.79

	11
	201.59
	54.46

	12
	228.83
	64.46

	13
	237.24
	69.43

	14
	255.33
	73.91

	15
	269.89
	78.9

	16
	279.51
	84.46

	17
	298.87
	89.46

	18
	308.62
	94.46

	19
	324.98
	99.46

	20
	333.93
	105.41

	21
	361.01
	118.7

	22
	369.79
	128.56

	23
	374.64
	128.86

	24
	376.89
	131.32

	25
	381.6
	131.3 2


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	6.9
	2.46

	3
	15.6
	8.0

	4
	23.76
	9.42

	5
	27.65
	11.18

	6
	33.18
	11.69

	7
	39.02
	11.72

	8
	50.92
	12.66

	9
	58.1
	13.7

	10
	71.07
	14.75

	11
	92.03
	17.17

	12
	107.65
	20.89

	13
	118.09
	26.27

	14
	125.92
	29.1

	15
	158.29
	37.47

	16
	179.29
	43.61

	17
	209.42
	54.53

	18
	230.79
	62.79

	19
	238.05
	67.16

	20
	253.12
	71.57

	21
	260.11
	72.74

	22
	269.37
	75.87

	23
	279.47
	80.74

	24
	298.03
	86.46

	25
	311.35
	93.18

	26
	325.27
	96.98

	27
	337.19
	102.04

	28
	351.13
	110.34

	29
	365.18
	115.61

	30
	381.6
	119.3 4


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	9.27
	-1.54

	3
	26.4
	0.47

	4
	62.34
	2.82

	5
	99.05
	10.49

	6
	121.2
	17.56

	7
	144.83
	24.43

	8
	186.11
	37.58

	9
	211.95
	48.2

	10
	254.34
	63.98

	11
	277.9
	72.61

	12
	297.23
	80.02

	13
	315.84
	87.27

	14
	345.13
	97.9

	15
	361.96
	104.6

	16
	381.6
	109.89 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	26.31
	10.13
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	46.96
	22.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	60.71
	28.88
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	73.13
	35.61
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	85.57
	41.16
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	115.57
	46.6
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	133.59
	54.15
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	23.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	25.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3.6 


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
0.96

Ascissa centro superficie
152.0
m

Ordinata centro superficie
93.5
m

Raggio superficie
30.57
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(365)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
24.0
80.0
75.5
1.26


2
28.0
86.8
81.8
1.30


3
32.0
80.0
76.1
1.32


4
36.0
86.8
81.9
1.40


5
40.0
80.0
76.4
1.43


6
48.0
80.0
67.3
1.35


7
60.0
86.8
72.9
1.55


8
64.0
80.0
67.7
1.70


9
72.0
80.0
67.5
1.76


10
76.0
86.8
81.9
2.06


11
80.0
80.0
60.6
1.85


12
84.0
86.8
81.9
2.20


13
88.0
80.0
75.8
2.32


14
92.0
86.8
73.1
1.99


15
96.0
80.0
68.9
2.22


16
100.0
86.8
64.3
2.18


17
104.0
80.0
61.2
2.22


18
108.0
86.8
46.7
2.20


19
112.0
80.0
36.0
2.27


20
116.0
86.8
63.5
2.18


21
120.0
80.0
43.9
2.17


22
124.0
86.8
55.1
1.91


23
128.0
80.0
42.3
2.07


24
132.0
86.8
55.2
2.14


25
136.0
80.0
34.4
2.18


26
140.0
86.8
37.0
2.27


27
144.0
80.0
34.3
2.26


28
148.0
86.8
28.7
1.27


29
152.0
80.0
26.7
1.72


30
156.0
86.8
28.6
1.44


31
160.0
80.0
19.2
1.38


32
28.0
100.3
93.8
1.38


33
32.0
93.5
88.2
1.38


34
36.0
100.3
83.9
1.47


35
44.0
100.3
83.9
1.50


36
48.0
93.5
78.0
1.46


37
52.0
100.3
73.8
2.16


38
56.0
93.5
78.8
1.48


39
60.0
100.3
73.5
2.35


40
68.0
100.3
83.9
1.60


41
72.0
93.5
78.4
1.66


42
76.0
100.3
93.8
1.97


43
80.0
93.5
88.2
2.07


44
84.0
100.3
94.1
2.03


45
88.0
93.5
78.4
1.96


46
92.0
100.3
84.1
1.88


47
96.0
93.5
78.1
1.95


48
100.0
100.3
74.1
2.10


49
104.0
93.5
87.9
2.39


50
108.0
100.3
94.2
2.47


51
112.0
93.5
50.8
2.26


52
116.0
100.3
62.6
1.98


53
120.0
93.5
69.4
2.23


54
124.0
100.3
64.3
1.96


55
128.0
93.5
60.1
1.95


56
132.0
100.3
63.4
2.13


57
136.0
93.5
59.3
2.13


58
140.0
100.3
54.6
2.17


59
144.0
93.5
69.0
2.31


60
148.0
100.3
74.5
2.25


61
152.0
93.5
30.6
0.96


62
156.0
100.3
42.7
1.86


63
160.0
93.5
30.5
1.63


64
24.0
107.0
98.7
1.39


65
28.0
113.8
105.5
1.43


66
32.0
107.0
88.9
1.62


67
36.0
113.8
106.0
1.49


68
40.0
107.0
89.0
1.66


69
44.0
113.8
94.8
1.80


70
52.0
113.8
95.0
1.75


71
56.0
107.0
88.9
1.69


72
64.0
107.0
89.3
1.65


73
72.0
107.0
100.1
1.75


74
76.0
113.8
106.2
1.85


75
80.0
107.0
100.2
1.98


76
84.0
113.8
94.7
1.78


77
88.0
107.0
89.1
1.85


78
92.0
113.8
94.7
1.86


79
96.0
107.0
89.4
1.91


80
108.0
113.8
71.2
2.33


81
112.0
107.0
89.3
2.22


82
116.0
113.8
70.8
2.02


83
120.0
107.0
67.6
1.91


84
124.0
113.8
70.8
1.97


85
128.0
107.0
67.5
2.02


86
132.0
113.8
82.4
2.12


87
136.0
107.0
78.2
2.10


88
140.0
113.8
82.6
1.98


89
144.0
107.0
78.2
1.96


90
148.0
113.8
82.7
1.92


91
152.0
107.0
45.3
1.35


92
156.0
113.8
71.3
1.89


93
160.0
107.0
67.2
1.99


94
40.0
120.5
101.2
1.79


95
72.0
120.5
112.3
1.66


96
76.0
127.3
118.3
1.69


97
80.0
120.5
112.6
1.92


98
84.0
127.3
105.5
1.76


99
88.0
120.5
99.9
1.84


100
96.0
120.5
101.4
1.92


101
108.0
127.3
93.1
2.08


102
112.0
120.5
100.5
2.03


103
116.0
127.3
105.1
2.06


104
120.0
120.5
76.1
2.01


105
128.0
120.5
77.3
2.12


106
132.0
127.3
92.6
1.84


107
136.0
120.5
87.6
1.95


108
140.0
127.3
67.7
1.15


109
144.0
120.5
88.9
1.89


110
148.0
127.3
67.7
1.59


111
152.0
120.5
88.8
1.87


112
156.0
127.3
80.4
1.91


113
160.0
120.5
76.7
1.85


114
68.0
140.8
130.9
1.64


115
76.0
140.8
130.4
1.68


116
80.0
134.0
110.9
1.84


117
84.0
140.8
130.6
1.93


118
88.0
134.0
124.3
2.05


119
92.0
140.8
130.8
2.08


120
100.0
140.8
104.2
2.11


121
104.0
134.0
97.4
2.13


122
108.0
140.8
117.5
1.99


123
112.0
134.0
110.9
2.05


124
120.0
134.0
124.5
2.22


125
124.0
140.8
89.8
2.11


126
128.0
134.0
97.4
1.99


127
132.0
140.8
102.1
1.92


128
136.0
134.0
97.0
1.80


129
140.0
140.8
102.9
1.75


130
144.0
134.0
97.4
1.85


131
148.0
140.8
77.1
1.63


132
152.0
134.0
70.3
1.79


133
156.0
140.8
117.7
2.09


134
160.0
134.0
110.9
2.08


135
60.0
154.3
127.1
2.18


136
64.0
147.5
136.5
1.64


137
68.0
154.3
143.0
1.66


138
72.0
147.5
136.6
1.68


139
76.0
154.3
142.6
1.72


140
80.0
147.5
136.9
1.81


141
84.0
154.3
142.7
1.88


142
88.0
147.5
136.5
2.02


143
92.0
154.3
142.9
1.98


144
108.0
154.3
128.4
2.01


145
112.0
147.5
122.2
2.01


146
116.0
154.3
111.0
2.06


147
120.0
147.5
107.0
2.11


148
124.0
154.3
112.9
2.04


149
128.0
147.5
108.1
1.94


150
132.0
154.3
96.1
1.40


151
136.0
147.5
106.4
1.89


152
140.0
154.3
142.9
2.09


153
144.0
147.5
108.8
1.70


154
148.0
154.3
143.7
2.08


155
152.0
147.5
110.9
1.81


156
156.0
154.3
89.7
2.60


157
160.0
147.5
124.4
2.03


158
60.0
167.8
154.8
1.65


159
68.0
167.8
155.1
1.69


160
72.0
161.0
148.8
1.71


161
76.0
167.8
154.7
1.75


162
80.0
161.0
149.0
1.73


163
84.0
167.8
154.9
1.84


164
88.0
161.0
148.6
1.92


165
92.0
167.8
155.1
1.97


166
100.0
167.8
140.0
1.91


167
104.0
161.0
134.6
1.97


168
108.0
167.8
139.2
1.90


169
112.0
161.0
117.0
2.04


170
116.0
167.8
154.7
2.05


171
120.0
161.0
148.8
2.07


172
128.0
161.0
117.6
1.96


173
132.0
167.8
138.0
1.83


174
136.0
161.0
99.4
1.35


175
140.0
167.8
105.0
1.60


176
144.0
161.0
102.6
2.03


177
148.0
167.8
155.9
2.04


178
156.0
167.8
111.4
1.59


179
160.0
161.0
137.0
1.91


180
64.0
174.5
160.8
1.67


181
68.0
181.3
167.3
1.73


182
72.0
174.5
160.9
1.74


183
76.0
181.3
148.4
2.16


184
80.0
174.5
161.2
1.73


185
84.0
181.3
167.1
1.70


186
88.0
174.5
143.0
2.06


187
92.0
181.3
149.1
2.14


188
96.0
174.5
144.6
2.07


189
100.0
181.3
150.7
1.97


190
104.0
174.5
145.4
1.86


191
116.0
181.3
166.9
2.01


192
124.0
181.3
149.5
1.85


193
128.0
174.5
144.2
1.83


194
132.0
181.3
130.6
1.97


195
136.0
174.5
125.2
1.85


196
140.0
181.3
131.1
1.82


197
144.0
174.5
110.7
1.89


198
148.0
181.3
133.5
1.68


199
152.0
174.5
113.9
2.59


200
156.0
181.3
119.5
1.50


201
160.0
174.5
117.1
1.49


202
44.0
194.8
179.4
1.46


203
52.0
194.8
179.2
1.45


204
56.0
188.0
173.5
1.44


205
60.0
194.8
179.2
1.55


206
64.0
188.0
172.9
1.63


207
72.0
188.0
154.2
2.35


208
76.0
194.8
179.0
1.72


209
80.0
188.0
173.3
1.71


210
112.0
188.0
173.3
1.97


211
116.0
194.8
159.3
1.84


212
120.0
188.0
154.1
1.73


213
128.0
188.0
136.6
2.17


214
140.0
194.8
179.3
1.95


215
144.0
188.0
137.0
1.73


216
148.0
194.8
161.5
1.74


217
152.0
188.0
139.4
1.65


218
156.0
194.8
145.3
1.62


219
160.0
188.0
125.1
1.46


220
28.0
208.3
189.1
1.88


221
32.0
201.5
184.0
1.75


222
40.0
201.5
185.8
1.50


223
44.0
208.3
191.6
1.52


224
48.0
201.5
185.1
1.49


225
60.0
208.3
191.3
1.60


226
64.0
201.5
185.1
1.62


227
68.0
208.3
191.5
1.68


228
72.0
201.5
185.3
1.69


229
80.0
201.5
185.4
1.69


230
108.0
208.3
171.7
1.91


231
112.0
201.5
165.5
1.90


232
116.0
208.3
191.2
1.96


233
132.0
208.3
149.6
1.85


234
140.0
208.3
149.9
1.57


235
144.0
201.5
166.1
1.64


236
148.0
208.3
172.3
1.57


237
152.0
201.5
167.7
1.72


238
156.0
208.3
173.9
1.72


239
160.0
201.5
133.1
1.09


240
40.0
215.0
197.8
1.59


241
48.0
215.0
197.2
1.56


242
52.0
221.8
203.4
1.59


243
56.0
215.0
197.8
1.54


244
60.0
221.8
203.5
1.60


245
64.0
215.0
197.2
1.66


246
72.0
215.0
197.4
1.67


247
100.0
221.8
183.0
2.02


248
104.0
215.0
177.9
1.93


249
108.0
221.8
204.2
1.91


250
116.0
221.8
203.4
1.93


251
128.0
215.0
155.6
1.66


252
132.0
221.8
181.3
1.59


253
136.0
215.0
175.3
1.55


254
140.0
221.8
181.5
1.57


255
144.0
215.0
155.8
1.51


256
148.0
221.8
161.7
1.43


257
152.0
215.0
178.5
1.64


258
156.0
221.8
164.1
1.44


259
160.0
215.0
180.1
1.77


260
44.0
235.3
215.9
1.73


261
48.0
228.5
209.4
1.66


262
52.0
235.3
215.6
1.69


263
56.0
228.5
209.9
1.62


264
108.0
235.3
216.3
1.85


265
112.0
228.5
209.8
1.89


266
116.0
235.3
191.8
1.74


267
120.0
228.5
186.4
1.71


268
124.0
235.3
192.6
1.66


269
128.0
228.5
187.6
1.64


270
132.0
235.3
192.2
1.64


271
136.0
228.5
186.0
1.59


272
140.0
235.3
215.7
1.92


273
144.0
228.5
187.6
1.61


274
148.0
235.3
193.8
1.56


275
152.0
228.5
167.6
1.40


276
156.0
235.3
173.5
1.39


277
160.0
228.5
170.0
1.42


278
40.0
242.0
221.7
1.79


279
44.0
248.8
227.9
1.82


280
108.0
248.8
204.2
1.85


281
112.0
242.0
198.0
1.78


282
120.0
242.0
197.2
1.70


283
128.0
242.0
198.4
1.63


284
136.0
242.0
221.4
1.87


285
140.0
248.8
227.9
1.91


286
144.0
242.0
222.2
1.90


287
148.0
248.8
180.5
1.19


288
152.0
242.0
177.0
3.59


289
156.0
248.8
182.9
4.36


290
160.0
242.0
179.4
1.38


291
92.0
262.3
240.0
1.65


292
100.0
262.3
240.8
1.76


293
104.0
255.5
235.0
1.81


294
108.0
262.3
240.7
1.79


295
132.0
262.3
240.0
1.86


296
140.0
262.3
240.0
1.88


297
152.0
255.5
186.4
1.30


298
156.0
262.3
212.6
1.44


299
160.0
255.5
185.0
1.46


300
88.0
269.0
245.7
1.68


301
96.0
269.0
246.5
1.64


302
116.0
275.8
224.3
1.75


303
124.0
275.8
224.9
1.62


304
132.0
275.8
224.7
1.58


305
136.0
269.0
218.5
1.56


306
140.0
275.8
224.5
1.49


307
144.0
269.0
219.9
1.48


308
152.0
269.0
242.5
1.86


309
156.0
275.8
218.2
1.36


310
36.0
289.3
263.1
1.99


311
76.0
289.3
264.0
1.60


312
84.0
289.3
264.4
1.71


313
88.0
282.5
257.9
1.70


314
92.0
289.3
264.3
1.69


315
96.0
282.5
258.6
1.62


316
104.0
282.5
232.1
1.96


317
128.0
282.5
230.9
1.59


318
132.0
289.3
264.4
1.84


319
136.0
282.5
257.9
1.88


320
148.0
289.3
227.9
1.34


321
152.0
282.5
223.0
1.33


322
156.0
289.3
224.2
4.98


323
160.0
282.5
219.3
1.29


324
44.0
302.8
276.0
2.01


325
52.0
302.8
276.2
1.88


326
60.0
302.8
276.5
1.82


327
64.0
296.0
270.0
1.80


328
68.0
302.8
276.5
1.69


329
72.0
296.0
270.4
1.63


330
76.0
302.8
276.1
1.61


331
80.0
296.0
270.4
1.66


332
128.0
296.0
270.9
1.82


333
132.0
302.8
243.2
1.38


334
136.0
296.0
236.7
1.39


335
140.0
302.8
237.7
3.11


336
144.0
296.0
232.7
3.39


337
148.0
302.8
234.1
1.31


338
152.0
296.0
229.1
4.42


339
156.0
302.8
230.5
1.68


340
160.0
296.0
225.5
1.33


341
56.0
309.5
282.7
1.85


342
72.0
309.5
282.6
1.64


343
100.0
316.3
258.4
1.62


344
108.0
316.3
258.4
1.82


345
112.0
309.5
252.2
3.34


346
116.0
316.3
288.5
1.78


347
120.0
309.5
282.3
1.77


348
124.0
316.3
254.7
2.32


349
128.0
309.5
249.7
2.48


350
132.0
316.3
249.5
1.31


351
136.0
309.5
242.9
1.34


352
144.0
309.5
268.0
1.52


353
104.0
323.0
264.6
1.75


354
112.0
323.0
263.0
1.95


355
132.0
329.8
287.5
1.55


356
156.0
329.8
272.3
1.42


357
160.0
323.0
266.0
1.41


358
108.0
343.3
312.6
1.58


359
112.0
336.5
305.6
1.65


360
116.0
343.3
306.1
1.57


361
152.0
336.5
278.6
1.40


362
156.0
343.3
280.5
1.36


363
160.0
336.5
274.1
1.38


364
104.0
350.0
319.5
1.57


365
160.0
350.0
282.5
7.10

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 80.00 Rc = 75.459   Fs=1.2631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 86.75 Rc = 81.78   Fs=1.3019

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 80.00 Rc = 76.111   Fs=1.3208

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=47.2  Kg  Sbalzo del palo 5.85 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=47.2  Kg  Sbalzo del palo 5.85 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 86.75 Rc = 81.946   Fs=1.4043

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3364.5  Kg  Sbalzo del palo 4.49 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3364.5  Kg  Sbalzo del palo 4.49 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 80.00 Rc = 76.368   Fs=1.4257

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=2798.6  Kg  Sbalzo del palo 4.87 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=2798.6  Kg  Sbalzo del palo 4.87 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 80.00 Rc = 67.264   Fs=1.3536

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 86.75 Rc = 72.887   Fs=1.5542

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 80.00 Rc = 67.73   Fs=1.6961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 80.00 Rc = 67.537   Fs=1.7644

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 86.75 Rc = 81.898   Fs=2.0597

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 80.00 Rc = 60.617   Fs=1.8467

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 86.75 Rc = 81.889   Fs=2.1963

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 80.00 Rc = 75.794   Fs=2.3211

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 86.75 Rc = 73.142   Fs=1.9908

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 80.00 Rc = 68.935   Fs=2.2172

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 86.75 Rc = 64.338   Fs=2.1827

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 80.00 Rc = 61.189   Fs=2.222

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 86.75 Rc = 46.73   Fs=2.2006

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 80.00 Rc = 35.992   Fs=2.2747

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 86.75 Rc = 63.547   Fs=2.1759

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 80.00 Rc = 43.873   Fs=2.1657

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 86.75 Rc = 55.054   Fs=1.9125

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 80.00 Rc = 42.259   Fs=2.0737

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 86.75 Rc = 55.249   Fs=2.1437

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 80.00 Rc = 34.383   Fs=2.1817

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 86.75 Rc = 37.02   Fs=2.2663

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 80.00 Rc = 34.266   Fs=2.2576

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 86.75 Rc = 28.655   Fs=1.2698

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 80.00 Rc = 26.715   Fs=1.7184

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 86.75 Rc = 28.558   Fs=1.4435

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 80.00 Rc = 19.196   Fs=1.3762

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 100.25 Rc = 93.772   Fs=1.3781

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 93.50 Rc = 88.154   Fs=1.3842

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3412.5  Kg  Sbalzo del palo 4.45 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3412.5  Kg  Sbalzo del palo 4.45 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 100.25 Rc = 83.857   Fs=1.4706

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 100.25 Rc = 83.897   Fs=1.4967

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 93.50 Rc = 78.03   Fs=1.4623

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 100.25 Rc = 73.78   Fs=2.1605

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 93.50 Rc = 78.808   Fs=1.4756

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 100.25 Rc = 73.456   Fs=2.352

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 100.25 Rc = 83.904   Fs=1.6007

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 93.50 Rc = 78.371   Fs=1.6625

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 100.25 Rc = 93.836   Fs=1.9708

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 93.50 Rc = 88.154   Fs=2.0661

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 100.25 Rc = 94.056   Fs=2.0346

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 93.50 Rc = 78.355   Fs=1.9649

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 100.25 Rc = 84.135   Fs=1.8817

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 93.50 Rc = 78.101   Fs=1.949

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 100.25 Rc = 74.138   Fs=2.1005

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 93.50 Rc = 87.941   Fs=2.3949

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 100.25 Rc = 94.232   Fs=2.465

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 93.50 Rc = 50.77   Fs=2.2648

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 100.25 Rc = 62.646   Fs=1.9764

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 93.50 Rc = 69.403   Fs=2.2316

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 100.25 Rc = 64.339   Fs=1.9628

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 93.50 Rc = 60.116   Fs=1.9501

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 100.25 Rc = 63.416   Fs=2.13

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 93.50 Rc = 59.267   Fs=2.128

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 100.25 Rc = 54.56   Fs=2.1693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 93.50 Rc = 68.964   Fs=2.3092

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 100.25 Rc = 74.496   Fs=2.2549

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 93.50 Rc = 30.569   Fs=0.9598

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 100.25 Rc = 42.718   Fs=1.8613

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 93.50 Rc = 30.478   Fs=1.6341

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 107.00 Rc = 98.697   Fs=1.394

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 113.75 Rc = 105.514   Fs=1.4275

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 107.00 Rc = 88.909   Fs=1.6198

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 113.75 Rc = 106.044   Fs=1.4925

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 107.00 Rc = 89.008   Fs=1.6567

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 113.75 Rc = 94.821   Fs=1.7963

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 113.75 Rc = 94.979   Fs=1.7484

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 107.00 Rc = 88.858   Fs=1.6916

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 107.00 Rc = 89.263   Fs=1.6501

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 107.00 Rc = 100.102   Fs=1.7533

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 113.75 Rc = 106.164   Fs=1.8507

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 107.00 Rc = 100.237   Fs=1.9769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 113.75 Rc = 94.695   Fs=1.7806

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 107.00 Rc = 89.121   Fs=1.8487

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 113.75 Rc = 94.674   Fs=1.8643

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 107.00 Rc = 89.394   Fs=1.9094

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 113.75 Rc = 71.202   Fs=2.3255

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 107.00 Rc = 89.315   Fs=2.2159

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 113.75 Rc = 70.814   Fs=2.0227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 107.00 Rc = 67.55   Fs=1.9115

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 113.75 Rc = 70.807   Fs=1.9719

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 107.00 Rc = 67.471   Fs=2.0169

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 113.75 Rc = 82.43   Fs=2.1165

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 107.00 Rc = 78.225   Fs=2.1036

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 113.75 Rc = 82.579   Fs=1.9759

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 107.00 Rc = 78.234   Fs=1.96

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 113.75 Rc = 82.728   Fs=1.9235

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 107.00 Rc = 45.348   Fs=1.3454

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 113.75 Rc = 71.252   Fs=1.8923

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 107.00 Rc = 67.152   Fs=1.9909

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 120.50 Rc = 101.237   Fs=1.7934

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 120.50 Rc = 112.269   Fs=1.6569

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 127.25 Rc = 118.297   Fs=1.689

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 120.50 Rc = 112.631   Fs=1.9235

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 127.25 Rc = 105.529   Fs=1.7555

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 120.50 Rc = 99.888   Fs=1.8425

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 120.50 Rc = 101.372   Fs=1.9241

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 127.25 Rc = 93.096   Fs=2.0762

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 120.50 Rc = 100.499   Fs=2.0346

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 127.25 Rc = 105.116   Fs=2.0605

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 120.50 Rc = 76.102   Fs=2.0095

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 120.50 Rc = 77.268   Fs=2.1211

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 127.25 Rc = 92.626   Fs=1.8425

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 120.50 Rc = 87.624   Fs=1.9544

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 127.25 Rc = 67.66   Fs=1.1465

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 120.50 Rc = 88.919   Fs=1.894

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 127.25 Rc = 67.66   Fs=1.5927

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 120.50 Rc = 88.77   Fs=1.8688

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 127.25 Rc = 80.378   Fs=1.9078

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 120.50 Rc = 76.663   Fs=1.8468

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 140.75 Rc = 130.864   Fs=1.6415

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 140.75 Rc = 130.431   Fs=1.6752

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 134.00 Rc = 110.936   Fs=1.8352

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 140.75 Rc = 130.557   Fs=1.9283

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 134.00 Rc = 124.327   Fs=2.0518

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 140.75 Rc = 130.794   Fs=2.0805

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 140.75 Rc = 104.154   Fs=2.1149

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=2.1288

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 140.75 Rc = 117.549   Fs=1.9873

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 134.00 Rc = 110.936   Fs=2.0508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 134.00 Rc = 124.468   Fs=2.219

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 140.75 Rc = 89.751   Fs=2.1063

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=1.9885

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 140.75 Rc = 102.127   Fs=1.9175

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 134.00 Rc = 97.024   Fs=1.7978

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 140.75 Rc = 102.923   Fs=1.746

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=1.8462

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 140.75 Rc = 77.09   Fs=1.6295

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 134.00 Rc = 70.34   Fs=1.7935

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 140.75 Rc = 117.686   Fs=2.0877

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 134.00 Rc = 110.936   Fs=2.0821

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 154.25 Rc = 127.055   Fs=2.1797

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 147.50 Rc = 136.531   Fs=1.636

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 154.25 Rc = 142.997   Fs=1.6634

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 147.50 Rc = 136.603   Fs=1.6783

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 154.25 Rc = 142.564   Fs=1.7208

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 147.50 Rc = 136.897   Fs=1.8138

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 154.25 Rc = 142.723   Fs=1.8845

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 147.50 Rc = 136.46   Fs=2.0157

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 154.25 Rc = 142.927   Fs=1.9764

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 154.25 Rc = 128.383   Fs=2.006

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 147.50 Rc = 122.166   Fs=2.0135

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 154.25 Rc = 111.05   Fs=2.0598

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 147.50 Rc = 107.001   Fs=2.1085

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 154.25 Rc = 112.90   Fs=2.0429

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 147.50 Rc = 108.077   Fs=1.9388

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 154.25 Rc = 96.086   Fs=1.3994

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 147.50 Rc = 106.423   Fs=1.886

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 154.25 Rc = 142.941   Fs=2.0935

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 147.50 Rc = 108.823   Fs=1.70

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 154.25 Rc = 143.741   Fs=2.0826

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 147.50 Rc = 110.904   Fs=1.8086

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 154.25 Rc = 89.704   Fs=2.5953

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 147.50 Rc = 124.436   Fs=2.0257

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 167.75 Rc = 154.82   Fs=1.6538

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 167.75 Rc = 155.13   Fs=1.6944

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 161.00 Rc = 148.77   Fs=1.7128

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 167.75 Rc = 154.697   Fs=1.7466

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 161.00 Rc = 149.03   Fs=1.7273

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 167.75 Rc = 154.89   Fs=1.8448

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 161.00 Rc = 148.593   Fs=1.9249

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 167.75 Rc = 155.06   Fs=1.9739

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 167.75 Rc = 139.969   Fs=1.9114

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 161.00 Rc = 134.60   Fs=1.972

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 167.75 Rc = 139.217   Fs=1.9031

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 161.00 Rc = 117.00   Fs=2.0412

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 167.75 Rc = 154.683   Fs=2.0529

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 161.00 Rc = 148.80   Fs=2.0723

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 161.00 Rc = 117.578   Fs=1.9626

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 167.75 Rc = 138.002   Fs=1.83

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 161.00 Rc = 99.43   Fs=1.3499

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 167.75 Rc = 105.046   Fs=1.5956

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 161.00 Rc = 102.629   Fs=2.0298

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 167.75 Rc = 155.874   Fs=2.0375

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 167.75 Rc = 111.445   Fs=1.5853

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 161.00 Rc = 137.015   Fs=1.91

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 174.50 Rc = 160.797   Fs=1.6726

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 181.25 Rc = 167.264   Fs=1.7326

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 174.50 Rc = 160.937   Fs=1.74

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 181.25 Rc = 148.41   Fs=2.1578

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 174.50 Rc = 161.163   Fs=1.7263

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 181.25 Rc = 167.057   Fs=1.6963

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 174.50 Rc = 142.953   Fs=2.0584

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 181.25 Rc = 149.136   Fs=2.1414

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 174.50 Rc = 144.553   Fs=2.0665

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 181.25 Rc = 150.736   Fs=1.9707

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 174.50 Rc = 145.434   Fs=1.8573

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 181.25 Rc = 166.85   Fs=2.0121

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 181.25 Rc = 149.549   Fs=1.8454

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 174.50 Rc = 144.219   Fs=1.8315

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 181.25 Rc = 130.629   Fs=1.9674

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 174.50 Rc = 125.222   Fs=1.8524

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 181.25 Rc = 131.121   Fs=1.8162

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 174.50 Rc = 110.662   Fs=1.888

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 181.25 Rc = 133.521   Fs=1.6796

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 174.50 Rc = 113.862   Fs=2.5875

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 181.25 Rc = 119.478   Fs=1.5031

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 174.50 Rc = 117.061   Fs=1.487

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 194.75 Rc = 179.386   Fs=1.4617

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 194.75 Rc = 179.164   Fs=1.4472

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 188.00 Rc = 173.47   Fs=1.4396

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 194.75 Rc = 179.153   Fs=1.5459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 188.00 Rc = 172.93   Fs=1.6302

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 188.00 Rc = 154.207   Fs=2.3468

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 194.75 Rc = 178.963   Fs=1.7215

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 188.00 Rc = 173.296   Fs=1.712

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 188.00 Rc = 173.334   Fs=1.9697

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 194.75 Rc = 159.284   Fs=1.8436

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 188.00 Rc = 154.132   Fs=1.7273

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 188.00 Rc = 136.579   Fs=2.1705

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 194.75 Rc = 179.34   Fs=1.9496

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 188.00 Rc = 137.021   Fs=1.7297

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 194.75 Rc = 161.53   Fs=1.7429

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 188.00 Rc = 139.421   Fs=1.6484

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 194.75 Rc = 145.32   Fs=1.6225

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 188.00 Rc = 125.094   Fs=1.4621

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 208.25 Rc = 189.115   Fs=1.8779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 201.50 Rc = 184.032   Fs=1.7515

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 201.50 Rc = 185.809   Fs=1.4977

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 208.25 Rc = 191.553   Fs=1.5156

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 201.50 Rc = 185.07   Fs=1.4889

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 208.25 Rc = 191.32   Fs=1.6048

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 201.50 Rc = 185.063   Fs=1.6201

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 208.25 Rc = 191.53   Fs=1.6768

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 201.50 Rc = 185.27   Fs=1.6875

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 201.50 Rc = 185.43   Fs=1.6926

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 208.25 Rc = 171.718   Fs=1.9052

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 201.50 Rc = 165.501   Fs=1.8984

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 208.25 Rc = 191.184   Fs=1.9575

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 208.25 Rc = 149.63   Fs=1.8542

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 208.25 Rc = 149.92   Fs=1.5719

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 201.50 Rc = 166.114   Fs=1.639

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 208.25 Rc = 172.297   Fs=1.5717

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 201.50 Rc = 167.713   Fs=1.7231

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 208.25 Rc = 173.896   Fs=1.7223

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 201.50 Rc = 133.126   Fs=1.0891

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 215.00 Rc = 197.757   Fs=1.587

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 215.00 Rc = 197.237   Fs=1.5607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 221.75 Rc = 203.43   Fs=1.594

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 215.00 Rc = 197.763   Fs=1.5431

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 221.75 Rc = 203.487   Fs=1.6011

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 215.00 Rc = 197.196   Fs=1.6611

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 215.00 Rc = 197.437   Fs=1.6728

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 221.75 Rc = 183.034   Fs=2.0198

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 215.00 Rc = 177.935   Fs=1.9307

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 221.75 Rc = 204.151   Fs=1.9103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 221.75 Rc = 203.351   Fs=1.9324

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 215.00 Rc = 155.58   Fs=1.6635

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 221.75 Rc = 181.337   Fs=1.5853

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 215.00 Rc = 175.28   Fs=1.546

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 221.75 Rc = 181.463   Fs=1.5743

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 215.00 Rc = 155.82   Fs=1.5146

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 221.75 Rc = 161.719   Fs=1.4253

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 215.00 Rc = 178.48   Fs=1.6434

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 221.75 Rc = 164.119   Fs=1.4397

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 215.00 Rc = 180.08   Fs=1.7704

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 235.25 Rc = 215.887   Fs=1.7262

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 228.50 Rc = 209.404   Fs=1.6566

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 235.25 Rc = 215.563   Fs=1.6868

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 228.50 Rc = 209.896   Fs=1.6209

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 235.25 Rc = 216.318   Fs=1.8524

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 228.50 Rc = 209.834   Fs=1.8865

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 235.25 Rc = 191.786   Fs=1.743

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 228.50 Rc = 186.431   Fs=1.7149

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 235.25 Rc = 192.614   Fs=1.6631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 228.50 Rc = 187.554   Fs=1.6393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 235.25 Rc = 192.171   Fs=1.6393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 228.50 Rc = 186.046   Fs=1.5941

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 235.25 Rc = 215.74   Fs=1.9181

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 228.50 Rc = 187.646   Fs=1.6064

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 235.25 Rc = 193.829   Fs=1.56

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 228.50 Rc = 167.619   Fs=1.3997

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 235.25 Rc = 173.518   Fs=1.3867

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 228.50 Rc = 170.019   Fs=1.4166

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 242.00 Rc = 221.726   Fs=1.7912

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 248.75 Rc = 227.929   Fs=1.8172

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 248.75 Rc = 204.219   Fs=1.8472

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 242.00 Rc = 198.002   Fs=1.783

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 242.00 Rc = 197.197   Fs=1.7005

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 242.00 Rc = 198.388   Fs=1.6348

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 242.00 Rc = 221.406   Fs=1.8743

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 248.75 Rc = 227.873   Fs=1.9061

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 242.00 Rc = 222.206   Fs=1.902

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 248.75 Rc = 180.518   Fs=1.1891

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 242.00 Rc = 177.018   Fs=3.5926

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 248.75 Rc = 182.918   Fs=4.3551

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 242.00 Rc = 179.418   Fs=1.3786

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 262.25 Rc = 239.992   Fs=1.6463

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 262.25 Rc = 240.792   Fs=1.7557

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 255.50 Rc = 234.968   Fs=1.8127

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 262.25 Rc = 240.652   Fs=1.7853

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 262.25 Rc = 240.044   Fs=1.8645

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 262.25 Rc = 240.006   Fs=1.8834

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 255.50 Rc = 186.418   Fs=1.3045

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 262.25 Rc = 212.634   Fs=1.4384

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 255.50 Rc = 184.983   Fs=1.4606

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 269.00 Rc = 245.742   Fs=1.6825

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 269.00 Rc = 246.458   Fs=1.6397

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 275.75 Rc = 224.287   Fs=1.7455

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 275.75 Rc = 224.913   Fs=1.6222

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 275.75 Rc = 224.672   Fs=1.5755

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 269.00 Rc = 218.455   Fs=1.555

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 275.75 Rc = 224.528   Fs=1.4915

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 269.00 Rc = 219.945   Fs=1.483

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 269.00 Rc = 242.517   Fs=1.8573

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 275.75 Rc = 218.225   Fs=1.3559

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 289.25 Rc = 263.07   Fs=1.993

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 289.25 Rc = 263.955   Fs=1.6002

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 289.25 Rc = 264.392   Fs=1.7078

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 282.50 Rc = 257.909   Fs=1.6955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 289.25 Rc = 264.258   Fs=1.6947

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 282.50 Rc = 258.591   Fs=1.6212

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 282.50 Rc = 232.104   Fs=1.957

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 282.50 Rc = 230.889   Fs=1.5932

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 289.25 Rc = 264.378   Fs=1.8357

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 282.50 Rc = 257.894   Fs=1.8834

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 289.25 Rc = 227.875   Fs=1.3376

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 282.50 Rc = 223.033   Fs=1.3304

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 289.25 Rc = 224.203   Fs=4.9813

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 282.50 Rc = 219.317   Fs=1.2949

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 302.75 Rc = 275.984   Fs=2.0077

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 302.75 Rc = 276.229   Fs=1.8782

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 302.75 Rc = 276.488   Fs=1.8221

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 296.00 Rc = 270.005   Fs=1.7981

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 302.75 Rc = 276.462   Fs=1.6905

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 296.00 Rc = 270.438   Fs=1.6302

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 302.75 Rc = 276.122   Fs=1.6116

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 296.00 Rc = 270.362   Fs=1.6618

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 296.00 Rc = 270.861   Fs=1.8247

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 302.75 Rc = 243.18   Fs=1.3797

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 296.00 Rc = 236.683   Fs=1.3876

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 302.75 Rc = 237.653   Fs=3.1091

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 296.00 Rc = 232.75   Fs=3.3923

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 302.75 Rc = 234.063   Fs=1.3116

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 296.00 Rc = 229.119   Fs=4.4179

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 302.75 Rc = 230.535   Fs=1.6759

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 296.00 Rc = 225.55   Fs=1.3339

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 309.50 Rc = 282.695   Fs=1.8492

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 309.50 Rc = 282.605   Fs=1.6408

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 316.25 Rc = 258.398   Fs=1.6164

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 316.25 Rc = 258.388   Fs=1.8162

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 309.50 Rc = 252.171   Fs=3.3379

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 316.25 Rc = 288.519   Fs=1.7818

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 309.50 Rc = 282.264   Fs=1.7741

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 316.25 Rc = 254.697   Fs=2.3227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 309.50 Rc = 249.706   Fs=2.4793

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 316.25 Rc = 249.488   Fs=1.315

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 309.50 Rc = 242.897   Fs=1.3422

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 309.50 Rc = 268.011   Fs=1.5238

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 323.00 Rc = 264.581   Fs=1.7459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 323.00 Rc = 263.005   Fs=1.951

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 329.75 Rc = 287.482   Fs=1.5516

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 329.75 Rc = 272.301   Fs=1.4187

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 323.00 Rc = 266.003   Fs=1.4059

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 343.25 Rc = 312.60   Fs=1.578

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 336.50 Rc = 305.636   Fs=1.6453

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 343.25 Rc = 306.139   Fs=1.5704

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 336.50 Rc = 278.616   Fs=1.3987

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 343.25 Rc = 280.458   Fs=1.3567

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 336.50 Rc = 274.09   Fs=1.3773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 350.00 Rc = 319.506   Fs=1.5729

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 350.00 Rc = 282.47   Fs=7.1041

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

76

