Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 2 – SEZ A – COESIONE 0
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
0.0
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
80.0
m

Ascissa vertice destro superiore xs
160.0
m

Ordinata vertice destro superiore ys
350.0
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	26.31
	10.13

	6
	26.31
	16.13

	7
	42.96
	22.35

	8
	46.96
	22.35

	9
	46.96
	26.35

	10
	51.52
	28.76

	11
	56.71
	28.88

	12
	60.71
	28.88

	13
	60.71
	32.88

	14
	65.3
	35.56

	15
	69.13
	35.61

	16
	73.13
	35.61

	17
	73.13
	39.61

	18
	76.91
	41.16

	19
	85.57
	41.16

	20
	85.57
	45.16

	21
	111.57
	46.6

	22
	115.57
	46.6

	23
	115.57
	50.6

	24
	124.37
	54.15

	25
	133.59
	54.15

	26
	133.59
	58.15

	27
	138.36
	58.95

	28
	151.21
	59.16

	29
	153.23
	63.16

	30
	161.92
	65.43

	31
	168.83
	65.43

	32
	170.51
	69.43

	33
	179.51
	71.43

	34
	185.83
	71.43

	35
	187.6
	75.38

	36
	196.47
	77.43

	37
	202.63
	77.48

	38
	204.21
	81.43

	39
	213.27
	83.43

	40
	219.91
	83.43

	41
	221.54
	87.43

	42
	238.81
	87.26

	43
	240.48
	91.26

	44
	252.23
	93.26

	45
	264.43
	93.26

	46
	273.42
	100.44

	47
	280.12
	105.5

	48
	285.97
	108.75

	49
	314.53
	109.46

	50
	345.68
	127.06

	51
	369.79
	128.56

	52
	374.64
	128.86

	53
	376.89
	131.32

	54
	381.6
	131.3 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	12.68
	6.54

	3
	27.32
	11.59

	4
	55.03
	19.4

	5
	107.84
	25.78

	6
	120.46
	28.96

	7
	197.17
	51.07

	8
	255.23
	72.26

	9
	278.34
	79.38

	10
	311.47
	93.01

	11
	351.25
	110.35

	12
	381.6
	119.7 2


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	34.37
	15.93

	6
	97.33
	24.82

	7
	110.76
	29.46

	8
	130.52
	34.17

	9
	169.89
	44.43

	10
	183.15
	49.79

	11
	201.59
	54.46

	12
	228.83
	64.46

	13
	237.24
	69.43

	14
	255.33
	73.91

	15
	269.89
	78.9

	16
	279.51
	84.46

	17
	298.87
	89.46

	18
	308.62
	94.46

	19
	324.98
	99.46

	20
	333.93
	105.41

	21
	361.01
	118.7

	22
	369.79
	128.56

	23
	374.64
	128.86

	24
	376.89
	131.32

	25
	381.6
	131.3 2


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	6.9
	2.46

	3
	15.6
	8.0

	4
	23.76
	9.42

	5
	27.65
	11.18

	6
	33.18
	11.69

	7
	39.02
	11.72

	8
	50.92
	12.66

	9
	58.1
	13.7

	10
	71.07
	14.75

	11
	92.03
	17.17

	12
	107.65
	20.89

	13
	118.09
	26.27

	14
	125.92
	29.1

	15
	158.29
	37.47

	16
	179.29
	43.61

	17
	209.42
	54.53

	18
	230.79
	62.79

	19
	238.05
	67.16

	20
	253.12
	71.57

	21
	260.11
	72.74

	22
	269.37
	75.87

	23
	279.47
	80.74

	24
	298.03
	86.46

	25
	311.35
	93.18

	26
	325.27
	96.98

	27
	337.19
	102.04

	28
	351.13
	110.34

	29
	365.18
	115.61

	30
	381.6
	119.3 4


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	9.27
	-1.54

	3
	26.4
	0.47

	4
	62.34
	2.82

	5
	99.05
	10.49

	6
	121.2
	17.56

	7
	144.83
	24.43

	8
	186.11
	37.58

	9
	211.95
	48.2

	10
	254.34
	63.98

	11
	277.9
	72.61

	12
	297.23
	80.02

	13
	315.84
	87.27

	14
	345.13
	97.9

	15
	361.96
	104.6

	16
	381.6
	109.89 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	26.31
	10.13
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	46.96
	22.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	60.71
	28.88
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	73.13
	35.61
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	85.57
	41.16
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	115.57
	46.6
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	133.59
	54.15
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	23.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	25.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	238.81
	87.26
	Attivato
	terre 18m

	2
	151.21
	59.16
	Attivato
	terra 4

	3
	168.83
	65.43
	Attivato
	terra 4

	4
	219.91
	83.43
	Attivato
	terre 18m

	5
	185.83
	71.43
	Attivato
	terre 18m

	6
	202.63
	77.48
	Attivato
	terre 18m


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.26

Ascissa centro superficie
24.0
m

Ordinata centro superficie
80.0
m

Raggio superficie
75.46
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(353)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
16.0
80.0
73.8
1.37


2
24.0
80.0
75.5
1.26


3
28.0
86.8
81.8
1.30


4
32.0
80.0
75.9
1.30


5
36.0
86.8
81.9
1.40


6
40.0
80.0
75.9
1.43


7
48.0
80.0
67.3
1.35


8
60.0
86.8
72.9
1.55


9
64.0
80.0
67.7
1.70


10
68.0
86.8
81.9
1.83


11
72.0
80.0
67.5
1.76


12
76.0
86.8
81.9
2.07


13
80.0
80.0
75.9
2.15


14
84.0
86.8
81.9
2.14


15
88.0
80.0
75.8
2.25


16
92.0
86.8
73.0
1.95


17
96.0
80.0
67.9
2.11


18
100.0
86.8
64.1
2.13


19
104.0
80.0
59.8
2.27


20
108.0
86.8
46.3
2.21


21
112.0
80.0
51.7
2.25


22
116.0
86.8
63.5
2.12


23
120.0
80.0
43.6
2.08


24
124.0
86.8
55.1
1.90


25
128.0
80.0
50.6
2.03


26
132.0
86.8
55.1
1.91


27
136.0
80.0
43.0
2.13


28
140.0
86.8
54.9
2.02


29
144.0
80.0
51.0
2.09


30
148.0
86.8
28.2
1.29


31
152.0
80.0
26.7
1.59


32
156.0
86.8
28.2
1.31


33
160.0
80.0
18.0
1.48


34
24.0
93.5
86.9
1.31


35
28.0
100.3
93.8
1.38


36
32.0
93.5
87.8
1.37


37
36.0
100.3
83.9
1.47


38
40.0
93.5
78.0
1.39


39
44.0
100.3
83.9
1.50


40
48.0
93.5
78.0
1.46


41
52.0
100.3
73.8
2.16


42
56.0
93.5
78.0
1.52


43
60.0
100.3
73.5
2.35


44
68.0
100.3
84.0
1.60


45
72.0
93.5
87.8
1.88


46
76.0
100.3
94.0
1.94


47
80.0
93.5
87.8
2.03


48
88.0
93.5
78.0
1.92


49
92.0
100.3
84.1
1.92


50
96.0
93.5
78.0
1.97


51
100.0
100.3
74.1
2.09


52
104.0
93.5
87.8
2.30


53
108.0
100.3
94.2
2.27


54
112.0
93.5
78.0
2.25


55
116.0
100.3
73.0
2.01


56
120.0
93.5
58.6
1.99


57
124.0
100.3
64.3
1.88


58
128.0
93.5
58.6
1.84


59
132.0
100.3
63.4
1.94


60
136.0
93.5
58.6
1.85


61
140.0
100.3
64.5
1.78


62
144.0
93.5
58.6
1.95


63
148.0
100.3
54.7
1.92


64
152.0
93.5
39.1
1.54


65
156.0
100.3
42.7
1.73


66
160.0
93.5
39.1
1.64


67
24.0
107.0
98.7
1.39


68
28.0
113.8
105.5
1.43


69
32.0
107.0
88.9
1.62


70
36.0
113.8
106.6
1.49


71
40.0
107.0
89.0
1.66


72
44.0
113.8
95.0
1.79


73
52.0
113.8
95.0
1.75


74
56.0
107.0
89.2
1.67


75
64.0
107.0
89.3
1.65


76
72.0
107.0
100.1
1.73


77
76.0
113.8
106.2
1.88


78
80.0
107.0
100.2
1.97


79
84.0
113.8
94.7
1.76


80
88.0
107.0
89.1
1.86


81
92.0
113.8
94.7
1.88


82
96.0
107.0
89.4
1.90


83
108.0
113.8
71.2
2.24


84
112.0
107.0
89.3
2.04


85
116.0
113.8
82.5
1.97


86
120.0
107.0
67.6
1.90


87
124.0
113.8
70.8
1.88


88
128.0
107.0
67.5
1.85


89
132.0
113.8
82.4
1.82


90
136.0
107.0
78.2
1.84


91
140.0
113.8
82.6
1.77


92
144.0
107.0
78.2
1.78


93
148.0
113.8
82.7
1.75


94
152.0
107.0
45.3
1.35


95
156.0
113.8
71.3
1.75


96
160.0
107.0
67.2
1.77


97
40.0
120.5
101.2
1.79


98
72.0
120.5
112.3
1.67


99
76.0
127.3
118.3
1.66


100
80.0
120.5
112.6
1.89


101
84.0
127.3
105.5
1.76


102
88.0
120.5
99.9
1.81


103
96.0
120.5
101.4
1.85


104
108.0
127.3
93.1
2.00


105
112.0
120.5
100.5
1.88


106
116.0
127.3
105.1
1.83


107
120.0
120.5
76.1
1.96


108
128.0
120.5
77.3
1.99


109
132.0
127.3
92.6
1.61


110
136.0
120.5
87.6
1.74


111
140.0
127.3
67.7
1.54


112
144.0
120.5
88.9
1.71


113
148.0
127.3
80.4
1.70


114
152.0
120.5
65.0
1.65


115
156.0
127.3
67.7
1.71


116
160.0
120.5
64.7
1.57


117
68.0
140.8
130.9
1.60


118
76.0
140.8
130.4
1.67


119
80.0
134.0
124.5
1.84


120
84.0
140.8
130.6
1.86


121
88.0
134.0
124.3
1.92


122
92.0
140.8
130.8
1.96


123
100.0
140.8
104.2
2.11


124
104.0
134.0
97.4
2.11


125
108.0
140.8
117.5
1.83


126
112.0
134.0
110.9
1.83


127
120.0
134.0
124.5
2.12


128
124.0
140.8
89.8
1.97


129
128.0
134.0
97.4
1.73


130
132.0
140.8
102.1
1.69


131
136.0
134.0
97.0
1.62


132
140.0
140.8
102.9
1.57


133
144.0
134.0
97.4
1.65


134
148.0
140.8
90.6
1.70


135
156.0
140.8
117.7
2.05


136
160.0
134.0
110.9
2.06


137
60.0
154.3
127.1
2.19


138
64.0
147.5
136.5
1.63


139
68.0
154.3
143.0
1.64


140
72.0
147.5
136.6
1.65


141
76.0
154.3
142.6
1.66


142
80.0
147.5
136.9
1.75


143
84.0
154.3
142.7
1.78


144
88.0
147.5
136.5
1.85


145
92.0
154.3
142.9
1.88


146
108.0
154.3
128.4
1.79


147
112.0
147.5
122.2
1.82


148
116.0
154.3
111.0
1.91


149
120.0
147.5
107.0
1.81


150
124.0
154.3
112.9
1.78


151
128.0
147.5
108.1
1.70


152
132.0
154.3
111.6
1.70


153
136.0
147.5
106.4
1.72


154
140.0
154.3
142.9
2.07


155
144.0
147.5
108.8
1.56


156
148.0
154.3
143.7
2.09


157
152.0
147.5
110.9
1.71


158
160.0
147.5
124.4
2.06


159
60.0
167.8
154.8
1.64


160
68.0
167.8
155.1
1.64


161
72.0
161.0
148.8
1.66


162
76.0
167.8
154.7
1.65


163
80.0
161.0
149.0
1.68


164
84.0
167.8
154.9
1.70


165
88.0
161.0
148.6
1.80


166
92.0
167.8
155.1
1.87


167
100.0
167.8
140.0
1.73


168
104.0
161.0
134.6
1.77


169
108.0
167.8
139.2
1.74


170
112.0
161.0
149.0
1.98


171
116.0
167.8
154.7
1.97


172
120.0
161.0
116.4
1.86


173
128.0
161.0
117.6
1.70


174
132.0
167.8
138.0
1.75


175
140.0
167.8
155.1
2.03


176
144.0
161.0
149.4
2.05


177
148.0
167.8
108.2
1.85


178
156.0
167.8
111.4
1.50


179
160.0
161.0
137.0
1.95


180
64.0
174.5
160.8
1.67


181
68.0
181.3
167.3
1.66


182
72.0
174.5
160.9
1.65


183
76.0
181.3
148.4
2.20


184
80.0
174.5
161.2
1.62


185
84.0
181.3
167.1
1.61


186
88.0
174.5
143.0
2.03


187
92.0
181.3
149.1
1.97


188
96.0
174.5
144.6
1.90


189
100.0
181.3
150.7
1.78


190
104.0
174.5
145.4
1.68


191
116.0
181.3
166.9
1.97


192
124.0
181.3
149.5
1.76


193
128.0
174.5
144.2
1.74


194
132.0
181.3
130.6
1.72


195
136.0
174.5
125.2
1.74


196
140.0
181.3
131.1
1.64


197
144.0
174.5
161.5
1.99


198
148.0
181.3
133.5
1.62


199
152.0
174.5
113.9
2.04


200
156.0
181.3
135.9
1.55


201
160.0
174.5
117.1
1.52


202
44.0
194.8
179.4
1.47


203
52.0
194.8
179.2
1.43


204
56.0
188.0
173.5
1.43


205
60.0
194.8
179.2
1.52


206
64.0
188.0
172.9
1.58


207
72.0
188.0
154.2
2.35


208
76.0
194.8
179.0
1.61


209
80.0
188.0
173.3
1.60


210
112.0
188.0
173.3
1.94


211
116.0
194.8
159.3
1.70


212
120.0
188.0
154.1
1.62


213
128.0
188.0
136.6
1.90


214
140.0
194.8
179.3
1.98


215
144.0
188.0
137.0
1.64


216
148.0
194.8
161.5
1.74


217
152.0
188.0
139.4
1.63


218
156.0
194.8
145.3
1.64


219
160.0
188.0
141.8
1.54


220
28.0
208.3
189.1
1.88


221
32.0
201.5
184.0
1.76


222
40.0
201.5
185.8
1.50


223
44.0
208.3
191.6
1.51


224
48.0
201.5
185.1
1.48


225
60.0
208.3
191.3
1.54


226
64.0
201.5
185.1
1.55


227
68.0
208.3
191.5
1.58


228
72.0
201.5
185.3
1.58


229
80.0
201.5
185.4
1.62


230
108.0
208.3
171.7
1.74


231
112.0
201.5
165.5
1.72


232
116.0
208.3
191.2
1.94


233
140.0
208.3
170.7
1.64


234
144.0
201.5
166.1
1.63


235
148.0
208.3
172.3
1.59


236
152.0
201.5
167.7
1.72


237
156.0
208.3
173.9
1.74


238
160.0
201.5
169.3
1.81


239
40.0
215.0
197.8
1.58


240
48.0
215.0
197.2
1.53


241
52.0
221.8
203.4
1.57


242
56.0
215.0
197.8
1.49


243
60.0
221.8
203.5
1.54


244
64.0
215.0
197.2
1.59


245
72.0
215.0
197.4
1.59


246
100.0
221.8
183.0
1.81


247
104.0
215.0
177.9
1.80


248
108.0
221.8
204.2
1.89


249
116.0
221.8
203.4
1.91


250
128.0
215.0
155.6
2.64


251
132.0
221.8
181.3
1.57


252
136.0
215.0
175.3
1.51


253
140.0
221.8
181.5
1.56


254
144.0
215.0
155.8
1.62


255
148.0
221.8
161.7
1.55


256
152.0
215.0
178.5
1.67


257
156.0
221.8
164.1
1.54


258
160.0
215.0
180.1
1.80


259
44.0
235.3
215.9
1.71


260
48.0
228.5
209.4
1.64


261
52.0
235.3
215.6
1.62


262
56.0
228.5
209.9
1.55


263
108.0
235.3
216.3
1.82


264
112.0
228.5
209.8
1.86


265
116.0
235.3
191.8
1.64


266
120.0
228.5
186.4
1.64


267
124.0
235.3
192.6
1.61


268
128.0
228.5
187.6
1.61


269
132.0
235.3
192.2
1.62


270
136.0
228.5
186.0
1.57


271
140.0
235.3
215.7
1.92


272
144.0
228.5
187.6
1.63


273
148.0
235.3
193.8
1.61


274
152.0
228.5
189.2
1.54


275
156.0
235.3
173.5
1.59


276
160.0
228.5
170.0
1.54


277
40.0
242.0
221.7
1.77


278
44.0
248.8
227.9
1.82


279
108.0
248.8
204.2
1.69


280
112.0
242.0
198.0
1.65


281
120.0
242.0
197.2
1.63


282
128.0
242.0
198.4
1.62


283
136.0
242.0
221.4
1.88


284
140.0
248.8
227.9
1.91


285
144.0
242.0
222.2
1.91


286
156.0
248.8
182.9
1.96


287
160.0
242.0
179.4
1.61


288
92.0
262.3
240.0
1.63


289
100.0
262.3
240.8
1.74


290
104.0
255.5
235.0
1.80


291
108.0
262.3
240.7
1.76


292
132.0
262.3
240.0
1.87


293
140.0
262.3
240.0
1.89


294
156.0
262.3
212.6
1.50


295
160.0
255.5
208.0
1.56


296
88.0
269.0
245.7
1.65


297
96.0
269.0
246.5
1.62


298
116.0
275.8
224.3
1.67


299
124.0
275.8
224.9
1.62


300
132.0
275.8
224.7
1.61


301
136.0
269.0
218.5
1.57


302
140.0
275.8
224.5
1.52


303
144.0
269.0
219.9
1.51


304
152.0
269.0
242.5
1.87


305
156.0
275.8
218.2
1.44


306
36.0
289.3
263.1
1.95


307
76.0
289.3
264.0
1.55


308
84.0
289.3
264.4
1.67


309
88.0
282.5
257.9
1.66


310
92.0
289.3
264.3
1.65


311
96.0
282.5
258.6
1.62


312
104.0
282.5
232.1
2.02


313
128.0
282.5
230.9
1.63


314
132.0
289.3
264.4
1.85


315
136.0
282.5
257.9
1.90


316
148.0
289.3
227.9
1.59


317
152.0
282.5
223.0
1.43


318
156.0
289.3
224.2
1.53


319
160.0
282.5
219.3
1.44


320
44.0
302.8
276.0
1.94


321
52.0
302.8
276.2
1.82


322
60.0
302.8
276.5
1.71


323
64.0
296.0
270.0
1.70


324
68.0
302.8
276.5
1.63


325
72.0
296.0
270.4
1.56


326
76.0
302.8
276.1
1.56


327
80.0
296.0
270.4
1.61


328
128.0
296.0
270.9
1.84


329
132.0
302.8
243.2
1.61


330
136.0
296.0
236.7
1.57


331
140.0
302.8
237.7
3.04


332
144.0
296.0
232.7
1.65


333
148.0
302.8
261.9
1.68


334
152.0
296.0
229.1
1.96


335
156.0
302.8
230.5
20.00


336
56.0
309.5
282.7
1.75


337
72.0
309.5
282.6
1.58


338
108.0
316.3
258.4
6.40


339
116.0
316.3
288.5
1.79


340
120.0
309.5
282.3
1.77


341
128.0
309.5
249.7
1.76


342
144.0
309.5
268.0
1.54


343
132.0
329.8
287.5
1.56


344
156.0
329.8
272.3
1.49


345
160.0
323.0
266.0
1.47


346
108.0
343.3
312.6
1.58


347
112.0
336.5
305.6
1.68


348
116.0
343.3
306.1
1.61


349
152.0
336.5
278.6
1.47


350
156.0
343.3
280.5
1.47


351
160.0
336.5
274.1
1.48


352
104.0
350.0
319.5
1.60


353
160.0
350.0
282.5
1.46

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 16.00 yc = 80.00 Rc = 73.769   Fs=1.366

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.55 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.33 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 80.00 Rc = 75.459   Fs=1.2631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 86.75 Rc = 81.78   Fs=1.3019

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=1.30

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=218.8  Kg  Sbalzo del palo 5.69 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=218.8  Kg  Sbalzo del palo 5.69 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 86.75 Rc = 81.926   Fs=1.4048

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3387.8  Kg  Sbalzo del palo 4.47 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3387.8  Kg  Sbalzo del palo 4.47 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=1.4339

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3425.3  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3425.3  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 80.00 Rc = 67.264   Fs=1.3536

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 86.75 Rc = 72.887   Fs=1.5542

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 80.00 Rc = 67.73   Fs=1.6961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 86.75 Rc = 81.894   Fs=1.8257

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 80.00 Rc = 67.537   Fs=1.7644

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 86.75 Rc = 81.886   Fs=2.0692

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=2.1522

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 86.75 Rc = 81.878   Fs=2.1371

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 80.00 Rc = 75.794   Fs=2.2548

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 86.75 Rc = 72.991   Fs=1.9488

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 80.00 Rc = 67.877   Fs=2.1113

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 86.75 Rc = 64.088   Fs=2.1328

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 80.00 Rc = 59.796   Fs=2.2684

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 86.75 Rc = 46.274   Fs=2.2099

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 80.00 Rc = 51.702   Fs=2.2494

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 86.75 Rc = 63.547   Fs=2.1241

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 80.00 Rc = 43.595   Fs=2.0808

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 86.75 Rc = 55.106   Fs=1.8959

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 80.00 Rc = 50.607   Fs=2.0332

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 86.75 Rc = 55.075   Fs=1.9127

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 80.00 Rc = 43.043   Fs=2.1293

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 86.75 Rc = 54.93   Fs=2.0166

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 80.00 Rc = 51.043   Fs=2.0948

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 86.75 Rc = 28.208   Fs=1.2873

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 80.00 Rc = 26.715   Fs=1.5898

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 86.75 Rc = 28.153   Fs=1.3101

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 80.00 Rc = 18.038   Fs=1.4805

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 93.50 Rc = 86.902   Fs=1.3113

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.53 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.53 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 100.25 Rc = 93.772   Fs=1.3781

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=1.3744

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=4064.9  Kg  Sbalzo del palo 4.07 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=4064.9  Kg  Sbalzo del palo 4.07 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 100.25 Rc = 83.857   Fs=1.4706

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.3909

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 100.25 Rc = 83.897   Fs=1.4967

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 93.50 Rc = 78.03   Fs=1.4623

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 100.25 Rc = 73.78   Fs=2.1605

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.5199

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 100.25 Rc = 73.456   Fs=2.352

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 100.25 Rc = 84.016   Fs=1.5972

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=1.8768

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 100.25 Rc = 94.031   Fs=1.937

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=2.0262

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.916

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 100.25 Rc = 84.135   Fs=1.9217

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.9671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 100.25 Rc = 74.138   Fs=2.0868

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=2.2986

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 100.25 Rc = 94.232   Fs=2.2715

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=2.2528

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 100.25 Rc = 73.047   Fs=2.0118

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.9944

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 100.25 Rc = 64.339   Fs=1.8775

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.8393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 100.25 Rc = 63.416   Fs=1.9387

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.8483

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 100.25 Rc = 64.498   Fs=1.779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.9481

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 100.25 Rc = 54.659   Fs=1.9184

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 93.50 Rc = 39.144   Fs=1.542

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 100.25 Rc = 42.718   Fs=1.7321

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 93.50 Rc = 39.144   Fs=1.6421

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 107.00 Rc = 98.697   Fs=1.394

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 113.75 Rc = 105.514   Fs=1.4275

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 107.00 Rc = 88.909   Fs=1.6198

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 113.75 Rc = 106.558   Fs=1.488

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.07 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.07 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 107.00 Rc = 89.008   Fs=1.6567

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 113.75 Rc = 95.02   Fs=1.7896

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 113.75 Rc = 94.979   Fs=1.7484

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 107.00 Rc = 89.207   Fs=1.6662

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 107.00 Rc = 89.263   Fs=1.6504

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 107.00 Rc = 100.102   Fs=1.7333

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 113.75 Rc = 106.164   Fs=1.8753

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 107.00 Rc = 100.237   Fs=1.9702

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 113.75 Rc = 94.695   Fs=1.7612

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 107.00 Rc = 89.121   Fs=1.8553

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 113.75 Rc = 94.674   Fs=1.8779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 107.00 Rc = 89.394   Fs=1.8958

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 113.75 Rc = 71.202   Fs=2.2383

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 107.00 Rc = 89.315   Fs=2.0394

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 113.75 Rc = 82.548   Fs=1.9693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 107.00 Rc = 67.55   Fs=1.8988

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 113.75 Rc = 70.807   Fs=1.8792

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 107.00 Rc = 67.471   Fs=1.8491

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 113.75 Rc = 82.43   Fs=1.8249

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 107.00 Rc = 78.225   Fs=1.8443

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 113.75 Rc = 82.579   Fs=1.773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 107.00 Rc = 78.234   Fs=1.7818

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 113.75 Rc = 82.728   Fs=1.7528

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 107.00 Rc = 45.348   Fs=1.3456

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 113.75 Rc = 71.252   Fs=1.7467

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 107.00 Rc = 67.152   Fs=1.7699

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 120.50 Rc = 101.237   Fs=1.7934

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 120.50 Rc = 112.269   Fs=1.6689

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 127.25 Rc = 118.297   Fs=1.6641

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 120.50 Rc = 112.631   Fs=1.8907

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 127.25 Rc = 105.529   Fs=1.7584

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 120.50 Rc = 99.888   Fs=1.8119

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 120.50 Rc = 101.372   Fs=1.8492

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 127.25 Rc = 93.096   Fs=2.0002

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 120.50 Rc = 100.499   Fs=1.8833

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 127.25 Rc = 105.116   Fs=1.8324

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 120.50 Rc = 76.102   Fs=1.9611

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 120.50 Rc = 77.268   Fs=1.9947

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 127.25 Rc = 92.626   Fs=1.6116

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 120.50 Rc = 87.624   Fs=1.7356

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 127.25 Rc = 67.66   Fs=1.5388

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 120.50 Rc = 88.919   Fs=1.7117

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 127.25 Rc = 80.378   Fs=1.6981

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 120.50 Rc = 64.951   Fs=1.6481

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 127.25 Rc = 67.66   Fs=1.7142

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 120.50 Rc = 64.704   Fs=1.5719

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 140.75 Rc = 130.864   Fs=1.6034

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 140.75 Rc = 130.431   Fs=1.6736

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 134.00 Rc = 124.468   Fs=1.8364

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 140.75 Rc = 130.557   Fs=1.8575

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 134.00 Rc = 124.327   Fs=1.9214

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 140.75 Rc = 130.794   Fs=1.9622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 140.75 Rc = 104.154   Fs=2.1116

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=2.1074

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 140.75 Rc = 117.549   Fs=1.827

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 134.00 Rc = 110.936   Fs=1.8342

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 134.00 Rc = 124.468   Fs=2.1159

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 140.75 Rc = 89.751   Fs=1.9721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=1.7268

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 140.75 Rc = 102.127   Fs=1.6887

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 134.00 Rc = 97.024   Fs=1.6152

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 140.75 Rc = 102.923   Fs=1.5747

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=1.6467

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 140.75 Rc = 90.622   Fs=1.7004

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 140.75 Rc = 117.686   Fs=2.0532

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 134.00 Rc = 110.936   Fs=2.0638

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 154.25 Rc = 127.055   Fs=2.186

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 147.50 Rc = 136.531   Fs=1.6323

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 154.25 Rc = 142.997   Fs=1.6408

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 147.50 Rc = 136.603   Fs=1.646

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 154.25 Rc = 142.564   Fs=1.6625

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 147.50 Rc = 136.897   Fs=1.7474

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 154.25 Rc = 142.723   Fs=1.776

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 147.50 Rc = 136.46   Fs=1.8537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 154.25 Rc = 142.927   Fs=1.8843

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 154.25 Rc = 128.383   Fs=1.7901

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 147.50 Rc = 122.166   Fs=1.8182

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 154.25 Rc = 111.05   Fs=1.9062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 147.50 Rc = 107.001   Fs=1.8129

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 154.25 Rc = 112.90   Fs=1.7824

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 147.50 Rc = 108.077   Fs=1.6961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 154.25 Rc = 111.627   Fs=1.6961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 147.50 Rc = 106.423   Fs=1.7239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 154.25 Rc = 142.941   Fs=2.0742

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 147.50 Rc = 108.823   Fs=1.5617

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 154.25 Rc = 143.741   Fs=2.0856

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 147.50 Rc = 110.904   Fs=1.7083

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 147.50 Rc = 124.436   Fs=2.0584

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 167.75 Rc = 154.82   Fs=1.6445

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 167.75 Rc = 155.13   Fs=1.6441

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 161.00 Rc = 148.77   Fs=1.6574

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 167.75 Rc = 154.697   Fs=1.6459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 161.00 Rc = 149.03   Fs=1.6848

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 167.75 Rc = 154.89   Fs=1.6955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 161.00 Rc = 148.593   Fs=1.7981

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 167.75 Rc = 155.06   Fs=1.8704

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 167.75 Rc = 139.969   Fs=1.7336

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 161.00 Rc = 134.60   Fs=1.7694

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 167.75 Rc = 139.217   Fs=1.7351

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 161.00 Rc = 149.00   Fs=1.9784

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 167.75 Rc = 154.683   Fs=1.9719

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 161.00 Rc = 116.40   Fs=1.8615

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 161.00 Rc = 117.578   Fs=1.6997

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 167.75 Rc = 138.002   Fs=1.7459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 167.75 Rc = 155.074   Fs=2.0286

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 161.00 Rc = 149.407   Fs=2.0542

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 167.75 Rc = 108.246   Fs=1.8483

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 167.75 Rc = 111.445   Fs=1.5016

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 161.00 Rc = 137.015   Fs=1.9475

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 174.50 Rc = 160.797   Fs=1.6703

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 181.25 Rc = 167.264   Fs=1.6598

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 174.50 Rc = 160.937   Fs=1.6517

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 181.25 Rc = 148.41   Fs=2.1962

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 174.50 Rc = 161.163   Fs=1.6214

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 181.25 Rc = 167.057   Fs=1.6108

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 174.50 Rc = 142.953   Fs=2.0261

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 181.25 Rc = 149.136   Fs=1.9653

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 174.50 Rc = 144.553   Fs=1.8975

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 181.25 Rc = 150.736   Fs=1.777

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 174.50 Rc = 145.434   Fs=1.6847

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 181.25 Rc = 166.85   Fs=1.967

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 181.25 Rc = 149.549   Fs=1.7569

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 174.50 Rc = 144.219   Fs=1.7354

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 181.25 Rc = 130.629   Fs=1.7227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 174.50 Rc = 125.222   Fs=1.7377

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 181.25 Rc = 131.121   Fs=1.6395

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 174.50 Rc = 161.541   Fs=1.9865

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 181.25 Rc = 133.521   Fs=1.6188

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 174.50 Rc = 113.862   Fs=2.0399

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 181.25 Rc = 135.921   Fs=1.5513

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 174.50 Rc = 117.061   Fs=1.5175

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 194.75 Rc = 179.386   Fs=1.4712

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 194.75 Rc = 179.164   Fs=1.4327

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 188.00 Rc = 173.47   Fs=1.4262

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 194.75 Rc = 179.153   Fs=1.5153

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 188.00 Rc = 172.93   Fs=1.5828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 188.00 Rc = 154.207   Fs=2.3458

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 194.75 Rc = 178.963   Fs=1.6065

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 188.00 Rc = 173.296   Fs=1.605

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 188.00 Rc = 173.334   Fs=1.9382

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 194.75 Rc = 159.284   Fs=1.6955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 188.00 Rc = 154.132   Fs=1.6198

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 188.00 Rc = 136.579   Fs=1.8999

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 194.75 Rc = 179.34   Fs=1.9752

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 188.00 Rc = 137.021   Fs=1.6386

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 194.75 Rc = 161.53   Fs=1.738

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 188.00 Rc = 139.421   Fs=1.625

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 194.75 Rc = 145.32   Fs=1.6417

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 188.00 Rc = 141.82   Fs=1.5396

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 208.25 Rc = 189.115   Fs=1.8801

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 201.50 Rc = 184.032   Fs=1.7609

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 201.50 Rc = 185.809   Fs=1.5012

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 208.25 Rc = 191.553   Fs=1.5148

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 201.50 Rc = 185.07   Fs=1.4818

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 208.25 Rc = 191.32   Fs=1.5384

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 201.50 Rc = 185.063   Fs=1.5472

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 208.25 Rc = 191.53   Fs=1.5798

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 201.50 Rc = 185.27   Fs=1.5824

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 201.50 Rc = 185.43   Fs=1.6214

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 208.25 Rc = 171.718   Fs=1.7443

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 201.50 Rc = 165.501   Fs=1.7242

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 208.25 Rc = 191.184   Fs=1.9392

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 208.25 Rc = 170.697   Fs=1.6412

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 201.50 Rc = 166.114   Fs=1.6281

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 208.25 Rc = 172.297   Fs=1.5899

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 201.50 Rc = 167.713   Fs=1.7202

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 208.25 Rc = 173.896   Fs=1.7434

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 201.50 Rc = 169.313   Fs=1.8121

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 215.00 Rc = 197.757   Fs=1.5844

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 215.00 Rc = 197.237   Fs=1.5294

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 221.75 Rc = 203.43   Fs=1.5656

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 215.00 Rc = 197.763   Fs=1.4949

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 221.75 Rc = 203.487   Fs=1.5408

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 215.00 Rc = 197.196   Fs=1.5883

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 215.00 Rc = 197.437   Fs=1.5869

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 221.75 Rc = 183.034   Fs=1.8103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 215.00 Rc = 177.935   Fs=1.7955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 221.75 Rc = 204.151   Fs=1.888

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 221.75 Rc = 203.351   Fs=1.9089

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 215.00 Rc = 155.58   Fs=2.6392

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 221.75 Rc = 181.337   Fs=1.5685

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 215.00 Rc = 175.28   Fs=1.5086

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 221.75 Rc = 181.463   Fs=1.5588

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 215.00 Rc = 155.82   Fs=1.6233

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 221.75 Rc = 161.719   Fs=1.5509

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 215.00 Rc = 178.48   Fs=1.6687

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 221.75 Rc = 164.119   Fs=1.5406

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 215.00 Rc = 180.08   Fs=1.7971

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 235.25 Rc = 215.887   Fs=1.7058

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 228.50 Rc = 209.404   Fs=1.6429

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 235.25 Rc = 215.563   Fs=1.6245

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 228.50 Rc = 209.896   Fs=1.5496

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 235.25 Rc = 216.318   Fs=1.8176

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 228.50 Rc = 209.834   Fs=1.8618

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 235.25 Rc = 191.786   Fs=1.6447

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 228.50 Rc = 186.431   Fs=1.6403

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 235.25 Rc = 192.614   Fs=1.6143

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 228.50 Rc = 187.554   Fs=1.6139

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 235.25 Rc = 192.171   Fs=1.6238

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 228.50 Rc = 186.046   Fs=1.5722

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 235.25 Rc = 215.74   Fs=1.922

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 228.50 Rc = 187.646   Fs=1.6347

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 235.25 Rc = 193.829   Fs=1.605

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 228.50 Rc = 189.246   Fs=1.5447

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 235.25 Rc = 173.518   Fs=1.587

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 228.50 Rc = 170.019   Fs=1.5447

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 242.00 Rc = 221.726   Fs=1.7743

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 248.75 Rc = 227.929   Fs=1.8158

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 248.75 Rc = 204.219   Fs=1.6937

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 242.00 Rc = 198.002   Fs=1.6543

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 242.00 Rc = 197.197   Fs=1.635

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 242.00 Rc = 198.388   Fs=1.6205

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 242.00 Rc = 221.406   Fs=1.8784

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 248.75 Rc = 227.873   Fs=1.9116

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 242.00 Rc = 222.206   Fs=1.9086

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 248.75 Rc = 182.918   Fs=1.9556

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 242.00 Rc = 179.418   Fs=1.612

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 262.25 Rc = 239.992   Fs=1.6253

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 262.25 Rc = 240.792   Fs=1.7391

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 255.50 Rc = 234.968   Fs=1.8049

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 262.25 Rc = 240.652   Fs=1.7607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 262.25 Rc = 240.044   Fs=1.869

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 262.25 Rc = 240.006   Fs=1.8923

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 262.25 Rc = 212.634   Fs=1.5028

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 255.50 Rc = 207.996   Fs=1.5632

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 269.00 Rc = 245.742   Fs=1.6456

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 269.00 Rc = 246.458   Fs=1.621

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 275.75 Rc = 224.287   Fs=1.6658

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 275.75 Rc = 224.913   Fs=1.6182

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 275.75 Rc = 224.672   Fs=1.6109

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 269.00 Rc = 218.455   Fs=1.5745

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 275.75 Rc = 224.528   Fs=1.5221

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 269.00 Rc = 219.945   Fs=1.5123

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 269.00 Rc = 242.517   Fs=1.873

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 275.75 Rc = 218.225   Fs=1.4353

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 289.25 Rc = 263.07   Fs=1.9521

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 289.25 Rc = 263.955   Fs=1.5458

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 289.25 Rc = 264.392   Fs=1.6655

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 282.50 Rc = 257.909   Fs=1.6607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 289.25 Rc = 264.258   Fs=1.6491

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 282.50 Rc = 258.591   Fs=1.6185

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 282.50 Rc = 232.104   Fs=2.0239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 282.50 Rc = 230.889   Fs=1.6254

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 289.25 Rc = 264.378   Fs=1.8469

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 282.50 Rc = 257.894   Fs=1.8958

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 289.25 Rc = 227.875   Fs=1.5896

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 282.50 Rc = 223.033   Fs=1.4332

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 289.25 Rc = 224.203   Fs=1.5268

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 282.50 Rc = 219.317   Fs=1.4362

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 302.75 Rc = 275.984   Fs=1.9423

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 302.75 Rc = 276.229   Fs=1.8239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 302.75 Rc = 276.488   Fs=1.7111

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 296.00 Rc = 270.005   Fs=1.6959

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 302.75 Rc = 276.462   Fs=1.6281

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 296.00 Rc = 270.438   Fs=1.5565

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 302.75 Rc = 276.122   Fs=1.5641

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 296.00 Rc = 270.362   Fs=1.6093

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 296.00 Rc = 270.861   Fs=1.8365

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 302.75 Rc = 243.18   Fs=1.614

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 296.00 Rc = 236.683   Fs=1.5711

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 302.75 Rc = 237.653   Fs=3.0414

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 296.00 Rc = 232.75   Fs=1.6487

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 302.75 Rc = 261.909   Fs=1.6811

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 296.00 Rc = 229.119   Fs=1.9622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 302.75 Rc = 230.535   Fs=20.00

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 309.50 Rc = 282.695   Fs=1.7539

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 309.50 Rc = 282.605   Fs=1.5778

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 316.25 Rc = 258.388   Fs=6.3977

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 316.25 Rc = 288.519   Fs=1.7925

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 309.50 Rc = 282.264   Fs=1.7716

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 309.50 Rc = 249.706   Fs=1.7575

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 309.50 Rc = 268.011   Fs=1.5414

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 329.75 Rc = 287.482   Fs=1.5617

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 329.75 Rc = 272.301   Fs=1.4868

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 323.00 Rc = 266.003   Fs=1.4727

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 343.25 Rc = 312.60   Fs=1.5817

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 336.50 Rc = 305.636   Fs=1.6793

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 343.25 Rc = 306.139   Fs=1.606

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 336.50 Rc = 278.616   Fs=1.471

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 343.25 Rc = 280.458   Fs=1.4656

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 336.50 Rc = 274.09   Fs=1.482

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 350.00 Rc = 319.506   Fs=1.6034

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 350.00 Rc = 282.47   Fs=1.463

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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