Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 3 – SEZ A – COESIONE 0
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
0.0
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
80.0
m

Ascissa vertice destro superiore xs
160.0
m

Ordinata vertice destro superiore ys
350.0
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	26.31
	10.13

	6
	26.31
	16.13

	7
	42.96
	22.35

	8
	46.96
	22.35

	9
	46.96
	26.35

	10
	51.52
	28.76

	11
	56.71
	28.88

	12
	60.71
	28.88

	13
	60.71
	32.88

	14
	65.3
	35.56

	15
	69.13
	35.61

	16
	73.13
	35.61

	17
	73.13
	39.61

	18
	76.91
	41.16

	19
	85.57
	41.16

	20
	85.57
	45.16

	21
	111.57
	46.6

	22
	115.57
	46.6

	23
	115.57
	50.6

	24
	124.37
	54.15

	25
	133.59
	54.15

	26
	133.59
	58.15

	27
	138.36
	58.95

	28
	151.21
	59.16

	29
	153.23
	63.16

	30
	161.92
	65.43

	31
	168.83
	65.43

	32
	170.51
	69.43

	33
	179.51
	71.43

	34
	185.83
	71.43

	35
	187.6
	75.38

	36
	196.47
	77.43

	37
	202.63
	77.48

	38
	204.21
	81.43

	39
	213.27
	83.43

	40
	219.91
	83.43

	41
	221.54
	87.43

	42
	238.81
	87.26

	43
	240.48
	91.26

	44
	252.23
	93.26

	45
	264.43
	93.26

	46
	266.54
	97.3

	47
	276.76
	99.26

	48
	283.7
	99.26

	49
	285.35
	103.26

	50
	294.74
	105.26

	51
	301.22
	105.26

	52
	302.98
	109.21

	53
	311.18
	111.26

	54
	317.01
	111.26

	55
	318.45
	115.26

	56
	326.39
	117.26

	57
	331.98
	117.26

	58
	333.27
	121.26

	59
	341.31
	123.26

	60
	346.72
	123.26

	61
	348.1
	127.26

	62
	354.38
	129.96

	63
	376.89
	132.32

	64
	381.6
	132.3 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	12.68
	6.54

	3
	27.32
	11.59

	4
	55.03
	19.4

	5
	107.84
	25.78

	6
	120.46
	28.96

	7
	197.17
	51.07

	8
	255.23
	72.26

	9
	278.34
	79.38

	10
	311.47
	93.01

	11
	351.25
	110.35

	12
	381.6
	119.7 2


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	34.37
	15.93

	6
	97.33
	24.82

	7
	110.76
	29.46

	8
	130.52
	34.17

	9
	169.89
	44.43

	10
	183.15
	49.79

	11
	201.59
	54.46

	12
	228.83
	64.46

	13
	237.24
	69.43

	14
	255.33
	73.91

	15
	269.89
	78.9

	16
	279.51
	84.46

	17
	298.87
	89.46

	18
	308.62
	94.46

	19
	324.98
	99.46

	20
	333.93
	105.41

	21
	361.01
	118.7

	22
	369.79
	128.56

	23
	374.64
	128.86

	24
	376.89
	131.32

	25
	381.6
	131.3 2


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	6.9
	2.46

	3
	15.6
	8.0

	4
	23.76
	9.42

	5
	27.65
	11.18

	6
	33.18
	11.69

	7
	39.02
	11.72

	8
	50.92
	12.66

	9
	58.1
	13.7

	10
	71.07
	14.75

	11
	92.03
	17.17

	12
	107.65
	20.89

	13
	118.09
	26.27

	14
	125.92
	29.1

	15
	158.29
	37.47

	16
	179.29
	43.61

	17
	209.42
	54.53

	18
	230.79
	62.79

	19
	238.05
	67.16

	20
	253.12
	71.57

	21
	260.11
	72.74

	22
	269.37
	75.87

	23
	279.47
	80.74

	24
	298.03
	86.46

	25
	311.35
	93.18

	26
	325.27
	96.98

	27
	337.19
	102.04

	28
	351.13
	110.34

	29
	365.18
	115.61

	30
	381.6
	119.3 4


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	9.27
	-1.54

	3
	26.4
	0.47

	4
	62.34
	2.82

	5
	99.05
	10.49

	6
	121.2
	17.56

	7
	144.83
	24.43

	8
	186.11
	37.58

	9
	211.95
	48.2

	10
	254.34
	63.98

	11
	277.9
	72.61

	12
	297.23
	80.02

	13
	315.84
	87.27

	14
	345.13
	97.9

	15
	361.96
	104.6

	16
	381.6
	109.89 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	26.31
	10.13
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	46.96
	22.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	60.71
	28.88
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	73.13
	35.61
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	85.57
	41.16
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	115.57
	46.6
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	133.59
	54.15
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	23.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	25.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	238.81
	87.26
	Attivato
	terre 18m

	2
	151.21
	59.16
	Attivato
	terra 4

	3
	168.83
	65.43
	Attivato
	terra 4

	4
	317.01
	111.26
	Attivato
	terra 4

	5
	219.91
	83.43
	Attivato
	terre 18m

	6
	331.98
	117.26
	Attivato
	terra 4

	7
	346.72
	123.26
	Attivato
	terra 4

	8
	185.83
	71.43
	Attivato
	terre 18m

	9
	202.63
	77.48
	Attivato
	terre 18m

	10
	264.43
	93.26
	Attivato
	terre 18m

	11
	283.7
	99.26
	Attivato
	terre 18m

	12
	301.28
	105.26
	Attivato
	terre 18m


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.26

Ascissa centro superficie
24.0
m

Ordinata centro superficie
80.0
m

Raggio superficie
75.46
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(353)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
16.0
80.0
73.8
1.37


2
24.0
80.0
75.5
1.26


3
28.0
86.8
81.8
1.30


4
32.0
80.0
75.9
1.30


5
36.0
86.8
81.9
1.40


6
40.0
80.0
75.9
1.43


7
48.0
80.0
67.3
1.35


8
60.0
86.8
72.9
1.55


9
64.0
80.0
67.7
1.70


10
68.0
86.8
81.9
1.83


11
72.0
80.0
67.5
1.76


12
76.0
86.8
81.9
2.07


13
80.0
80.0
75.9
2.15


14
84.0
86.8
81.9
2.14


15
88.0
80.0
75.8
2.25


16
92.0
86.8
73.0
1.95


17
96.0
80.0
67.9
2.11


18
100.0
86.8
64.1
2.13


19
104.0
80.0
59.8
2.27


20
108.0
86.8
46.3
2.21


21
112.0
80.0
51.7
2.25


22
116.0
86.8
63.5
2.12


23
120.0
80.0
43.6
2.08


24
124.0
86.8
55.1
1.90


25
128.0
80.0
50.6
2.03


26
132.0
86.8
55.1
1.91


27
136.0
80.0
43.0
2.13


28
140.0
86.8
54.9
2.02


29
144.0
80.0
51.0
2.09


30
148.0
86.8
28.2
1.29


31
152.0
80.0
26.7
1.59


32
156.0
86.8
28.2
1.31


33
160.0
80.0
18.0
1.48


34
24.0
93.5
86.9
1.31


35
28.0
100.3
93.8
1.38


36
32.0
93.5
87.8
1.37


37
36.0
100.3
83.6
1.49


38
40.0
93.5
78.0
1.39


39
44.0
100.3
83.6
1.52


40
48.0
93.5
78.0
1.46


41
56.0
93.5
78.0
1.52


42
60.0
100.3
73.3
2.38


43
68.0
100.3
83.5
1.63


44
72.0
93.5
87.8
1.88


45
80.0
93.5
87.8
2.03


46
88.0
93.5
78.0
1.92


47
92.0
100.3
83.6
1.95


48
96.0
93.5
78.0
1.97


49
100.0
100.3
73.3
2.13


50
104.0
93.5
87.8
2.30


51
112.0
93.5
78.0
2.25


52
116.0
100.3
73.0
2.01


53
120.0
93.5
58.6
1.99


54
124.0
100.3
62.9
1.87


55
128.0
93.5
58.6
1.84


56
132.0
100.3
62.9
1.93


57
136.0
93.5
58.6
1.85


58
140.0
100.3
73.3
1.83


59
144.0
93.5
58.6
1.95


60
148.0
100.3
42.3
1.29


61
152.0
93.5
39.1
1.54


62
156.0
100.3
42.3
1.79


63
160.0
93.5
39.1
1.64


64
24.0
107.0
98.9
1.39


65
28.0
113.8
105.5
1.43


66
32.0
107.0
89.1
1.60


67
36.0
113.8
106.2
1.50


68
40.0
107.0
89.1
1.65


69
44.0
113.8
94.7
1.80


70
52.0
113.8
94.7
1.79


71
56.0
107.0
89.1
1.67


72
64.0
107.0
89.1
1.66


73
76.0
113.8
106.2
1.88


74
84.0
113.8
94.7
1.76


75
88.0
107.0
89.1
1.86


76
92.0
113.8
94.7
1.88


77
96.0
107.0
89.1
1.91


78
108.0
113.8
106.2
2.11


79
112.0
107.0
89.1
2.04


80
116.0
113.8
82.5
1.97


81
120.0
107.0
67.2
1.91


82
124.0
113.8
71.6
1.85


83
128.0
107.0
66.9
1.85


84
132.0
113.8
106.2
2.19


85
136.0
107.0
77.7
1.80


86
140.0
113.8
83.2
1.79


87
144.0
107.0
78.0
1.79


88
148.0
113.8
83.2
1.75


89
152.0
107.0
45.4
1.35


90
156.0
113.8
71.6
1.72


91
160.0
107.0
67.3
1.80


92
40.0
120.5
100.2
1.87


93
68.0
127.3
118.5
1.65


94
72.0
120.5
112.3
1.67


95
76.0
127.3
118.3
1.66


96
80.0
120.5
112.3
1.86


97
84.0
127.3
105.5
1.76


98
88.0
120.5
99.9
1.81


99
92.0
127.3
118.5
1.99


100
108.0
127.3
93.1
2.00


101
112.0
120.5
100.2
1.86


102
116.0
127.3
105.1
1.83


103
132.0
127.3
92.6
1.61


104
136.0
120.5
87.6
1.74


105
140.0
127.3
67.6
1.54


106
144.0
120.5
88.0
1.74


107
148.0
127.3
80.3
1.70


108
152.0
120.5
63.6
1.65


109
156.0
127.3
67.6
1.72


110
160.0
120.5
63.6
1.66


111
68.0
140.8
130.9
1.60


112
76.0
140.8
130.4
1.67


113
80.0
134.0
110.7
1.87


114
84.0
140.8
130.6
1.86


115
88.0
134.0
124.3
1.92


116
92.0
140.8
130.8
1.96


117
100.0
140.8
103.9
2.13


118
104.0
134.0
97.1
2.13


119
108.0
140.8
117.5
1.83


120
112.0
134.0
110.7
1.85


121
120.0
134.0
83.5
2.40


122
124.0
140.8
89.8
1.97


123
128.0
134.0
97.1
1.77


124
132.0
140.8
102.1
1.69


125
136.0
134.0
97.0
1.62


126
140.0
140.8
102.9
1.57


127
144.0
134.0
97.1
1.64


128
148.0
140.8
103.9
1.70


129
152.0
134.0
110.7
2.03


130
156.0
140.8
117.5
2.05


131
160.0
134.0
110.7
2.06


132
60.0
154.3
127.1
2.19


133
64.0
147.5
136.5
1.63


134
68.0
154.3
143.0
1.64


135
72.0
147.5
136.6
1.65


136
76.0
154.3
142.6
1.66


137
80.0
147.5
136.9
1.75


138
84.0
154.3
142.7
1.78


139
88.0
147.5
136.5
1.85


140
92.0
154.3
142.9
1.88


141
108.0
154.3
128.4
1.79


142
112.0
147.5
122.2
1.82


143
116.0
154.3
111.0
1.91


144
120.0
147.5
107.0
1.81


145
124.0
154.3
112.9
1.78


146
128.0
147.5
108.1
1.70


147
132.0
154.3
111.6
1.70


148
136.0
147.5
106.4
1.72


149
140.0
154.3
142.9
2.08


150
144.0
147.5
108.8
1.56


151
148.0
154.3
143.7
2.14


152
152.0
147.5
110.6
1.73


153
160.0
147.5
124.2
2.08


154
60.0
167.8
154.8
1.64


155
68.0
167.8
155.1
1.64


156
72.0
161.0
148.8
1.66


157
76.0
167.8
154.7
1.65


158
80.0
161.0
149.0
1.68


159
84.0
167.8
154.9
1.70


160
88.0
161.0
148.6
1.80


161
92.0
167.8
155.1
1.87


162
100.0
167.8
140.0
1.73


163
104.0
161.0
134.6
1.77


164
108.0
167.8
139.2
1.74


165
112.0
161.0
149.0
1.98


166
116.0
167.8
154.7
1.97


167
120.0
161.0
116.4
1.86


168
128.0
161.0
117.6
1.70


169
132.0
167.8
138.0
1.75


170
140.0
167.8
155.1
2.06


171
144.0
161.0
149.4
2.08


172
148.0
167.8
108.2
1.85


173
156.0
167.8
111.4
1.50


174
160.0
161.0
137.0
2.03


175
64.0
174.5
160.8
1.67


176
68.0
181.3
167.3
1.66


177
72.0
174.5
160.9
1.65


178
76.0
181.3
148.4
2.20


179
80.0
174.5
161.2
1.62


180
84.0
181.3
167.1
1.61


181
88.0
174.5
143.0
2.03


182
92.0
181.3
149.1
1.97


183
96.0
174.5
144.6
1.90


184
100.0
181.3
150.7
1.78


185
104.0
174.5
145.4
1.68


186
116.0
181.3
166.9
1.97


187
124.0
181.3
149.5
1.76


188
128.0
174.5
144.2
1.74


189
132.0
181.3
130.6
1.72


190
136.0
174.5
125.2
1.74


191
140.0
181.3
131.1
1.64


192
144.0
174.5
161.5
2.08


193
148.0
181.3
133.5
1.62


194
152.0
174.5
113.9
2.04


195
156.0
181.3
135.9
1.55


196
160.0
174.5
117.1
1.52


197
44.0
194.8
179.4
1.47


198
52.0
194.8
179.2
1.43


199
56.0
188.0
173.5
1.43


200
60.0
194.8
179.2
1.52


201
64.0
188.0
172.9
1.58


202
72.0
188.0
154.2
2.35


203
76.0
194.8
179.0
1.61


204
80.0
188.0
173.3
1.60


205
112.0
188.0
173.3
1.94


206
116.0
194.8
159.3
1.70


207
120.0
188.0
154.1
1.62


208
128.0
188.0
136.6
1.90


209
140.0
194.8
179.3
2.03


210
144.0
188.0
137.0
1.64


211
148.0
194.8
161.5
1.79


212
152.0
188.0
139.4
1.63


213
156.0
194.8
145.3
1.64


214
160.0
188.0
141.8
1.56


215
28.0
208.3
189.1
1.88


216
32.0
201.5
184.0
1.76


217
40.0
201.5
185.8
1.50


218
44.0
208.3
191.6
1.51


219
48.0
201.5
185.1
1.48


220
60.0
208.3
191.3
1.54


221
64.0
201.5
185.1
1.55


222
68.0
208.3
191.5
1.58


223
72.0
201.5
185.3
1.58


224
80.0
201.5
185.4
1.62


225
108.0
208.3
171.7
1.74


226
112.0
201.5
165.5
1.72


227
116.0
208.3
191.2
1.96


228
140.0
208.3
170.7
1.65


229
144.0
201.5
166.1
1.68


230
148.0
208.3
172.3
1.66


231
152.0
201.5
167.7
1.84


232
156.0
208.3
173.9
1.85


233
160.0
201.5
169.3
1.93


234
40.0
215.0
197.8
1.58


235
48.0
215.0
197.2
1.53


236
52.0
221.8
203.4
1.57


237
56.0
215.0
197.8
1.49


238
60.0
221.8
203.5
1.54


239
64.0
215.0
197.2
1.59


240
72.0
215.0
197.4
1.59


241
100.0
221.8
183.0
1.81


242
104.0
215.0
177.9
1.80


243
108.0
221.8
204.2
1.90


244
116.0
221.8
203.4
1.94


245
128.0
215.0
155.6
2.64


246
132.0
221.8
181.3
1.57


247
136.0
215.0
175.3
1.51


248
140.0
221.8
181.5
1.60


249
144.0
215.0
155.8
1.62


250
148.0
221.8
161.7
1.55


251
152.0
215.0
178.5
1.79


252
156.0
221.8
164.1
1.54


253
160.0
215.0
180.1
1.93


254
44.0
235.3
215.9
1.71


255
48.0
228.5
209.4
1.64


256
52.0
235.3
215.6
1.62


257
56.0
228.5
209.9
1.55


258
108.0
235.3
216.3
1.87


259
112.0
228.5
209.8
1.93


260
116.0
235.3
191.8
1.64


261
120.0
228.5
186.4
1.64


262
124.0
235.3
192.6
1.61


263
128.0
228.5
187.6
1.61


264
132.0
235.3
192.2
1.62


265
136.0
228.5
186.0
1.57


266
140.0
235.3
215.7
1.99


267
144.0
228.5
187.6
1.72


268
148.0
235.3
193.8
1.73


269
152.0
228.5
167.6
1.62


270
156.0
235.3
173.5
1.59


271
160.0
228.5
170.0
1.54


272
40.0
242.0
221.7
1.77


273
44.0
248.8
227.9
1.82


274
108.0
248.8
204.2
1.69


275
112.0
242.0
198.0
1.65


276
120.0
242.0
197.2
1.63


277
128.0
242.0
198.4
1.62


278
136.0
242.0
221.4
1.96


279
140.0
248.8
227.9
1.94


280
144.0
242.0
222.2
1.94


281
156.0
248.8
182.9
1.96


282
160.0
242.0
179.4
1.61


283
92.0
262.3
240.0
1.63


284
100.0
262.3
240.8
1.75


285
104.0
255.5
235.0
1.85


286
108.0
262.3
240.7
1.85


287
132.0
262.3
240.0
1.93


288
140.0
262.3
240.0
1.90


289
156.0
262.3
212.2
1.60


290
160.0
255.5
207.6
1.69


291
88.0
269.0
245.7
1.65


292
96.0
269.0
246.5
1.65


293
116.0
275.8
224.3
1.67


294
124.0
275.8
224.9
1.62


295
132.0
275.8
224.7
1.61


296
136.0
269.0
218.5
1.64


297
140.0
275.8
224.5
1.65


298
144.0
269.0
219.9
1.68


299
152.0
269.0
242.1
1.87


300
156.0
275.8
217.8
1.61


301
36.0
289.3
263.1
1.95


302
76.0
289.3
264.0
1.55


303
84.0
289.3
264.4
1.67


304
88.0
282.5
257.9
1.66


305
92.0
289.3
264.3
1.69


306
96.0
282.5
258.6
1.68


307
104.0
282.5
232.1
2.02


308
128.0
282.5
230.9
1.63


309
132.0
289.3
264.4
1.85


310
136.0
282.5
257.9
1.90


311
140.0
289.3
231.2
1.55


312
148.0
289.3
227.4
1.60


313
152.0
282.5
222.6
1.60


314
156.0
289.3
223.7
1.67


315
160.0
282.5
218.9
1.67


316
44.0
302.8
276.0
1.94


317
52.0
302.8
276.2
1.82


318
60.0
302.8
276.5
1.71


319
64.0
296.0
270.0
1.70


320
68.0
302.8
276.5
1.63


321
72.0
296.0
270.4
1.56


322
76.0
302.8
276.1
1.56


323
80.0
296.0
270.4
1.61


324
128.0
296.0
270.9
1.86


325
132.0
302.8
242.7
1.63


326
136.0
296.0
236.2
1.58


327
140.0
302.8
237.2
4.00


328
144.0
296.0
232.3
1.69


329
148.0
302.8
261.4
1.68


330
152.0
296.0
228.7
2.19


331
156.0
302.8
230.1
20.00


332
160.0
296.0
225.1
3.38


333
56.0
309.5
282.7
1.75


334
72.0
309.5
282.6
1.58


335
108.0
316.3
258.4
6.40


336
116.0
316.3
288.5
1.81


337
120.0
309.5
282.3
1.81


338
128.0
309.5
249.2
1.92


339
132.0
316.3
249.0
20.00


340
140.0
316.3
273.6
1.64


341
144.0
309.5
267.5
1.62


342
132.0
329.8
286.9
1.62


343
136.0
323.0
279.9
1.62


344
156.0
329.8
271.7
1.58


345
160.0
323.0
265.4
1.56


346
116.0
343.3
305.6
1.68


347
124.0
343.3
300.1
1.61


348
148.0
343.3
284.3
1.64


349
160.0
336.5
273.5
1.68


350
104.0
350.0
318.9
1.66


351
120.0
350.0
306.4
1.59


352
152.0
350.0
286.2
1.72


353
160.0
350.0
281.8
1.90

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 16.00 yc = 80.00 Rc = 73.769   Fs=1.366

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.55 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.33 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 80.00 Rc = 75.459   Fs=1.2631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=373.5 Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=373.5 Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 86.75 Rc = 81.78   Fs=1.3019

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=1876.8 Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=1876.8 Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=1.30

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=218.8 Kg  Sbalzo del palo 5.69 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=218.8 Kg  Sbalzo del palo 5.69 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 86.75 Rc = 81.926   Fs=1.4048

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3387.8 Kg  Sbalzo del palo 4.47 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3387.8 Kg  Sbalzo del palo 4.47 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=1.4339

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3425.3 Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3425.3 Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 80.00 Rc = 67.264   Fs=1.3536

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 86.75 Rc = 72.887   Fs=1.5542

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 80.00 Rc = 67.73   Fs=1.6961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 86.75 Rc = 81.894   Fs=1.8257

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 80.00 Rc = 67.537   Fs=1.7644

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 86.75 Rc = 81.886   Fs=2.0692

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=2.1522

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 86.75 Rc = 81.878   Fs=2.1371

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 80.00 Rc = 75.794   Fs=2.2548

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 86.75 Rc = 72.991   Fs=1.9488

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 80.00 Rc = 67.877   Fs=2.1113

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 86.75 Rc = 64.088   Fs=2.1328

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 80.00 Rc = 59.796   Fs=2.2684

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 86.75 Rc = 46.274   Fs=2.2099

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 80.00 Rc = 51.702   Fs=2.2494

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 86.75 Rc = 63.547   Fs=2.1241

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 80.00 Rc = 43.595   Fs=2.0808

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 86.75 Rc = 55.106   Fs=1.8959

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 80.00 Rc = 50.607   Fs=2.0332

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 86.75 Rc = 55.075   Fs=1.9127

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 80.00 Rc = 43.043   Fs=2.1293

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 86.75 Rc = 54.93   Fs=2.0166

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 80.00 Rc = 51.043   Fs=2.0948

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 86.75 Rc = 28.208   Fs=1.2873

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 80.00 Rc = 26.715   Fs=1.5898

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 86.75 Rc = 28.153   Fs=1.3101

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 80.00 Rc = 18.038   Fs=1.4805

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 93.50 Rc = 86.902   Fs=1.3113

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.53 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.53 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 100.25 Rc = 93.772   Fs=1.3781

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=1.3744

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=4064.9 Kg  Sbalzo del palo 4.07 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=4064.9 Kg  Sbalzo del palo 4.07 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 100.25 Rc = 83.598   Fs=1.4903

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.3909

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 100.25 Rc = 83.598   Fs=1.52

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 93.50 Rc = 78.03   Fs=1.4623

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.5199

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 100.25 Rc = 73.272   Fs=2.3753

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 100.25 Rc = 83.463   Fs=1.6335

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=1.8768

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=2.0262

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.916

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 100.25 Rc = 83.598   Fs=1.946

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.9671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 100.25 Rc = 73.272   Fs=2.1261

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=2.2986

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=2.2528

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 100.25 Rc = 73.047   Fs=2.0118

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.9944

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 100.25 Rc = 62.946   Fs=1.8721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.8393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 100.25 Rc = 62.946   Fs=1.9327

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.8483

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 100.25 Rc = 73.272   Fs=1.8335

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.9481

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 100.25 Rc = 42.294   Fs=1.2856

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 93.50 Rc = 39.144   Fs=1.542

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 100.25 Rc = 42.294   Fs=1.7879

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 93.50 Rc = 39.144   Fs=1.6421

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 107.00 Rc = 98.867   Fs=1.3866

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 113.75 Rc = 105.514   Fs=1.4275

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.6046

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 113.75 Rc = 106.224   Fs=1.4964

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.96 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.96 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.6503

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 113.75 Rc = 94.698   Fs=1.802

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 113.75 Rc = 94.698   Fs=1.7864

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.6695

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.6571

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 113.75 Rc = 106.164   Fs=1.8753

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 113.75 Rc = 94.695   Fs=1.7612

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 107.00 Rc = 89.121   Fs=1.8553

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 113.75 Rc = 94.698   Fs=1.8766

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.9091

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 113.75 Rc = 106.224   Fs=2.1147

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=2.0446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 113.75 Rc = 82.548   Fs=1.9693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 107.00 Rc = 67.242   Fs=1.9054

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 113.75 Rc = 71.646   Fs=1.8467

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 107.00 Rc = 66.908   Fs=1.852

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 113.75 Rc = 106.209   Fs=2.19

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 107.00 Rc = 77.719   Fs=1.8025

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 113.75 Rc = 83.172   Fs=1.7884

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 107.00 Rc = 77.97   Fs=1.7856

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 113.75 Rc = 83.172   Fs=1.7526

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 107.00 Rc = 45.44   Fs=1.3454

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 113.75 Rc = 71.646   Fs=1.7232

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 107.00 Rc = 67.296   Fs=1.7964

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 120.50 Rc = 100.152   Fs=1.867

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 127.25 Rc = 118.524   Fs=1.6529

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 120.50 Rc = 112.269   Fs=1.6689

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 127.25 Rc = 118.297   Fs=1.6641

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 120.50 Rc = 112.326   Fs=1.8648

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 127.25 Rc = 105.529   Fs=1.7584

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 120.50 Rc = 99.888   Fs=1.8119

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 127.25 Rc = 118.524   Fs=1.9857

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 127.25 Rc = 93.072   Fs=2.0007

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 120.50 Rc = 100.152   Fs=1.8631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 127.25 Rc = 105.116   Fs=1.8324

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 127.25 Rc = 92.626   Fs=1.6116

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 120.50 Rc = 87.624   Fs=1.7356

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 127.25 Rc = 67.62   Fs=1.54

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 120.50 Rc = 87.978   Fs=1.7363

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 127.25 Rc = 80.346   Fs=1.6984

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 120.50 Rc = 63.63   Fs=1.6484

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 127.25 Rc = 67.62   Fs=1.7173

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 120.50 Rc = 63.63   Fs=1.6586

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 140.75 Rc = 130.864   Fs=1.6034

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 140.75 Rc = 130.431   Fs=1.6736

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 134.00 Rc = 110.736   Fs=1.8668

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 140.75 Rc = 130.557   Fs=1.8575

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 134.00 Rc = 124.327   Fs=1.9214

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 140.75 Rc = 130.794   Fs=1.9622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 140.75 Rc = 103.854   Fs=2.1326

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 134.00 Rc = 97.104   Fs=2.1267

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 140.75 Rc = 117.486   Fs=1.8315

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 134.00 Rc = 110.736   Fs=1.8456

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 134.00 Rc = 83.472   Fs=2.4049

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 140.75 Rc = 89.751   Fs=1.9721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 134.00 Rc = 97.104   Fs=1.7713

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 140.75 Rc = 102.127   Fs=1.6887

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 134.00 Rc = 97.024   Fs=1.6152

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 140.75 Rc = 102.923   Fs=1.5747

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 134.00 Rc = 97.104   Fs=1.6412

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 140.75 Rc = 103.854   Fs=1.7049

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 134.00 Rc = 110.736   Fs=2.032

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 140.75 Rc = 117.486   Fs=2.0541

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 134.00 Rc = 110.736   Fs=2.0639

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 154.25 Rc = 127.055   Fs=2.186

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 147.50 Rc = 136.531   Fs=1.6323

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 154.25 Rc = 142.997   Fs=1.6408

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 147.50 Rc = 136.603   Fs=1.646

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 154.25 Rc = 142.564   Fs=1.6625

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 147.50 Rc = 136.897   Fs=1.7474

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 154.25 Rc = 142.723   Fs=1.776

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 147.50 Rc = 136.46   Fs=1.8537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 154.25 Rc = 142.927   Fs=1.8843

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 154.25 Rc = 128.383   Fs=1.7901

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 147.50 Rc = 122.166   Fs=1.8182

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 154.25 Rc = 111.05   Fs=1.9062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 147.50 Rc = 107.001   Fs=1.8129

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 154.25 Rc = 112.90   Fs=1.7824

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 147.50 Rc = 108.077   Fs=1.6961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 154.25 Rc = 111.627   Fs=1.6961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 147.50 Rc = 106.423   Fs=1.7239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 154.25 Rc = 142.941   Fs=2.0796

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 147.50 Rc = 108.823   Fs=1.5617

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 154.25 Rc = 143.741   Fs=2.1403

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 147.50 Rc = 110.604   Fs=1.7291

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 147.50 Rc = 124.236   Fs=2.0779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 167.75 Rc = 154.82   Fs=1.6445

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 167.75 Rc = 155.13   Fs=1.6441

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 161.00 Rc = 148.77   Fs=1.6574

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 167.75 Rc = 154.697   Fs=1.6459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 161.00 Rc = 149.03   Fs=1.6848

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 167.75 Rc = 154.89   Fs=1.6955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 161.00 Rc = 148.593   Fs=1.7981

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 167.75 Rc = 155.06   Fs=1.8704

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 167.75 Rc = 139.969   Fs=1.7336

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 161.00 Rc = 134.60   Fs=1.7694

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 167.75 Rc = 139.217   Fs=1.7351

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 161.00 Rc = 149.00   Fs=1.9784

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 167.75 Rc = 154.683   Fs=1.9719

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 161.00 Rc = 116.40   Fs=1.8615

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 161.00 Rc = 117.578   Fs=1.6997

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 167.75 Rc = 138.002   Fs=1.7459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 167.75 Rc = 155.074   Fs=2.058

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 161.00 Rc = 149.407   Fs=2.0813

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 167.75 Rc = 108.246   Fs=1.8483

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 167.75 Rc = 111.445   Fs=1.5016

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 161.00 Rc = 137.015   Fs=2.0277

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 174.50 Rc = 160.797   Fs=1.6703

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 181.25 Rc = 167.264   Fs=1.6598

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 174.50 Rc = 160.937   Fs=1.6517

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 181.25 Rc = 148.41   Fs=2.1962

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 174.50 Rc = 161.163   Fs=1.6214

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 181.25 Rc = 167.057   Fs=1.6108

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 174.50 Rc = 142.953   Fs=2.0261

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 181.25 Rc = 149.136   Fs=1.9653

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 174.50 Rc = 144.553   Fs=1.8975

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 181.25 Rc = 150.736   Fs=1.777

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 174.50 Rc = 145.434   Fs=1.6847

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 181.25 Rc = 166.85   Fs=1.967

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 181.25 Rc = 149.549   Fs=1.7569

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 174.50 Rc = 144.219   Fs=1.7354

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 181.25 Rc = 130.629   Fs=1.7227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 174.50 Rc = 125.222   Fs=1.7377

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 181.25 Rc = 131.121   Fs=1.6395

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 174.50 Rc = 161.541   Fs=2.0804

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 181.25 Rc = 133.521   Fs=1.6188

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 174.50 Rc = 113.862   Fs=2.0399

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 181.25 Rc = 135.921   Fs=1.5513

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 174.50 Rc = 117.061   Fs=1.5175

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 194.75 Rc = 179.386   Fs=1.4712

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 194.75 Rc = 179.164   Fs=1.4327

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 188.00 Rc = 173.47   Fs=1.4262

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 194.75 Rc = 179.153   Fs=1.5153

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 188.00 Rc = 172.93   Fs=1.5828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 188.00 Rc = 154.207   Fs=2.3458

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 194.75 Rc = 178.963   Fs=1.6065

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 188.00 Rc = 173.296   Fs=1.605

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 188.00 Rc = 173.334   Fs=1.9382

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 194.75 Rc = 159.284   Fs=1.6955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 188.00 Rc = 154.132   Fs=1.6198

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 188.00 Rc = 136.579   Fs=1.8999

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 194.75 Rc = 179.34   Fs=2.0304

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 188.00 Rc = 137.021   Fs=1.6386

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 194.75 Rc = 161.53   Fs=1.7878

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 188.00 Rc = 139.421   Fs=1.625

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 194.75 Rc = 145.32   Fs=1.6417

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 188.00 Rc = 141.82   Fs=1.5606

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 208.25 Rc = 189.115   Fs=1.8801

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 201.50 Rc = 184.032   Fs=1.7609

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 201.50 Rc = 185.809   Fs=1.5012

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 208.25 Rc = 191.553   Fs=1.5148

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 201.50 Rc = 185.07   Fs=1.4818

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 208.25 Rc = 191.32   Fs=1.5384

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 201.50 Rc = 185.063   Fs=1.5472

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 208.25 Rc = 191.53   Fs=1.5798

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 201.50 Rc = 185.27   Fs=1.5824

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 201.50 Rc = 185.43   Fs=1.6214

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 208.25 Rc = 171.718   Fs=1.7443

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 201.50 Rc = 165.501   Fs=1.7242

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 208.25 Rc = 191.184   Fs=1.9623

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 208.25 Rc = 170.697   Fs=1.6549

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 201.50 Rc = 166.114   Fs=1.682

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 208.25 Rc = 172.297   Fs=1.664

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 201.50 Rc = 167.713   Fs=1.8369

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 208.25 Rc = 173.896   Fs=1.85

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 201.50 Rc = 169.313   Fs=1.9324

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 215.00 Rc = 197.757   Fs=1.5844

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 215.00 Rc = 197.237   Fs=1.5294

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 221.75 Rc = 203.43   Fs=1.5656

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 215.00 Rc = 197.763   Fs=1.4949

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 221.75 Rc = 203.487   Fs=1.5408

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 215.00 Rc = 197.196   Fs=1.5883

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 215.00 Rc = 197.437   Fs=1.5869

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 221.75 Rc = 183.034   Fs=1.8103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 215.00 Rc = 177.935   Fs=1.7955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 221.75 Rc = 204.151   Fs=1.8952

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 221.75 Rc = 203.351   Fs=1.9393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 215.00 Rc = 155.58   Fs=2.6392

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 221.75 Rc = 181.337   Fs=1.5685

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 215.00 Rc = 175.28   Fs=1.5086

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 221.75 Rc = 181.463   Fs=1.5966

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 215.00 Rc = 155.82   Fs=1.6233

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 221.75 Rc = 161.719   Fs=1.5509

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 215.00 Rc = 178.48   Fs=1.792

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 221.75 Rc = 164.119   Fs=1.5406

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 215.00 Rc = 180.08   Fs=1.9346

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 235.25 Rc = 215.887   Fs=1.7058

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 228.50 Rc = 209.404   Fs=1.6429

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 235.25 Rc = 215.563   Fs=1.6245

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 228.50 Rc = 209.896   Fs=1.5496

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 235.25 Rc = 216.318   Fs=1.8716

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 228.50 Rc = 209.834   Fs=1.9341

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 235.25 Rc = 191.786   Fs=1.6447

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 228.50 Rc = 186.431   Fs=1.6403

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 235.25 Rc = 192.614   Fs=1.6143

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 228.50 Rc = 187.554   Fs=1.6139

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 235.25 Rc = 192.171   Fs=1.6238

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 228.50 Rc = 186.046   Fs=1.5722

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 235.25 Rc = 215.74   Fs=1.9861

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 228.50 Rc = 187.646   Fs=1.7233

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 235.25 Rc = 193.829   Fs=1.7336

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 228.50 Rc = 167.619   Fs=1.6172

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 235.25 Rc = 173.518   Fs=1.587

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 228.50 Rc = 170.019   Fs=1.5447

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 242.00 Rc = 221.726   Fs=1.7743

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 248.75 Rc = 227.929   Fs=1.8158

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 248.75 Rc = 204.219   Fs=1.6937

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 242.00 Rc = 198.002   Fs=1.6543

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 242.00 Rc = 197.197   Fs=1.635

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 242.00 Rc = 198.388   Fs=1.6205

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 242.00 Rc = 221.406   Fs=1.9602

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 248.75 Rc = 227.873   Fs=1.9428

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 242.00 Rc = 222.206   Fs=1.9425

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 248.75 Rc = 182.918   Fs=1.9556

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 242.00 Rc = 179.418   Fs=1.612

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 262.25 Rc = 239.992   Fs=1.6253

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 262.25 Rc = 240.792   Fs=1.7462

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 255.50 Rc = 234.968   Fs=1.8543

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 262.25 Rc = 240.652   Fs=1.8527

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 262.25 Rc = 240.044   Fs=1.9291

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 262.25 Rc = 240.006   Fs=1.9048

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 262.25 Rc = 212.234   Fs=1.5984

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 255.50 Rc = 207.606   Fs=1.6865

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 269.00 Rc = 245.742   Fs=1.6456

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 269.00 Rc = 246.458   Fs=1.6456

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 275.75 Rc = 224.287   Fs=1.6658

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 275.75 Rc = 224.913   Fs=1.6182

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 275.75 Rc = 224.672   Fs=1.6109

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 269.00 Rc = 218.455   Fs=1.64

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 275.75 Rc = 224.528   Fs=1.6481

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 269.00 Rc = 219.945   Fs=1.6772

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 269.00 Rc = 242.055   Fs=1.8739

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 275.75 Rc = 217.795   Fs=1.6123

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 289.25 Rc = 263.07   Fs=1.9521

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 289.25 Rc = 263.955   Fs=1.5458

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 289.25 Rc = 264.392   Fs=1.6655

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 282.50 Rc = 257.909   Fs=1.6607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 289.25 Rc = 264.258   Fs=1.6917

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 282.50 Rc = 258.591   Fs=1.6816

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 282.50 Rc = 232.104   Fs=2.0239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 282.50 Rc = 230.889   Fs=1.6254

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 289.25 Rc = 264.378   Fs=1.8537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 282.50 Rc = 257.894   Fs=1.8989

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 289.25 Rc = 231.169   Fs=1.5525

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 289.25 Rc = 227.428   Fs=1.6023

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 282.50 Rc = 222.594   Fs=1.6044

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 289.25 Rc = 223.745   Fs=1.6674

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 282.50 Rc = 218.867   Fs=1.6655

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 302.75 Rc = 275.984   Fs=1.9423

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 302.75 Rc = 276.229   Fs=1.8239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 302.75 Rc = 276.488   Fs=1.7111

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 296.00 Rc = 270.005   Fs=1.6959

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 302.75 Rc = 276.462   Fs=1.6281

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 296.00 Rc = 270.438   Fs=1.5565

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 302.75 Rc = 276.122   Fs=1.5641

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 296.00 Rc = 270.362   Fs=1.6093

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 296.00 Rc = 270.861   Fs=1.862

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 302.75 Rc = 242.728   Fs=1.6338

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 296.00 Rc = 236.239   Fs=1.5764

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 302.75 Rc = 237.191   Fs=4.0001

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 296.00 Rc = 232.295   Fs=1.6942

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 302.75 Rc = 261.377   Fs=1.6814

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 296.00 Rc = 228.653   Fs=2.1888

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 302.75 Rc = 230.052   Fs=20.00

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 296.00 Rc = 225.073   Fs=3.3828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 309.50 Rc = 282.695   Fs=1.7539

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 309.50 Rc = 282.605   Fs=1.5778

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 316.25 Rc = 258.388   Fs=6.3977

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 316.25 Rc = 288.519   Fs=1.8053

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 309.50 Rc = 282.264   Fs=1.8136

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 309.50 Rc = 249.247   Fs=1.918

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 316.25 Rc = 249.012   Fs=20.00

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 316.25 Rc = 273.595   Fs=1.6419

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 309.50 Rc = 267.472   Fs=1.6162

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 329.75 Rc = 286.922   Fs=1.6189

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 323.00 Rc = 279.933   Fs=1.6201

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 329.75 Rc = 271.707   Fs=1.5833

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 323.00 Rc = 265.415   Fs=1.5552

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 343.25 Rc = 305.579   Fs=1.6809

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 343.25 Rc = 300.118   Fs=1.6124

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 343.25 Rc = 284.344   Fs=1.6446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 336.50 Rc = 273.479   Fs=1.6772

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 350.00 Rc = 318.949   Fs=1.656

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 350.00 Rc = 306.354   Fs=1.5935

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 350.00 Rc = 286.219   Fs=1.7175

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 350.00 Rc = 281.838   Fs=1.8974

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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