Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 1 – SEZ A – COESIONE INTERCETTA
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
0.0
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
80.0
m

Ascissa vertice destro superiore xs
160.0
m

Ordinata vertice destro superiore ys
350.0
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	26.31
	10.13

	6
	26.31
	16.13

	7
	42.96
	22.35

	8
	46.96
	22.35

	9
	46.96
	26.35

	10
	51.52
	28.76

	11
	56.71
	28.88

	12
	60.71
	28.88

	13
	60.71
	32.88

	14
	65.3
	35.56

	15
	69.13
	35.61

	16
	73.13
	35.61

	17
	73.13
	39.61

	18
	76.91
	41.16

	19
	85.57
	41.16

	20
	85.57
	45.16

	21
	111.57
	46.6

	22
	115.57
	46.6

	23
	115.57
	50.6

	24
	124.37
	54.15

	25
	133.59
	54.15

	26
	133.59
	58.15

	27
	138.36
	58.95

	28
	153.03
	60.55

	29
	168.39
	68.51

	30
	176.62
	68.51

	31
	182.78
	66.56

	32
	188.48
	66.56

	33
	212.37
	81.66

	34
	226.96
	82.96

	35
	236.72
	89.46

	36
	240.67
	89.46

	37
	263.15
	96.46

	38
	273.42
	100.44

	39
	280.12
	105.5

	40
	285.97
	108.75

	41
	314.53
	109.46

	42
	345.68
	127.06

	43
	369.79
	128.56

	44
	374.64
	128.86

	45
	376.89
	131.32

	46
	381.6
	131.3 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	12.68
	6.54

	3
	27.32
	11.59

	4
	55.03
	19.4

	5
	107.84
	25.78

	6
	120.46
	28.96

	7
	197.17
	51.07

	8
	255.23
	72.26

	9
	278.34
	79.38

	10
	311.47
	93.01

	11
	351.25
	110.35

	12
	381.6
	119.7 2


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	34.37
	15.93

	6
	97.33
	24.82

	7
	110.76
	29.46

	8
	130.52
	34.17

	9
	169.89
	44.43

	10
	183.15
	49.79

	11
	201.59
	54.46

	12
	228.83
	64.46

	13
	237.24
	69.43

	14
	255.33
	73.91

	15
	269.89
	78.9

	16
	279.51
	84.46

	17
	298.87
	89.46

	18
	308.62
	94.46

	19
	324.98
	99.46

	20
	333.93
	105.41

	21
	361.01
	118.7

	22
	369.79
	128.56

	23
	374.64
	128.86

	24
	376.89
	131.32

	25
	381.6
	131.3 2


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	6.9
	2.46

	3
	15.6
	8.0

	4
	23.76
	9.42

	5
	27.65
	11.18

	6
	33.18
	11.69

	7
	39.02
	11.72

	8
	50.92
	12.66

	9
	58.1
	13.7

	10
	71.07
	14.75

	11
	92.03
	17.17

	12
	107.65
	20.89

	13
	118.09
	26.27

	14
	125.92
	29.1

	15
	158.29
	37.47

	16
	179.29
	43.61

	17
	209.42
	54.53

	18
	230.79
	62.79

	19
	238.05
	67.16

	20
	253.12
	71.57

	21
	260.11
	72.74

	22
	269.37
	75.87

	23
	279.47
	80.74

	24
	298.03
	86.46

	25
	311.35
	93.18

	26
	325.27
	96.98

	27
	337.19
	102.04

	28
	351.13
	110.34

	29
	365.18
	115.61

	30
	381.6
	119.3 4


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	9.27
	-1.54

	3
	26.4
	0.47

	4
	62.34
	2.82

	5
	99.05
	10.49

	6
	121.2
	17.56

	7
	144.83
	24.43

	8
	186.11
	37.58

	9
	211.95
	48.2

	10
	254.34
	63.98

	11
	277.9
	72.61

	12
	297.23
	80.02

	13
	315.84
	87.27

	14
	345.13
	97.9

	15
	361.96
	104.6

	16
	381.6
	109.89 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0.0383
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	26.31
	10.13
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	46.96
	22.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	60.71
	28.88
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	73.13
	35.61
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	85.57
	41.16
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	115.57
	46.6
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	133.59
	54.15
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	23.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	25.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3.6 


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.28

Ascissa centro superficie
24.0
m

Ordinata centro superficie
80.0
m

Raggio superficie
75.46
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(382)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
24.0
80.0
75.5
1.28


2
28.0
86.8
81.8
1.31


3
32.0
80.0
76.1
1.33


4
36.0
86.8
81.9
1.41


5
40.0
80.0
76.4
1.43


6
48.0
80.0
67.3
1.37


7
60.0
86.8
72.9
1.58


8
64.0
80.0
67.7
1.71


9
72.0
80.0
67.5
1.78


10
76.0
86.8
81.9
2.07


11
80.0
80.0
60.6
1.88


12
84.0
86.8
81.9
2.20


13
88.0
80.0
75.8
2.33


14
92.0
86.8
73.1
2.00


15
96.0
80.0
68.9
2.23


16
100.0
86.8
64.3
2.21


17
104.0
80.0
61.2
2.25


18
108.0
86.8
46.7
2.32


19
112.0
80.0
52.0
2.36


20
116.0
86.8
63.5
2.20


21
120.0
80.0
59.9
2.21


22
124.0
86.8
55.1
1.95


23
128.0
80.0
50.6
2.11


24
132.0
86.8
55.2
2.18


25
136.0
80.0
34.4
2.29


26
140.0
86.8
37.0
2.39


27
144.0
80.0
34.3
2.35


28
148.0
86.8
28.7
1.51


29
152.0
80.0
26.7
1.83


30
156.0
86.8
28.6
1.59


31
160.0
80.0
19.2
1.54


32
28.0
100.3
93.8
1.39


33
32.0
93.5
88.2
1.40


34
36.0
100.3
83.9
1.52


35
44.0
100.3
83.9
1.53


36
48.0
93.5
78.0
1.49


37
52.0
100.3
73.8
2.28


38
56.0
93.5
78.8
1.50


39
60.0
100.3
73.5
2.46


40
68.0
100.3
83.9
1.62


41
72.0
93.5
78.4
1.68


42
76.0
100.3
93.8
1.98


43
80.0
93.5
88.2
2.07


44
84.0
100.3
94.1
2.04


45
88.0
93.5
78.4
1.98


46
92.0
100.3
84.1
1.90


47
96.0
93.5
78.1
1.96


48
100.0
100.3
74.1
2.14


49
104.0
93.5
87.9
2.40


50
108.0
100.3
94.2
2.47


51
112.0
93.5
78.8
2.38


52
116.0
100.3
62.6
2.05


53
120.0
93.5
69.4
2.25


54
124.0
100.3
64.3
2.02


55
128.0
93.5
60.1
1.99


56
132.0
100.3
63.4
2.19


57
136.0
93.5
59.3
2.17


58
140.0
100.3
74.4
2.19


59
144.0
93.5
69.0
2.33


60
148.0
100.3
74.5
2.27


61
152.0
93.5
30.6
1.62


62
156.0
100.3
42.7
2.01


63
160.0
93.5
30.5
1.90


64
24.0
107.0
98.7
1.41


65
28.0
113.8
105.5
1.44


66
32.0
107.0
88.9
1.70


67
36.0
113.8
106.0
1.51


68
40.0
107.0
89.0
1.72


69
44.0
113.8
94.8
1.86


70
52.0
113.8
95.0
1.80


71
56.0
107.0
88.9
1.73


72
64.0
107.0
89.3
1.68


73
72.0
107.0
100.1
1.76


74
76.0
113.8
106.2
1.86


75
80.0
107.0
100.2
1.99


76
84.0
113.8
94.7
1.80


77
88.0
107.0
89.1
1.87


78
92.0
113.8
94.7
1.88


79
96.0
107.0
89.4
1.93


80
104.0
107.0
56.9
4.62


81
108.0
113.8
71.2
2.48


82
112.0
107.0
89.3
2.23


83
116.0
113.8
82.5
2.11


84
120.0
107.0
67.6
1.99


85
124.0
113.8
70.8
2.05


86
128.0
107.0
67.5
2.08


87
132.0
113.8
82.4
2.15


88
136.0
107.0
78.2
2.13


89
140.0
113.8
82.6
2.00


90
144.0
107.0
78.2
1.98


91
148.0
113.8
82.7
1.94


92
152.0
107.0
45.3
1.60


93
156.0
113.8
71.3
1.93


94
160.0
107.0
67.2
2.02


95
40.0
120.5
101.2
1.86


96
72.0
120.5
112.3
1.67


97
76.0
127.3
118.3
1.70


98
80.0
120.5
112.6
1.93


99
84.0
127.3
105.5
1.78


100
88.0
120.5
99.9
1.86


101
96.0
120.5
101.4
1.94


102
108.0
127.3
93.1
2.14


103
112.0
120.5
100.5
2.05


104
116.0
127.3
105.1
2.08


105
120.0
120.5
76.1
2.11


106
128.0
120.5
77.3
2.20


107
132.0
127.3
92.6
1.88


108
136.0
120.5
87.6
1.98


109
140.0
127.3
67.7
1.46


110
144.0
120.5
88.9
1.91


111
148.0
127.3
67.7
1.82


112
152.0
120.5
88.8
1.88


113
156.0
127.3
80.4
1.97


114
160.0
120.5
76.7
1.89


115
20.0
140.8
115.2
2.32


116
24.0
134.0
109.4
3.60


117
28.0
140.8
114.9
5.10


118
68.0
140.8
130.9
1.65


119
76.0
140.8
130.4
1.68


120
80.0
134.0
124.5
1.86


121
84.0
140.8
130.6
1.93


122
88.0
134.0
124.3
2.06


123
92.0
140.8
130.8
2.09


124
100.0
140.8
104.2
2.20


125
104.0
134.0
97.4
2.21


126
108.0
140.8
117.5
2.01


127
112.0
134.0
110.9
2.07


128
120.0
134.0
124.5
2.23


129
124.0
140.8
89.8
2.27


130
128.0
134.0
97.4
2.04


131
132.0
140.8
102.1
1.98


132
136.0
134.0
97.0
1.84


133
140.0
140.8
102.9
1.78


134
144.0
134.0
97.4
1.87


135
148.0
140.8
104.2
1.83


136
152.0
134.0
70.3
2.23


137
156.0
140.8
117.7
2.10


138
160.0
134.0
110.9
2.09


139
24.0
147.5
120.2
2.29


140
28.0
154.3
125.5
2.43


141
60.0
154.3
127.1
2.27


142
64.0
147.5
136.5
1.65


143
68.0
154.3
143.0
1.67


144
72.0
147.5
136.6
1.69


145
76.0
154.3
142.6
1.73


146
80.0
147.5
136.9
1.82


147
84.0
154.3
142.7
1.89


148
88.0
147.5
136.5
2.02


149
92.0
154.3
142.9
1.98


150
104.0
147.5
96.0
5.06


151
108.0
154.3
128.4
2.03


152
112.0
147.5
122.2
2.04


153
116.0
154.3
142.5
2.10


154
120.0
147.5
107.0
2.19


155
124.0
154.3
112.9
2.12


156
128.0
147.5
108.1
2.00


157
132.0
154.3
127.2
1.83


158
136.0
147.5
106.4
1.94


159
140.0
154.3
142.9
2.10


160
144.0
147.5
108.8
1.73


161
148.0
154.3
143.7
2.09


162
152.0
147.5
110.9
1.83


163
156.0
154.3
89.7
3.13


164
160.0
147.5
124.4
2.03


165
60.0
167.8
154.8
1.66


166
68.0
167.8
155.1
1.70


167
72.0
161.0
148.8
1.72


168
76.0
167.8
154.7
1.76


169
80.0
161.0
149.0
1.74


170
84.0
167.8
154.9
1.85


171
88.0
161.0
148.6
1.93


172
92.0
167.8
155.1
1.98


173
100.0
167.8
140.0
1.95


174
104.0
161.0
134.6
2.00


175
108.0
167.8
139.2
1.93


176
112.0
161.0
149.0
2.06


177
116.0
167.8
154.7
2.06


178
120.0
161.0
148.8
2.08


179
128.0
161.0
117.6
2.04


180
132.0
167.8
138.0
1.85


181
136.0
161.0
99.4
2.05


182
140.0
167.8
155.1
2.05


183
144.0
161.0
149.4
2.06


184
148.0
167.8
155.9
2.04


185
156.0
167.8
111.4
1.69


186
160.0
161.0
137.0
1.92


187
64.0
174.5
160.8
1.68


188
68.0
181.3
167.3
1.74


189
72.0
174.5
160.9
1.75


190
76.0
181.3
148.4
2.25


191
80.0
174.5
161.2
1.73


192
84.0
181.3
167.1
1.70


193
88.0
174.5
143.0
2.12


194
92.0
181.3
149.1
2.20


195
96.0
174.5
144.6
2.12


196
100.0
181.3
150.7
2.02


197
104.0
174.5
145.4
1.89


198
116.0
181.3
166.9
2.02


199
124.0
181.3
149.5
1.87


200
128.0
174.5
144.2
1.85


201
132.0
181.3
130.6
2.09


202
136.0
174.5
125.2
1.94


203
140.0
181.3
131.1
1.90


204
144.0
174.5
161.5
2.00


205
148.0
181.3
133.5
1.74


206
152.0
174.5
113.9
2.86


207
156.0
181.3
135.9
1.59


208
160.0
174.5
117.1
1.58


209
44.0
194.8
179.4
1.48


210
48.0
188.0
153.8
9.57


211
52.0
194.8
179.2
1.46


212
56.0
188.0
173.5
1.45


213
60.0
194.8
179.2
1.56


214
64.0
188.0
172.9
1.64


215
72.0
188.0
154.2
2.46


216
76.0
194.8
179.0
1.73


217
80.0
188.0
173.3
1.72


218
108.0
194.8
142.0
9.30


219
112.0
188.0
173.3
1.97


220
116.0
194.8
159.3
1.89


221
120.0
188.0
154.1
1.76


222
128.0
188.0
136.6
2.34


223
140.0
194.8
179.3
1.95


224
144.0
188.0
137.0
1.81


225
148.0
194.8
161.5
1.76


226
152.0
188.0
139.4
1.70


227
156.0
194.8
145.3
1.67


228
160.0
188.0
141.8
1.54


229
28.0
208.3
189.1
1.95


230
32.0
201.5
184.0
1.81


231
40.0
201.5
185.8
1.52


232
44.0
208.3
191.6
1.54


233
48.0
201.5
185.1
1.51


234
60.0
208.3
191.3
1.62


235
64.0
201.5
185.1
1.63


236
68.0
208.3
191.5
1.69


237
72.0
201.5
185.3
1.70


238
80.0
201.5
185.4
1.70


239
108.0
208.3
171.7
1.96


240
112.0
201.5
165.5
1.95


241
116.0
208.3
191.2
1.96


242
132.0
208.3
149.6
2.19


243
140.0
208.3
170.7
1.67


244
144.0
201.5
166.1
1.65


245
148.0
208.3
172.3
1.59


246
152.0
201.5
167.7
1.73


247
156.0
208.3
173.9
1.73


248
160.0
201.5
133.1
1.44


249
40.0
215.0
197.8
1.62


250
48.0
215.0
197.2
1.58


251
52.0
221.8
203.4
1.62


252
56.0
215.0
197.8
1.56


253
60.0
221.8
203.5
1.62


254
64.0
215.0
197.2
1.68


255
72.0
215.0
197.4
1.69


256
100.0
221.8
183.0
2.10


257
104.0
215.0
177.9
2.00


258
108.0
221.8
204.2
1.92


259
116.0
221.8
203.4
1.94


260
128.0
215.0
155.6
1.98


261
132.0
221.8
181.3
1.62


262
136.0
215.0
175.3
1.57


263
140.0
221.8
181.5
1.60


264
144.0
215.0
176.9
1.67


265
148.0
221.8
161.7
1.56


266
152.0
215.0
178.5
1.66


267
156.0
221.8
164.1
1.52


268
160.0
215.0
180.1
1.78


269
44.0
235.3
215.9
1.77


270
48.0
228.5
209.4
1.69


271
52.0
235.3
215.6
1.71


272
56.0
228.5
209.9
1.64


273
108.0
235.3
216.3
1.86


274
112.0
228.5
209.8
1.89


275
116.0
235.3
191.8
1.81


276
120.0
228.5
186.4
1.78


277
124.0
235.3
192.6
1.72


278
128.0
228.5
187.6
1.68


279
132.0
235.3
192.2
1.69


280
136.0
228.5
186.0
1.63


281
140.0
235.3
215.7
1.92


282
144.0
228.5
187.6
1.63


283
148.0
235.3
193.8
1.58


284
152.0
228.5
167.6
1.52


285
156.0
235.3
173.5
1.49


286
160.0
228.5
170.0
1.49


287
40.0
242.0
221.7
1.84


288
44.0
248.8
227.9
1.87


289
68.0
248.8
203.1
3.86


290
108.0
248.8
204.2
1.94


291
112.0
242.0
222.0
1.85


292
120.0
242.0
197.2
1.77


293
128.0
242.0
198.4
1.69


294
136.0
242.0
221.4
1.88


295
140.0
248.8
227.9
1.91


296
144.0
242.0
222.2
1.91


297
148.0
248.8
180.5
1.82


298
152.0
242.0
177.0
4.37


299
156.0
248.8
182.9
5.47


300
160.0
242.0
179.4
1.48


301
92.0
262.3
240.0
1.66


302
100.0
262.3
240.8
1.76


303
104.0
255.5
235.0
1.82


304
108.0
262.3
240.7
1.79


305
132.0
262.3
240.0
1.87


306
140.0
262.3
240.0
1.89


307
152.0
255.5
186.4
1.72


308
156.0
262.3
212.6
1.47


309
160.0
255.5
208.0
1.53


310
88.0
269.0
245.7
1.70


311
92.0
275.8
224.5
6.54


312
96.0
269.0
246.5
1.65


313
116.0
275.8
224.3
1.87


314
124.0
275.8
224.9
1.70


315
132.0
275.8
224.7
1.64


316
136.0
269.0
218.5
1.62


317
140.0
275.8
224.5
1.55


318
144.0
269.0
219.9
1.53


319
152.0
269.0
242.5
1.86


320
156.0
275.8
218.2
1.41


321
36.0
289.3
263.1
2.07


322
76.0
289.3
264.0
1.62


323
84.0
289.3
264.4
1.73


324
88.0
282.5
257.9
1.71


325
92.0
289.3
264.3
1.71


326
96.0
282.5
258.6
1.63


327
100.0
289.3
236.9
8.84


328
104.0
282.5
232.1
2.13


329
128.0
282.5
230.9
1.67


330
132.0
289.3
264.4
1.84


331
136.0
282.5
257.9
1.89


332
148.0
289.3
227.9
1.44


333
152.0
282.5
223.0
1.40


334
156.0
289.3
224.2
5.91


335
160.0
282.5
219.3
1.37


336
0.0
296.0
269.3
3.47


337
44.0
302.8
276.0
2.07


338
52.0
302.8
276.2
1.94


339
60.0
302.8
276.5
1.87


340
64.0
296.0
270.0
1.85


341
68.0
302.8
276.5
1.73


342
72.0
296.0
270.4
1.66


343
76.0
302.8
276.1
1.64


344
80.0
296.0
270.4
1.68


345
128.0
296.0
270.9
1.83


346
132.0
302.8
243.2
1.52


347
136.0
296.0
236.7
1.51


348
140.0
302.8
237.7
4.28


349
144.0
296.0
232.7
3.93


350
148.0
302.8
234.1
1.60


351
152.0
296.0
229.1
7.03


352
156.0
302.8
230.5
2.20


353
160.0
296.0
225.5
1.52


354
56.0
309.5
282.7
1.91


355
72.0
309.5
282.6
1.67


356
96.0
309.5
252.2
3.44


357
100.0
316.3
258.4
2.49


358
108.0
316.3
258.4
2.19


359
112.0
309.5
252.2
11.23


360
116.0
316.3
288.5
1.79


361
120.0
309.5
282.3
1.78


362
124.0
316.3
254.7
2.83


363
128.0
309.5
249.7
2.80


364
132.0
316.3
249.5
1.99


365
136.0
309.5
242.9
1.74


366
144.0
309.5
268.0
1.54


367
104.0
323.0
264.6
2.38


368
108.0
329.8
269.2
3.18


369
112.0
323.0
263.0
2.54


370
120.0
323.0
259.6
5.04


371
132.0
329.8
287.5
1.57


372
156.0
329.8
272.3
1.47


373
160.0
323.0
266.0
1.45


374
0.0
336.5
305.8
3.99


375
108.0
343.3
312.6
1.59


376
112.0
336.5
305.6
1.65


377
116.0
343.3
306.1
1.59


378
152.0
336.5
278.6
1.45


379
156.0
343.3
280.5
1.42


380
160.0
336.5
274.1
1.43


381
104.0
350.0
319.5
1.58


382
160.0
350.0
282.5
11.46

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 80.00 Rc = 75.459   Fs=1.2769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 86.75 Rc = 81.78   Fs=1.3146

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 80.00 Rc = 76.111   Fs=1.3312

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=47.2  Kg  Sbalzo del palo 5.85 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=47.2  Kg  Sbalzo del palo 5.85 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 86.75 Rc = 81.946   Fs=1.4143

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3364.5  Kg  Sbalzo del palo 4.49 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3364.5  Kg  Sbalzo del palo 4.49 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 80.00 Rc = 76.368   Fs=1.4341

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=2798.6  Kg  Sbalzo del palo 4.87 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=2798.6  Kg  Sbalzo del palo 4.87 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 80.00 Rc = 67.264   Fs=1.3738

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 86.75 Rc = 72.887   Fs=1.5751

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 80.00 Rc = 67.73   Fs=1.7114

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 80.00 Rc = 67.537   Fs=1.7796

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 86.75 Rc = 81.898   Fs=2.0685

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 80.00 Rc = 60.617   Fs=1.877

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 86.75 Rc = 81.889   Fs=2.2042

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 80.00 Rc = 75.794   Fs=2.33

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 86.75 Rc = 73.142   Fs=2.0046

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 80.00 Rc = 68.935   Fs=2.23

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 86.75 Rc = 64.338   Fs=2.2136

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 80.00 Rc = 61.189   Fs=2.2462

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 86.75 Rc = 46.73   Fs=2.3218

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 80.00 Rc = 51.995   Fs=2.3571

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 86.75 Rc = 63.547   Fs=2.2001

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 80.00 Rc = 59.924   Fs=2.2081

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 86.75 Rc = 55.054   Fs=1.952

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 80.00 Rc = 50.607   Fs=2.1084

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 86.75 Rc = 55.249   Fs=2.1765

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 80.00 Rc = 34.383   Fs=2.2868

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 86.75 Rc = 37.02   Fs=2.3942

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 80.00 Rc = 34.266   Fs=2.3469

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 86.75 Rc = 28.655   Fs=1.5144

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 80.00 Rc = 26.715   Fs=1.8317

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 86.75 Rc = 28.558   Fs=1.5858

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 80.00 Rc = 19.196   Fs=1.5426

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 100.25 Rc = 93.772   Fs=1.3921

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 93.50 Rc = 88.154   Fs=1.3951

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3412.5  Kg  Sbalzo del palo 4.45 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3412.5  Kg  Sbalzo del palo 4.45 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 100.25 Rc = 83.857   Fs=1.5188

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 100.25 Rc = 83.897   Fs=1.5312

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 93.50 Rc = 78.03   Fs=1.4883

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 100.25 Rc = 73.78   Fs=2.2766

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 93.50 Rc = 78.808   Fs=1.4989

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 100.25 Rc = 73.456   Fs=2.4576

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 100.25 Rc = 83.904   Fs=1.6211

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 93.50 Rc = 78.371   Fs=1.6797

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 100.25 Rc = 93.836   Fs=1.979

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 93.50 Rc = 88.154   Fs=2.0746

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 100.25 Rc = 94.056   Fs=2.0429

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 93.50 Rc = 78.355   Fs=1.9808

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 100.25 Rc = 84.135   Fs=1.8963

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 93.50 Rc = 78.101   Fs=1.9648

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 100.25 Rc = 74.138   Fs=2.1404

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 93.50 Rc = 87.941   Fs=2.4002

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 100.25 Rc = 94.232   Fs=2.4729

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 93.50 Rc = 78.808   Fs=2.3797

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 100.25 Rc = 62.646   Fs=2.0544

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 93.50 Rc = 69.403   Fs=2.2532

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 100.25 Rc = 64.339   Fs=2.0219

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 93.50 Rc = 60.116   Fs=1.9899

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 100.25 Rc = 63.416   Fs=2.1879

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 93.50 Rc = 59.267   Fs=2.1655

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 100.25 Rc = 74.436   Fs=2.1918

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 93.50 Rc = 68.964   Fs=2.3259

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 100.25 Rc = 74.496   Fs=2.2714

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 93.50 Rc = 30.569   Fs=1.6191

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 100.25 Rc = 42.718   Fs=2.011

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 93.50 Rc = 30.478   Fs=1.8988

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 107.00 Rc = 98.697   Fs=1.4122

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 113.75 Rc = 105.514   Fs=1.4422

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 107.00 Rc = 88.909   Fs=1.7012

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 113.75 Rc = 106.044   Fs=1.5067

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 107.00 Rc = 89.008   Fs=1.7222

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 113.75 Rc = 94.821   Fs=1.8621

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 113.75 Rc = 94.979   Fs=1.7952

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 107.00 Rc = 88.858   Fs=1.7286

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 107.00 Rc = 89.263   Fs=1.6769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 107.00 Rc = 100.102   Fs=1.761

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 113.75 Rc = 106.164   Fs=1.8585

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 107.00 Rc = 100.237   Fs=1.9851

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 113.75 Rc = 94.695   Fs=1.8015

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 107.00 Rc = 89.121   Fs=1.8671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 113.75 Rc = 94.674   Fs=1.8828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 107.00 Rc = 89.394   Fs=1.9251

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 107.00 Rc = 56.886   Fs=4.6172

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 113.75 Rc = 71.202   Fs=2.4762

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 107.00 Rc = 89.315   Fs=2.2293

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 113.75 Rc = 82.548   Fs=2.1126

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 107.00 Rc = 67.55   Fs=1.9855

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 113.75 Rc = 70.807   Fs=2.0528

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 107.00 Rc = 67.471   Fs=2.0811

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 113.75 Rc = 82.43   Fs=2.1454

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 107.00 Rc = 78.225   Fs=2.1265

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 113.75 Rc = 82.579   Fs=1.998

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 107.00 Rc = 78.234   Fs=1.9771

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 113.75 Rc = 82.728   Fs=1.9406

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 107.00 Rc = 45.348   Fs=1.6034

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 113.75 Rc = 71.252   Fs=1.9342

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 107.00 Rc = 67.152   Fs=2.0208

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 120.50 Rc = 101.237   Fs=1.8644

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 120.50 Rc = 112.269   Fs=1.6654

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 127.25 Rc = 118.297   Fs=1.6955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 120.50 Rc = 112.631   Fs=1.93

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 127.25 Rc = 105.529   Fs=1.7818

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 120.50 Rc = 99.888   Fs=1.8643

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 120.50 Rc = 101.372   Fs=1.9385

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 127.25 Rc = 93.096   Fs=2.1393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 120.50 Rc = 100.499   Fs=2.0492

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 127.25 Rc = 105.116   Fs=2.0779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 120.50 Rc = 76.102   Fs=2.1086

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 120.50 Rc = 77.268   Fs=2.1973

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 127.25 Rc = 92.626   Fs=1.878

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 120.50 Rc = 87.624   Fs=1.981

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 127.25 Rc = 67.66   Fs=1.4595

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 120.50 Rc = 88.919   Fs=1.9125

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 127.25 Rc = 67.66   Fs=1.8186

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 120.50 Rc = 88.77   Fs=1.8838

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 127.25 Rc = 80.378   Fs=1.9701

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 120.50 Rc = 76.663   Fs=1.8864

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 20.00 yc = 140.75 Rc = 115.211   Fs=2.3227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 134.00 Rc = 109.442   Fs=3.6035

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 140.75 Rc = 114.927   Fs=5.1045

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 140.75 Rc = 130.864   Fs=1.6496

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 140.75 Rc = 130.431   Fs=1.6827

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 134.00 Rc = 124.468   Fs=1.863

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 140.75 Rc = 130.557   Fs=1.9348

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 134.00 Rc = 124.327   Fs=2.0581

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 140.75 Rc = 130.794   Fs=2.0874

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 140.75 Rc = 104.154   Fs=2.1982

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=2.2082

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 140.75 Rc = 117.549   Fs=2.0053

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 134.00 Rc = 110.936   Fs=2.0693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 134.00 Rc = 124.468   Fs=2.2251

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 140.75 Rc = 89.751   Fs=2.2725

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=2.0434

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 140.75 Rc = 102.127   Fs=1.9759

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 134.00 Rc = 97.024   Fs=1.8351

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 140.75 Rc = 102.923   Fs=1.7784

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=1.8723

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 140.75 Rc = 104.154   Fs=1.8304

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 134.00 Rc = 70.34   Fs=2.2341

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 140.75 Rc = 117.686   Fs=2.0957

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 134.00 Rc = 110.936   Fs=2.0903

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 147.50 Rc = 120.243   Fs=2.2854

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 154.25 Rc = 125.514   Fs=2.431

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 154.25 Rc = 127.055   Fs=2.2671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 147.50 Rc = 136.531   Fs=1.6459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 154.25 Rc = 142.997   Fs=1.672

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 147.50 Rc = 136.603   Fs=1.6859

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 154.25 Rc = 142.564   Fs=1.7283

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 147.50 Rc = 136.897   Fs=1.821

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 154.25 Rc = 142.723   Fs=1.8912

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 147.50 Rc = 136.46   Fs=2.0232

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 154.25 Rc = 142.927   Fs=1.9829

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 147.50 Rc = 96.032   Fs=5.0615

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 154.25 Rc = 128.383   Fs=2.028

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 147.50 Rc = 122.166   Fs=2.0351

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 154.25 Rc = 142.517   Fs=2.1023

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 147.50 Rc = 107.001   Fs=2.1872

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 154.25 Rc = 112.90   Fs=2.1228

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 147.50 Rc = 108.077   Fs=2.0038

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 154.25 Rc = 127.168   Fs=1.8284

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 147.50 Rc = 106.423   Fs=1.9434

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 154.25 Rc = 142.941   Fs=2.0991

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 147.50 Rc = 108.823   Fs=1.73

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 154.25 Rc = 143.741   Fs=2.0866

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 147.50 Rc = 110.904   Fs=1.827

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 154.25 Rc = 89.704   Fs=3.13

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 147.50 Rc = 124.436   Fs=2.033

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 167.75 Rc = 154.82   Fs=1.6638

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 167.75 Rc = 155.13   Fs=1.7021

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 161.00 Rc = 148.77   Fs=1.7203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 167.75 Rc = 154.697   Fs=1.7558

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 161.00 Rc = 149.03   Fs=1.7355

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 167.75 Rc = 154.89   Fs=1.8538

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 161.00 Rc = 148.593   Fs=1.9318

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 167.75 Rc = 155.06   Fs=1.9799

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 167.75 Rc = 139.969   Fs=1.9454

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 161.00 Rc = 134.60   Fs=1.9982

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 167.75 Rc = 139.217   Fs=1.9288

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 161.00 Rc = 149.00   Fs=2.0635

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 167.75 Rc = 154.683   Fs=2.0572

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 161.00 Rc = 148.80   Fs=2.0775

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 161.00 Rc = 117.578   Fs=2.0398

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 167.75 Rc = 138.002   Fs=1.846

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 161.00 Rc = 99.43   Fs=2.0487

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 167.75 Rc = 155.074   Fs=2.0516

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 161.00 Rc = 149.407   Fs=2.0589

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 167.75 Rc = 155.874   Fs=2.0413

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 167.75 Rc = 111.445   Fs=1.6856

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 161.00 Rc = 137.015   Fs=1.9167

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 174.50 Rc = 160.797   Fs=1.682

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 181.25 Rc = 167.264   Fs=1.742

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 174.50 Rc = 160.937   Fs=1.7494

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 181.25 Rc = 148.41   Fs=2.2473

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 174.50 Rc = 161.163   Fs=1.7346

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 181.25 Rc = 167.057   Fs=1.7042

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 174.50 Rc = 142.953   Fs=2.1204

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 181.25 Rc = 149.136   Fs=2.203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 174.50 Rc = 144.553   Fs=2.1177

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 181.25 Rc = 150.736   Fs=2.0168

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 174.50 Rc = 145.434   Fs=1.8898

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 181.25 Rc = 166.85   Fs=2.018

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 181.25 Rc = 149.549   Fs=1.8672

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 174.50 Rc = 144.219   Fs=1.8496

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 181.25 Rc = 130.629   Fs=2.0867

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 174.50 Rc = 125.222   Fs=1.9416

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 181.25 Rc = 131.121   Fs=1.8981

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 174.50 Rc = 161.541   Fs=1.9952

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 181.25 Rc = 133.521   Fs=1.7364

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 174.50 Rc = 113.862   Fs=2.8554

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 181.25 Rc = 135.921   Fs=1.5938

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 174.50 Rc = 117.061   Fs=1.5767

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 194.75 Rc = 179.386   Fs=1.4823

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 188.00 Rc = 153.806   Fs=9.5696

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 194.75 Rc = 179.164   Fs=1.4622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 188.00 Rc = 173.47   Fs=1.4513

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 194.75 Rc = 179.153   Fs=1.5576

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 188.00 Rc = 172.93   Fs=1.6407

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 188.00 Rc = 154.207   Fs=2.461

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 194.75 Rc = 178.963   Fs=1.7313

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 188.00 Rc = 173.296   Fs=1.7215

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 194.75 Rc = 141.951   Fs=9.3047

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 188.00 Rc = 173.334   Fs=1.9749

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 194.75 Rc = 159.284   Fs=1.8905

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 188.00 Rc = 154.132   Fs=1.7585

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 188.00 Rc = 136.579   Fs=2.3354

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 194.75 Rc = 179.34   Fs=1.9542

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 188.00 Rc = 137.021   Fs=1.8079

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 194.75 Rc = 161.53   Fs=1.7564

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 188.00 Rc = 139.421   Fs=1.7023

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 194.75 Rc = 145.32   Fs=1.6739

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 188.00 Rc = 141.82   Fs=1.5413

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 208.25 Rc = 189.115   Fs=1.9499

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 201.50 Rc = 184.032   Fs=1.8099

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 201.50 Rc = 185.809   Fs=1.5223

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 208.25 Rc = 191.553   Fs=1.5395

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 201.50 Rc = 185.07   Fs=1.5095

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 208.25 Rc = 191.32   Fs=1.618

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 201.50 Rc = 185.063   Fs=1.6335

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 208.25 Rc = 191.53   Fs=1.6913

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 201.50 Rc = 185.27   Fs=1.7008

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 201.50 Rc = 185.43   Fs=1.7007

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 208.25 Rc = 171.718   Fs=1.9643

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 201.50 Rc = 165.501   Fs=1.9537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 208.25 Rc = 191.184   Fs=1.9643

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 208.25 Rc = 149.63   Fs=2.1866

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 208.25 Rc = 170.697   Fs=1.6721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 201.50 Rc = 166.114   Fs=1.654

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 208.25 Rc = 172.297   Fs=1.5855

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 201.50 Rc = 167.713   Fs=1.7343

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 208.25 Rc = 173.896   Fs=1.7317

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 201.50 Rc = 133.126   Fs=1.4438

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 215.00 Rc = 197.757   Fs=1.6202

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 215.00 Rc = 197.237   Fs=1.5839

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 221.75 Rc = 203.43   Fs=1.6153

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 215.00 Rc = 197.763   Fs=1.5588

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 221.75 Rc = 203.487   Fs=1.6197

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 215.00 Rc = 197.196   Fs=1.6779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 215.00 Rc = 197.437   Fs=1.686

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 221.75 Rc = 183.034   Fs=2.1006

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 215.00 Rc = 177.935   Fs=1.9955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 221.75 Rc = 204.151   Fs=1.9174

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 221.75 Rc = 203.351   Fs=1.9393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 215.00 Rc = 155.58   Fs=1.9814

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 221.75 Rc = 181.337   Fs=1.6209

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 215.00 Rc = 175.28   Fs=1.574

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 221.75 Rc = 181.463   Fs=1.5964

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 215.00 Rc = 176.88   Fs=1.6684

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 221.75 Rc = 161.719   Fs=1.5647

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 215.00 Rc = 178.48   Fs=1.6554

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 221.75 Rc = 164.119   Fs=1.5183

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 215.00 Rc = 180.08   Fs=1.7785

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 235.25 Rc = 215.887   Fs=1.769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 228.50 Rc = 209.404   Fs=1.6871

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 235.25 Rc = 215.563   Fs=1.7129

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 228.50 Rc = 209.896   Fs=1.6409

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 235.25 Rc = 216.318   Fs=1.8595

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 228.50 Rc = 209.834   Fs=1.8935

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 235.25 Rc = 191.786   Fs=1.8148

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 228.50 Rc = 186.431   Fs=1.7763

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 235.25 Rc = 192.614   Fs=1.719

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 228.50 Rc = 187.554   Fs=1.6846

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 235.25 Rc = 192.171   Fs=1.688

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 228.50 Rc = 186.046   Fs=1.6324

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 235.25 Rc = 215.74   Fs=1.9214

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 228.50 Rc = 187.646   Fs=1.6269

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 235.25 Rc = 193.829   Fs=1.5773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 228.50 Rc = 167.619   Fs=1.5175

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 235.25 Rc = 173.518   Fs=1.4926

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 228.50 Rc = 170.019   Fs=1.4889

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 242.00 Rc = 221.726   Fs=1.8449

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 248.75 Rc = 227.929   Fs=1.8673

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 248.75 Rc = 203.108   Fs=3.8648

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 248.75 Rc = 204.219   Fs=1.9407

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 242.00 Rc = 222.001   Fs=1.8533

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 242.00 Rc = 197.197   Fs=1.7678

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 242.00 Rc = 198.388   Fs=1.6872

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 242.00 Rc = 221.406   Fs=1.8788

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 248.75 Rc = 227.873   Fs=1.9105

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 242.00 Rc = 222.206   Fs=1.9056

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 248.75 Rc = 180.518   Fs=1.823

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 242.00 Rc = 177.018   Fs=4.375

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 248.75 Rc = 182.918   Fs=5.4704

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 242.00 Rc = 179.418   Fs=1.476

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 262.25 Rc = 239.992   Fs=1.6571

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 262.25 Rc = 240.792   Fs=1.7647

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 255.50 Rc = 234.968   Fs=1.8211

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 262.25 Rc = 240.652   Fs=1.7928

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 262.25 Rc = 240.044   Fs=1.868

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 262.25 Rc = 240.006   Fs=1.8877

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 255.50 Rc = 186.418   Fs=1.7198

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 262.25 Rc = 212.634   Fs=1.467

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 255.50 Rc = 207.996   Fs=1.5315

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 269.00 Rc = 245.742   Fs=1.6961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 275.75 Rc = 224.50   Fs=6.535

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 269.00 Rc = 246.458   Fs=1.6503

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 275.75 Rc = 224.287   Fs=1.8676

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 275.75 Rc = 224.913   Fs=1.7045

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 275.75 Rc = 224.672   Fs=1.6436

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 269.00 Rc = 218.455   Fs=1.6187

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 275.75 Rc = 224.528   Fs=1.5479

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 269.00 Rc = 219.945   Fs=1.5287

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 269.00 Rc = 242.517   Fs=1.8622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 275.75 Rc = 218.225   Fs=1.4137

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 289.25 Rc = 263.07   Fs=2.0732

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 289.25 Rc = 263.955   Fs=1.6236

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 289.25 Rc = 264.392   Fs=1.7261

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 282.50 Rc = 257.909   Fs=1.7098

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 289.25 Rc = 264.258   Fs=1.7091

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 282.50 Rc = 258.591   Fs=1.6316

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 289.25 Rc = 236.866   Fs=8.8446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 282.50 Rc = 232.104   Fs=2.1343

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 282.50 Rc = 230.889   Fs=1.6699

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 289.25 Rc = 264.378   Fs=1.8405

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 282.50 Rc = 257.894   Fs=1.8884

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 289.25 Rc = 227.875   Fs=1.4393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 282.50 Rc = 223.033   Fs=1.403

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 289.25 Rc = 224.203   Fs=5.9064

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 282.50 Rc = 219.317   Fs=1.3719

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 296.00 Rc = 269.269   Fs=3.4721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 302.75 Rc = 275.984   Fs=2.0748

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 302.75 Rc = 276.229   Fs=1.9408

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 302.75 Rc = 276.488   Fs=1.8748

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 296.00 Rc = 270.005   Fs=1.8481

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 302.75 Rc = 276.462   Fs=1.7262

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 296.00 Rc = 270.438   Fs=1.6571

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 302.75 Rc = 276.122   Fs=1.6381

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 296.00 Rc = 270.362   Fs=1.6828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 296.00 Rc = 270.861   Fs=1.8301

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 302.75 Rc = 243.18   Fs=1.5204

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 296.00 Rc = 236.683   Fs=1.5104

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 302.75 Rc = 237.653   Fs=4.2793

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 296.00 Rc = 232.75   Fs=3.9265

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 302.75 Rc = 234.063   Fs=1.6015

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 296.00 Rc = 229.119   Fs=7.0277

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 302.75 Rc = 230.535   Fs=2.1979

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 296.00 Rc = 225.55   Fs=1.5178

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 309.50 Rc = 282.695   Fs=1.9053

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 309.50 Rc = 282.605   Fs=1.671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 309.50 Rc = 252.215   Fs=3.4386

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 316.25 Rc = 258.398   Fs=2.4947

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 316.25 Rc = 258.388   Fs=2.1851

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 309.50 Rc = 252.171   Fs=11.229

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 316.25 Rc = 288.519   Fs=1.7893

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 309.50 Rc = 282.264   Fs=1.7814

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 316.25 Rc = 254.697   Fs=2.8293

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 309.50 Rc = 249.706   Fs=2.7967

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 316.25 Rc = 249.488   Fs=1.9862

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 309.50 Rc = 242.897   Fs=1.7361

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 309.50 Rc = 268.011   Fs=1.5365

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 323.00 Rc = 264.581   Fs=2.3763

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 329.75 Rc = 269.222   Fs=3.1775

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 323.00 Rc = 263.005   Fs=2.5395

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 323.00 Rc = 259.642   Fs=5.0445

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 329.75 Rc = 287.482   Fs=1.5693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 329.75 Rc = 272.301   Fs=1.4677

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 323.00 Rc = 266.003   Fs=1.4495

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 336.50 Rc = 305.753   Fs=3.9932

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 343.25 Rc = 312.60   Fs=1.5878

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 336.50 Rc = 305.636   Fs=1.6549

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 343.25 Rc = 306.139   Fs=1.5863

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 336.50 Rc = 278.616   Fs=1.4498

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 343.25 Rc = 280.458   Fs=1.4171

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 336.50 Rc = 274.09   Fs=1.4326

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 350.00 Rc = 319.506   Fs=1.5833

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 350.00 Rc = 282.47   Fs=11.4594

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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