Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 2 – SEZ A – COESIONE INTERCETTA
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
0.0
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
80.0
m

Ascissa vertice destro superiore xs
160.0
m

Ordinata vertice destro superiore ys
350.0
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	26.31
	10.13

	6
	26.31
	16.13

	7
	42.96
	22.35

	8
	46.96
	22.35

	9
	46.96
	26.35

	10
	51.52
	28.76

	11
	56.71
	28.88

	12
	60.71
	28.88

	13
	60.71
	32.88

	14
	65.3
	35.56

	15
	69.13
	35.61

	16
	73.13
	35.61

	17
	73.13
	39.61

	18
	76.91
	41.16

	19
	85.57
	41.16

	20
	85.57
	45.16

	21
	111.57
	46.6

	22
	115.57
	46.6

	23
	115.57
	50.6

	24
	124.37
	54.15

	25
	133.59
	54.15

	26
	133.59
	58.15

	27
	138.36
	58.95

	28
	151.21
	59.16

	29
	153.23
	63.16

	30
	161.92
	65.43

	31
	168.83
	65.43

	32
	170.51
	69.43

	33
	179.51
	71.43

	34
	185.83
	71.43

	35
	187.6
	75.38

	36
	196.47
	77.43

	37
	202.63
	77.48

	38
	204.21
	81.43

	39
	213.27
	83.43

	40
	219.91
	83.43

	41
	221.54
	87.43

	42
	238.81
	87.26

	43
	240.48
	91.26

	44
	252.23
	93.26

	45
	264.43
	93.26

	46
	273.42
	100.44

	47
	280.12
	105.5

	48
	285.97
	108.75

	49
	314.53
	109.46

	50
	345.68
	127.06

	51
	369.79
	128.56

	52
	374.64
	128.86

	53
	376.89
	131.32

	54
	381.6
	131.3 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	12.68
	6.54

	3
	27.32
	11.59

	4
	55.03
	19.4

	5
	107.84
	25.78

	6
	120.46
	28.96

	7
	197.17
	51.07

	8
	255.23
	72.26

	9
	278.34
	79.38

	10
	311.47
	93.01

	11
	351.25
	110.35

	12
	381.6
	119.7 2


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	34.37
	15.93

	6
	97.33
	24.82

	7
	110.76
	29.46

	8
	130.52
	34.17

	9
	169.89
	44.43

	10
	183.15
	49.79

	11
	201.59
	54.46

	12
	228.83
	64.46

	13
	237.24
	69.43

	14
	255.33
	73.91

	15
	269.89
	78.9

	16
	279.51
	84.46

	17
	298.87
	89.46

	18
	308.62
	94.46

	19
	324.98
	99.46

	20
	333.93
	105.41

	21
	361.01
	118.7

	22
	369.79
	128.56

	23
	374.64
	128.86

	24
	376.89
	131.32

	25
	381.6
	131.3 2


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	6.9
	2.46

	3
	15.6
	8.0

	4
	23.76
	9.42

	5
	27.65
	11.18

	6
	33.18
	11.69

	7
	39.02
	11.72

	8
	50.92
	12.66

	9
	58.1
	13.7

	10
	71.07
	14.75

	11
	92.03
	17.17

	12
	107.65
	20.89

	13
	118.09
	26.27

	14
	125.92
	29.1

	15
	158.29
	37.47

	16
	179.29
	43.61

	17
	209.42
	54.53

	18
	230.79
	62.79

	19
	238.05
	67.16

	20
	253.12
	71.57

	21
	260.11
	72.74

	22
	269.37
	75.87

	23
	279.47
	80.74

	24
	298.03
	86.46

	25
	311.35
	93.18

	26
	325.27
	96.98

	27
	337.19
	102.04

	28
	351.13
	110.34

	29
	365.18
	115.61

	30
	381.6
	119.3 4


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	9.27
	-1.54

	3
	26.4
	0.47

	4
	62.34
	2.82

	5
	99.05
	10.49

	6
	121.2
	17.56

	7
	144.83
	24.43

	8
	186.11
	37.58

	9
	211.95
	48.2

	10
	254.34
	63.98

	11
	277.9
	72.61

	12
	297.23
	80.02

	13
	315.84
	87.27

	14
	345.13
	97.9

	15
	361.96
	104.6

	16
	381.6
	109.89 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0.0383
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	26.31
	10.13
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	46.96
	22.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	60.71
	28.88
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	73.13
	35.61
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	85.57
	41.16
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	115.57
	46.6
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	133.59
	54.15
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	23.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	25.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	219.91
	83.43
	Attivato
	terre 8m

	2
	238.81
	87.26
	Attivato
	terre 8m

	3
	151.21
	59.16
	Attivato
	terre 4m

	4
	168.83
	64.43
	Attivato
	terre 4m

	5
	185.83
	71.43
	Attivato
	terre 4m

	6
	202.63
	77.48
	Attivato
	terre 4m


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.28

Ascissa centro superficie
24.0
m

Ordinata centro superficie
80.0
m

Raggio superficie
75.46
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(388)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
16.0
80.0
73.8
1.39


2
24.0
80.0
75.5
1.28


3
28.0
86.8
81.8
1.31


4
32.0
80.0
75.9
1.31


5
36.0
86.8
81.9
1.41


6
40.0
80.0
75.9
1.44


7
48.0
80.0
67.3
1.37


8
60.0
86.8
72.9
1.58


9
64.0
80.0
67.7
1.71


10
68.0
86.8
81.9
1.83


11
72.0
80.0
67.5
1.78


12
76.0
86.8
81.9
2.09


13
80.0
80.0
75.9
2.18


14
84.0
86.8
81.9
2.15


15
88.0
80.0
75.8
2.26


16
92.0
86.8
73.0
1.96


17
96.0
80.0
67.9
2.13


18
100.0
86.8
64.1
2.16


19
104.0
80.0
59.8
2.29


20
108.0
86.8
46.3
2.34


21
112.0
80.0
51.7
2.29


22
116.0
86.8
63.5
2.15


23
120.0
80.0
43.6
2.16


24
124.0
86.8
55.1
1.94


25
128.0
80.0
50.6
2.07


26
132.0
86.8
55.1
1.94


27
136.0
80.0
51.2
2.14


28
140.0
86.8
54.9
1.98


29
144.0
80.0
51.0
2.06


30
148.0
86.8
28.2
1.73


31
152.0
80.0
26.7
1.70


32
156.0
86.8
28.2
1.44


33
160.0
80.0
26.3
1.68


34
24.0
93.5
86.9
1.33


35
28.0
100.3
93.8
1.39


36
32.0
93.5
87.8
1.39


37
36.0
100.3
83.9
1.52


38
40.0
93.5
78.0
1.42


39
44.0
100.3
83.9
1.53


40
48.0
93.5
78.0
1.49


41
52.0
100.3
73.8
2.28


42
56.0
93.5
78.0
1.55


43
60.0
100.3
73.5
2.46


44
68.0
100.3
84.0
1.62


45
72.0
93.5
87.8
1.90


46
76.0
100.3
94.0
1.94


47
80.0
93.5
87.8
2.03


48
88.0
93.5
78.0
1.93


49
92.0
100.3
84.1
1.94


50
96.0
93.5
78.0
1.98


51
100.0
100.3
74.1
2.12


52
104.0
93.5
87.8
2.29


53
108.0
100.3
94.2
2.25


54
112.0
93.5
78.0
2.24


55
116.0
100.3
73.0
2.04


56
120.0
93.5
58.6
2.11


57
124.0
100.3
64.3
1.94


58
128.0
93.5
58.6
1.89


59
132.0
100.3
63.4
1.93


60
136.0
93.5
58.6
1.81


61
140.0
100.3
64.5
1.74


62
144.0
93.5
58.6
1.91


63
148.0
100.3
54.7
1.85


64
152.0
93.5
39.1
1.65


65
156.0
100.3
42.7
1.58


66
160.0
93.5
39.1
1.52


67
24.0
107.0
98.7
1.41


68
28.0
113.8
105.5
1.44


69
32.0
107.0
88.9
1.70


70
36.0
113.8
106.6
1.50


71
40.0
107.0
89.0
1.72


72
44.0
113.8
95.0
1.85


73
52.0
113.8
95.0
1.80


74
56.0
107.0
89.2
1.70


75
64.0
107.0
89.3
1.68


76
72.0
107.0
100.1
1.74


77
76.0
113.8
106.2
1.90


78
80.0
107.0
100.2
1.99


79
84.0
113.8
94.7
1.78


80
88.0
107.0
89.1
1.87


81
92.0
113.8
94.7
1.90


82
96.0
107.0
89.4
1.91


83
104.0
107.0
56.9
4.62


84
108.0
113.8
71.2
2.48


85
112.0
107.0
89.3
2.02


86
116.0
113.8
82.5
1.96


87
120.0
107.0
67.6
1.99


88
124.0
113.8
70.8
1.96


89
128.0
107.0
67.5
1.91


90
132.0
113.8
82.4
1.79


91
136.0
107.0
78.2
1.82


92
140.0
113.8
82.6
1.75


93
144.0
107.0
78.2
1.76


94
148.0
113.8
82.7
1.77


95
152.0
107.0
78.2
1.96


96
156.0
113.8
59.6
1.58


97
160.0
107.0
45.2
1.75


98
40.0
120.5
101.2
1.86


99
72.0
120.5
112.3
1.69


100
76.0
127.3
118.3
1.67


101
80.0
120.5
112.6
1.90


102
84.0
127.3
105.5
1.80


103
88.0
120.5
99.9
1.85


104
96.0
120.5
101.4
1.86


105
108.0
127.3
93.1
2.06


106
112.0
120.5
100.5
1.85


107
116.0
127.3
105.1
1.81


108
120.0
120.5
100.3
1.97


109
128.0
120.5
77.3
1.96


110
132.0
127.3
92.6
1.59


111
136.0
120.5
87.6
1.71


112
140.0
127.3
93.1
1.71


113
144.0
120.5
88.9
1.73


114
148.0
127.3
80.4
1.67


115
152.0
120.5
65.0
1.52


116
156.0
127.3
67.7
1.47


117
160.0
120.5
64.7
1.44


118
20.0
140.8
115.2
2.32


119
24.0
134.0
109.4
3.60


120
28.0
140.8
114.9
5.10


121
68.0
140.8
130.9
1.61


122
76.0
140.8
130.4
1.67


123
80.0
134.0
124.5
1.83


124
84.0
140.8
130.6
1.84


125
88.0
134.0
124.3
1.90


126
92.0
140.8
130.8
1.94


127
100.0
140.8
104.2
2.24


128
104.0
134.0
97.4
2.21


129
108.0
140.8
117.5
1.79


130
112.0
134.0
110.9
1.81


131
120.0
134.0
124.5
2.10


132
124.0
140.8
89.8
2.22


133
128.0
134.0
97.4
1.69


134
132.0
140.8
102.1
1.68


135
136.0
134.0
97.0
1.60


136
140.0
140.8
102.9
1.59


137
144.0
134.0
97.4
1.64


138
148.0
140.8
90.6
1.66


139
152.0
134.0
70.3
4.86


140
156.0
140.8
77.1
1.62


141
160.0
134.0
70.3
1.60


142
24.0
147.5
120.2
2.29


143
28.0
154.3
125.5
2.43


144
60.0
154.3
127.1
2.27


145
64.0
147.5
136.5
1.65


146
68.0
154.3
143.0
1.65


147
72.0
147.5
136.6
1.66


148
76.0
154.3
142.6
1.65


149
80.0
147.5
136.9
1.73


150
84.0
154.3
142.7
1.75


151
88.0
147.5
136.5
1.83


152
92.0
154.3
142.9
1.87


153
104.0
147.5
96.0
5.06


154
108.0
154.3
128.4
1.77


155
112.0
147.5
122.2
1.80


156
116.0
154.3
111.0
1.84


157
120.0
147.5
107.0
1.78


158
124.0
154.3
112.9
1.69


159
128.0
147.5
108.1
1.68


160
132.0
154.3
111.6
1.67


161
136.0
147.5
106.4
1.71


162
140.0
154.3
142.9
2.08


163
144.0
147.5
108.8
1.54


164
148.0
154.3
143.7
2.09


165
152.0
147.5
110.9
1.71


166
156.0
154.3
89.7
9.06


167
160.0
147.5
83.8
1.50


168
60.0
167.8
154.8
1.66


169
68.0
167.8
155.1
1.63


170
72.0
161.0
148.8
1.64


171
76.0
167.8
154.7
1.63


172
80.0
161.0
149.0
1.65


173
84.0
167.8
154.9
1.68


174
88.0
161.0
148.6
1.78


175
92.0
167.8
155.1
1.86


176
100.0
167.8
140.0
1.68


177
104.0
161.0
134.6
1.75


178
108.0
167.8
139.2
1.72


179
112.0
161.0
117.0
1.97


180
116.0
167.8
154.7
1.96


181
120.0
161.0
116.4
1.80


182
128.0
161.0
117.6
1.67


183
132.0
167.8
138.0
1.76


184
136.0
161.0
99.4
4.23


185
140.0
167.8
155.1
2.03


186
144.0
161.0
102.6
1.53


187
148.0
167.8
108.2
1.39


188
156.0
167.8
111.4
1.47


189
160.0
161.0
95.0
1.51


190
64.0
174.5
160.8
1.66


191
68.0
181.3
167.3
1.64


192
72.0
174.5
160.9
1.63


193
76.0
181.3
148.4
2.28


194
80.0
174.5
161.2
1.61


195
84.0
181.3
167.1
1.60


196
88.0
174.5
143.0
2.03


197
92.0
181.3
149.1
1.94


198
96.0
174.5
144.6
1.84


199
100.0
181.3
150.7
1.76


200
104.0
174.5
145.4
1.67


201
116.0
181.3
166.9
1.96


202
124.0
181.3
149.5
1.77


203
128.0
174.5
144.2
1.75


204
132.0
181.3
130.6
1.63


205
136.0
174.5
125.2
1.71


206
140.0
181.3
131.1
1.61


207
144.0
174.5
161.5
1.99


208
148.0
181.3
133.5
1.66


209
152.0
174.5
113.9
1.66


210
156.0
181.3
135.9
1.55


211
160.0
174.5
117.1
1.49


212
44.0
194.8
179.4
1.49


213
48.0
188.0
153.8
9.57


214
52.0
194.8
179.2
1.45


215
56.0
188.0
173.5
1.44


216
60.0
194.8
179.2
1.50


217
64.0
188.0
172.9
1.56


218
72.0
188.0
154.2
2.45


219
76.0
194.8
179.0
1.59


220
80.0
188.0
173.3
1.59


221
108.0
194.8
142.0
9.30


222
112.0
188.0
173.3
1.93


223
116.0
194.8
159.3
1.69


224
120.0
188.0
154.1
1.61


225
128.0
188.0
136.6
1.67


226
140.0
194.8
179.3
1.98


227
144.0
188.0
137.0
1.62


228
148.0
194.8
161.5
1.75


229
152.0
188.0
139.4
1.62


230
156.0
194.8
145.3
1.65


231
160.0
188.0
125.1
1.49


232
28.0
208.3
189.1
1.95


233
32.0
201.5
184.0
1.82


234
40.0
201.5
185.8
1.52


235
44.0
208.3
191.6
1.55


236
48.0
201.5
185.1
1.51


237
60.0
208.3
191.3
1.52


238
64.0
201.5
185.1
1.53


239
68.0
208.3
191.5
1.55


240
72.0
201.5
185.3
1.57


241
80.0
201.5
185.4
1.61


242
108.0
208.3
171.7
1.75


243
112.0
201.5
165.5
1.72


244
116.0
208.3
191.2
1.95


245
132.0
208.3
149.6
28.25


246
140.0
208.3
149.9
1.59


247
144.0
201.5
166.1
1.64


248
148.0
208.3
172.3
1.60


249
152.0
201.5
167.7
1.73


250
156.0
208.3
173.9
1.75


251
160.0
201.5
169.3
1.82


252
40.0
215.0
197.8
1.64


253
48.0
215.0
197.2
1.55


254
52.0
221.8
203.4
1.55


255
56.0
215.0
197.8
1.48


256
60.0
221.8
203.5
1.50


257
64.0
215.0
197.2
1.55


258
72.0
215.0
197.4
1.57


259
100.0
221.8
183.0
1.79


260
104.0
215.0
177.9
1.79


261
108.0
221.8
204.2
1.89


262
116.0
221.8
203.4
1.92


263
124.0
221.8
159.9
3.02


264
128.0
215.0
155.6
1.75


265
132.0
221.8
181.3
1.57


266
136.0
215.0
175.3
1.52


267
140.0
221.8
159.3
1.56


268
144.0
215.0
155.8
1.45


269
148.0
221.8
161.7
1.51


270
152.0
215.0
178.5
1.68


271
156.0
221.8
164.1
1.52


272
160.0
215.0
180.1
1.80


273
44.0
235.3
215.9
1.75


274
48.0
228.5
209.4
1.64


275
52.0
235.3
215.6
1.61


276
56.0
228.5
209.9
1.53


277
108.0
235.3
216.3
1.82


278
112.0
228.5
209.8
1.87


279
116.0
235.3
191.8
1.65


280
120.0
228.5
186.4
1.68


281
124.0
235.3
192.6
1.61


282
128.0
228.5
187.6
1.62


283
132.0
235.3
192.2
1.64


284
136.0
228.5
186.0
1.61


285
140.0
235.3
215.7
1.93


286
144.0
228.5
187.6
1.66


287
148.0
235.3
171.1
1.57


288
152.0
228.5
189.2
1.56


289
156.0
235.3
173.5
1.55


290
160.0
228.5
170.0
1.57


291
40.0
242.0
221.7
1.83


292
44.0
248.8
227.9
1.82


293
68.0
248.8
203.1
3.86


294
108.0
248.8
204.2
1.65


295
112.0
242.0
198.0
1.64


296
120.0
242.0
197.2
1.67


297
128.0
242.0
198.4
1.63


298
136.0
242.0
221.4
1.88


299
140.0
248.8
227.9
1.92


300
144.0
242.0
222.2
1.91


301
148.0
248.8
180.5
6.62


302
156.0
248.8
182.9
1.77


303
160.0
242.0
179.4
1.58


304
92.0
262.3
240.0
1.63


305
100.0
262.3
240.8
1.75


306
104.0
255.5
235.0
1.81


307
108.0
262.3
240.7
1.77


308
132.0
262.3
240.0
1.87


309
140.0
262.3
240.0
1.90


310
148.0
262.3
189.9
3.24


311
152.0
255.5
186.4
9.55


312
156.0
262.3
212.6
1.53


313
160.0
255.5
208.0
1.58


314
88.0
269.0
245.7
1.64


315
92.0
275.8
224.5
6.54


316
96.0
269.0
246.5
1.63


317
116.0
275.8
224.3
1.64


318
124.0
275.8
224.9
1.61


319
132.0
275.8
224.7
1.63


320
136.0
269.0
218.5
1.63


321
140.0
275.8
224.5
1.57


322
144.0
269.0
219.9
1.56


323
152.0
269.0
242.5
1.88


324
156.0
275.8
218.2
1.49


325
36.0
289.3
263.1
2.04


326
76.0
289.3
264.0
1.55


327
84.0
289.3
264.4
1.67


328
88.0
282.5
257.9
1.67


329
92.0
289.3
264.3
1.66


330
96.0
282.5
258.6
1.63


331
100.0
289.3
236.9
8.84


332
104.0
282.5
232.1
1.79


333
128.0
282.5
230.9
1.62


334
132.0
289.3
264.4
1.85


335
136.0
282.5
257.9
1.90


336
148.0
289.3
227.9
1.60


337
152.0
282.5
223.0
1.50


338
156.0
289.3
224.2
1.56


339
160.0
282.5
219.3
1.51


340
0.0
296.0
269.3
3.47


341
44.0
302.8
276.0
1.87


342
52.0
302.8
276.2
1.81


343
60.0
302.8
276.5
1.71


344
64.0
296.0
270.0
1.70


345
68.0
302.8
276.5
1.65


346
72.0
296.0
270.4
1.57


347
76.0
302.8
276.1
1.56


348
80.0
296.0
270.4
1.60


349
128.0
296.0
270.9
1.84


350
132.0
302.8
243.2
1.58


351
136.0
296.0
236.7
1.53


352
140.0
302.8
237.7
1.88


353
144.0
296.0
232.7
1.58


354
148.0
302.8
261.9
1.69


355
152.0
296.0
229.1
1.66


356
156.0
302.8
230.5
2.42


357
56.0
309.5
282.7
1.75


358
72.0
309.5
282.6
1.57


359
96.0
309.5
252.2
2.61


360
108.0
316.3
258.4
2.16


361
112.0
309.5
252.2
15.04


362
116.0
316.3
256.8
1.79


363
120.0
309.5
251.0
1.50


364
124.0
316.3
254.7
4.74


365
128.0
309.5
249.7
1.68


366
136.0
309.5
242.9
4.05


367
140.0
316.3
244.0
3.43


368
144.0
309.5
268.0
1.55


369
152.0
309.5
235.5
2.58


370
160.0
309.5
232.1
20.00


371
104.0
323.0
264.6
4.18


372
108.0
329.8
269.2
2.28


373
112.0
323.0
263.0
4.82


374
116.0
329.8
265.9
2.35


375
120.0
323.0
259.6
2.76


376
128.0
323.0
256.1
3.02


377
132.0
329.8
287.5
1.58


378
156.0
329.8
272.3
1.53


379
160.0
323.0
266.0
1.52


380
0.0
336.5
305.8
3.99


381
108.0
343.3
312.6
1.59


382
112.0
336.5
305.6
1.69


383
116.0
343.3
306.1
1.62


384
152.0
336.5
278.6
1.52


385
156.0
343.3
280.5
1.52


386
160.0
336.5
274.1
1.54


387
104.0
350.0
319.5
1.61


388
160.0
350.0
282.5
1.54

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 16.00 yc = 80.00 Rc = 73.769   Fs=1.3904

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.55 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.33 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 80.00 Rc = 75.459   Fs=1.2769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 86.75 Rc = 81.78   Fs=1.3146

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=1.3104

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=218.8  Kg  Sbalzo del palo 5.69 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=218.8  Kg  Sbalzo del palo 5.69 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 86.75 Rc = 81.926   Fs=1.4148

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3387.8  Kg  Sbalzo del palo 4.47 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3387.8  Kg  Sbalzo del palo 4.47 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=1.4424

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3425.3  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3425.3  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 80.00 Rc = 67.264   Fs=1.3738

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 86.75 Rc = 72.887   Fs=1.5751

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 80.00 Rc = 67.73   Fs=1.7114

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 86.75 Rc = 81.894   Fs=1.8341

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 80.00 Rc = 67.537   Fs=1.7796

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 86.75 Rc = 81.886   Fs=2.0937

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=2.1757

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 86.75 Rc = 81.878   Fs=2.1451

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 80.00 Rc = 75.794   Fs=2.2631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 86.75 Rc = 72.991   Fs=1.9622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 80.00 Rc = 67.877   Fs=2.1256

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 86.75 Rc = 64.088   Fs=2.1632

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 80.00 Rc = 59.796   Fs=2.2943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 86.75 Rc = 46.274   Fs=2.3355

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 80.00 Rc = 51.702   Fs=2.2941

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 86.75 Rc = 63.547   Fs=2.1486

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 80.00 Rc = 43.595   Fs=2.1572

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 86.75 Rc = 55.106   Fs=1.9368

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 80.00 Rc = 50.607   Fs=2.0661

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 86.75 Rc = 55.075   Fs=1.9444

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 80.00 Rc = 51.235   Fs=2.138

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 86.75 Rc = 54.93   Fs=1.9773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 80.00 Rc = 51.043   Fs=2.0609

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 86.75 Rc = 28.208   Fs=1.7325

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 80.00 Rc = 26.715   Fs=1.7004

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 86.75 Rc = 28.153   Fs=1.4361

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 80.00 Rc = 26.284   Fs=1.6773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 93.50 Rc = 86.902   Fs=1.3268

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.53 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.53 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 100.25 Rc = 93.772   Fs=1.3921

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=1.3862

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=4064.9  Kg  Sbalzo del palo 4.07 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=4064.9  Kg  Sbalzo del palo 4.07 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 100.25 Rc = 83.857   Fs=1.5188

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.4235

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 100.25 Rc = 83.897   Fs=1.5312

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 93.50 Rc = 78.03   Fs=1.4883

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 100.25 Rc = 73.78   Fs=2.2766

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.546

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 100.25 Rc = 73.456   Fs=2.4576

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 100.25 Rc = 84.016   Fs=1.6173

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=1.8999

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 100.25 Rc = 94.031   Fs=1.9448

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=2.0344

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.9317

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 100.25 Rc = 84.135   Fs=1.936

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.9825

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 100.25 Rc = 74.138   Fs=2.1248

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=2.2885

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 100.25 Rc = 94.232   Fs=2.2537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=2.2423

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 100.25 Rc = 73.047   Fs=2.0389

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=2.1072

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 100.25 Rc = 64.339   Fs=1.9361

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.8854

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 100.25 Rc = 63.416   Fs=1.9321

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.8088

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 100.25 Rc = 64.498   Fs=1.7441

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.9062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 100.25 Rc = 54.659   Fs=1.8524

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 93.50 Rc = 39.144   Fs=1.646

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 100.25 Rc = 42.718   Fs=1.5788

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 93.50 Rc = 39.144   Fs=1.519

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 107.00 Rc = 98.697   Fs=1.4122

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 113.75 Rc = 105.514   Fs=1.4422

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 107.00 Rc = 88.909   Fs=1.7012

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 113.75 Rc = 106.558   Fs=1.502

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.07 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.07 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 107.00 Rc = 89.008   Fs=1.7222

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 113.75 Rc = 95.02   Fs=1.8545

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 113.75 Rc = 94.979   Fs=1.7952

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 107.00 Rc = 89.207   Fs=1.7016

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 107.00 Rc = 89.263   Fs=1.6772

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 107.00 Rc = 100.102   Fs=1.7407

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 113.75 Rc = 106.164   Fs=1.8965

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 107.00 Rc = 100.237   Fs=1.9898

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 113.75 Rc = 94.695   Fs=1.781

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 107.00 Rc = 89.121   Fs=1.8729

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 113.75 Rc = 94.674   Fs=1.8989

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 107.00 Rc = 89.394   Fs=1.9133

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 107.00 Rc = 56.886   Fs=4.6172

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 113.75 Rc = 71.202   Fs=2.4799

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 107.00 Rc = 89.315   Fs=2.0161

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 113.75 Rc = 82.548   Fs=1.961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 107.00 Rc = 67.55   Fs=1.9869

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 113.75 Rc = 70.807   Fs=1.9596

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 107.00 Rc = 67.471   Fs=1.9103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 113.75 Rc = 82.43   Fs=1.7857

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 107.00 Rc = 78.225   Fs=1.822

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 113.75 Rc = 82.579   Fs=1.7516

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 107.00 Rc = 78.234   Fs=1.7622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 113.75 Rc = 82.728   Fs=1.7671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 107.00 Rc = 78.174   Fs=1.9627

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 113.75 Rc = 59.628   Fs=1.5808

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 107.00 Rc = 45.229   Fs=1.7508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 120.50 Rc = 101.237   Fs=1.8644

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 120.50 Rc = 112.269   Fs=1.6891

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 127.25 Rc = 118.297   Fs=1.6724

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 120.50 Rc = 112.631   Fs=1.898

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 127.25 Rc = 105.529   Fs=1.8038

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 120.50 Rc = 99.888   Fs=1.8545

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 120.50 Rc = 101.372   Fs=1.8645

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 127.25 Rc = 93.096   Fs=2.0631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 120.50 Rc = 100.499   Fs=1.8481

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 127.25 Rc = 105.116   Fs=1.8139

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 120.50 Rc = 100.301   Fs=1.9679

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 120.50 Rc = 77.268   Fs=1.9637

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 127.25 Rc = 92.626   Fs=1.5926

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 120.50 Rc = 87.624   Fs=1.7131

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 127.25 Rc = 93.096   Fs=1.7077

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 120.50 Rc = 88.919   Fs=1.7259

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 127.25 Rc = 80.378   Fs=1.6651

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 120.50 Rc = 64.951   Fs=1.5189

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 127.25 Rc = 67.66   Fs=1.4667

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 120.50 Rc = 64.704   Fs=1.4365

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 20.00 yc = 140.75 Rc = 115.211   Fs=2.3227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 134.00 Rc = 109.442   Fs=3.6035

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 140.75 Rc = 114.927   Fs=5.1045

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 140.75 Rc = 130.864   Fs=1.6125

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 140.75 Rc = 130.431   Fs=1.666

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 134.00 Rc = 124.468   Fs=1.8278

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 140.75 Rc = 130.557   Fs=1.8396

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 134.00 Rc = 124.327   Fs=1.9019

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 140.75 Rc = 130.794   Fs=1.9362

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 140.75 Rc = 104.154   Fs=2.2418

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=2.2062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 140.75 Rc = 117.549   Fs=1.7937

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 134.00 Rc = 110.936   Fs=1.8098

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 134.00 Rc = 124.468   Fs=2.103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 140.75 Rc = 89.751   Fs=2.2206

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=1.6855

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 140.75 Rc = 102.127   Fs=1.6765

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 134.00 Rc = 97.024   Fs=1.5969

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 140.75 Rc = 102.923   Fs=1.5944

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 134.00 Rc = 97.404   Fs=1.6411

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 140.75 Rc = 90.622   Fs=1.6567

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 134.00 Rc = 70.34   Fs=4.8606

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 140.75 Rc = 77.09   Fs=1.6234

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 134.00 Rc = 70.34   Fs=1.6024

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 147.50 Rc = 120.243   Fs=2.2854

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 154.25 Rc = 125.514   Fs=2.431

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 154.25 Rc = 127.055   Fs=2.273

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 147.50 Rc = 136.531   Fs=1.6466

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 154.25 Rc = 142.997   Fs=1.6502

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 147.50 Rc = 136.603   Fs=1.6552

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 154.25 Rc = 142.564   Fs=1.6455

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 147.50 Rc = 136.897   Fs=1.7303

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 154.25 Rc = 142.723   Fs=1.7458

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 147.50 Rc = 136.46   Fs=1.8252

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 154.25 Rc = 142.927   Fs=1.8688

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 147.50 Rc = 96.032   Fs=5.0615

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 154.25 Rc = 128.383   Fs=1.7711

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 147.50 Rc = 122.166   Fs=1.7986

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 154.25 Rc = 111.05   Fs=1.8386

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 147.50 Rc = 107.001   Fs=1.7785

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 154.25 Rc = 112.90   Fs=1.6935

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 147.50 Rc = 108.077   Fs=1.6818

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 154.25 Rc = 111.627   Fs=1.6748

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 147.50 Rc = 106.423   Fs=1.7135

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 154.25 Rc = 142.941   Fs=2.0784

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 147.50 Rc = 108.823   Fs=1.544

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 154.25 Rc = 143.741   Fs=2.0895

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 147.50 Rc = 110.904   Fs=1.7141

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 154.25 Rc = 89.704   Fs=9.058

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 147.50 Rc = 83.84   Fs=1.4977

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 167.75 Rc = 154.82   Fs=1.6563

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 167.75 Rc = 155.13   Fs=1.626

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 161.00 Rc = 148.77   Fs=1.639

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 167.75 Rc = 154.697   Fs=1.6286

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 161.00 Rc = 149.03   Fs=1.6537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 167.75 Rc = 154.89   Fs=1.6799

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 161.00 Rc = 148.593   Fs=1.782

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 167.75 Rc = 155.06   Fs=1.8587

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 167.75 Rc = 139.969   Fs=1.685

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 161.00 Rc = 134.60   Fs=1.7524

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 167.75 Rc = 139.217   Fs=1.7169

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 161.00 Rc = 117.00   Fs=1.9705

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 167.75 Rc = 154.683   Fs=1.9583

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 161.00 Rc = 116.40   Fs=1.7969

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 161.00 Rc = 117.578   Fs=1.6742

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 167.75 Rc = 138.002   Fs=1.756

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 161.00 Rc = 99.43   Fs=4.2308

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 167.75 Rc = 155.074   Fs=2.034

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 161.00 Rc = 102.629   Fs=1.525

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 167.75 Rc = 108.246   Fs=1.3943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 167.75 Rc = 111.445   Fs=1.4656

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 161.00 Rc = 95.036   Fs=1.5053

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 174.50 Rc = 160.797   Fs=1.6608

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 181.25 Rc = 167.264   Fs=1.6404

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 174.50 Rc = 160.937   Fs=1.634

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 181.25 Rc = 148.41   Fs=2.2842

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 174.50 Rc = 161.163   Fs=1.6062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 181.25 Rc = 167.057   Fs=1.5966

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 174.50 Rc = 142.953   Fs=2.026

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 181.25 Rc = 149.136   Fs=1.9414

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 174.50 Rc = 144.553   Fs=1.8433

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 181.25 Rc = 150.736   Fs=1.757

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 174.50 Rc = 145.434   Fs=1.6692

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 181.25 Rc = 166.85   Fs=1.9574

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 181.25 Rc = 149.549   Fs=1.7693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 174.50 Rc = 144.219   Fs=1.7492

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 181.25 Rc = 130.629   Fs=1.6348

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 174.50 Rc = 125.222   Fs=1.7051

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 181.25 Rc = 131.121   Fs=1.614

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 174.50 Rc = 161.541   Fs=1.9915

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 181.25 Rc = 133.521   Fs=1.6601

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 174.50 Rc = 113.862   Fs=1.6607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 181.25 Rc = 135.921   Fs=1.5482

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 174.50 Rc = 117.061   Fs=1.4943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 194.75 Rc = 179.386   Fs=1.4907

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 188.00 Rc = 153.806   Fs=9.5696

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 194.75 Rc = 179.164   Fs=1.4488

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 188.00 Rc = 173.47   Fs=1.4403

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 194.75 Rc = 179.153   Fs=1.4957

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 188.00 Rc = 172.93   Fs=1.564

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 188.00 Rc = 154.207   Fs=2.4547

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 194.75 Rc = 178.963   Fs=1.5907

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 188.00 Rc = 173.296   Fs=1.5897

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 194.75 Rc = 141.951   Fs=9.3047

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 188.00 Rc = 173.334   Fs=1.9277

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 194.75 Rc = 159.284   Fs=1.6895

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 188.00 Rc = 154.132   Fs=1.6112

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 188.00 Rc = 136.579   Fs=1.6655

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 194.75 Rc = 179.34   Fs=1.9798

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 188.00 Rc = 137.021   Fs=1.6203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 194.75 Rc = 161.53   Fs=1.7512

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 188.00 Rc = 139.421   Fs=1.6167

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 194.75 Rc = 145.32   Fs=1.6466

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 188.00 Rc = 125.094   Fs=1.4906

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 208.25 Rc = 189.115   Fs=1.9518

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 201.50 Rc = 184.032   Fs=1.819

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 201.50 Rc = 185.809   Fs=1.5249

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 208.25 Rc = 191.553   Fs=1.5534

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 201.50 Rc = 185.07   Fs=1.5072

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 208.25 Rc = 191.32   Fs=1.5202

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 201.50 Rc = 185.063   Fs=1.5294

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 208.25 Rc = 191.53   Fs=1.5508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 201.50 Rc = 185.27   Fs=1.5673

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 201.50 Rc = 185.43   Fs=1.6112

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 208.25 Rc = 171.718   Fs=1.7515

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 201.50 Rc = 165.501   Fs=1.7209

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 208.25 Rc = 191.184   Fs=1.9452

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 208.25 Rc = 149.63   Fs=28.2474

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 208.25 Rc = 149.92   Fs=1.594

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 201.50 Rc = 166.114   Fs=1.6418

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 208.25 Rc = 172.297   Fs=1.6041

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 201.50 Rc = 167.713   Fs=1.7304

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 208.25 Rc = 173.896   Fs=1.7525

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 201.50 Rc = 169.313   Fs=1.8191

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 215.00 Rc = 197.757   Fs=1.6351

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 215.00 Rc = 197.237   Fs=1.5527

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 221.75 Rc = 203.43   Fs=1.5514

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 215.00 Rc = 197.763   Fs=1.4774

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 221.75 Rc = 203.487   Fs=1.5029

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 215.00 Rc = 197.196   Fs=1.5503

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 215.00 Rc = 197.437   Fs=1.5725

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 221.75 Rc = 183.034   Fs=1.7941

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 215.00 Rc = 177.935   Fs=1.7901

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 221.75 Rc = 204.151   Fs=1.8948

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 221.75 Rc = 203.351   Fs=1.916

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 221.75 Rc = 159.897   Fs=3.0203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 215.00 Rc = 155.58   Fs=1.7484

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 221.75 Rc = 181.337   Fs=1.5728

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 215.00 Rc = 175.28   Fs=1.5231

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 221.75 Rc = 159.319   Fs=1.5558

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 215.00 Rc = 155.82   Fs=1.4531

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 221.75 Rc = 161.719   Fs=1.51

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 215.00 Rc = 178.48   Fs=1.6803

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 221.75 Rc = 164.119   Fs=1.5239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 215.00 Rc = 180.08   Fs=1.805

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 235.25 Rc = 215.887   Fs=1.7508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 228.50 Rc = 209.404   Fs=1.6424

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 235.25 Rc = 215.563   Fs=1.6074

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 228.50 Rc = 209.896   Fs=1.5331

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 235.25 Rc = 216.318   Fs=1.8246

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 228.50 Rc = 209.834   Fs=1.8689

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 235.25 Rc = 191.786   Fs=1.6459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 228.50 Rc = 186.431   Fs=1.6779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 235.25 Rc = 192.614   Fs=1.6145

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 228.50 Rc = 187.554   Fs=1.6168

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 235.25 Rc = 192.171   Fs=1.6412

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 228.50 Rc = 186.046   Fs=1.606

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 235.25 Rc = 215.74   Fs=1.9254

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 228.50 Rc = 187.646   Fs=1.6561

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 235.25 Rc = 171.119   Fs=1.5707

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 228.50 Rc = 189.246   Fs=1.5575

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 235.25 Rc = 173.518   Fs=1.5468

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 228.50 Rc = 170.019   Fs=1.5676

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 242.00 Rc = 221.726   Fs=1.83

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 248.75 Rc = 227.929   Fs=1.8241

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 248.75 Rc = 203.108   Fs=3.8648

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 248.75 Rc = 204.219   Fs=1.6549

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 242.00 Rc = 198.002   Fs=1.6446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 242.00 Rc = 197.197   Fs=1.6721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 242.00 Rc = 198.388   Fs=1.6253

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 242.00 Rc = 221.406   Fs=1.8828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 248.75 Rc = 227.873   Fs=1.9161

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 242.00 Rc = 222.206   Fs=1.9122

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 248.75 Rc = 180.518   Fs=6.6219

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 248.75 Rc = 182.918   Fs=1.7749

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 242.00 Rc = 179.418   Fs=1.5832

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 262.25 Rc = 239.992   Fs=1.6321

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 262.25 Rc = 240.792   Fs=1.7477

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 255.50 Rc = 234.968   Fs=1.8127

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 262.25 Rc = 240.652   Fs=1.7678

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 262.25 Rc = 240.044   Fs=1.8725

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 262.25 Rc = 240.006   Fs=1.8965

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 262.25 Rc = 189.917   Fs=3.2423

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 255.50 Rc = 186.418   Fs=9.5523

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 262.25 Rc = 212.634   Fs=1.5307

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 255.50 Rc = 207.996   Fs=1.5807

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 269.00 Rc = 245.742   Fs=1.6382

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 275.75 Rc = 224.50   Fs=6.535

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 269.00 Rc = 246.458   Fs=1.6312

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 275.75 Rc = 224.287   Fs=1.6395

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 275.75 Rc = 224.913   Fs=1.6072

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 275.75 Rc = 224.672   Fs=1.6335

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 269.00 Rc = 218.455   Fs=1.6325

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 275.75 Rc = 224.528   Fs=1.5745

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 269.00 Rc = 219.945   Fs=1.5555

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 269.00 Rc = 242.517   Fs=1.8779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 275.75 Rc = 218.225   Fs=1.4893

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 289.25 Rc = 263.07   Fs=2.0393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 289.25 Rc = 263.955   Fs=1.5472

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 289.25 Rc = 264.392   Fs=1.6667

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 282.50 Rc = 257.909   Fs=1.6723

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 289.25 Rc = 264.258   Fs=1.6624

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 282.50 Rc = 258.591   Fs=1.6296

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 289.25 Rc = 236.866   Fs=8.8446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 282.50 Rc = 232.104   Fs=1.7874

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 282.50 Rc = 230.889   Fs=1.6229

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 289.25 Rc = 264.378   Fs=1.8517

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 282.50 Rc = 257.894   Fs=1.9007

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 289.25 Rc = 227.875   Fs=1.6044

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 282.50 Rc = 223.033   Fs=1.4962

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 289.25 Rc = 224.203   Fs=1.5627

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 282.50 Rc = 219.317   Fs=1.5088

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 296.00 Rc = 269.269   Fs=3.4721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 302.75 Rc = 275.984   Fs=1.8714

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 302.75 Rc = 276.229   Fs=1.8098

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 302.75 Rc = 276.488   Fs=1.7103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 296.00 Rc = 270.005   Fs=1.6994

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 302.75 Rc = 276.462   Fs=1.6452

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 296.00 Rc = 270.438   Fs=1.5703

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 302.75 Rc = 276.122   Fs=1.5596

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 296.00 Rc = 270.362   Fs=1.6036

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 296.00 Rc = 270.861   Fs=1.8419

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 302.75 Rc = 243.18   Fs=1.5766

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 296.00 Rc = 236.683   Fs=1.5263

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 302.75 Rc = 237.653   Fs=1.8803

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 296.00 Rc = 232.75   Fs=1.578

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 302.75 Rc = 261.909   Fs=1.6932

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 296.00 Rc = 229.119   Fs=1.6649

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 302.75 Rc = 230.535   Fs=2.4203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 309.50 Rc = 282.695   Fs=1.7498

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 309.50 Rc = 282.605   Fs=1.5749

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 309.50 Rc = 252.215   Fs=2.6056

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 316.25 Rc = 258.388   Fs=2.1607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 309.50 Rc = 252.171   Fs=15.0404

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 316.25 Rc = 256.788   Fs=1.7879

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 309.50 Rc = 251.029   Fs=1.5031

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 316.25 Rc = 254.697   Fs=4.7448

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 309.50 Rc = 249.706   Fs=1.6828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 309.50 Rc = 242.897   Fs=4.0519

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 316.25 Rc = 244.029   Fs=3.429

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 309.50 Rc = 268.011   Fs=1.5527

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 309.50 Rc = 235.545   Fs=2.5837

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 309.50 Rc = 232.123   Fs=20.00

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 323.00 Rc = 264.581   Fs=4.1841

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 329.75 Rc = 269.222   Fs=2.2835

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 323.00 Rc = 263.005   Fs=4.8206

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 329.75 Rc = 265.853   Fs=2.3545

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 323.00 Rc = 259.642   Fs=2.7571

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 323.00 Rc = 256.102   Fs=3.0192

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 329.75 Rc = 287.482   Fs=1.5791

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 329.75 Rc = 272.301   Fs=1.5339

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 323.00 Rc = 266.003   Fs=1.515

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 336.50 Rc = 305.753   Fs=3.9932

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 343.25 Rc = 312.60   Fs=1.5912

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 336.50 Rc = 305.636   Fs=1.6885

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 343.25 Rc = 306.139   Fs=1.6211

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 336.50 Rc = 278.616   Fs=1.5197

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 343.25 Rc = 280.458   Fs=1.5243

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 336.50 Rc = 274.09   Fs=1.5358

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 350.00 Rc = 319.506   Fs=1.6136

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 350.00 Rc = 282.47   Fs=1.5369

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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