Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 3 – SEZ A – COESIONE INTERCETTA
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
0.0
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
80.0
m

Ascissa vertice destro superiore xs
160.0
m

Ordinata vertice destro superiore ys
350.0
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	26.31
	10.13

	6
	26.31
	16.13

	7
	42.96
	22.35

	8
	46.96
	22.35

	9
	46.96
	26.35

	10
	51.52
	28.76

	11
	56.71
	28.88

	12
	60.71
	28.88

	13
	60.71
	32.88

	14
	65.3
	35.56

	15
	69.13
	35.61

	16
	73.13
	35.61

	17
	73.13
	39.61

	18
	76.91
	41.16

	19
	85.57
	41.16

	20
	85.57
	45.16

	21
	111.57
	46.6

	22
	115.57
	46.6

	23
	115.57
	50.6

	24
	124.37
	54.15

	25
	133.59
	54.15

	26
	133.59
	58.15

	27
	138.36
	58.95

	28
	151.21
	59.16

	29
	153.23
	63.16

	30
	161.92
	65.43

	31
	168.83
	65.43

	32
	170.51
	69.43

	33
	179.51
	71.43

	34
	185.83
	71.43

	35
	187.6
	75.38

	36
	196.47
	77.43

	37
	202.63
	77.48

	38
	204.21
	81.43

	39
	213.27
	83.43

	40
	219.91
	83.43

	41
	221.54
	87.43

	42
	238.81
	87.26

	43
	240.48
	91.26

	44
	252.23
	93.26

	45
	264.43
	93.26

	46
	266.54
	97.3

	47
	276.76
	99.26

	48
	283.7
	99.26

	49
	285.35
	103.26

	50
	294.74
	105.26

	51
	301.22
	105.26

	52
	302.98
	109.21

	53
	311.18
	111.26

	54
	317.01
	111.26

	55
	318.45
	115.26

	56
	326.39
	117.26

	57
	331.98
	117.26

	58
	333.27
	121.26

	59
	341.31
	123.26

	60
	346.72
	123.26

	61
	348.1
	127.26

	62
	354.38
	129.96

	63
	376.89
	132.32

	64
	381.6
	132.3 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	12.68
	6.54

	3
	27.32
	11.59

	4
	55.03
	19.4

	5
	107.84
	25.78

	6
	120.46
	28.96

	7
	197.17
	51.07

	8
	255.23
	72.26

	9
	278.34
	79.38

	10
	311.47
	93.01

	11
	351.25
	110.35

	12
	381.6
	119.7 2


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	14.91
	9.39

	3
	18.53
	9.46

	4
	22.31
	10.13

	5
	34.37
	15.93

	6
	97.33
	24.82

	7
	110.76
	29.46

	8
	130.52
	34.17

	9
	169.89
	44.43

	10
	183.15
	49.79

	11
	201.59
	54.46

	12
	228.83
	64.46

	13
	237.24
	69.43

	14
	255.33
	73.91

	15
	269.89
	78.9

	16
	279.51
	84.46

	17
	298.87
	89.46

	18
	308.62
	94.46

	19
	324.98
	99.46

	20
	333.93
	105.41

	21
	361.01
	118.7

	22
	369.79
	128.56

	23
	374.64
	128.86

	24
	376.89
	131.32

	25
	381.6
	131.3 2


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	6.9
	2.46

	3
	15.6
	8.0

	4
	23.76
	9.42

	5
	27.65
	11.18

	6
	33.18
	11.69

	7
	39.02
	11.72

	8
	50.92
	12.66

	9
	58.1
	13.7

	10
	71.07
	14.75

	11
	92.03
	17.17

	12
	107.65
	20.89

	13
	118.09
	26.27

	14
	125.92
	29.1

	15
	158.29
	37.47

	16
	179.29
	43.61

	17
	209.42
	54.53

	18
	230.79
	62.79

	19
	238.05
	67.16

	20
	253.12
	71.57

	21
	260.11
	72.74

	22
	269.37
	75.87

	23
	279.47
	80.74

	24
	298.03
	86.46

	25
	311.35
	93.18

	26
	325.27
	96.98

	27
	337.19
	102.04

	28
	351.13
	110.34

	29
	365.18
	115.61

	30
	381.6
	119.3 4


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	9.27
	-1.54

	3
	26.4
	0.47

	4
	62.34
	2.82

	5
	99.05
	10.49

	6
	121.2
	17.56

	7
	144.83
	24.43

	8
	186.11
	37.58

	9
	211.95
	48.2

	10
	254.34
	63.98

	11
	277.9
	72.61

	12
	297.23
	80.02

	13
	315.84
	87.27

	14
	345.13
	97.9

	15
	361.96
	104.6

	16
	381.6
	109.89 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0.0383
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	26.31
	10.13
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	46.96
	22.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	60.71
	28.88
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	73.13
	35.61
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	85.57
	41.16
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	115.57
	46.6
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	133.59
	54.15
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	23.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	25.31
	10.13
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	238.81
	87.26
	Attivato
	terre 8m

	2
	151.21
	59.16
	Attivato
	terre 4m

	3
	168.83
	65.43
	Attivato
	terre 4m

	4
	185.83
	71.43
	Attivato
	terre 4m

	5
	202.63
	77.48
	Attivato
	terre 4m

	6
	264.43
	93.26
	Attivato
	terre 4m

	7
	283.7
	99.26
	Attivato
	terre 4m

	8
	301.28
	105.26
	Attivato
	terre 4m

	9
	317.01
	111.26
	Attivato
	terre 4m

	10
	219.91
	83.43
	Attivato
	terre 8m

	11
	331.98
	117.26
	Attivato
	terre 4m

	12
	346.72
	123.26
	Attivato
	terre 4m


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.28

Ascissa centro superficie
24.0
m

Ordinata centro superficie
80.0
m

Raggio superficie
75.46
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(384)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
16.0
80.0
73.8
1.39


2
24.0
80.0
75.5
1.28


3
28.0
86.8
81.8
1.31


4
32.0
80.0
75.9
1.31


5
36.0
86.8
81.9
1.41


6
40.0
80.0
75.9
1.44


7
48.0
80.0
67.3
1.37


8
60.0
86.8
72.9
1.58


9
64.0
80.0
67.7
1.71


10
68.0
86.8
81.9
1.83


11
72.0
80.0
67.5
1.78


12
76.0
86.8
81.9
2.09


13
80.0
80.0
75.9
2.18


14
84.0
86.8
81.9
2.15


15
88.0
80.0
75.8
2.26


16
92.0
86.8
73.0
1.96


17
96.0
80.0
67.9
2.13


18
100.0
86.8
64.1
2.16


19
104.0
80.0
59.8
2.29


20
108.0
86.8
46.3
2.34


21
112.0
80.0
51.7
2.29


22
116.0
86.8
63.5
2.15


23
120.0
80.0
43.6
2.16


24
124.0
86.8
55.1
1.94


25
128.0
80.0
50.6
2.07


26
132.0
86.8
55.1
1.94


27
136.0
80.0
51.2
2.14


28
140.0
86.8
54.9
1.98


29
144.0
80.0
51.0
2.06


30
148.0
86.8
28.2
1.73


31
152.0
80.0
26.7
1.70


32
156.0
86.8
28.2
1.44


33
160.0
80.0
26.3
1.68


34
24.0
93.5
86.9
1.33


35
28.0
100.3
93.8
1.39


36
32.0
93.5
87.8
1.39


37
36.0
100.3
83.6
1.54


38
40.0
93.5
78.0
1.42


39
44.0
100.3
83.6
1.56


40
48.0
93.5
78.0
1.49


41
56.0
93.5
78.0
1.55


42
60.0
100.3
73.3
2.48


43
68.0
100.3
83.5
1.66


44
72.0
93.5
87.8
1.90


45
80.0
93.5
87.8
2.03


46
88.0
93.5
78.0
1.93


47
92.0
100.3
83.6
1.96


48
96.0
93.5
78.0
1.98


49
100.0
100.3
73.3
2.17


50
104.0
93.5
87.8
2.29


51
112.0
93.5
78.0
2.24


52
116.0
100.3
73.0
2.04


53
120.0
93.5
58.6
2.10


54
124.0
100.3
62.9
1.94


55
128.0
93.5
58.6
1.89


56
132.0
100.3
62.9
1.93


57
136.0
93.5
58.6
1.81


58
140.0
100.3
62.9
1.81


59
144.0
93.5
58.6
1.91


60
148.0
100.3
42.3
1.55


61
152.0
93.5
39.1
1.65


62
156.0
100.3
42.3
1.61


63
160.0
93.5
39.1
1.52


64
24.0
107.0
98.9
1.40


65
28.0
113.8
105.5
1.44


66
32.0
107.0
89.1
1.68


67
36.0
113.8
106.2
1.51


68
40.0
107.0
89.1
1.72


69
44.0
113.8
94.7
1.87


70
52.0
113.8
94.7
1.84


71
56.0
107.0
89.1
1.70


72
64.0
107.0
89.1
1.68


73
76.0
113.8
106.2
1.90


74
84.0
113.8
94.7
1.78


75
88.0
107.0
89.1
1.87


76
92.0
113.8
94.7
1.90


77
96.0
107.0
89.1
1.93


78
108.0
113.8
106.2
2.10


79
112.0
107.0
89.1
2.02


80
116.0
113.8
82.5
1.96


81
120.0
107.0
67.2
1.98


82
124.0
113.8
71.6
1.92


83
128.0
107.0
66.9
1.91


84
132.0
113.8
106.2
2.18


85
136.0
107.0
77.7
1.78


86
140.0
113.8
83.2
1.77


87
144.0
107.0
78.0
1.77


88
148.0
113.8
83.2
1.76


89
152.0
107.0
78.2
1.96


90
156.0
113.8
71.6
1.70


91
160.0
107.0
45.4
1.65


92
40.0
120.5
100.2
1.94


93
68.0
127.3
118.5
1.68


94
72.0
120.5
112.3
1.69


95
76.0
127.3
118.3
1.67


96
80.0
120.5
112.3
1.87


97
84.0
127.3
105.5
1.81


98
88.0
120.5
99.9
1.85


99
92.0
127.3
118.5
1.97


100
108.0
127.3
93.1
2.06


101
112.0
120.5
100.2
1.84


102
116.0
127.3
105.1
1.81


103
132.0
127.3
92.6
1.59


104
136.0
120.5
87.6
1.71


105
140.0
127.3
93.1
1.71


106
144.0
120.5
88.0
1.75


107
148.0
127.3
80.3
1.67


108
152.0
120.5
63.6
1.48


109
156.0
127.3
67.6
1.47


110
160.0
120.5
63.6
1.42


111
20.0
140.8
115.2
2.32


112
28.0
140.8
114.9
5.10


113
68.0
140.8
130.9
1.61


114
76.0
140.8
130.4
1.67


115
80.0
134.0
110.7
1.90


116
84.0
140.8
130.6
1.84


117
88.0
134.0
124.3
1.90


118
92.0
140.8
130.8
1.94


119
100.0
140.8
103.9
2.26


120
104.0
134.0
97.1
2.21


121
108.0
140.8
117.5
1.80


122
112.0
134.0
110.7
1.82


123
120.0
134.0
83.5
2.62


124
124.0
140.8
89.8
2.14


125
128.0
134.0
97.1
1.72


126
132.0
140.8
102.1
1.68


127
136.0
134.0
97.0
1.60


128
140.0
140.8
102.9
1.59


129
144.0
134.0
97.1
1.64


130
148.0
140.8
90.2
1.66


131
152.0
134.0
110.7
2.02


132
156.0
140.8
76.6
1.73


133
160.0
134.0
69.8
1.52


134
24.0
147.5
120.2
2.29


135
28.0
154.3
125.5
2.43


136
60.0
154.3
127.1
2.27


137
64.0
147.5
136.5
1.64


138
68.0
154.3
143.0
1.65


139
72.0
147.5
136.6
1.66


140
76.0
154.3
142.6
1.65


141
80.0
147.5
136.9
1.73


142
84.0
154.3
142.7
1.75


143
88.0
147.5
136.5
1.83


144
92.0
154.3
142.9
1.87


145
104.0
147.5
96.0
5.06


146
108.0
154.3
128.4
1.77


147
112.0
147.5
122.2
1.80


148
116.0
154.3
111.0
1.84


149
120.0
147.5
107.0
1.78


150
124.0
154.3
112.9
1.69


151
128.0
147.5
108.1
1.68


152
132.0
154.3
111.6
1.67


153
136.0
147.5
106.4
1.71


154
140.0
154.3
142.9
2.07


155
144.0
147.5
108.8
1.54


156
148.0
154.3
143.7
2.13


157
152.0
147.5
110.6
1.74


158
156.0
154.3
89.7
9.06


159
160.0
147.5
83.3
1.50


160
60.0
167.8
154.8
1.66


161
68.0
167.8
155.1
1.63


162
72.0
161.0
148.8
1.64


163
76.0
167.8
154.7
1.63


164
80.0
161.0
149.0
1.65


165
84.0
167.8
154.9
1.68


166
88.0
161.0
148.6
1.78


167
92.0
167.8
155.1
1.86


168
100.0
167.8
140.0
1.68


169
104.0
161.0
134.6
1.75


170
108.0
167.8
139.2
1.72


171
112.0
161.0
117.0
1.97


172
116.0
167.8
154.7
1.96


173
120.0
161.0
116.4
1.80


174
128.0
161.0
117.6
1.67


175
132.0
167.8
138.0
1.76


176
136.0
161.0
99.4
4.23


177
140.0
167.8
155.1
2.05


178
144.0
161.0
102.6
1.53


179
148.0
167.8
108.2
1.39


180
156.0
167.8
111.4
1.47


181
160.0
161.0
95.0
1.57


182
64.0
174.5
160.8
1.66


183
68.0
181.3
167.3
1.64


184
72.0
174.5
160.9
1.63


185
76.0
181.3
148.4
2.28


186
80.0
174.5
161.2
1.61


187
84.0
181.3
167.1
1.60


188
88.0
174.5
143.0
2.03


189
92.0
181.3
149.1
1.94


190
96.0
174.5
144.6
1.84


191
100.0
181.3
150.7
1.76


192
104.0
174.5
145.4
1.67


193
116.0
181.3
166.9
1.96


194
124.0
181.3
149.5
1.77


195
128.0
174.5
144.2
1.75


196
132.0
181.3
130.6
1.63


197
136.0
174.5
125.2
1.71


198
140.0
181.3
131.1
1.61


199
144.0
174.5
161.5
2.08


200
148.0
181.3
133.5
1.66


201
152.0
174.5
113.9
1.66


202
156.0
181.3
135.9
1.55


203
160.0
174.5
117.1
1.49


204
44.0
194.8
179.4
1.49


205
48.0
188.0
153.8
9.57


206
52.0
194.8
179.2
1.45


207
56.0
188.0
173.5
1.44


208
60.0
194.8
179.2
1.50


209
64.0
188.0
172.9
1.56


210
72.0
188.0
154.2
2.45


211
76.0
194.8
179.0
1.59


212
80.0
188.0
173.3
1.59


213
108.0
194.8
142.0
9.30


214
112.0
188.0
173.3
1.93


215
116.0
194.8
159.3
1.69


216
120.0
188.0
154.1
1.61


217
128.0
188.0
136.6
1.67


218
140.0
194.8
179.3
2.02


219
144.0
188.0
137.0
1.62


220
148.0
194.8
161.5
1.78


221
152.0
188.0
139.4
1.62


222
156.0
194.8
145.3
1.65


223
160.0
188.0
125.1
1.49


224
28.0
208.3
189.1
1.95


225
32.0
201.5
184.0
1.82


226
40.0
201.5
185.8
1.52


227
44.0
208.3
191.6
1.55


228
48.0
201.5
185.1
1.50


229
60.0
208.3
191.3
1.52


230
64.0
201.5
185.1
1.53


231
68.0
208.3
191.5
1.55


232
72.0
201.5
185.3
1.57


233
80.0
201.5
185.4
1.61


234
108.0
208.3
171.7
1.75


235
112.0
201.5
165.5
1.72


236
116.0
208.3
191.2
1.95


237
132.0
208.3
149.6
28.25


238
140.0
208.3
149.9
1.59


239
144.0
201.5
166.1
1.67


240
148.0
208.3
172.3
1.65


241
152.0
201.5
167.7
1.81


242
156.0
208.3
173.9
1.84


243
160.0
201.5
169.3
1.92


244
40.0
215.0
197.8
1.64


245
48.0
215.0
197.2
1.55


246
52.0
221.8
203.4
1.55


247
56.0
215.0
197.8
1.48


248
60.0
221.8
203.5
1.50


249
64.0
215.0
197.2
1.55


250
72.0
215.0
197.4
1.57


251
100.0
221.8
183.0
1.79


252
104.0
215.0
177.9
1.79


253
108.0
221.8
204.2
1.89


254
116.0
221.8
203.4
1.93


255
124.0
221.8
159.9
3.02


256
128.0
215.0
155.6
1.75


257
132.0
221.8
181.3
1.57


258
136.0
215.0
175.3
1.52


259
140.0
221.8
159.3
1.56


260
144.0
215.0
155.8
1.45


261
148.0
221.8
161.7
1.51


262
152.0
215.0
178.5
1.78


263
156.0
221.8
164.1
1.52


264
160.0
215.0
180.1
1.91


265
44.0
235.3
215.9
1.75


266
48.0
228.5
209.4
1.64


267
52.0
235.3
215.6
1.61


268
56.0
228.5
209.9
1.53


269
108.0
235.3
216.3
1.86


270
112.0
228.5
209.8
1.92


271
116.0
235.3
191.8
1.65


272
120.0
228.5
186.4
1.68


273
124.0
235.3
192.6
1.61


274
128.0
228.5
187.6
1.62


275
132.0
235.3
192.2
1.64


276
136.0
228.5
186.0
1.61


277
140.0
235.3
215.7
1.98


278
144.0
228.5
187.6
1.71


279
148.0
235.3
171.1
1.60


280
152.0
228.5
189.2
1.62


281
156.0
235.3
173.5
1.55


282
160.0
228.5
170.0
1.57


283
40.0
242.0
221.7
1.83


284
44.0
248.8
227.9
1.82


285
68.0
248.8
203.1
3.86


286
108.0
248.8
204.2
1.65


287
112.0
242.0
198.0
1.64


288
120.0
242.0
197.2
1.67


289
128.0
242.0
198.4
1.63


290
136.0
242.0
221.4
1.95


291
140.0
248.8
227.9
1.94


292
144.0
242.0
222.2
1.94


293
148.0
248.8
180.5
6.62


294
156.0
248.8
182.9
1.77


295
160.0
242.0
179.4
1.58


296
92.0
262.3
240.0
1.63


297
100.0
262.3
240.8
1.73


298
104.0
255.5
235.0
1.84


299
108.0
262.3
240.7
1.83


300
132.0
262.3
240.0
1.92


301
140.0
262.3
240.0
1.91


302
148.0
262.3
189.9
3.24


303
152.0
255.5
186.4
9.55


304
156.0
262.3
212.2
1.59


305
160.0
255.5
207.6
1.65


306
88.0
269.0
245.7
1.64


307
92.0
275.8
224.5
6.54


308
96.0
269.0
246.5
1.64


309
116.0
275.8
224.3
1.64


310
124.0
275.8
224.9
1.61


311
132.0
275.8
224.7
1.63


312
136.0
269.0
218.5
1.65


313
140.0
275.8
224.5
1.64


314
144.0
269.0
219.9
1.65


315
152.0
269.0
242.1
1.88


316
156.0
275.8
217.8
1.60


317
36.0
289.3
263.1
2.03


318
76.0
289.3
264.0
1.55


319
84.0
289.3
264.4
1.67


320
88.0
282.5
257.9
1.67


321
92.0
289.3
264.3
1.68


322
96.0
282.5
258.6
1.67


323
100.0
289.3
236.9
8.84


324
104.0
282.5
232.1
1.79


325
128.0
282.5
230.9
1.62


326
132.0
289.3
264.4
1.86


327
136.0
282.5
257.9
1.91


328
140.0
289.3
231.2
1.56


329
148.0
289.3
227.4
1.60


330
152.0
282.5
222.6
1.58


331
156.0
289.3
223.7
1.65


332
160.0
282.5
218.9
1.63


333
0.0
296.0
269.3
3.47


334
44.0
302.8
276.0
1.87


335
52.0
302.8
276.2
1.81


336
60.0
302.8
276.5
1.71


337
64.0
296.0
270.0
1.70


338
68.0
302.8
276.5
1.65


339
72.0
296.0
270.4
1.57


340
76.0
302.8
276.1
1.56


341
80.0
296.0
270.4
1.60


342
128.0
296.0
270.9
1.87


343
132.0
302.8
242.7
1.61


344
136.0
296.0
236.2
1.54


345
140.0
302.8
237.2
2.02


346
144.0
296.0
232.3
1.64


347
148.0
302.8
261.4
1.70


348
152.0
296.0
228.7
1.72


349
156.0
302.8
230.1
2.50


350
160.0
296.0
225.1
1.86


351
56.0
309.5
282.7
1.75


352
72.0
309.5
282.6
1.57


353
96.0
309.5
252.2
20.00


354
108.0
316.3
258.4
2.16


355
112.0
309.5
252.2
15.04


356
116.0
316.3
256.8
1.79


357
120.0
309.5
251.0
1.50


358
124.0
316.3
254.2
6.37


359
128.0
309.5
249.2
1.70


360
132.0
316.3
249.0
7.83


361
136.0
309.5
242.4
6.48


362
140.0
316.3
273.6
1.64


363
144.0
309.5
267.5
1.62


364
152.0
309.5
235.1
7.39


365
160.0
309.5
231.6
20.00


366
104.0
323.0
264.6
4.18


367
108.0
329.8
269.2
2.90


368
112.0
323.0
263.0
4.82


369
116.0
329.8
265.4
7.49


370
120.0
323.0
259.2
3.26


371
128.0
323.0
255.6
11.70


372
132.0
329.8
286.9
1.62


373
136.0
323.0
279.9
1.62


374
156.0
329.8
271.7
1.59


375
160.0
323.0
265.4
1.57


376
0.0
336.5
305.8
3.99


377
116.0
343.3
305.6
1.67


378
124.0
343.3
300.1
1.59


379
148.0
343.3
284.3
1.60


380
160.0
336.5
273.5
1.61


381
104.0
350.0
318.9
1.64


382
120.0
350.0
306.4
1.57


383
152.0
350.0
286.2
1.64


384
160.0
350.0
281.8
1.71

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 16.00 yc = 80.00 Rc = 73.769   Fs=1.3904

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.55 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.33 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 80.00 Rc = 75.459   Fs=1.2769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=373.5  Kg  Sbalzo del palo 5.59 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 86.75 Rc = 81.78   Fs=1.3146

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=1876.8  Kg  Sbalzo del palo 5.08 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=1.3104

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=218.8  Kg  Sbalzo del palo 5.69 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=218.8  Kg  Sbalzo del palo 5.69 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 86.75 Rc = 81.926   Fs=1.4148

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3387.8  Kg  Sbalzo del palo 4.47 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3387.8  Kg  Sbalzo del palo 4.47 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=1.4424

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3425.3  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3425.3  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 80.00 Rc = 67.264   Fs=1.3738

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 86.75 Rc = 72.887   Fs=1.5751

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 80.00 Rc = 67.73   Fs=1.7114

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 86.75 Rc = 81.894   Fs=1.8341

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 80.00 Rc = 67.537   Fs=1.7796

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 86.75 Rc = 81.886   Fs=2.0937

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 80.00 Rc = 75.943   Fs=2.1757

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 86.75 Rc = 81.878   Fs=2.1451

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 80.00 Rc = 75.794   Fs=2.2631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 86.75 Rc = 72.991   Fs=1.9622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 80.00 Rc = 67.877   Fs=2.1256

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 86.75 Rc = 64.088   Fs=2.1632

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 80.00 Rc = 59.796   Fs=2.2943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 86.75 Rc = 46.274   Fs=2.3355

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 80.00 Rc = 51.702   Fs=2.2941

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 86.75 Rc = 63.547   Fs=2.1486

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 80.00 Rc = 43.595   Fs=2.1572

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 86.75 Rc = 55.106   Fs=1.9368

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 80.00 Rc = 50.607   Fs=2.0661

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 86.75 Rc = 55.075   Fs=1.9444

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 80.00 Rc = 51.235   Fs=2.138

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 86.75 Rc = 54.93   Fs=1.9773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 80.00 Rc = 51.043   Fs=2.0609

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 86.75 Rc = 28.208   Fs=1.7325

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 80.00 Rc = 26.715   Fs=1.7004

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 86.75 Rc = 28.153   Fs=1.4361

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 80.00 Rc = 26.284   Fs=1.6773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 93.50 Rc = 86.902   Fs=1.3268

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.53 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.53 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 100.25 Rc = 93.772   Fs=1.3921

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.58 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=1.3862

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=4064.9  Kg  Sbalzo del palo 4.07 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=4064.9  Kg  Sbalzo del palo 4.07 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 100.25 Rc = 83.598   Fs=1.5441

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.4235

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 100.25 Rc = 83.598   Fs=1.5567

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 93.50 Rc = 78.03   Fs=1.4883

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.546

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 100.25 Rc = 73.272   Fs=2.4833

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 100.25 Rc = 83.463   Fs=1.6557

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=1.8999

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=2.0344

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.9317

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 100.25 Rc = 83.598   Fs=1.9604

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=1.9825

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 100.25 Rc = 73.272   Fs=2.1696

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 93.50 Rc = 87.774   Fs=2.2885

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 93.50 Rc = 78.048   Fs=2.2423

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 100.25 Rc = 73.047   Fs=2.0389

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=2.1044

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 100.25 Rc = 62.946   Fs=1.9351

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.8854

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 100.25 Rc = 62.946   Fs=1.9271

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.8088

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 100.25 Rc = 62.946   Fs=1.813

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 93.50 Rc = 58.596   Fs=1.9062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 100.25 Rc = 42.294   Fs=1.549

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 93.50 Rc = 39.144   Fs=1.646

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 100.25 Rc = 42.294   Fs=1.6105

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 93.50 Rc = 39.144   Fs=1.519

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 107.00 Rc = 98.867   Fs=1.4046

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 113.75 Rc = 105.514   Fs=1.4422

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.684

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 113.75 Rc = 106.224   Fs=1.5105

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.96 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.96 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.7151

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 113.75 Rc = 94.698   Fs=1.8684

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 113.75 Rc = 94.698   Fs=1.8377

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.7049

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.684

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 113.75 Rc = 106.164   Fs=1.896

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 113.75 Rc = 94.695   Fs=1.781

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 107.00 Rc = 89.121   Fs=1.8729

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 113.75 Rc = 94.698   Fs=1.8958

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=1.9267

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 113.75 Rc = 106.224   Fs=2.0991

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 107.00 Rc = 89.148   Fs=2.0209

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 113.75 Rc = 82.548   Fs=1.961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 107.00 Rc = 67.242   Fs=1.9836

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 113.75 Rc = 71.646   Fs=1.9219

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 107.00 Rc = 66.908   Fs=1.9149

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 113.75 Rc = 106.209   Fs=2.1765

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 107.00 Rc = 77.719   Fs=1.7801

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 113.75 Rc = 83.172   Fs=1.768

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 107.00 Rc = 77.97   Fs=1.7654

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 113.75 Rc = 83.172   Fs=1.7646

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 107.00 Rc = 78.22   Fs=1.961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 113.75 Rc = 71.646   Fs=1.7038

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 107.00 Rc = 45.444   Fs=1.6468

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 120.50 Rc = 100.152   Fs=1.9449

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 127.25 Rc = 118.524   Fs=1.6756

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 120.50 Rc = 112.269   Fs=1.6891

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 127.25 Rc = 118.297   Fs=1.6724

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 120.50 Rc = 112.326   Fs=1.8721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 127.25 Rc = 105.529   Fs=1.81

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 120.50 Rc = 99.888   Fs=1.8522

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 127.25 Rc = 118.524   Fs=1.9674

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 127.25 Rc = 93.072   Fs=2.0637

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 120.50 Rc = 100.152   Fs=1.8421

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 127.25 Rc = 105.116   Fs=1.8139

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 127.25 Rc = 92.626   Fs=1.5926

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 120.50 Rc = 87.624   Fs=1.7131

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 127.25 Rc = 93.072   Fs=1.708

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 120.50 Rc = 87.978   Fs=1.7538

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 127.25 Rc = 80.346   Fs=1.6652

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 120.50 Rc = 63.63   Fs=1.4773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 127.25 Rc = 67.62   Fs=1.4671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 120.50 Rc = 63.63   Fs=1.4231

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 20.00 yc = 140.75 Rc = 115.211   Fs=2.3227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 140.75 Rc = 114.927   Fs=5.1045

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 140.75 Rc = 130.864   Fs=1.6125

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 140.75 Rc = 130.431   Fs=1.666

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 134.00 Rc = 110.736   Fs=1.9043

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 140.75 Rc = 130.557   Fs=1.8396

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 134.00 Rc = 124.327   Fs=1.9019

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 140.75 Rc = 130.794   Fs=1.9362

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 140.75 Rc = 103.854   Fs=2.2559

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 134.00 Rc = 97.104   Fs=2.214

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 140.75 Rc = 117.486   Fs=1.7964

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 134.00 Rc = 110.736   Fs=1.8173

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 134.00 Rc = 83.472   Fs=2.6223

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 140.75 Rc = 89.751   Fs=2.1392

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 134.00 Rc = 97.104   Fs=1.7239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 140.75 Rc = 102.127   Fs=1.6765

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 134.00 Rc = 97.024   Fs=1.5969

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 140.75 Rc = 102.923   Fs=1.5944

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 134.00 Rc = 97.104   Fs=1.6441

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 140.75 Rc = 90.222   Fs=1.6584

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 134.00 Rc = 110.736   Fs=2.019

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 140.75 Rc = 76.59   Fs=1.727

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 134.00 Rc = 69.84   Fs=1.5227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 147.50 Rc = 120.243   Fs=2.2854

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 154.25 Rc = 125.514   Fs=2.431

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 154.25 Rc = 127.055   Fs=2.273

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 147.50 Rc = 136.531   Fs=1.6425

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 154.25 Rc = 142.997   Fs=1.6502

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 147.50 Rc = 136.603   Fs=1.6552

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 154.25 Rc = 142.564   Fs=1.6455

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 147.50 Rc = 136.897   Fs=1.7303

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 154.25 Rc = 142.723   Fs=1.7458

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 147.50 Rc = 136.46   Fs=1.8252

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 154.25 Rc = 142.927   Fs=1.8688

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 147.50 Rc = 96.032   Fs=5.0615

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 154.25 Rc = 128.383   Fs=1.7711

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 147.50 Rc = 122.166   Fs=1.7986

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 154.25 Rc = 111.05   Fs=1.8386

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 147.50 Rc = 107.001   Fs=1.7785

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 154.25 Rc = 112.90   Fs=1.6935

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 147.50 Rc = 108.077   Fs=1.6818

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 154.25 Rc = 111.627   Fs=1.6748

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 147.50 Rc = 106.423   Fs=1.7135

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 154.25 Rc = 142.941   Fs=2.0694

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 147.50 Rc = 108.823   Fs=1.544

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 154.25 Rc = 143.741   Fs=2.1305

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 147.50 Rc = 110.604   Fs=1.7385

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 154.25 Rc = 89.704   Fs=9.058

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 147.50 Rc = 83.34   Fs=1.4954

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 167.75 Rc = 154.82   Fs=1.6563

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 167.75 Rc = 155.13   Fs=1.626

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 161.00 Rc = 148.77   Fs=1.639

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 167.75 Rc = 154.697   Fs=1.6286

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 161.00 Rc = 149.03   Fs=1.6537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 167.75 Rc = 154.89   Fs=1.6799

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 161.00 Rc = 148.593   Fs=1.782

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 167.75 Rc = 155.06   Fs=1.8587

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 167.75 Rc = 139.969   Fs=1.685

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 161.00 Rc = 134.60   Fs=1.7524

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 167.75 Rc = 139.217   Fs=1.7169

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 161.00 Rc = 117.00   Fs=1.9705

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 167.75 Rc = 154.683   Fs=1.9583

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 161.00 Rc = 116.40   Fs=1.7969

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 161.00 Rc = 117.578   Fs=1.6742

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 167.75 Rc = 138.002   Fs=1.756

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 161.00 Rc = 99.43   Fs=4.2308

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 167.75 Rc = 155.074   Fs=2.0485

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 161.00 Rc = 102.629   Fs=1.525

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 167.75 Rc = 108.246   Fs=1.3943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 167.75 Rc = 111.445   Fs=1.4656

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 161.00 Rc = 95.036   Fs=1.5668

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 174.50 Rc = 160.797   Fs=1.6608

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 181.25 Rc = 167.264   Fs=1.6404

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 174.50 Rc = 160.937   Fs=1.634

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 181.25 Rc = 148.41   Fs=2.2842

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 174.50 Rc = 161.163   Fs=1.6062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 181.25 Rc = 167.057   Fs=1.5966

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 174.50 Rc = 142.953   Fs=2.026

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 181.25 Rc = 149.136   Fs=1.9414

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 174.50 Rc = 144.553   Fs=1.8433

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 181.25 Rc = 150.736   Fs=1.757

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 174.50 Rc = 145.434   Fs=1.6692

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 181.25 Rc = 166.85   Fs=1.9574

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 181.25 Rc = 149.549   Fs=1.7693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 174.50 Rc = 144.219   Fs=1.7492

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 181.25 Rc = 130.629   Fs=1.6348

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 174.50 Rc = 125.222   Fs=1.7051

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 181.25 Rc = 131.121   Fs=1.614

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 174.50 Rc = 161.541   Fs=2.0751

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 181.25 Rc = 133.521   Fs=1.6601

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 174.50 Rc = 113.862   Fs=1.6607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 181.25 Rc = 135.921   Fs=1.5482

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 174.50 Rc = 117.061   Fs=1.4943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 194.75 Rc = 179.386   Fs=1.4907

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 188.00 Rc = 153.806   Fs=9.5696

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 194.75 Rc = 179.164   Fs=1.4488

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 188.00 Rc = 173.47   Fs=1.4403

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 194.75 Rc = 179.153   Fs=1.4957

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 188.00 Rc = 172.93   Fs=1.564

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 188.00 Rc = 154.207   Fs=2.4547

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 194.75 Rc = 178.963   Fs=1.5907

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 188.00 Rc = 173.296   Fs=1.5897

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 194.75 Rc = 141.951   Fs=9.3047

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 188.00 Rc = 173.334   Fs=1.9277

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 194.75 Rc = 159.284   Fs=1.6895

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 188.00 Rc = 154.132   Fs=1.6112

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 188.00 Rc = 136.579   Fs=1.6655

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 194.75 Rc = 179.34   Fs=2.0206

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 188.00 Rc = 137.021   Fs=1.6203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 194.75 Rc = 161.53   Fs=1.7761

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 188.00 Rc = 139.421   Fs=1.6167

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 194.75 Rc = 145.32   Fs=1.6466

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 188.00 Rc = 125.094   Fs=1.4906

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 208.25 Rc = 189.115   Fs=1.9518

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 201.50 Rc = 184.032   Fs=1.819

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 201.50 Rc = 185.809   Fs=1.5249

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 208.25 Rc = 191.553   Fs=1.5479

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 201.50 Rc = 185.07   Fs=1.5035

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 208.25 Rc = 191.32   Fs=1.5202

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 201.50 Rc = 185.063   Fs=1.5294

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 208.25 Rc = 191.53   Fs=1.5508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 201.50 Rc = 185.27   Fs=1.5673

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 201.50 Rc = 185.43   Fs=1.6112

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 208.25 Rc = 171.718   Fs=1.7515

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 201.50 Rc = 165.501   Fs=1.7209

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 208.25 Rc = 191.184   Fs=1.9508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 208.25 Rc = 149.63   Fs=28.2474

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 208.25 Rc = 149.92   Fs=1.594

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 201.50 Rc = 166.114   Fs=1.67

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 208.25 Rc = 172.297   Fs=1.6517

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 201.50 Rc = 167.713   Fs=1.8148

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 208.25 Rc = 173.896   Fs=1.837

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 201.50 Rc = 169.313   Fs=1.9197

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 215.00 Rc = 197.757   Fs=1.6381

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 215.00 Rc = 197.237   Fs=1.5527

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 221.75 Rc = 203.43   Fs=1.5514

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 215.00 Rc = 197.763   Fs=1.4774

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 221.75 Rc = 203.487   Fs=1.5029

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 215.00 Rc = 197.196   Fs=1.5503

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 215.00 Rc = 197.437   Fs=1.5725

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 221.75 Rc = 183.034   Fs=1.7941

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 215.00 Rc = 177.935   Fs=1.7901

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 221.75 Rc = 204.151   Fs=1.8898

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 221.75 Rc = 203.351   Fs=1.9284

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 221.75 Rc = 159.897   Fs=3.0203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 215.00 Rc = 155.58   Fs=1.7484

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 221.75 Rc = 181.337   Fs=1.5728

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 215.00 Rc = 175.28   Fs=1.5231

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 221.75 Rc = 159.319   Fs=1.5558

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 215.00 Rc = 155.82   Fs=1.4531

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 221.75 Rc = 161.719   Fs=1.51

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 215.00 Rc = 178.48   Fs=1.7789

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 221.75 Rc = 164.119   Fs=1.5239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 215.00 Rc = 180.08   Fs=1.9103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 235.25 Rc = 215.887   Fs=1.7508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 228.50 Rc = 209.404   Fs=1.6424

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 235.25 Rc = 215.563   Fs=1.6074

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 228.50 Rc = 209.896   Fs=1.5331

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 235.25 Rc = 216.318   Fs=1.8602

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 228.50 Rc = 209.834   Fs=1.9228

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 235.25 Rc = 191.786   Fs=1.6459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 228.50 Rc = 186.431   Fs=1.6779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 235.25 Rc = 192.614   Fs=1.6145

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 228.50 Rc = 187.554   Fs=1.6168

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 235.25 Rc = 192.171   Fs=1.6412

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 228.50 Rc = 186.046   Fs=1.606

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 235.25 Rc = 215.74   Fs=1.9771

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 228.50 Rc = 187.646   Fs=1.7098

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 235.25 Rc = 171.119   Fs=1.6017

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 228.50 Rc = 189.246   Fs=1.6183

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 235.25 Rc = 173.518   Fs=1.5468

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 228.50 Rc = 170.019   Fs=1.5676

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 242.00 Rc = 221.726   Fs=1.8289

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 248.75 Rc = 227.929   Fs=1.8241

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 248.75 Rc = 203.108   Fs=3.8648

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 248.75 Rc = 204.219   Fs=1.6549

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 242.00 Rc = 198.002   Fs=1.6446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 242.00 Rc = 197.197   Fs=1.6721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 242.00 Rc = 198.388   Fs=1.6253

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 242.00 Rc = 221.406   Fs=1.9513

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 248.75 Rc = 227.873   Fs=1.9376

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 242.00 Rc = 222.206   Fs=1.9442

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 248.75 Rc = 180.518   Fs=6.6219

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 248.75 Rc = 182.918   Fs=1.7749

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 242.00 Rc = 179.418   Fs=1.5832

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 262.25 Rc = 239.992   Fs=1.6321

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 262.25 Rc = 240.792   Fs=1.7342

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 255.50 Rc = 234.968   Fs=1.8426

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 262.25 Rc = 240.652   Fs=1.8327

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 262.25 Rc = 240.044   Fs=1.9248

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 262.25 Rc = 240.006   Fs=1.9091

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 262.25 Rc = 189.917   Fs=3.2423

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 255.50 Rc = 186.418   Fs=9.5523

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 262.25 Rc = 212.234   Fs=1.5915

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 255.50 Rc = 207.606   Fs=1.6543

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 269.00 Rc = 245.742   Fs=1.6382

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 275.75 Rc = 224.50   Fs=6.535

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 269.00 Rc = 246.458   Fs=1.6359

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 275.75 Rc = 224.287   Fs=1.6395

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 275.75 Rc = 224.913   Fs=1.6072

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 275.75 Rc = 224.672   Fs=1.6335

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 269.00 Rc = 218.455   Fs=1.651

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 275.75 Rc = 224.528   Fs=1.6448

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 269.00 Rc = 219.945   Fs=1.6521

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 269.00 Rc = 242.055   Fs=1.8785

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 275.75 Rc = 217.795   Fs=1.6044

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 289.25 Rc = 263.07   Fs=2.0333

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 289.25 Rc = 263.955   Fs=1.5472

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 289.25 Rc = 264.392   Fs=1.6667

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 282.50 Rc = 257.909   Fs=1.6723

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 289.25 Rc = 264.258   Fs=1.681

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 282.50 Rc = 258.591   Fs=1.6724

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 289.25 Rc = 236.866   Fs=8.8446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 282.50 Rc = 232.104   Fs=1.7874

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 282.50 Rc = 230.889   Fs=1.6229

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 289.25 Rc = 264.378   Fs=1.8632

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 282.50 Rc = 257.894   Fs=1.9078

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 289.25 Rc = 231.169   Fs=1.5607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 289.25 Rc = 227.428   Fs=1.6032

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 282.50 Rc = 222.594   Fs=1.5834

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 289.25 Rc = 223.745   Fs=1.6508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 282.50 Rc = 218.867   Fs=1.634

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 296.00 Rc = 269.269   Fs=3.4721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 302.75 Rc = 275.984   Fs=1.8714

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 302.75 Rc = 276.229   Fs=1.8098

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 302.75 Rc = 276.488   Fs=1.7103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 296.00 Rc = 270.005   Fs=1.6994

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 302.75 Rc = 276.462   Fs=1.6452

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 296.00 Rc = 270.438   Fs=1.5703

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 302.75 Rc = 276.122   Fs=1.5596

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 296.00 Rc = 270.362   Fs=1.6036

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 296.00 Rc = 270.861   Fs=1.8674

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 302.75 Rc = 242.728   Fs=1.6126

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 296.00 Rc = 236.239   Fs=1.5358

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 302.75 Rc = 237.191   Fs=2.0163

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 296.00 Rc = 232.295   Fs=1.6357

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 302.75 Rc = 261.377   Fs=1.7008

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 296.00 Rc = 228.653   Fs=1.7159

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 302.75 Rc = 230.052   Fs=2.4975

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 296.00 Rc = 225.073   Fs=1.8631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 309.50 Rc = 282.695   Fs=1.7498

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 309.50 Rc = 282.605   Fs=1.5749

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 309.50 Rc = 252.215   Fs=20.00

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 316.25 Rc = 258.388   Fs=2.1607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 309.50 Rc = 252.171   Fs=15.0404

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 316.25 Rc = 256.788   Fs=1.7879

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 309.50 Rc = 251.029   Fs=1.5031

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 316.25 Rc = 254.232   Fs=6.3689

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 309.50 Rc = 249.247   Fs=1.7044

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 316.25 Rc = 249.012   Fs=7.8271

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 309.50 Rc = 242.429   Fs=6.4767

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 316.25 Rc = 273.595   Fs=1.6377

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 309.50 Rc = 267.472   Fs=1.6176

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 309.50 Rc = 235.056   Fs=7.39

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 309.50 Rc = 231.622   Fs=20.00

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 323.00 Rc = 264.581   Fs=4.1841

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 329.75 Rc = 269.222   Fs=2.9007

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 323.00 Rc = 263.005   Fs=4.8206

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 329.75 Rc = 265.375   Fs=7.4922

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 323.00 Rc = 259.169   Fs=3.2581

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 323.00 Rc = 255.621   Fs=11.6977

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 329.75 Rc = 286.922   Fs=1.6207

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 323.00 Rc = 279.933   Fs=1.6193

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 329.75 Rc = 271.707   Fs=1.5889

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 323.00 Rc = 265.415   Fs=1.5668

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 336.50 Rc = 305.753   Fs=3.9932

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 343.25 Rc = 305.579   Fs=1.6653

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 343.25 Rc = 300.118   Fs=1.5943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 343.25 Rc = 284.344   Fs=1.5957

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 336.50 Rc = 273.479   Fs=1.6129

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 350.00 Rc = 318.949   Fs=1.6439

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 350.00 Rc = 306.354   Fs=1.5711

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 350.00 Rc = 286.219   Fs=1.6425

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 350.00 Rc = 281.838   Fs=1.7079

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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