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  LISTATO DI CALCOLO – FASE 3 – SEZ B
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

CONDIZIONI SFAVOREVOLI : CU II e stratigrafia E  
SUPERFICIE A FATTORE MINIMO

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.411841/9.135264

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
0.0
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
80.0
m

Ascissa vertice destro superiore xs
160.0
m

Ordinata vertice destro superiore ys
350.0
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe II


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
50.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
E


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.28
	2.51
	0.2

	S.L.D.
	50.0
	0.35
	2.55
	0.22

	S.L.V.
	475.0
	0.84
	2.52
	0.28

	S.L.C.
	975.0
	1.11
	2.48
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.5376
	0.2
	0.011
	0.0055

	S.L.D.
	0.672
	0.2
	0.0137
	0.0069

	S.L.V.
	1.6128
	0.2
	0.0329
	0.0164

	S.L.C.
	2.1312
	0.24
	0.0522
	0.0261


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.033

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 6

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	26.2
	17.22

	3
	29.65
	17.44

	4
	33.37
	16.92

	5
	46.1
	17.82

	6
	57.38
	17.82

	7
	59.14
	21.76

	8
	77.88
	24.89

	9
	79.34
	28.89

	10
	87.43
	30.89

	11
	93.0
	30.89

	12
	94.49
	34.89

	13
	102.3
	37.98

	14
	107.65
	37.98

	15
	109.05
	41.99

	16
	116.97
	45.81

	17
	122.21
	45.81

	18
	123.59
	49.81

	19
	131.26
	51.82

	20
	136.53
	51.82

	21
	137.85
	56.02

	22
	146.05
	58.02

	23
	154.97
	58.02

	24
	156.3
	62.15

	25
	163.54
	64.15

	26
	169.16
	64.15

	27
	170.53
	68.15

	28
	178.28
	70.31

	29
	183.72
	70.31

	30
	185.08
	74.31

	31
	192.8
	76.52

	32
	198.04
	76.52

	33
	199.35
	80.52

	34
	206.52
	83.34

	35
	211.46
	83.34

	36
	212.64
	86.34

	37
	219.78
	89.01

	38
	224.57
	89.01

	39
	225.86
	90.82

	40
	271.64
	88.91

	41
	282.7
	88.53

	42
	289.11
	88.6 8


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	-0.3
	-0.52

	2
	39.1
	10.3

	3
	82.12
	14.39

	4
	121.91
	24.44

	5
	159.28
	41.98

	6
	179.86
	58.11

	7
	202.99
	68.81

	8
	231.62
	74.84

	9
	257.74
	77.35

	10
	289.64
	80.6 2


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	26.2
	17.22

	3
	29.65
	17.44

	4
	33.37
	16.92

	5
	36.74
	13.96

	6
	37.68
	12.99

	7
	64.06
	13.96

	8
	76.83
	15.78

	9
	98.11
	17.87

	10
	110.05
	22.38

	11
	132.06
	29.02

	12
	146.92
	36.18

	13
	155.14
	41.22

	14
	161.51
	46.52

	15
	169.47
	50.77

	16
	178.51
	60.13

	17
	197.55
	68.85

	18
	208.25
	71.0

	19
	228.49
	80.0

	20
	272.76
	88.87

	21
	282.7
	88.53

	22
	289.11
	88.6 8


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	26.2
	17.27

	3
	29.65
	17.44

	4
	33.37
	16.92

	5
	36.74
	13.96

	6
	38.56
	12.1

	7
	64.37
	12.92

	8
	76.19
	14.76

	9
	85.97
	15.84

	10
	98.38
	17.08

	11
	110.84
	21.59

	12
	132.6
	28.22

	13
	147.98
	36.18

	14
	153.82
	40.16

	15
	162.57
	45.73

	16
	169.2
	49.18

	17
	174.21
	54.9

	18
	178.51
	59.23

	19
	197.94
	67.72

	20
	212.1
	70.67

	21
	223.0
	75.35

	22
	230.56
	77.31

	23
	262.24
	80.63

	24
	281.0
	81.67

	25
	289.11
	83.6 9


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	26.2
	17.22

	3
	29.65
	17.44

	4
	33.37
	16.92

	5
	36.74
	13.96

	6
	42.18
	8.4

	7
	65.63
	9.78

	8
	79.0
	11.82

	9
	93.34
	13.63

	10
	132.33
	25.3

	11
	147.96
	31.81

	12
	159.17
	38.21

	13
	167.34
	43.58

	14
	176.99
	52.15

	15
	182.36
	55.06

	16
	192.72
	59.7

	17
	209.83
	66.16

	18
	232.16
	72.24

	19
	275.95
	77.07

	20
	289.11
	79.45 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	57.38
	17.82
	Attivato
	terra 4

	2
	77.88
	24.89
	Attivato
	terra 4

	3
	198.04
	76.52
	Attivato
	terra 4

	4
	211.46
	83.34
	Attivato
	terra 4

	5
	93
	30.89
	Attivato
	terre 18m

	6
	107.65
	37.98
	Attivato
	terre 18m

	7
	122.21
	45.81
	Attivato
	terre 18m

	8
	136.53
	51.82
	Attivato
	terre 18m

	9
	154.97
	58.02
	Attivato
	terre 18m

	10
	169.16
	64.15
	Attivato
	terre 18m

	11
	183.72
	70.31
	Attivato
	terre 18m


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.1

Ascissa centro superficie
20.0
m

Ordinata centro superficie
343.25
m

Raggio superficie
325.8
m

========================================================================

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

(ID=654) xc = 20.00 yc = 343.25 Rc = 325.802   Fs=1.10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr.
B
Alfa
Li
Wi
Kh•Wi
Kv•Wi
c 
Fi
Ui
N'i
Ti



m
(°)
m
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(kg/cm²)
(°)
(Kg)
(Kg)
(Kg)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
1
0.92
6.8
0.93
1652.48
54.53
26.44
0.0
24.4
0.0
1579.1
717.6


2
12.32
8.0
12.44
49247.42
1625.17
787.96
0.0
24.4
0.0
46767.3
21308.9


3
6.42
9.7
6.51
26959.57
889.67
431.35
0.0
24.4
0.0
25396.7
11624.1


4
1.46
10.4
1.48
11067.67
365.23
177.08
0.0
24.4
0.0
10393.6
4767.5


5
8.09
11.2
8.25
92385.67
3048.73
1478.17
0.0
24.4
0.0
86448.4
39766.3


6
7.06
12.6
7.23
72891.13
2405.41
1166.26
0.0
24.4
0.0
67851.8
31368.5


7
7.81
13.9
8.05
135068.2
4457.25
2161.09
0.0
24.4
0.0
125156.6
58181.6


8
6.75
15.2
7.0
112405.9
3709.39
1798.49
0.0
24.4
0.0
103747.1
48519.5


9
7.92
16.6
8.26
187586.7
6190.36
3001.39
0.0
24.4
0.0
172541.2
81233.3


10
6.62
17.9
6.96
152559.4
5034.46
2440.95
0.0
24.4
0.0
139919.8
66354.8


11
7.67
19.3
8.12
213417.7
7042.78
3414.68
0.0
24.4
0.0
195284.5
93334.7


12
6.59
20.6
7.04
164255.6
5420.44
2628.09
0.0
24.4
0.0
150032.8
72314.3


13
8.2
22.0
8.84
239320.2
7897.57
3829.12
0.0
24.4
0.0
218318.5
106231.4


14
4.86
23.2
5.29
126474.5
4173.66
2023.59
0.0
24.4
0.0
115302.2
56613.7


15
5.39
24.2
5.91
118021.1
3894.7
1888.34
0.0
24.4
0.0
107577.3
53221.2


16
7.24
25.4
8.02
187879.8
6200.03
3006.08
0.0
24.4
0.0
171288.6
85582.6


17
6.99
26.8
7.83
149415.8
4930.72
2390.65
0.0
24.4
0.0
136328.1
68932.8


18
7.75
28.3
8.8
183227.9
6046.52
2931.65
0.0
24.4
0.0
167423.0
85791.3


19
6.8
29.8
7.83
123750.2
4083.76
1980.0
0.26
25.2
0.0
103173.1
79329.7


20
7.72
31.2
9.03
152104.9
5019.46
2433.68
0.0
21.8
0.0
143430.1
66459.4


21
6.55
32.7
7.79
88976.48
2936.22
1423.62
0.0
24.4
0.0
81988.8
43969.4


22
7.17
34.2
8.67
108995.4
3596.85
1743.93
0.0
24.4
0.0
100845.0
54991.1


23
6.12
35.6
7.53
56825.69
1875.25
909.21
0.0
24.4
0.0
52821.2
29306.7


24
4.48
36.7
5.59
41275.87
1362.1
660.41
0.0
24.4
0.0
38529.9
21694.2


25
6.62
38.0
8.4
31837.99
1050.65
509.41
0.0
24.4
0.0
29868.3
17095.1

1

