Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 1 – SEZ H – COESIONE INTERCETTA
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
2.45
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
86.97
m

Ascissa vertice destro superiore xs
159.35
m

Ordinata vertice destro superiore ys
385.47
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	158.91
	64.53

	45
	177.39
	74.2

	46
	193.32
	74.24

	47
	200.49
	76.54

	48
	213.94
	78.54

	49
	249.11
	99.04

	50
	253.94
	99.04

	51
	276.96
	112.54

	52
	310.48
	116.18

	53
	316.72
	116.18

	54
	343.88
	133.02

	55
	433.8
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.06 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6 


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
0.83

Ascissa centro superficie
155.43
m

Ordinata centro superficie
258.61
m

Raggio superficie
185.39
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(327)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
37.8
94.4
89.1
1.27


2
41.7
87.0
81.9
1.28


3
53.4
94.4
89.1
1.30


4
57.4
87.0
82.0
1.32


5
61.3
94.4
88.7
1.30


6
65.2
87.0
64.0
1.58


7
69.1
94.4
88.7
1.32


8
73.1
87.0
64.7
1.56


9
77.0
94.4
79.4
1.33


10
80.9
87.0
72.9
1.37


11
84.8
94.4
79.3
1.38


12
88.7
87.0
73.5
1.44


13
92.7
94.4
78.8
1.43


14
96.6
87.0
72.8
1.55


15
100.5
94.4
79.0
1.57


16
104.4
87.0
63.8
1.56


17
108.4
94.4
88.6
1.95


18
112.3
87.0
55.5
1.85


19
116.2
94.4
78.9
1.94


20
120.1
87.0
39.7
1.86


21
124.0
94.4
69.4
1.67


22
128.0
87.0
55.5
1.65


23
131.9
94.4
50.4
1.80


24
135.8
87.0
47.1
1.79


25
139.7
94.4
50.4
1.89


26
143.7
87.0
46.3
1.90


27
147.6
94.4
60.6
1.82


28
151.5
87.0
54.7
2.06


29
155.4
94.4
59.1
1.98


30
159.4
87.0
22.2
0.93


31
33.8
101.9
95.6
1.27


32
45.6
109.4
90.8
1.43


33
49.5
101.9
95.6
1.29


34
57.4
101.9
95.6
1.29


35
61.3
109.4
91.2
1.36


36
65.2
101.9
95.6
1.30


37
69.1
109.4
90.8
1.30


38
73.1
101.9
85.0
1.25


39
77.0
109.4
91.1
1.31


40
80.9
101.9
84.8
1.28


41
84.8
109.4
91.6
1.32


42
88.7
101.9
85.3
1.39


43
92.7
109.4
90.7
1.36


44
96.6
101.9
85.3
1.50


45
100.5
109.4
102.4
1.83


46
104.4
101.9
95.4
1.91


47
108.4
109.4
102.4
1.95


48
112.3
101.9
95.6
2.00


49
116.2
109.4
80.4
1.53


50
120.1
101.9
74.9
1.59


51
128.0
101.9
54.0
2.01


52
135.8
101.9
54.4
1.90


53
139.7
109.4
69.0
1.75


54
143.7
101.9
64.1
1.67


55
147.6
109.4
69.1
1.74


56
151.5
101.9
64.7
1.90


57
155.4
109.4
47.9
1.56


58
159.4
101.9
42.5
1.75


59
26.0
116.8
107.8
1.23


60
29.9
124.3
115.9
1.25


61
33.8
116.8
108.8
1.28


62
41.7
116.8
108.8
1.30


63
49.5
116.8
96.8
1.49


64
53.4
124.3
116.3
1.30


65
57.4
116.8
108.8
1.30


66
61.3
124.3
116.1
1.32


67
69.1
124.3
102.8
1.45


68
73.1
116.8
96.8
1.34


69
77.0
124.3
103.4
1.41


70
80.9
116.8
96.7
1.37


71
84.8
124.3
103.1
1.40


72
88.7
116.8
96.8
1.35


73
92.7
124.3
115.5
1.75


74
96.6
116.8
108.8
1.77


75
104.4
116.8
108.8
1.86


76
108.4
124.3
90.4
1.66


77
112.3
116.8
96.8
1.57


78
116.2
124.3
103.7
1.75


79
120.1
116.8
96.8
1.84


80
124.0
124.3
77.8
1.73


81
131.9
124.3
90.0
1.63


82
135.8
116.8
84.8
1.72


83
139.7
124.3
90.6
1.75


84
143.7
116.8
72.8
1.96


85
147.6
124.3
79.0
2.05


86
155.4
124.3
90.5
1.89


87
159.4
116.8
48.7
1.28


88
45.6
139.2
128.9
1.28


89
49.5
131.7
122.3
1.31


90
53.4
139.2
129.5
1.32


91
57.4
131.7
122.3
1.32


92
61.3
139.2
115.8
1.52


93
65.2
131.7
108.9
1.49


94
73.1
131.7
108.9
1.50


95
88.7
131.7
95.4
1.86


96
92.7
139.2
128.9
1.68


97
96.6
131.7
122.3
1.79


98
104.4
131.7
122.3
1.89


99
108.4
139.2
115.2
1.52


100
112.3
131.7
108.8
1.52


101
116.2
139.2
128.9
1.92


102
120.1
131.7
122.3
1.96


103
124.0
139.2
100.9
1.76


104
128.0
131.7
95.4
1.65


105
131.9
139.2
114.8
1.87


106
135.8
131.7
108.9
1.95


107
139.7
139.2
115.1
1.90


108
143.7
131.7
122.3
1.94


109
147.6
139.2
73.4
1.14


110
151.5
131.7
68.5
1.50


111
155.4
139.2
102.1
1.68


112
159.4
131.7
68.5
1.73


113
41.7
146.7
136.0
1.25


114
57.4
146.7
136.8
1.32


115
92.7
154.1
126.6
1.50


116
100.5
154.1
127.2
1.45


117
104.4
146.7
120.8
1.44


118
108.4
154.1
142.6
1.85


119
112.3
146.7
121.8
1.55


120
116.2
154.1
142.8
1.83


121
120.1
146.7
105.8
1.82


122
128.0
146.7
91.0
2.03


123
131.9
154.1
127.6
1.82


124
135.8
146.7
120.7
1.81


125
139.7
154.1
110.8
1.74


126
143.7
146.7
105.8
1.57


127
147.6
154.1
112.1
1.50


128
151.5
146.7
106.2
1.54


129
155.4
154.1
111.1
1.42


130
159.4
146.7
108.2
1.66


131
69.1
169.1
138.8
1.74


132
77.0
169.1
138.7
1.65


133
84.8
169.1
139.2
1.61


134
88.7
161.6
149.5
1.67


135
92.7
169.1
155.8
1.70


136
96.6
161.6
133.1
1.54


137
100.5
169.1
156.3
1.79


138
108.4
169.1
156.0
1.79


139
112.3
161.6
149.3
1.83


140
116.2
169.1
156.0
1.81


141
124.0
169.1
139.0
1.53


142
128.0
161.6
132.8
1.57


143
131.9
169.1
139.3
1.69


144
135.8
161.6
133.9
1.72


145
139.7
169.1
122.1
1.86


146
143.7
161.6
116.0
1.73


147
147.6
169.1
104.2
1.54


148
151.5
161.6
117.7
1.44


149
155.4
169.1
139.9
1.64


150
159.4
161.6
99.5
1.94


151
92.7
184.0
169.3
1.66


152
96.6
176.5
162.8
1.72


153
100.5
184.0
169.7
1.73


154
104.4
176.5
162.6
1.77


155
112.3
176.5
162.9
1.76


156
116.2
184.0
151.3
1.46


157
120.1
176.5
144.9
1.55


158
128.0
176.5
126.7
1.95


159
135.8
176.5
128.0
1.94


160
139.7
184.0
169.5
1.73


161
143.7
176.5
162.5
1.72


162
147.6
184.0
151.3
1.61


163
151.5
176.5
144.7
1.59


164
155.4
184.0
113.5
2.10


165
159.4
176.5
111.6
1.92


166
77.0
198.9
183.1
1.40


167
92.7
198.9
182.7
1.66


168
96.6
191.4
176.2
1.67


169
100.5
198.9
163.5
1.75


170
104.4
191.4
156.7
1.68


171
112.3
191.4
157.6
1.52


172
116.2
198.9
164.3
1.43


173
120.1
191.4
176.4
1.69


174
124.0
198.9
142.9
2.09


175
131.9
198.9
142.6
2.09


176
139.7
198.9
162.6
1.37


177
143.7
191.4
156.4
1.49


178
147.6
198.9
163.2
1.48


179
151.5
191.4
157.3
1.58


180
155.4
198.9
143.3
1.54


181
159.4
191.4
137.5
1.46


182
69.1
213.8
196.3
1.23


183
77.0
213.8
196.5
1.34


184
84.8
213.8
196.4
1.37


185
88.7
206.4
189.5
1.56


186
96.6
206.4
189.6
1.65


187
104.4
206.4
189.5
1.66


188
116.2
213.8
197.0
1.63


189
131.9
213.8
175.2
1.32


190
135.8
206.4
168.6
1.41


191
139.7
213.8
196.2
1.67


192
143.7
206.4
189.4
1.68


193
151.5
206.4
149.7
1.60


194
26.0
221.3
202.6
1.54


195
33.8
221.3
202.7
1.47


196
37.8
228.8
209.5
1.45


197
45.6
228.8
209.5
1.40


198
61.3
228.8
210.5
1.28


199
69.1
228.8
209.7
1.26


200
77.0
228.8
210.0
1.32


201
80.9
221.3
202.9
1.32


202
84.8
228.8
209.8
1.32


203
88.7
221.3
202.9
1.44


204
96.6
221.3
203.0
1.58


205
100.5
228.8
210.1
1.59


206
108.4
228.8
186.6
1.81


207
131.9
228.8
164.3
1.56


208
139.7
228.8
164.1
1.78


209
143.7
221.3
202.8
1.68


210
147.6
228.8
163.1
1.95


211
155.4
228.8
164.5
1.33


212
41.7
236.2
216.3
1.45


213
45.6
243.7
223.0
1.47


214
53.4
243.7
223.6
1.41


215
61.3
243.7
223.9
1.32


216
65.2
236.2
216.8
1.29


217
80.9
236.2
216.3
1.33


218
84.8
243.7
223.2
1.30


219
92.7
243.7
223.1
1.50


220
96.6
236.2
216.4
1.56


221
100.5
243.7
223.4
1.50


222
135.8
236.2
217.0
1.62


223
139.7
243.7
223.3
1.64


224
143.7
236.2
168.2
2.03


225
147.6
243.7
198.9
1.23


226
151.5
236.2
192.3
1.24


227
155.4
243.7
198.2
1.23


228
159.4
236.2
170.1
1.24


229
45.6
258.6
236.4
1.52


230
49.5
251.1
229.9
1.45


231
53.4
258.6
237.0
1.45


232
57.4
251.1
230.7
1.37


233
65.2
251.1
230.3
1.33


234
77.0
258.6
236.9
1.31


235
80.9
251.1
229.8
1.33


236
84.8
258.6
236.6
1.31


237
92.7
258.6
236.5
1.43


238
124.0
258.6
210.8
1.48


239
131.9
258.6
210.9
1.35


240
135.8
251.1
230.4
1.64


241
139.7
258.6
211.0
1.25


242
143.7
251.1
204.2
1.21


243
147.6
258.6
210.8
1.23


244
151.5
251.1
205.4
1.24


245
155.4
258.6
185.4
0.83


246
61.3
273.5
250.8
1.40


247
65.2
266.1
243.7
1.35


248
69.1
273.5
250.1
1.33


249
77.0
273.5
223.0
1.73


250
88.7
266.1
243.7
1.30


251
112.3
266.1
217.1
1.70


252
116.2
273.5
223.9
1.61


253
120.1
266.1
217.6
1.54


254
135.8
266.1
217.6
1.30


255
159.4
266.1
190.3
0.89


256
57.4
281.0
257.6
1.48


257
65.2
281.0
257.2
1.36


258
124.0
288.5
263.6
1.54


259
128.0
281.0
256.5
1.59


260
131.9
288.5
263.6
1.62


261
135.8
281.0
257.3
1.63


262
112.3
295.9
240.7
1.82


263
116.2
303.4
277.2
1.51


264
124.0
303.4
246.8
1.42


265
128.0
295.9
240.0
1.39


266
131.9
303.4
246.6
1.35


267
139.7
303.4
246.9
1.34


268
143.7
295.9
240.1
1.31


269
147.6
303.4
246.5
1.31


270
151.5
295.9
241.3
1.24


271
155.4
303.4
248.1
1.23


272
45.6
318.3
289.5
1.68


273
112.3
310.8
283.4
1.45


274
116.2
318.3
290.3
1.48


275
120.1
310.8
284.2
1.54


276
159.4
310.8
254.8
1.20


277
84.8
333.2
303.7
1.27


278
104.4
325.8
297.1
1.37


279
108.4
333.2
269.9
1.67


280
112.3
325.8
297.1
1.46


281
116.2
333.2
270.0
1.85


282
124.0
333.2
270.7
4.16


283
131.9
333.2
270.4
1.18


284
147.6
333.2
270.3
1.25


285
159.4
325.8
298.2
1.71


286
61.3
348.2
318.1
1.51


287
65.2
340.7
311.0
1.43


288
69.1
348.2
317.3
1.36


289
73.1
340.7
310.3
1.31


290
77.0
348.2
317.4
1.23


291
80.9
340.7
310.5
1.22


292
88.7
340.7
310.8
1.26


293
112.3
340.7
276.6
1.80


294
116.2
348.2
282.6
1.94


295
120.1
340.7
276.0
1.99


296
124.0
348.2
282.4
2.15


297
128.0
340.7
275.9
1.12


298
131.9
348.2
282.3
1.11


299
135.8
340.7
277.2
1.18


300
139.7
348.2
282.8
1.17


301
143.7
340.7
276.1
1.20


302
147.6
348.2
282.2
1.21


303
151.5
340.7
277.0
1.27


304
155.4
348.2
283.5
1.29


305
159.4
340.7
278.2
1.27


306
124.0
363.1
293.7
1.00


307
128.0
355.6
287.9
2.34


308
131.9
363.1
294.2
2.56


309
135.8
355.6
289.1
1.13


310
139.7
363.1
294.8
1.12


311
143.7
355.6
288.0
1.16


312
147.6
363.1
294.1
1.18


313
151.5
355.6
288.8
1.24


314
155.4
363.1
290.9
4.27


315
159.4
355.6
285.5
1.24


316
128.0
370.5
299.9
0.94


317
131.9
378.0
306.1
0.98


318
135.8
370.5
337.8
1.58


319
143.7
370.5
300.0
3.24


320
147.6
378.0
301.8
1.08


321
151.5
370.5
296.3
1.11


322
155.4
378.0
298.6
1.12


323
159.4
370.5
293.1
1.15


324
128.0
385.5
350.7
1.46


325
135.8
385.5
312.8
1.03


326
143.7
385.5
308.1
1.05


327
151.5
385.5
304.1
1.33

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 94.437 Rc = 89.054   Fs=1.2661

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=2003.2 Kg  Sbalzo del palo 6.95 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=2003.2 Kg  Sbalzo del palo 6.95 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 86.975 Rc = 81.879   Fs=1.2753

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4113.3 Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4113.3 Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 94.437 Rc = 89.054   Fs=1.2977

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=379.3 Kg  Sbalzo del palo 6.41 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=379.3 Kg  Sbalzo del palo 6.41 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 86.975 Rc = 81.991   Fs=1.3177

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=39.6 Kg  Sbalzo del palo 6.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=39.6 Kg  Sbalzo del palo 6.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 94.437 Rc = 88.688   Fs=1.3046

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3198.6 Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3198.6 Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 86.975 Rc = 63.983   Fs=1.5827

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 94.437 Rc = 88.651   Fs=1.3194

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 86.975 Rc = 64.703   Fs=1.5596

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 94.437 Rc = 79.412   Fs=1.3319

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 86.975 Rc = 72.92   Fs=1.3676

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 94.437 Rc = 79.299   Fs=1.3779

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 86.975 Rc = 73.512   Fs=1.4357

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 94.437 Rc = 78.783   Fs=1.4313

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 86.975 Rc = 72.825   Fs=1.5472

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 94.437 Rc = 78.96   Fs=1.5693

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 86.975 Rc = 63.778   Fs=1.563

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 94.437 Rc = 88.614   Fs=1.9537

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 86.975 Rc = 55.483   Fs=1.848

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 94.437 Rc = 78.878   Fs=1.9388

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 86.975 Rc = 39.692   Fs=1.8617

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 94.437 Rc = 69.353   Fs=1.6696

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 86.975 Rc = 55.521   Fs=1.645

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 94.437 Rc = 50.387   Fs=1.8037

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 86.975 Rc = 47.125   Fs=1.794

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 94.437 Rc = 50.377   Fs=1.89

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 86.975 Rc = 46.337   Fs=1.9011

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 94.437 Rc = 60.625   Fs=1.8153

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 86.975 Rc = 54.671   Fs=2.0599

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 94.437 Rc = 59.064   Fs=1.9758

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 86.975 Rc = 22.245   Fs=0.929

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2692

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=124.6 Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=124.6 Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 109.362 Rc = 90.768   Fs=1.4276

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2874

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=18.8 Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=18.8 Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2908

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=2173.3 Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=2173.3 Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 109.362 Rc = 91.192   Fs=1.3579

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.3026

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 109.362 Rc = 90.843   Fs=1.2961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 101.899 Rc = 85.029   Fs=1.254

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 109.362 Rc = 91.054   Fs=1.3067

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 101.899 Rc = 84.823   Fs=1.28

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 109.362 Rc = 91.559   Fs=1.3158

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 101.899 Rc = 85.291   Fs=1.3858

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 109.362 Rc = 90.693   Fs=1.3639

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 101.899 Rc = 85.291   Fs=1.4998

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 109.362 Rc = 102.425   Fs=1.8317

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 101.899 Rc = 95.36   Fs=1.9073

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 109.362 Rc = 102.358   Fs=1.9529

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.9989

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 109.362 Rc = 80.359   Fs=1.5295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 101.899 Rc = 74.924   Fs=1.589

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 101.899 Rc = 54.027   Fs=2.0099

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 101.899 Rc = 54.379   Fs=1.9023

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 109.362 Rc = 69.018   Fs=1.7541

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 101.899 Rc = 64.145   Fs=1.673

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 109.362 Rc = 69.127   Fs=1.7422

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 101.899 Rc = 64.683   Fs=1.9015

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 109.362 Rc = 47.889   Fs=1.5642

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 101.899 Rc = 42.483   Fs=1.749

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 116.824 Rc = 107.776   Fs=1.2303

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 29.907 yc = 124.287 Rc = 115.862   Fs=1.2477

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.24 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.2827

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4004.5 Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4004.5 Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3008

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3420.0 Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3420.0 Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.4932

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 124.287 Rc = 116.269   Fs=1.2998

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4367.7 Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4367.7 Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3006

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 124.287 Rc = 116.055   Fs=1.3183

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 124.287 Rc = 102.82   Fs=1.4517

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.3388

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 124.287 Rc = 103.366   Fs=1.4071

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 116.824 Rc = 96.725   Fs=1.371

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 124.287 Rc = 103.102   Fs=1.4009

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.3526

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 124.287 Rc = 115.478   Fs=1.7478

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.7703

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.8576

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 124.287 Rc = 90.374   Fs=1.6649

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.5704

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 124.287 Rc = 103.716   Fs=1.7519

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.8401

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 124.287 Rc = 77.791   Fs=1.7336

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 124.287 Rc = 89.984   Fs=1.6301

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 116.824 Rc = 84.77   Fs=1.7242

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 124.287 Rc = 90.607   Fs=1.7513

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 116.824 Rc = 72.752   Fs=1.963

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 124.287 Rc = 79.034   Fs=2.0462

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 124.287 Rc = 90.533   Fs=1.8887

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 116.824 Rc = 48.716   Fs=1.279

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 139.211 Rc = 128.905   Fs=1.2808

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.3139

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 139.211 Rc = 129.509   Fs=1.3152

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.3209

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 139.211 Rc = 115.807   Fs=1.5227

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.4931

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.4987

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.8564

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 139.211 Rc = 128.929   Fs=1.6824

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.7871

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 131.749 Rc = 122.262   Fs=1.8852

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 139.211 Rc = 115.159   Fs=1.5217

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 131.749 Rc = 108.773   Fs=1.5197

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 139.211 Rc = 128.907   Fs=1.9153

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.9618

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 139.211 Rc = 100.918   Fs=1.7642

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.6476

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 139.211 Rc = 114.825   Fs=1.8718

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.9537

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 139.211 Rc = 115.126   Fs=1.8972

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 131.749 Rc = 122.288   Fs=1.9438

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 139.211 Rc = 73.422   Fs=1.1449

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 131.749 Rc = 68.512   Fs=1.4997

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 139.211 Rc = 102.104   Fs=1.6829

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 131.749 Rc = 68.512   Fs=1.7276

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 146.674 Rc = 135.991   Fs=1.2478

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 146.674 Rc = 136.791   Fs=1.323

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 154.136 Rc = 126.625   Fs=1.4956

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 154.136 Rc = 127.20   Fs=1.4534

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 146.674 Rc = 120.752   Fs=1.4377

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 154.136 Rc = 142.599   Fs=1.8537

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 146.674 Rc = 121.765   Fs=1.5497

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 154.136 Rc = 142.832   Fs=1.8258

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 146.674 Rc = 105.835   Fs=1.8197

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 146.674 Rc = 91.042   Fs=2.0296

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 154.136 Rc = 127.594   Fs=1.8164

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 146.674 Rc = 120.691   Fs=1.8122

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 154.136 Rc = 110.767   Fs=1.7392

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 146.674 Rc = 105.758   Fs=1.5713

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 154.136 Rc = 112.13   Fs=1.4981

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 146.674 Rc = 106.236   Fs=1.5415

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 154.136 Rc = 111.134   Fs=1.4213

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 146.674 Rc = 108.158   Fs=1.6583

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 169.061 Rc = 138.752   Fs=1.7351

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 169.061 Rc = 138.667   Fs=1.6497

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 169.061 Rc = 139.169   Fs=1.607

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 161.599 Rc = 149.498   Fs=1.6723

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 169.061 Rc = 155.831   Fs=1.6982

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 161.599 Rc = 133.129   Fs=1.5374

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 169.061 Rc = 156.282   Fs=1.79

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 169.061 Rc = 156.013   Fs=1.7883

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 161.599 Rc = 149.348   Fs=1.8315

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 169.061 Rc = 156.037   Fs=1.8104

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 169.061 Rc = 138.97   Fs=1.5307

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 161.599 Rc = 132.761   Fs=1.5705

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 169.061 Rc = 139.316   Fs=1.6853

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 161.599 Rc = 133.854   Fs=1.7201

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 169.061 Rc = 122.117   Fs=1.8605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 161.599 Rc = 116.003   Fs=1.7302

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 169.061 Rc = 104.156   Fs=1.5407

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 161.599 Rc = 117.732   Fs=1.4446

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 169.061 Rc = 139.874   Fs=1.6371

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 161.599 Rc = 99.509   Fs=1.9447

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 183.986 Rc = 169.282   Fs=1.658

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 176.524 Rc = 162.778   Fs=1.7187

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 183.986 Rc = 169.733   Fs=1.7339

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 176.524 Rc = 162.615   Fs=1.7695

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 176.524 Rc = 162.898   Fs=1.7622

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 183.986 Rc = 151.298   Fs=1.4612

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 176.524 Rc = 144.929   Fs=1.5465

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 176.524 Rc = 126.733   Fs=1.954

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 176.524 Rc = 127.979   Fs=1.9427

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 183.986 Rc = 169.531   Fs=1.7258

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 176.524 Rc = 162.529   Fs=1.7233

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 183.986 Rc = 151.271   Fs=1.6149

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 176.524 Rc = 144.683   Fs=1.5892

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 183.986 Rc = 113.527   Fs=2.0977

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 176.524 Rc = 111.60   Fs=1.9189

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 198.911 Rc = 183.082   Fs=1.4022

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 198.911 Rc = 182.733   Fs=1.6636

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 191.448 Rc = 176.191   Fs=1.6701

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 198.911 Rc = 163.457   Fs=1.7471

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 191.448 Rc = 156.684   Fs=1.6804

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 191.448 Rc = 157.603   Fs=1.5188

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 198.911 Rc = 164.338   Fs=1.4326

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 191.448 Rc = 176.385   Fs=1.6938

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 198.911 Rc = 142.932   Fs=2.0912

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 198.911 Rc = 142.558   Fs=2.0947

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 198.911 Rc = 162.56   Fs=1.3677

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 191.448 Rc = 156.437   Fs=1.493

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 198.911 Rc = 163.173   Fs=1.4767

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 191.448 Rc = 157.319   Fs=1.5777

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 198.911 Rc = 143.322   Fs=1.5422

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 191.448 Rc = 137.521   Fs=1.4587

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 213.836 Rc = 196.259   Fs=1.2257

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 213.836 Rc = 196.533   Fs=1.3422

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 213.836 Rc = 196.356   Fs=1.3731

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 206.373 Rc = 189.506   Fs=1.5552

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 206.373 Rc = 189.605   Fs=1.6476

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 206.373 Rc = 189.517   Fs=1.6568

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 213.836 Rc = 197.038   Fs=1.6279

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 213.836 Rc = 175.204   Fs=1.3232

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 206.373 Rc = 168.591   Fs=1.4076

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 213.836 Rc = 196.171   Fs=1.6676

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 206.373 Rc = 189.357   Fs=1.6789

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 206.373 Rc = 149.677   Fs=1.5989

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 221.298 Rc = 202.552   Fs=1.5354

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 221.298 Rc = 202.713   Fs=1.4686

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 228.76 Rc = 209.514   Fs=1.4522

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 228.76 Rc = 209.545   Fs=1.3984

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 228.76 Rc = 210.495   Fs=1.2831

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 228.76 Rc = 209.71   Fs=1.2621

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 228.76 Rc = 209.984   Fs=1.3164

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 221.298 Rc = 202.866   Fs=1.3161

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 228.76 Rc = 209.77   Fs=1.3165

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 221.298 Rc = 202.944   Fs=1.4394

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 221.298 Rc = 203.019   Fs=1.5797

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 228.76 Rc = 210.086   Fs=1.5915

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 228.76 Rc = 186.575   Fs=1.8111

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 228.76 Rc = 164.28   Fs=1.5612

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 228.76 Rc = 164.131   Fs=1.7839

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 221.298 Rc = 202.77   Fs=1.6819

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 228.76 Rc = 163.126   Fs=1.9487

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 228.76 Rc = 164.527   Fs=1.3327

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 236.223 Rc = 216.343   Fs=1.451

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 243.685 Rc = 222.99   Fs=1.4721

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 243.685 Rc = 223.628   Fs=1.4086

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 243.685 Rc = 223.946   Fs=1.3192

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 236.223 Rc = 216.828   Fs=1.2941

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 236.223 Rc = 216.317   Fs=1.3261

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 243.685 Rc = 223.183   Fs=1.3022

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 243.685 Rc = 223.086   Fs=1.5006

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 236.223 Rc = 216.432   Fs=1.5634

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 243.685 Rc = 223.367   Fs=1.5013

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 236.223 Rc = 217.002   Fs=1.6195

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 243.685 Rc = 223.335   Fs=1.641

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 236.223 Rc = 168.206   Fs=2.0318

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 243.685 Rc = 198.881   Fs=1.2319

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 236.223 Rc = 192.253   Fs=1.2379

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 243.685 Rc = 198.16   Fs=1.2346

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 236.223 Rc = 170.063   Fs=1.2383

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 258.61 Rc = 236.425   Fs=1.517

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 251.148 Rc = 229.946   Fs=1.4469

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 258.61 Rc = 237.048   Fs=1.4478

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 251.148 Rc = 230.731   Fs=1.3702

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 251.148 Rc = 230.279   Fs=1.3318

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 258.61 Rc = 236.87   Fs=1.3137

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 251.148 Rc = 229.768   Fs=1.3323

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 258.61 Rc = 236.597   Fs=1.3133

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 258.61 Rc = 236.537   Fs=1.4288

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 258.61 Rc = 210.833   Fs=1.4756

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 258.61 Rc = 210.912   Fs=1.3518

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 251.148 Rc = 230.446   Fs=1.641

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 258.61 Rc = 210.962   Fs=1.2469

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 251.148 Rc = 204.189   Fs=1.2141

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 258.61 Rc = 210.783   Fs=1.2311

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 251.148 Rc = 205.367   Fs=1.2355

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 258.61 Rc = 185.388   Fs=0.8254

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 273.535 Rc = 250.848   Fs=1.4049

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 266.073 Rc = 243.73   Fs=1.3496

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 273.535 Rc = 250.063   Fs=1.3272

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 273.535 Rc = 223.033   Fs=1.7297

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 266.073 Rc = 243.655   Fs=1.3013

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 266.073 Rc = 217.115   Fs=1.7034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 273.535 Rc = 223.851   Fs=1.612

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 266.073 Rc = 217.606   Fs=1.5388

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 266.073 Rc = 217.647   Fs=1.2954

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 266.073 Rc = 190.30   Fs=0.8905

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 280.997 Rc = 257.57   Fs=1.4799

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 280.997 Rc = 257.181   Fs=1.3625

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 288.46 Rc = 263.624   Fs=1.537

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 280.997 Rc = 256.506   Fs=1.5894

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 288.46 Rc = 263.588   Fs=1.6178

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 280.997 Rc = 257.274   Fs=1.6305

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 295.922 Rc = 240.705   Fs=1.8215

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 303.385 Rc = 277.238   Fs=1.5114

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 303.385 Rc = 246.765   Fs=1.4213

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 295.922 Rc = 239.992   Fs=1.3898

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 303.385 Rc = 246.619   Fs=1.348

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 303.385 Rc = 246.893   Fs=1.3366

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 295.922 Rc = 240.12   Fs=1.3105

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 303.385 Rc = 246.491   Fs=1.3141

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 295.922 Rc = 241.324   Fs=1.2382

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 303.385 Rc = 248.06   Fs=1.2319

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 318.309 Rc = 289.538   Fs=1.6767

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 310.847 Rc = 283.40   Fs=1.4504

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 318.309 Rc = 290.325   Fs=1.4815

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 310.847 Rc = 284.163   Fs=1.5374

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 310.847 Rc = 254.796   Fs=1.1966

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 333.234 Rc = 303.666   Fs=1.2746

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 325.772 Rc = 297.125   Fs=1.3727

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 333.234 Rc = 269.893   Fs=1.6676

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 325.772 Rc = 297.103   Fs=1.4643

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 333.234 Rc = 269.987   Fs=1.847

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 333.234 Rc = 270.719   Fs=4.1552

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 333.234 Rc = 270.425   Fs=1.1802

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 333.234 Rc = 270.296   Fs=1.2473

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 325.772 Rc = 298.235   Fs=1.7081

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 348.159 Rc = 318.103   Fs=1.513

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 340.697 Rc = 310.985   Fs=1.4343

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 348.159 Rc = 317.318   Fs=1.3595

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 340.697 Rc = 310.253   Fs=1.3058

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 348.159 Rc = 317.352   Fs=1.2286

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 340.697 Rc = 310.474   Fs=1.2204

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 340.697 Rc = 310.765   Fs=1.2605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 340.697 Rc = 276.628   Fs=1.7961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 348.159 Rc = 282.619   Fs=1.9356

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 340.697 Rc = 275.975   Fs=1.9895

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 348.159 Rc = 282.362   Fs=2.1477

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 340.697 Rc = 275.923   Fs=1.12

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 348.159 Rc = 282.327   Fs=1.1093

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 340.697 Rc = 277.16   Fs=1.1787

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 348.159 Rc = 282.825   Fs=1.1726

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 340.697 Rc = 276.052   Fs=1.1969

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 348.159 Rc = 282.199   Fs=1.2133

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 340.697 Rc = 277.032   Fs=1.2667

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 348.159 Rc = 283.492   Fs=1.2851

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 340.697 Rc = 278.175   Fs=1.2743

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 363.084 Rc = 293.725   Fs=0.9976

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 355.622 Rc = 287.901   Fs=2.3446

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 363.084 Rc = 294.23   Fs=2.5625

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 355.622 Rc = 289.063   Fs=1.1279

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 363.084 Rc = 294.802   Fs=1.123

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 355.622 Rc = 288.029   Fs=1.1644

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 363.084 Rc = 294.101   Fs=1.1771

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 355.622 Rc = 288.836   Fs=1.242

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 363.084 Rc = 290.91   Fs=4.2651

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 355.622 Rc = 285.503   Fs=1.2363

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 370.546 Rc = 299.878   Fs=0.9404

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 378.009 Rc = 306.132   Fs=0.9811

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 370.546 Rc = 337.756   Fs=1.5787

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 370.546 Rc = 300.006   Fs=3.2409

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 378.009 Rc = 301.793   Fs=1.0781

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 370.546 Rc = 296.34   Fs=1.1063

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 378.009 Rc = 298.622   Fs=1.1224

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 370.546 Rc = 293.135   Fs=1.152

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 385.471 Rc = 350.663   Fs=1.4605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 385.471 Rc = 312.771   Fs=1.0294

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 385.471 Rc = 308.078   Fs=1.0498

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 385.471 Rc = 304.128   Fs=1.3328

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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