Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 2 – SEZ H – COESIONE 0
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
2.45
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
86.97
m

Ascissa vertice destro superiore xs
159.35
m

Ordinata vertice destro superiore ys
385.47
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.0268

Coefficiente azione sismica verticale
0.013 4

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	159.04
	68.51

	45
	168.1
	70.49

	46
	173.12
	70.52

	47
	174.6
	74.49

	48
	184.02
	76.51

	49
	189.04
	76.57

	50
	190.52
	80.51

	51
	199.73
	82.47

	52
	204.74
	82.5

	53
	206.23
	86.47

	54
	215.56
	88.51

	55
	220.57
	88.54

	56
	222.06
	92.51

	57
	231.36
	94.51

	58
	236.37
	94.54

	59
	237.86
	98.51

	60
	247.18
	99.04

	61
	249.11
	99.04

	62
	253.94
	99.04

	63
	276.96
	112.54

	64
	310.48
	116.18

	65
	316.72
	116.18

	66
	343.88
	133.02

	67
	433.8
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.06 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	220.55
	88.54
	Attivato
	terre 18m

	2
	236.16
	94.52
	Attivato
	terre 18m

	3
	157.24
	64.52
	Attivato
	terra 4

	4
	172.95
	70.51
	Attivato
	terra 4

	5
	189.05
	76.55
	Attivato
	terre 18m

	6
	204.13
	82.47
	Attivato
	terre 18m


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.14

Ascissa centro superficie
69.13
m

Ordinata centro superficie
213.84
m

Raggio superficie
196.26
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(337)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
41.7
87.0
81.9
1.28


2
53.4
94.4
88.7
1.31


3
61.3
94.4
88.7
1.30


4
65.2
87.0
63.9
1.59


5
69.1
94.4
88.7
1.32


6
77.0
94.4
78.9
1.33


7
80.9
87.0
72.9
1.37


8
84.8
94.4
78.9
1.39


9
88.7
87.0
72.9
1.42


10
92.7
94.4
78.8
1.39


11
96.6
87.0
72.8
1.49


12
100.5
94.4
78.9
1.53


13
104.4
87.0
63.8
1.50


14
108.4
94.4
88.6
1.87


15
112.3
87.0
45.9
1.91


16
116.2
94.4
78.9
1.82


17
120.1
87.0
64.0
1.58


18
124.0
94.4
69.1
1.62


19
128.0
87.0
55.0
1.55


20
131.9
94.4
49.5
1.73


21
135.8
87.0
46.0
1.74


22
139.7
94.4
49.5
1.75


23
143.7
87.0
55.0
1.63


24
147.6
94.4
59.2
1.63


25
151.5
87.0
54.7
1.82


26
155.4
94.4
29.5
1.42


27
159.4
87.0
28.1
1.52


28
33.8
101.9
95.6
1.27


29
45.6
109.4
90.8
1.43


30
49.5
101.9
95.6
1.29


31
57.4
101.9
95.6
1.29


32
61.3
109.4
91.2
1.36


33
65.2
101.9
95.6
1.30


34
69.1
109.4
90.8
1.30


35
73.1
101.9
85.0
1.25


36
77.0
109.4
91.1
1.31


37
80.9
101.9
84.8
1.28


38
84.8
109.4
91.6
1.28


39
88.7
101.9
85.3
1.34


40
92.7
109.4
90.7
1.32


41
96.6
101.9
85.3
1.46


42
100.5
109.4
102.4
1.74


43
104.4
101.9
95.4
1.78


44
108.4
109.4
102.4
1.75


45
112.3
101.9
95.6
1.81


46
116.2
109.4
80.4
1.50


47
120.1
101.9
74.9
1.54


48
128.0
101.9
54.0
1.82


49
135.8
101.9
54.4
1.74


50
139.7
109.4
69.0
1.53


51
143.7
101.9
64.1
1.48


52
147.6
109.4
69.1
1.43


53
151.5
101.9
64.7
1.50


54
155.4
109.4
69.7
1.56


55
159.4
101.9
42.5
1.62


56
26.0
116.8
107.8
1.23


57
29.9
124.3
115.9
1.25


58
33.8
116.8
108.8
1.28


59
41.7
116.8
108.8
1.30


60
49.5
116.8
96.8
1.49


61
53.4
124.3
116.3
1.30


62
57.4
116.8
108.8
1.30


63
61.3
124.3
116.1
1.28


64
69.1
124.3
102.8
1.45


65
73.1
116.8
96.8
1.34


66
77.0
124.3
103.4
1.37


67
80.9
116.8
96.7
1.33


68
84.8
124.3
103.1
1.37


69
88.7
116.8
96.8
1.32


70
92.7
124.3
115.5
1.62


71
96.6
116.8
108.8
1.67


72
104.4
116.8
108.8
1.74


73
108.4
124.3
90.4
1.58


74
112.3
116.8
96.8
1.45


75
116.2
124.3
103.7
1.55


76
120.1
116.8
96.8
1.64


77
124.0
124.3
77.8
1.59


78
131.9
124.3
90.0
1.40


79
135.8
116.8
84.8
1.46


80
139.7
124.3
90.6
1.45


81
143.7
116.8
72.8
1.67


82
147.6
124.3
79.0
1.59


83
155.4
124.3
90.5
1.65


84
159.4
116.8
48.7
1.33


85
45.6
139.2
128.9
1.28


86
49.5
131.7
122.3
1.31


87
53.4
139.2
129.5
1.32


88
57.4
131.7
122.3
1.31


89
61.3
139.2
115.8
1.52


90
65.2
131.7
108.9
1.49


91
73.1
131.7
108.9
1.48


92
88.7
131.7
95.4
1.86


93
92.7
139.2
128.9
1.59


94
96.6
131.7
122.3
1.65


95
104.4
131.7
122.3
1.68


96
108.4
139.2
115.2
1.39


97
112.3
131.7
108.8
1.42


98
116.2
139.2
128.9
1.57


99
120.1
131.7
122.3
1.57


100
124.0
139.2
100.9
1.57


101
128.0
131.7
95.4
1.45


102
131.9
139.2
114.8
1.63


103
135.8
131.7
108.9
1.68


104
139.7
139.2
129.2
1.56


105
143.7
131.7
122.3
1.71


106
147.6
139.2
73.4
1.27


107
151.5
131.7
95.4
1.41


108
155.4
139.2
102.1
1.48


109
159.4
131.7
82.0
1.46


110
41.7
146.7
136.0
1.25


111
57.4
146.7
136.8
1.30


112
92.7
154.1
126.6
1.44


113
100.5
154.1
127.2
1.41


114
104.4
146.7
120.8
1.37


115
108.4
154.1
142.6
1.55


116
112.3
146.7
121.8
1.39


117
116.2
154.1
142.8
1.67


118
120.1
146.7
135.7
1.61


119
128.0
146.7
91.0
1.76


120
131.9
154.1
127.6
1.58


121
135.8
146.7
120.7
1.58


122
139.7
154.1
110.8
1.38


123
143.7
146.7
105.8
1.29


124
147.6
154.1
112.1
1.27


125
151.5
146.7
106.2
1.34


126
155.4
154.1
111.1
1.27


127
159.4
146.7
108.2
1.47


128
69.1
169.1
138.8
1.67


129
77.0
169.1
138.7
1.58


130
84.8
169.1
139.2
1.54


131
88.7
161.6
149.5
1.50


132
92.7
169.1
155.8
1.50


133
96.6
161.6
133.1
1.43


134
100.5
169.1
156.3
1.59


135
108.4
169.1
156.0
1.59


136
112.3
161.6
149.3
1.64


137
116.2
169.1
156.0
1.56


138
124.0
169.1
139.0
1.33


139
128.0
161.6
132.8
1.39


140
131.9
169.1
139.3
1.46


141
135.8
161.6
133.9
1.51


142
139.7
169.1
122.1
1.51


143
143.7
161.6
116.0
1.43


144
147.6
169.1
155.8
1.65


145
151.5
161.6
117.7
1.28


146
155.4
169.1
139.9
1.45


147
159.4
161.6
99.5
1.44


148
92.7
184.0
169.3
1.45


149
96.6
176.5
162.8
1.52


150
100.5
184.0
169.7
1.57


151
104.4
176.5
162.6
1.57


152
112.3
176.5
162.9
1.57


153
116.2
184.0
151.3
1.26


154
120.1
176.5
144.9
1.32


155
128.0
176.5
126.7
1.59


156
135.8
176.5
128.0
1.48


157
139.7
184.0
169.5
1.46


158
143.7
176.5
108.5
1.32


159
147.6
184.0
151.3
1.49


160
151.5
176.5
144.7
1.49


161
155.4
184.0
113.5
11.13


162
159.4
176.5
111.6
1.45


163
77.0
198.9
183.1
1.26


164
92.7
198.9
182.7
1.45


165
96.6
191.4
176.2
1.51


166
100.5
198.9
163.5
1.58


167
104.4
191.4
156.7
1.49


168
112.3
191.4
157.6
1.31


169
116.2
198.9
164.3
1.25


170
120.1
191.4
176.4
1.62


171
124.0
198.9
142.9
1.96


172
131.9
198.9
142.6
1.73


173
139.7
198.9
162.6
1.30


174
143.7
191.4
156.4
1.45


175
147.6
198.9
163.2
1.43


176
151.5
191.4
138.3
1.42


177
155.4
198.9
143.3
1.41


178
159.4
191.4
137.5
1.36


179
69.1
213.8
196.3
1.14


180
77.0
213.8
196.5
1.20


181
84.8
213.8
196.4
1.23


182
88.7
206.4
189.5
1.38


183
96.6
206.4
189.6
1.53


184
104.4
206.4
189.5
1.57


185
116.2
213.8
197.0
1.43


186
131.9
213.8
175.2
1.24


187
135.8
206.4
168.6
1.32


188
139.7
213.8
196.2
1.45


189
143.7
206.4
189.4
1.44


190
151.5
206.4
149.7
1.45


191
26.0
221.3
202.6
1.54


192
33.8
221.3
202.7
1.43


193
37.8
228.8
209.5
1.41


194
45.6
228.8
209.5
1.41


195
61.3
228.8
210.5
1.20


196
69.1
228.8
209.7
1.18


197
77.0
228.8
210.0
1.19


198
80.9
221.3
202.9
1.19


199
84.8
228.8
209.8
1.20


200
88.7
221.3
202.9
1.31


201
96.6
221.3
203.0
1.45


202
100.5
228.8
210.1
1.47


203
108.4
228.8
186.6
1.52


204
124.0
228.8
163.9
1.29


205
131.9
228.8
164.3
3.15


206
139.7
228.8
164.1
1.95


207
143.7
221.3
202.8
1.32


208
147.6
228.8
163.1
1.64


209
155.4
228.8
187.3
1.26


210
41.7
236.2
216.3
1.40


211
45.6
243.7
223.0
1.42


212
53.4
243.7
223.6
1.36


213
61.3
243.7
223.9
1.24


214
65.2
236.2
216.8
1.21


215
80.9
236.2
216.3
1.21


216
84.8
243.7
223.2
1.21


217
92.7
243.7
223.1
1.36


218
96.6
236.2
216.4
1.41


219
100.5
243.7
223.4
1.45


220
135.8
236.2
217.0
1.33


221
139.7
243.7
223.3
1.64


222
143.7
236.2
168.2
2.92


223
147.6
243.7
198.9
1.19


224
151.5
236.2
192.3
1.25


225
155.4
243.7
198.2
1.25


226
159.4
236.2
170.1
1.32


227
45.6
258.6
236.4
1.46


228
49.5
251.1
229.9
1.42


229
53.4
258.6
237.0
1.34


230
57.4
251.1
230.7
1.30


231
65.2
251.1
230.3
1.22


232
77.0
258.6
236.9
1.21


233
80.9
251.1
229.8
1.22


234
84.8
258.6
236.6
1.23


235
92.7
258.6
236.5
1.37


236
124.0
258.6
210.8
1.36


237
131.9
258.6
210.9
1.27


238
135.8
251.1
230.4
1.30


239
139.7
258.6
211.0
1.24


240
143.7
251.1
204.2
1.20


241
147.6
258.6
210.8
1.23


242
151.5
251.1
205.4
1.24


243
155.4
258.6
185.4
4.43


244
159.4
251.1
178.7
2.22


245
61.3
273.5
250.8
1.27


246
65.2
266.1
243.7
1.20


247
69.1
273.5
250.1
1.23


248
77.0
273.5
223.0
1.73


249
88.7
266.1
243.7
1.23


250
112.3
266.1
217.1
1.45


251
116.2
273.5
223.9
1.44


252
120.1
266.1
217.6
1.43


253
135.8
266.1
217.6
1.26


254
151.5
266.1
191.2
20.00


255
155.4
273.5
197.4
20.00


256
159.4
266.1
190.3
8.27


257
57.4
281.0
257.6
1.36


258
65.2
281.0
257.2
1.24


259
124.0
288.5
263.6
1.54


260
128.0
281.0
256.5
1.56


261
131.9
288.5
263.6
1.29


262
135.8
281.0
257.3
1.26


263
159.4
281.0
202.3
20.00


264
112.3
295.9
240.7
1.52


265
116.2
303.4
277.2
1.24


266
124.0
303.4
246.8
1.35


267
128.0
295.9
270.0
1.29


268
131.9
303.4
246.6
1.34


269
139.7
303.4
246.9
1.36


270
143.7
295.9
240.1
1.34


271
147.6
303.4
246.5
1.34


272
151.5
295.9
241.3
1.27


273
155.4
303.4
248.1
1.28


274
159.4
295.9
214.4
20.00


275
45.6
318.3
289.5
1.61


276
112.3
310.8
283.4
1.24


277
116.2
318.3
290.3
1.42


278
120.1
310.8
284.2
1.53


279
159.4
310.8
254.8
1.23


280
84.8
333.2
303.7
1.23


281
100.5
333.2
270.8
1.47


282
104.4
325.8
297.1
1.24


283
108.4
333.2
269.9
2.04


284
112.3
325.8
297.1
1.44


285
116.2
333.2
270.0
2.12


286
124.0
333.2
270.7
4.16


287
131.9
333.2
270.4
1.27


288
147.6
333.2
270.3
1.34


289
159.4
325.8
298.2
1.72


290
61.3
348.2
318.1
1.36


291
65.2
340.7
311.0
1.31


292
69.1
348.2
317.3
1.29


293
73.1
340.7
310.3
1.24


294
77.0
348.2
317.4
1.17


295
80.9
340.7
310.5
1.17


296
88.7
340.7
310.8
1.22


297
104.4
340.7
276.5
1.58


298
112.3
340.7
276.6
2.21


299
120.1
340.7
276.0
2.00


300
124.0
348.2
282.4
1.59


301
128.0
340.7
275.9
1.28


302
131.9
348.2
282.3
1.26


303
135.8
340.7
277.2
1.29


304
139.7
348.2
282.8
1.30


305
143.7
340.7
276.1
1.31


306
147.6
348.2
282.2
1.34


307
151.5
340.7
277.0
1.37


308
155.4
348.2
283.5
1.40


309
159.4
340.7
278.2
1.36


310
112.3
355.6
288.5
1.83


311
116.2
363.1
295.3
1.96


312
120.1
355.6
288.2
4.48


313
124.0
363.1
293.7
2.18


314
128.0
355.6
287.9
1.59


315
131.9
363.1
294.2
1.43


316
135.8
355.6
289.1
1.28


317
139.7
363.1
294.8
1.30


318
143.7
355.6
288.0
1.32


319
147.6
363.1
294.1
1.34


320
151.5
355.6
288.8
1.37


321
155.4
363.1
290.9
1.38


322
159.4
355.6
285.5
1.39


323
120.1
370.5
300.8
20.00


324
124.0
378.0
306.4
20.00


325
128.0
370.5
299.9
2.36


326
131.9
378.0
344.1
1.23


327
135.8
370.5
301.0
1.33


328
139.7
378.0
306.8
1.37


329
143.7
370.5
300.0
1.34


330
147.6
378.0
301.8
1.69


331
151.5
370.5
332.6
1.68


332
155.4
378.0
298.6
1.74


333
159.4
370.5
293.1
1.45


334
128.0
385.5
350.7
1.25


335
143.7
385.5
346.3
1.39


336
151.5
385.5
304.1
2.12


337
159.4
385.5
301.0
20.00

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 86.975 Rc = 81.879   Fs=1.2753

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4113.3  Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4113.3  Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 94.437 Rc = 88.692   Fs=1.3066

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5.5  Kg  Sbalzo del palo 6.05 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5.5  Kg  Sbalzo del palo 6.05 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 94.437 Rc = 88.687   Fs=1.3047

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3198.8  Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3198.8  Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 86.975 Rc = 63.874   Fs=1.5881

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 94.437 Rc = 88.651   Fs=1.3195

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 94.437 Rc = 78.919   Fs=1.3295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 86.975 Rc = 72.92   Fs=1.3677

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 94.437 Rc = 78.909   Fs=1.3947

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 86.975 Rc = 72.936   Fs=1.4184

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 94.437 Rc = 78.783   Fs=1.386

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 86.975 Rc = 72.825   Fs=1.4946

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 94.437 Rc = 78.891   Fs=1.5287

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 86.975 Rc = 63.778   Fs=1.4952

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 94.437 Rc = 88.614   Fs=1.8662

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 86.975 Rc = 45.948   Fs=1.9119

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 94.437 Rc = 78.872   Fs=1.819

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 86.975 Rc = 63.973   Fs=1.5757

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 94.437 Rc = 69.075   Fs=1.6194

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 86.975 Rc = 54.991   Fs=1.5515

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 94.437 Rc = 49.477   Fs=1.7308

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 86.975 Rc = 46.019   Fs=1.7352

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 94.437 Rc = 49.454   Fs=1.7548

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 86.975 Rc = 55.029   Fs=1.6297

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 94.437 Rc = 59.232   Fs=1.6261

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 86.975 Rc = 54.671   Fs=1.8156

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 94.437 Rc = 29.534   Fs=1.4179

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 86.975 Rc = 28.135   Fs=1.5157

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2692

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=124.6  Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=124.6  Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 109.362 Rc = 90.768   Fs=1.4276

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2875

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=18.8  Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=18.8  Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2908

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=2173.3  Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=2173.3  Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 109.362 Rc = 91.192   Fs=1.358

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.3027

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 109.362 Rc = 90.843   Fs=1.2962

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 101.899 Rc = 85.029   Fs=1.254

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 109.362 Rc = 91.054   Fs=1.3068

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 101.899 Rc = 84.823   Fs=1.2801

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 109.362 Rc = 91.559   Fs=1.279

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 101.899 Rc = 85.291   Fs=1.3449

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 109.362 Rc = 90.693   Fs=1.3249

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 101.899 Rc = 85.291   Fs=1.4585

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 109.362 Rc = 102.425   Fs=1.7381

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 101.899 Rc = 95.36   Fs=1.784

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 109.362 Rc = 102.358   Fs=1.7532

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.8091

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 109.362 Rc = 80.359   Fs=1.5013

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 101.899 Rc = 74.924   Fs=1.5413

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 101.899 Rc = 54.027   Fs=1.8246

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 101.899 Rc = 54.379   Fs=1.7397

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 109.362 Rc = 69.018   Fs=1.5346

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 101.899 Rc = 64.145   Fs=1.4804

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 109.362 Rc = 69.127   Fs=1.4263

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 101.899 Rc = 64.683   Fs=1.4987

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 109.362 Rc = 69.713   Fs=1.5567

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 101.899 Rc = 42.483   Fs=1.624

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 116.824 Rc = 107.776   Fs=1.2303

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 29.907 yc = 124.287 Rc = 115.862   Fs=1.2477

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.24 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.2827

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4004.5  Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4004.5  Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3009

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3420.0  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3420.0  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.4933

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 124.287 Rc = 116.269   Fs=1.2998

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4367.7  Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4367.7  Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3007

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 124.287 Rc = 116.055   Fs=1.2826

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 124.287 Rc = 102.82   Fs=1.4519

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.3389

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 124.287 Rc = 103.366   Fs=1.3702

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 116.824 Rc = 96.725   Fs=1.3324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 124.287 Rc = 103.102   Fs=1.3681

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.3221

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 124.287 Rc = 115.478   Fs=1.6179

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.6731

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.7432

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 124.287 Rc = 90.374   Fs=1.5823

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.4459

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 124.287 Rc = 103.716   Fs=1.5457

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.6416

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 124.287 Rc = 77.791   Fs=1.5942

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 124.287 Rc = 89.984   Fs=1.404

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 116.824 Rc = 84.77   Fs=1.4633

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 124.287 Rc = 90.607   Fs=1.4493

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 116.824 Rc = 72.752   Fs=1.6733

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 124.287 Rc = 79.034   Fs=1.5938

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 124.287 Rc = 90.533   Fs=1.6467

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 116.824 Rc = 48.716   Fs=1.3324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 139.211 Rc = 128.905   Fs=1.2809

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.314

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 139.211 Rc = 129.509   Fs=1.3167

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.309

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 139.211 Rc = 115.807   Fs=1.5228

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.4932

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.4846

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.8567

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 139.211 Rc = 128.929   Fs=1.592

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.6488

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 131.749 Rc = 122.262   Fs=1.6839

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 139.211 Rc = 115.159   Fs=1.3887

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 131.749 Rc = 108.773   Fs=1.4184

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 139.211 Rc = 128.907   Fs=1.5706

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.5713

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 139.211 Rc = 100.918   Fs=1.5734

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.4497

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 139.211 Rc = 114.825   Fs=1.6263

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.684

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 139.211 Rc = 129.169   Fs=1.5559

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 131.749 Rc = 122.288   Fs=1.7083

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 139.211 Rc = 73.422   Fs=1.267

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.4089

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 139.211 Rc = 102.104   Fs=1.4763

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 131.749 Rc = 81.959   Fs=1.4628

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 146.674 Rc = 135.991   Fs=1.2478

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 146.674 Rc = 136.791   Fs=1.2961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 154.136 Rc = 126.625   Fs=1.4351

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 154.136 Rc = 127.20   Fs=1.4108

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 146.674 Rc = 120.752   Fs=1.3728

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 154.136 Rc = 142.599   Fs=1.5531

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 146.674 Rc = 121.765   Fs=1.3888

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 154.136 Rc = 142.832   Fs=1.6737

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 146.674 Rc = 135.728   Fs=1.6101

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 146.674 Rc = 91.042   Fs=1.7623

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 154.136 Rc = 127.594   Fs=1.5842

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 146.674 Rc = 120.691   Fs=1.5779

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 154.136 Rc = 110.767   Fs=1.3829

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 146.674 Rc = 105.758   Fs=1.2904

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 154.136 Rc = 112.13   Fs=1.273

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 146.674 Rc = 106.236   Fs=1.3381

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 154.136 Rc = 111.134   Fs=1.2675

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 146.674 Rc = 108.158   Fs=1.4734

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 169.061 Rc = 138.752   Fs=1.6651

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 169.061 Rc = 138.667   Fs=1.5785

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 169.061 Rc = 139.169   Fs=1.54

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 161.599 Rc = 149.498   Fs=1.4958

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 169.061 Rc = 155.831   Fs=1.4997

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 161.599 Rc = 133.129   Fs=1.4337

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 169.061 Rc = 156.282   Fs=1.5859

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 169.061 Rc = 156.013   Fs=1.5931

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 161.599 Rc = 149.348   Fs=1.6402

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 169.061 Rc = 156.037   Fs=1.5606

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 169.061 Rc = 138.97   Fs=1.3343

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 161.599 Rc = 132.761   Fs=1.3899

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 169.061 Rc = 139.316   Fs=1.459

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 161.599 Rc = 133.854   Fs=1.5064

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 169.061 Rc = 122.117   Fs=1.5098

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 161.599 Rc = 116.003   Fs=1.4291

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 169.061 Rc = 155.835   Fs=1.6455

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 161.599 Rc = 117.732   Fs=1.2838

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 169.061 Rc = 139.874   Fs=1.4478

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 161.599 Rc = 99.509   Fs=1.4399

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 183.986 Rc = 169.282   Fs=1.4488

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 176.524 Rc = 162.778   Fs=1.5161

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 183.986 Rc = 169.733   Fs=1.5744

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 176.524 Rc = 162.615   Fs=1.5733

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 176.524 Rc = 162.898   Fs=1.5676

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 183.986 Rc = 151.298   Fs=1.2637

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 176.524 Rc = 144.929   Fs=1.3203

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 176.524 Rc = 126.733   Fs=1.5947

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 176.524 Rc = 127.979   Fs=1.4779

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 183.986 Rc = 169.531   Fs=1.4601

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 176.524 Rc = 108.546   Fs=1.3172

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 183.986 Rc = 151.271   Fs=1.4927

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 176.524 Rc = 144.683   Fs=1.4934

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 183.986 Rc = 113.527   Fs=11.1286

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 176.524 Rc = 111.60   Fs=1.454

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 198.911 Rc = 183.082   Fs=1.2609

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 198.911 Rc = 182.733   Fs=1.4476

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 191.448 Rc = 176.191   Fs=1.5077

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 198.911 Rc = 163.457   Fs=1.5787

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 191.448 Rc = 156.684   Fs=1.486

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 191.448 Rc = 157.603   Fs=1.3088

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 198.911 Rc = 164.338   Fs=1.2509

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 191.448 Rc = 176.385   Fs=1.6151

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 198.911 Rc = 142.932   Fs=1.9605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 198.911 Rc = 142.558   Fs=1.7348

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 198.911 Rc = 162.56   Fs=1.2981

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 191.448 Rc = 156.437   Fs=1.4504

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 198.911 Rc = 163.173   Fs=1.4321

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 191.448 Rc = 138.254   Fs=1.4163

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 198.911 Rc = 143.322   Fs=1.4117

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 191.448 Rc = 137.521   Fs=1.3596

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 213.836 Rc = 196.259   Fs=1.1413

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 213.836 Rc = 196.533   Fs=1.2026

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 213.836 Rc = 196.356   Fs=1.228

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 206.373 Rc = 189.506   Fs=1.3838

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 206.373 Rc = 189.605   Fs=1.5275

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 206.373 Rc = 189.517   Fs=1.5673

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 213.836 Rc = 197.038   Fs=1.4303

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 213.836 Rc = 175.204   Fs=1.2358

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 206.373 Rc = 168.591   Fs=1.3215

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 213.836 Rc = 196.171   Fs=1.4533

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 206.373 Rc = 189.357   Fs=1.4434

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 206.373 Rc = 149.677   Fs=1.4523

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 221.298 Rc = 202.552   Fs=1.5355

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 221.298 Rc = 202.713   Fs=1.4311

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 228.76 Rc = 209.514   Fs=1.4129

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 228.76 Rc = 209.545   Fs=1.4097

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 228.76 Rc = 210.495   Fs=1.1961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 228.76 Rc = 209.71   Fs=1.1756

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 228.76 Rc = 209.984   Fs=1.1889

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 221.298 Rc = 202.866   Fs=1.1851

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 228.76 Rc = 209.77   Fs=1.1958

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 221.298 Rc = 202.944   Fs=1.3061

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 221.298 Rc = 203.019   Fs=1.4466

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 228.76 Rc = 210.086   Fs=1.4712

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 228.76 Rc = 186.575   Fs=1.5204

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 228.76 Rc = 163.938   Fs=1.2861

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 228.76 Rc = 164.28   Fs=3.1484

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 228.76 Rc = 164.131   Fs=1.9453

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 221.298 Rc = 202.77   Fs=1.3194

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 228.76 Rc = 163.126   Fs=1.6379

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 228.76 Rc = 187.272   Fs=1.262

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 236.223 Rc = 216.343   Fs=1.4018

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 243.685 Rc = 222.99   Fs=1.4237

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 243.685 Rc = 223.628   Fs=1.358

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 243.685 Rc = 223.946   Fs=1.237

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 236.223 Rc = 216.828   Fs=1.2079

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 236.223 Rc = 216.317   Fs=1.2146

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 243.685 Rc = 223.183   Fs=1.2108

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 243.685 Rc = 223.086   Fs=1.3607

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 236.223 Rc = 216.432   Fs=1.4067

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 243.685 Rc = 223.367   Fs=1.4525

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 236.223 Rc = 217.002   Fs=1.3323

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 243.685 Rc = 223.335   Fs=1.6415

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 236.223 Rc = 168.206   Fs=2.9203

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 243.685 Rc = 198.881   Fs=1.1865

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 236.223 Rc = 192.253   Fs=1.2483

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 243.685 Rc = 198.16   Fs=1.2527

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 236.223 Rc = 170.063   Fs=1.3186

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 258.61 Rc = 236.425   Fs=1.4622

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 251.148 Rc = 229.946   Fs=1.4156

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 258.61 Rc = 237.048   Fs=1.3443

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 251.148 Rc = 230.731   Fs=1.2961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 251.148 Rc = 230.279   Fs=1.2169

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 258.61 Rc = 236.87   Fs=1.2138

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 251.148 Rc = 229.768   Fs=1.2206

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 258.61 Rc = 236.597   Fs=1.2283

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 258.61 Rc = 236.537   Fs=1.3717

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 258.61 Rc = 210.833   Fs=1.3584

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 258.61 Rc = 210.912   Fs=1.2668

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 251.148 Rc = 230.446   Fs=1.2976

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 258.61 Rc = 210.962   Fs=1.2393

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 251.148 Rc = 204.189   Fs=1.2042

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 258.61 Rc = 210.783   Fs=1.2287

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 251.148 Rc = 205.367   Fs=1.24

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 258.61 Rc = 185.388   Fs=4.4272

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 251.148 Rc = 178.655   Fs=2.218

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 273.535 Rc = 250.848   Fs=1.2698

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 266.073 Rc = 243.73   Fs=1.203

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 273.535 Rc = 250.063   Fs=1.2253

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 273.535 Rc = 223.033   Fs=1.7303

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 266.073 Rc = 243.655   Fs=1.2285

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 266.073 Rc = 217.115   Fs=1.4535

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 273.535 Rc = 223.851   Fs=1.4428

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 266.073 Rc = 217.606   Fs=1.4337

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 266.073 Rc = 217.647   Fs=1.2615

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 266.073 Rc = 191.242   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 273.535 Rc = 197.414   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 266.073 Rc = 190.30   Fs=8.2693

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 280.997 Rc = 257.57   Fs=1.3594

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 280.997 Rc = 257.181   Fs=1.2381

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 288.46 Rc = 263.624   Fs=1.5353

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 280.997 Rc = 256.506   Fs=1.5584

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 288.46 Rc = 263.588   Fs=1.2931

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 280.997 Rc = 257.274   Fs=1.2589

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 280.997 Rc = 202.325   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 295.922 Rc = 240.705   Fs=1.5207

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 303.385 Rc = 277.238   Fs=1.2352

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 303.385 Rc = 246.765   Fs=1.354

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 295.922 Rc = 269.957   Fs=1.2944

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 303.385 Rc = 246.619   Fs=1.3416

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 303.385 Rc = 246.893   Fs=1.3611

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 295.922 Rc = 240.12   Fs=1.3371

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 303.385 Rc = 246.491   Fs=1.3414

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 295.922 Rc = 241.324   Fs=1.267

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 303.385 Rc = 248.06   Fs=1.28

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 295.922 Rc = 214.351   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 318.309 Rc = 289.538   Fs=1.6058

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 310.847 Rc = 283.40   Fs=1.2412

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 318.309 Rc = 290.325   Fs=1.4153

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 310.847 Rc = 284.163   Fs=1.5281

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 310.847 Rc = 254.796   Fs=1.2263

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 333.234 Rc = 303.666   Fs=1.2295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 333.234 Rc = 270.793   Fs=1.4692

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 325.772 Rc = 297.125   Fs=1.2368

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 333.234 Rc = 269.893   Fs=2.0429

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 325.772 Rc = 297.103   Fs=1.4375

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 333.234 Rc = 269.987   Fs=2.1216

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 333.234 Rc = 270.719   Fs=4.161

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 333.234 Rc = 270.425   Fs=1.271

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 333.234 Rc = 270.296   Fs=1.3433

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 325.772 Rc = 298.235   Fs=1.7197

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 348.159 Rc = 318.103   Fs=1.3614

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 340.697 Rc = 310.985   Fs=1.3061

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 348.159 Rc = 317.318   Fs=1.2925

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 340.697 Rc = 310.253   Fs=1.2386

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 348.159 Rc = 317.352   Fs=1.1668

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 340.697 Rc = 310.474   Fs=1.1668

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 340.697 Rc = 310.765   Fs=1.2234

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 340.697 Rc = 276.455   Fs=1.5827

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 340.697 Rc = 276.628   Fs=2.21

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 340.697 Rc = 275.975   Fs=1.9975

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 348.159 Rc = 282.362   Fs=1.5936

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 340.697 Rc = 275.923   Fs=1.2792

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 348.159 Rc = 282.327   Fs=1.2633

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 340.697 Rc = 277.16   Fs=1.2855

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 348.159 Rc = 282.825   Fs=1.301

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 340.697 Rc = 276.052   Fs=1.3132

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 348.159 Rc = 282.199   Fs=1.3409

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 340.697 Rc = 277.032   Fs=1.3709

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 348.159 Rc = 283.492   Fs=1.3972

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 340.697 Rc = 278.175   Fs=1.3591

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 355.622 Rc = 288.531   Fs=1.8341

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 363.084 Rc = 295.251   Fs=1.9598

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 355.622 Rc = 288.172   Fs=4.4819

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 363.084 Rc = 293.725   Fs=2.1787

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 355.622 Rc = 287.901   Fs=1.5895

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 363.084 Rc = 294.23   Fs=1.4323

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 355.622 Rc = 289.063   Fs=1.2825

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 363.084 Rc = 294.802   Fs=1.2961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 355.622 Rc = 288.029   Fs=1.3172

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 363.084 Rc = 294.101   Fs=1.3387

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 355.622 Rc = 288.836   Fs=1.3733

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 363.084 Rc = 290.91   Fs=1.3838

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 355.622 Rc = 285.503   Fs=1.3947

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 370.546 Rc = 300.804   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 378.009 Rc = 306.357   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 370.546 Rc = 299.878   Fs=2.3608

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 378.009 Rc = 344.07   Fs=1.2324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 370.546 Rc = 300.965   Fs=1.3317

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 378.009 Rc = 306.779   Fs=1.3741

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 370.546 Rc = 300.006   Fs=1.3401

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 378.009 Rc = 301.793   Fs=1.6859

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 370.546 Rc = 332.633   Fs=1.6779

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 378.009 Rc = 298.622   Fs=1.7386

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 370.546 Rc = 293.135   Fs=1.452

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 385.471 Rc = 350.663   Fs=1.2548

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 385.471 Rc = 346.334   Fs=1.39

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 385.471 Rc = 304.128   Fs=2.1243

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 385.471 Rc = 301.048   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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