Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 3 – SEZ H – COESIONE 0
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
2.45
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
86.97
m

Ascissa vertice destro superiore xs
159.35
m

Ordinata vertice destro superiore ys
385.47
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.0268

Coefficiente azione sismica verticale
0.013 4

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	159.04
	68.51

	45
	168.1
	70.49

	46
	173.12
	70.52

	47
	174.6
	74.49

	48
	184.02
	76.51

	49
	189.04
	76.57

	50
	190.52
	80.51

	51
	199.73
	82.47

	52
	204.74
	82.5

	53
	206.23
	86.47

	54
	215.56
	88.51

	55
	220.57
	88.54

	56
	222.06
	92.51

	57
	231.36
	94.51

	58
	236.37
	94.54

	59
	237.86
	98.51

	60
	247.18
	100.51

	61
	257.19
	100.54

	62
	258.68
	104.51

	63
	268.02
	106.57

	64
	273.03
	106.6

	65
	274.52
	110.57

	66
	283.9
	112.51

	67
	288.91
	112.54

	68
	290.4
	116.51

	69
	299.66
	118.51

	70
	304.67
	118.6

	71
	306.16
	122.51

	72
	315.6
	124.51

	73
	320.61
	124.54

	74
	322.1
	128.51

	75
	331.55
	130.51

	76
	336.56
	130.54

	77
	337.51
	133.07

	78
	433.51
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.06 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	220.55
	88.54
	Attivato
	terre 18m

	2
	236.16
	94.52
	Attivato
	terre 18m

	3
	157.24
	64.52
	Attivato
	terra 4

	4
	172.95
	70.51
	Attivato
	terra 4

	5
	304.43
	118.63
	Attivato
	terra 4

	6
	320.13
	124.53
	Attivato
	terra 4

	7
	336.06
	129.06
	Attivato
	terra 4

	8
	189.05
	76.55
	Attivato
	terre 18m

	9
	204.13
	82.47
	Attivato
	terre 18m

	10
	256.95
	100.52
	Attivato
	terre 18m

	11
	272.24
	106.57
	Attivato
	terre 18m

	12
	288.98
	112.56
	Attivato
	terre 18m


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.14

Ascissa centro superficie
69.13
m

Ordinata centro superficie
213.84
m

Raggio superficie
196.26
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(332)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
37.8
94.4
88.7
1.26


2
41.7
87.0
81.9
1.27


3
61.3
94.4
88.7
1.30


4
65.2
87.0
63.9
1.59


5
69.1
94.4
88.7
1.32


6
77.0
94.4
78.9
1.33


7
80.9
87.0
72.9
1.37


8
84.8
94.4
78.9
1.39


9
88.7
87.0
72.9
1.42


10
92.7
94.4
78.8
1.39


11
96.6
87.0
72.8
1.49


12
100.5
94.4
78.9
1.53


13
104.4
87.0
63.8
1.50


14
108.4
94.4
88.7
1.87


15
112.3
87.0
45.9
1.91


16
116.2
94.4
78.9
1.82


17
120.1
87.0
64.0
1.58


18
124.0
94.4
69.1
1.62


19
128.0
87.0
54.8
1.57


20
131.9
94.4
49.5
1.73


21
135.8
87.0
45.7
1.73


22
139.7
94.4
49.5
1.75


23
143.7
87.0
55.0
1.63


24
147.6
94.4
59.2
1.63


25
151.5
87.0
54.7
1.82


26
155.4
94.4
29.5
1.42


27
159.4
87.0
27.4
1.47


28
29.9
109.4
102.2
1.26


29
45.6
109.4
90.8
1.43


30
49.5
101.9
95.5
1.29


31
61.3
109.4
91.1
1.36


32
69.1
109.4
90.8
1.30


33
73.1
101.9
85.0
1.25


34
77.0
109.4
91.1
1.31


35
80.9
101.9
84.8
1.28


36
84.8
109.4
91.1
1.29


37
88.7
101.9
85.1
1.34


38
92.7
109.4
90.7
1.32


39
96.6
101.9
85.1
1.47


40
104.4
101.9
95.4
1.78


41
108.4
109.4
102.2
1.76


42
112.3
101.9
95.5
1.81


43
116.2
109.4
80.0
1.50


44
120.1
101.9
74.7
1.56


45
128.0
101.9
53.8
1.83


46
135.8
101.9
95.5
1.82


47
139.7
109.4
68.9
1.55


48
143.7
101.9
64.1
1.48


49
147.6
109.4
69.0
1.43


50
151.5
101.9
64.2
1.50


51
155.4
109.4
46.8
1.37


52
159.4
101.9
42.5
1.62


53
33.8
116.8
109.0
1.30


54
37.8
124.3
115.6
1.30


55
41.7
116.8
97.2
1.56


56
49.5
116.8
97.2
1.47


57
57.4
116.8
109.0
1.30


58
61.3
124.3
115.6
1.30


59
69.1
124.3
102.8
1.45


60
73.1
116.8
97.1
1.33


61
77.0
124.3
102.9
1.37


62
80.9
116.8
96.7
1.33


63
84.8
124.3
102.9
1.37


64
88.7
116.8
97.1
1.31


65
92.7
124.3
115.5
1.62


66
100.5
124.3
115.6
1.66


67
108.4
124.3
90.1
1.59


68
112.3
116.8
97.0
1.48


69
116.2
124.3
102.8
1.53


70
120.1
116.8
97.0
1.64


71
124.0
124.3
77.3
1.61


72
131.9
124.3
90.0
1.40


73
135.8
116.8
84.9
1.45


74
139.7
124.3
115.5
1.69


75
143.7
116.8
72.9
1.66


76
155.4
124.3
90.0
1.64


77
159.4
116.8
48.8
1.34


78
45.6
139.2
128.9
1.28


79
53.4
139.2
129.5
1.32


80
57.4
131.7
122.3
1.31


81
61.3
139.2
115.8
1.52


82
65.2
131.7
108.9
1.49


83
73.1
131.7
108.9
1.48


84
88.7
131.7
95.5
1.85


85
92.7
139.2
128.9
1.59


86
96.6
131.7
122.3
1.65


87
100.5
139.2
129.3
1.59


88
104.4
131.7
122.3
1.68


89
108.4
139.2
115.2
1.39


90
112.3
131.7
108.8
1.42


91
116.2
139.2
128.9
1.57


92
120.1
131.7
82.0
1.81


93
124.0
139.2
100.9
1.57


94
128.0
131.7
95.5
1.43


95
131.9
139.2
114.8
1.63


96
135.8
131.7
108.9
1.68


97
139.7
139.2
129.2
1.55


98
143.7
131.7
122.3
1.69


99
147.6
139.2
73.4
1.27


100
151.5
131.7
95.5
1.44


101
155.4
139.2
102.1
1.46


102
159.4
131.7
82.0
1.46


103
41.7
146.7
136.0
1.25


104
57.4
146.7
136.8
1.30


105
92.7
154.1
126.6
1.44


106
96.6
146.7
135.9
1.59


107
100.5
154.1
127.2
1.41


108
104.4
146.7
120.8
1.37


109
108.4
154.1
142.6
1.55


110
112.3
146.7
121.8
1.39


111
116.2
154.1
142.8
1.67


112
120.1
146.7
135.7
1.61


113
128.0
146.7
91.0
1.76


114
131.9
154.1
127.6
1.58


115
135.8
146.7
120.7
1.60


116
139.7
154.1
110.8
1.38


117
143.7
146.7
105.8
1.29


118
147.6
154.1
112.1
1.27


119
151.5
146.7
106.2
1.33


120
155.4
154.1
111.1
1.26


121
159.4
146.7
108.2
1.46


122
69.1
169.1
138.8
1.67


123
77.0
169.1
138.7
1.58


124
84.8
169.1
139.2
1.54


125
88.7
161.6
149.5
1.50


126
92.7
169.1
155.8
1.50


127
96.6
161.6
133.1
1.43


128
100.5
169.1
156.3
1.59


129
108.4
169.1
156.0
1.59


130
112.3
161.6
149.3
1.62


131
120.1
161.6
149.4
1.55


132
124.0
169.1
139.0
1.33


133
128.0
161.6
132.8
1.39


134
131.9
169.1
139.3
1.43


135
135.8
161.6
133.9
1.50


136
139.7
169.1
122.1
1.52


137
143.7
161.6
116.0
1.43


138
147.6
169.1
155.8
1.48


139
151.5
161.6
117.7
1.27


140
155.4
169.1
139.9
1.43


141
159.4
161.6
99.5
1.44


142
84.8
184.0
169.5
1.39


143
92.7
184.0
169.3
1.45


144
96.6
176.5
162.8
1.52


145
100.5
184.0
169.7
1.57


146
104.4
176.5
162.6
1.59


147
112.3
176.5
162.9
1.57


148
116.2
184.0
151.3
1.26


149
120.1
176.5
144.9
1.32


150
128.0
176.5
126.7
1.59


151
135.8
176.5
128.0
1.48


152
139.7
184.0
169.5
1.44


153
143.7
176.5
108.5
1.32


154
147.6
184.0
151.3
1.48


155
151.5
176.5
144.7
1.48


156
155.4
184.0
113.5
11.02


157
159.4
176.5
111.6
1.45


158
77.0
198.9
183.1
1.26


159
84.8
198.9
182.7
1.30


160
92.7
198.9
182.7
1.44


161
96.6
191.4
176.2
1.49


162
100.5
198.9
163.5
1.58


163
104.4
191.4
156.7
1.49


164
112.3
191.4
157.6
1.31


165
116.2
198.9
164.3
1.28


166
124.0
198.9
142.9
1.96


167
131.9
198.9
142.6
1.73


168
139.7
198.9
162.6
1.34


169
143.7
191.4
136.9
1.48


170
147.6
198.9
183.0
1.32


171
151.5
191.4
138.3
1.39


172
155.4
198.9
143.3
1.42


173
159.4
191.4
137.5
1.37


174
69.1
213.8
196.3
1.14


175
77.0
213.8
196.5
1.20


176
84.8
213.8
196.4
1.23


177
88.7
206.4
189.5
1.38


178
96.6
206.4
189.6
1.52


179
104.4
206.4
189.5
1.58


180
116.2
213.8
197.0
1.42


181
131.9
213.8
175.2
1.23


182
135.8
206.4
168.6
1.32


183
139.7
213.8
196.2
1.34


184
143.7
206.4
189.4
1.34


185
151.5
206.4
149.7
1.47


186
26.0
221.3
202.6
1.54


187
33.8
221.3
202.7
1.43


188
37.8
228.8
209.5
1.41


189
45.6
228.8
209.5
1.41


190
61.3
228.8
210.5
1.20


191
69.1
228.8
209.7
1.18


192
77.0
228.8
210.0
1.16


193
80.9
221.3
202.9
1.18


194
84.8
228.8
209.8
1.20


195
92.7
228.8
209.5
1.35


196
96.6
221.3
203.0
1.46


197
100.5
228.8
210.1
1.45


198
108.4
228.8
186.6
1.52


199
124.0
228.8
163.9
1.29


200
131.9
228.8
164.3
3.15


201
139.7
228.8
164.1
1.95


202
143.7
221.3
202.8
1.31


203
147.6
228.8
163.1
1.62


204
155.4
228.8
187.3
1.32


205
41.7
236.2
216.3
1.40


206
45.6
243.7
223.0
1.42


207
53.4
243.7
223.6
1.36


208
61.3
243.7
223.9
1.24


209
65.2
236.2
216.8
1.21


210
80.9
236.2
216.3
1.21


211
84.8
243.7
223.2
1.21


212
88.7
236.2
216.7
1.28


213
92.7
243.7
223.1
1.36


214
96.6
236.2
216.4
1.41


215
100.5
243.7
223.4
1.44


216
135.8
236.2
217.0
1.30


217
139.7
243.7
223.3
1.42


218
143.7
236.2
168.2
2.92


219
147.6
243.7
198.9
1.21


220
151.5
236.2
192.3
1.22


221
155.4
243.7
198.2
1.24


222
159.4
236.2
193.4
1.31


223
45.6
258.6
236.4
1.46


224
49.5
251.1
229.9
1.42


225
53.4
258.6
237.0
1.34


226
57.4
251.1
230.7
1.30


227
65.2
251.1
230.3
1.22


228
77.0
258.6
236.9
1.21


229
80.9
251.1
229.8
1.22


230
84.8
258.6
236.6
1.20


231
92.7
258.6
236.5
1.38


232
96.6
251.1
229.7
1.40


233
124.0
258.6
210.8
1.38


234
131.9
258.6
210.9
1.32


235
135.8
251.1
230.4
1.33


236
139.7
258.6
211.0
1.24


237
143.7
251.1
204.2
1.19


238
147.6
258.6
210.8
1.19


239
151.5
251.1
205.4
1.20


240
155.4
258.6
185.4
3.84


241
159.4
251.1
178.7
2.07


242
61.3
273.5
250.8
1.27


243
65.2
266.1
243.7
1.20


244
69.1
273.5
250.1
1.21


245
77.0
273.5
223.0
1.73


246
88.7
266.1
243.7
1.22


247
112.3
266.1
217.1
1.43


248
116.2
273.5
223.9
1.49


249
120.1
266.1
217.6
1.43


250
135.8
266.1
217.6
1.27


251
151.5
266.1
191.2
20.00


252
155.4
273.5
197.4
20.00


253
159.4
266.1
190.3
5.74


254
57.4
281.0
257.6
1.36


255
65.2
281.0
257.2
1.25


256
124.0
288.5
263.6
1.34


257
128.0
281.0
256.5
1.33


258
131.9
288.5
263.6
1.26


259
135.8
281.0
257.3
1.23


260
159.4
281.0
202.3
20.00


261
112.3
295.9
240.7
1.50


262
116.2
303.4
277.2
1.33


263
124.0
303.4
246.8
1.43


264
128.0
295.9
270.0
1.26


265
131.9
303.4
246.6
1.44


266
139.7
303.4
246.9
1.39


267
143.7
295.9
240.1
1.33


268
147.6
303.4
246.5
1.26


269
151.5
295.9
241.3
1.17


270
155.4
303.4
248.1
1.15


271
159.4
295.9
214.4
20.00


272
45.6
318.3
289.5
1.61


273
116.2
318.3
290.3
1.39


274
120.1
310.8
284.2
1.40


275
159.4
310.8
254.8
1.17


276
84.8
333.2
303.7
1.24


277
100.5
333.2
270.8
1.47


278
104.4
325.8
297.1
1.26


279
108.4
333.2
269.9
2.04


280
112.3
325.8
264.4
3.06


281
116.2
333.2
270.0
2.04


282
124.0
333.2
270.7
4.16


283
131.9
333.2
270.4
1.39


284
147.6
333.2
270.3
1.28


285
159.4
325.8
298.2
1.53


286
61.3
348.2
318.1
1.39


287
65.2
340.7
311.0
1.33


288
69.1
348.2
317.3
1.34


289
73.1
340.7
310.3
1.29


290
77.0
348.2
317.4
1.18


291
80.9
340.7
310.5
1.18


292
88.7
340.7
310.8
1.21


293
104.4
340.7
276.5
1.58


294
112.3
340.7
276.6
2.21


295
120.1
340.7
276.0
1.92


296
124.0
348.2
282.4
1.79


297
128.0
340.7
275.9
1.49


298
131.9
348.2
282.3
1.44


299
135.8
340.7
277.2
1.43


300
139.7
348.2
282.8
1.36


301
143.7
340.7
276.1
1.33


302
147.6
348.2
282.2
1.34


303
151.5
340.7
277.0
1.27


304
155.4
348.2
283.3
1.24


305
159.4
340.7
278.0
1.19


306
112.3
355.6
288.5
1.83


307
116.2
363.1
295.3
1.96


308
120.1
355.6
288.2
3.93


309
124.0
363.1
293.7
2.18


310
128.0
355.6
287.9
1.93


311
131.9
363.1
294.2
1.78


312
135.8
355.6
289.1
1.45


313
139.7
363.1
294.8
1.42


314
143.7
355.6
288.0
1.37


315
147.6
363.1
294.0
1.34


316
151.5
355.6
288.7
1.25


317
155.4
363.1
290.7
1.34


318
159.4
355.6
319.2
1.52


319
120.1
370.5
300.8
28.34


320
124.0
378.0
344.2
1.22


321
128.0
370.5
299.9
2.36


322
131.9
378.0
344.1
1.18


323
135.8
370.5
337.8
1.25


324
139.7
378.0
306.8
1.63


325
143.7
370.5
300.0
1.42


326
147.6
378.0
301.6
2.84


327
151.5
370.5
332.4
1.52


328
155.4
378.0
298.4
3.24


329
159.4
370.5
293.0
1.56


330
128.0
385.5
350.7
1.20


331
143.7
385.5
346.1
1.20


332
159.4
385.5
300.9
20.00

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 94.437 Rc = 88.701   Fs=1.2609

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=794.1 Kg  Sbalzo del palo 6.60 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=794.1 Kg  Sbalzo del palo 6.60 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 86.975 Rc = 81.927   Fs=1.2742

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4410.6 Kg  Sbalzo del palo 7.41 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4410.6 Kg  Sbalzo del palo 7.41 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 94.437 Rc = 88.687   Fs=1.3047

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3198.8 Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3198.8 Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 86.975 Rc = 63.874   Fs=1.5881

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 94.437 Rc = 88.651   Fs=1.3195

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 94.437 Rc = 78.919   Fs=1.3295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 86.975 Rc = 72.92   Fs=1.3677

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 94.437 Rc = 78.909   Fs=1.3947

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 86.975 Rc = 72.936   Fs=1.4184

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 94.437 Rc = 78.783   Fs=1.386

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 86.975 Rc = 72.825   Fs=1.4946

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 94.437 Rc = 78.891   Fs=1.5287

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 86.975 Rc = 63.778   Fs=1.4952

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 94.437 Rc = 88.659   Fs=1.8653

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 86.975 Rc = 45.948   Fs=1.9119

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 94.437 Rc = 78.872   Fs=1.819

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 86.975 Rc = 63.973   Fs=1.5757

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 94.437 Rc = 69.075   Fs=1.6194

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 86.975 Rc = 54.753   Fs=1.5657

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 94.437 Rc = 49.477   Fs=1.7308

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 86.975 Rc = 45.747   Fs=1.7339

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 94.437 Rc = 49.454   Fs=1.7548

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 86.975 Rc = 55.027   Fs=1.6297

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 94.437 Rc = 59.232   Fs=1.6261

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 86.975 Rc = 54.671   Fs=1.8156

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 94.437 Rc = 29.534   Fs=1.4179

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 86.975 Rc = 27.441   Fs=1.4714

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 29.907 yc = 109.362 Rc = 102.189   Fs=1.2634

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3348.0 Kg  Sbalzo del palo 4.51 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3348.0 Kg  Sbalzo del palo 4.51 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 109.362 Rc = 90.768   Fs=1.4276

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 101.899 Rc = 95.507   Fs=1.294

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=72.1 Kg  Sbalzo del palo 5.82 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=72.1 Kg  Sbalzo del palo 5.82 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 109.362 Rc = 91.054   Fs=1.3596

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 109.362 Rc = 90.843   Fs=1.2962

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 101.899 Rc = 85.029   Fs=1.254

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 109.362 Rc = 91.054   Fs=1.3068

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 101.899 Rc = 84.823   Fs=1.2801

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 109.362 Rc = 91.082   Fs=1.2916

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 101.899 Rc = 85.091   Fs=1.3447

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 109.362 Rc = 90.693   Fs=1.3249

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 101.899 Rc = 85.087   Fs=1.4664

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 101.899 Rc = 95.36   Fs=1.784

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 109.362 Rc = 102.236   Fs=1.7554

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 101.899 Rc = 95.488   Fs=1.8112

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 109.362 Rc = 79.998   Fs=1.4992

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 101.899 Rc = 74.659   Fs=1.5557

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 101.899 Rc = 53.821   Fs=1.8288

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 101.899 Rc = 95.481   Fs=1.8227

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 109.362 Rc = 68.933   Fs=1.5476

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 101.899 Rc = 64.145   Fs=1.4804

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 109.362 Rc = 68.952   Fs=1.4312

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 101.899 Rc = 64.208   Fs=1.4957

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 109.362 Rc = 46.775   Fs=1.3711

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 101.899 Rc = 42.483   Fs=1.624

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 116.824 Rc = 109.049   Fs=1.295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3563.1 Kg  Sbalzo del palo 4.34 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3563.1 Kg  Sbalzo del palo 4.34 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 124.287 Rc = 115.601   Fs=1.2975

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.68 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.68 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 116.824 Rc = 97.245   Fs=1.5589

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 116.824 Rc = 97.217   Fs=1.4738

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 116.824 Rc = 109.007   Fs=1.2964

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.64 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.64 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 124.287 Rc = 115.587   Fs=1.2965

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.24 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.24 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 124.287 Rc = 102.82   Fs=1.4519

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 116.824 Rc = 97.133   Fs=1.3279

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 124.287 Rc = 102.869   Fs=1.3699

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 116.824 Rc = 96.725   Fs=1.3324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 124.287 Rc = 102.86   Fs=1.3739

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 116.824 Rc = 97.077   Fs=1.3084

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 124.287 Rc = 115.478   Fs=1.6179

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 124.287 Rc = 115.564   Fs=1.6581

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 124.287 Rc = 90.104   Fs=1.588

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 116.824 Rc = 96.992   Fs=1.4769

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 124.287 Rc = 102.822   Fs=1.5341

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 116.824 Rc = 96.964   Fs=1.6414

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 124.287 Rc = 77.339   Fs=1.6086

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 124.287 Rc = 89.983   Fs=1.404

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 116.824 Rc = 84.95   Fs=1.451

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 124.287 Rc = 115.54   Fs=1.6903

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 116.824 Rc = 72.936   Fs=1.6649

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 124.287 Rc = 90.02   Fs=1.6369

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 116.824 Rc = 48.823   Fs=1.3433

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 139.211 Rc = 128.905   Fs=1.2809

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 139.211 Rc = 129.489   Fs=1.325

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.29 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.29 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 131.749 Rc = 122.321   Fs=1.3084

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.14 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 2.14 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 139.211 Rc = 115.768   Fs=1.5247

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 131.749 Rc = 108.893   Fs=1.4896

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 131.749 Rc = 108.892   Fs=1.4768

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 131.749 Rc = 95.461   Fs=1.8527

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 139.211 Rc = 128.929   Fs=1.592

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 131.749 Rc = 122.319   Fs=1.6485

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 139.211 Rc = 129.282   Fs=1.5854

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 131.749 Rc = 122.262   Fs=1.6839

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 139.211 Rc = 115.159   Fs=1.3887

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 131.749 Rc = 108.773   Fs=1.4184

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 139.211 Rc = 128.907   Fs=1.5701

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 131.749 Rc = 82.025   Fs=1.8068

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 139.211 Rc = 100.918   Fs=1.5734

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 131.749 Rc = 95.454   Fs=1.4294

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 139.211 Rc = 114.823   Fs=1.6256

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 131.749 Rc = 108.885   Fs=1.6821

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 139.211 Rc = 129.169   Fs=1.5479

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 131.749 Rc = 122.288   Fs=1.6907

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 139.211 Rc = 73.423   Fs=1.267

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 131.749 Rc = 95.451   Fs=1.4426

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 139.211 Rc = 102.061   Fs=1.461

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 131.749 Rc = 82.016   Fs=1.462

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 146.674 Rc = 135.991   Fs=1.2478

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 146.674 Rc = 136.791   Fs=1.2961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 154.136 Rc = 126.625   Fs=1.4351

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 146.674 Rc = 135.925   Fs=1.5922

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 154.136 Rc = 127.20   Fs=1.4108

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 146.674 Rc = 120.752   Fs=1.3728

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 154.136 Rc = 142.599   Fs=1.5521

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 146.674 Rc = 121.765   Fs=1.3888

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 154.136 Rc = 142.832   Fs=1.6716

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 146.674 Rc = 135.728   Fs=1.6055

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 146.674 Rc = 91.042   Fs=1.7623

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 154.136 Rc = 127.594   Fs=1.5788

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 146.674 Rc = 120.69   Fs=1.5972

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 154.136 Rc = 110.765   Fs=1.383

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 146.674 Rc = 105.758   Fs=1.2904

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 154.136 Rc = 112.13   Fs=1.2676

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 146.674 Rc = 106.236   Fs=1.3285

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 154.136 Rc = 111.134   Fs=1.2611

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 146.674 Rc = 108.158   Fs=1.455

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 169.061 Rc = 138.752   Fs=1.6651

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 169.061 Rc = 138.667   Fs=1.5785

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 169.061 Rc = 139.169   Fs=1.54

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 161.599 Rc = 149.498   Fs=1.4958

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 169.061 Rc = 155.831   Fs=1.4997

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 161.599 Rc = 133.129   Fs=1.4337

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 169.061 Rc = 156.282   Fs=1.5851

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 169.061 Rc = 156.013   Fs=1.5891

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 161.599 Rc = 149.348   Fs=1.6165

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 161.599 Rc = 149.444   Fs=1.547

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 169.061 Rc = 138.97   Fs=1.3327

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 161.599 Rc = 132.761   Fs=1.3889

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 169.061 Rc = 139.316   Fs=1.4333

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 161.599 Rc = 133.853   Fs=1.4982

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 169.061 Rc = 122.117   Fs=1.518

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 161.599 Rc = 116.005   Fs=1.4253

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 169.061 Rc = 155.836   Fs=1.4781

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 161.599 Rc = 117.731   Fs=1.267

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 169.061 Rc = 139.874   Fs=1.4317

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 161.599 Rc = 99.51   Fs=1.4399

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 183.986 Rc = 169.495   Fs=1.386

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 183.986 Rc = 169.282   Fs=1.4451

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 176.524 Rc = 162.778   Fs=1.5151

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 183.986 Rc = 169.733   Fs=1.5721

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 176.524 Rc = 162.615   Fs=1.5895

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 176.524 Rc = 162.898   Fs=1.5674

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 183.986 Rc = 151.298   Fs=1.2628

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 176.524 Rc = 144.929   Fs=1.3191

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 176.524 Rc = 126.733   Fs=1.5947

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 176.524 Rc = 127.979   Fs=1.4779

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 183.986 Rc = 169.531   Fs=1.4433

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 176.524 Rc = 108.546   Fs=1.3172

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 183.986 Rc = 151.271   Fs=1.4797

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 176.524 Rc = 144.684   Fs=1.4772

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 183.986 Rc = 113.53   Fs=11.0174

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 176.524 Rc = 111.599   Fs=1.4541

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 198.911 Rc = 183.082   Fs=1.2609

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 198.911 Rc = 182.658   Fs=1.2981

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 198.911 Rc = 182.733   Fs=1.4442

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 191.448 Rc = 176.191   Fs=1.4922

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 198.911 Rc = 163.457   Fs=1.5787

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 191.448 Rc = 156.684   Fs=1.486

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 191.448 Rc = 157.603   Fs=1.3086

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 198.911 Rc = 164.338   Fs=1.2758

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 198.911 Rc = 142.932   Fs=1.9605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 198.911 Rc = 142.558   Fs=1.7348

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 198.911 Rc = 162.56   Fs=1.338

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 191.448 Rc = 136.932   Fs=1.4799

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 198.911 Rc = 183.042   Fs=1.3186

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 191.448 Rc = 138.251   Fs=1.395

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 198.911 Rc = 143.319   Fs=1.4191

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 191.448 Rc = 137.523   Fs=1.3651

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 213.836 Rc = 196.259   Fs=1.1413

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 213.836 Rc = 196.533   Fs=1.2026

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 213.836 Rc = 196.356   Fs=1.2263

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 206.373 Rc = 189.506   Fs=1.3828

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 206.373 Rc = 189.605   Fs=1.5179

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 206.373 Rc = 189.517   Fs=1.576

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 213.836 Rc = 197.038   Fs=1.4194

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 213.836 Rc = 175.204   Fs=1.2267

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 206.373 Rc = 168.591   Fs=1.3225

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 213.836 Rc = 196.171   Fs=1.3449

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 206.373 Rc = 189.357   Fs=1.3397

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 206.373 Rc = 149.677   Fs=1.4658

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 221.298 Rc = 202.552   Fs=1.5355

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 221.298 Rc = 202.713   Fs=1.4311

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 228.76 Rc = 209.514   Fs=1.4129

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 228.76 Rc = 209.545   Fs=1.4097

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 228.76 Rc = 210.495   Fs=1.1961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 228.76 Rc = 209.71   Fs=1.1756

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 228.76 Rc = 209.984   Fs=1.1604

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 221.298 Rc = 202.866   Fs=1.1831

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 228.76 Rc = 209.77   Fs=1.1995

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 228.76 Rc = 209.517   Fs=1.3495

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 221.298 Rc = 203.019   Fs=1.4553

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 228.76 Rc = 210.086   Fs=1.4485

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 228.76 Rc = 186.575   Fs=1.5233

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 228.76 Rc = 163.938   Fs=1.2861

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 228.76 Rc = 164.28   Fs=3.1484

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 228.76 Rc = 164.131   Fs=1.9453

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 221.298 Rc = 202.77   Fs=1.3064

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 228.76 Rc = 163.126   Fs=1.6167

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 228.76 Rc = 187.272   Fs=1.3243

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 236.223 Rc = 216.343   Fs=1.4018

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 243.685 Rc = 222.99   Fs=1.4237

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 243.685 Rc = 223.628   Fs=1.358

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 243.685 Rc = 223.946   Fs=1.237

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 236.223 Rc = 216.828   Fs=1.2079

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 236.223 Rc = 216.317   Fs=1.2149

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 243.685 Rc = 223.183   Fs=1.2105

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 236.223 Rc = 216.722   Fs=1.2809

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 243.685 Rc = 223.086   Fs=1.3608

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 236.223 Rc = 216.432   Fs=1.4052

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 243.685 Rc = 223.367   Fs=1.4436

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 236.223 Rc = 217.002   Fs=1.3008

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 243.685 Rc = 223.335   Fs=1.4171

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 236.223 Rc = 168.206   Fs=2.9203

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 243.685 Rc = 198.881   Fs=1.2101

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 236.223 Rc = 192.253   Fs=1.2193

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 243.685 Rc = 198.16   Fs=1.2422

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 236.223 Rc = 193.45   Fs=1.3132

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 258.61 Rc = 236.425   Fs=1.4622

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 251.148 Rc = 229.946   Fs=1.4156

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 258.61 Rc = 237.048   Fs=1.3443

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 251.148 Rc = 230.731   Fs=1.2961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 251.148 Rc = 230.279   Fs=1.2169

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 258.61 Rc = 236.87   Fs=1.2133

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 251.148 Rc = 229.768   Fs=1.219

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 258.61 Rc = 236.597   Fs=1.1979

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 258.61 Rc = 236.537   Fs=1.378

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 251.148 Rc = 229.738   Fs=1.4001

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 258.61 Rc = 210.833   Fs=1.3783

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 258.61 Rc = 210.912   Fs=1.3169

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 251.148 Rc = 230.446   Fs=1.3281

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 258.61 Rc = 210.962   Fs=1.2354

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 251.148 Rc = 204.189   Fs=1.1879

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 258.61 Rc = 210.783   Fs=1.188

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 251.148 Rc = 205.367   Fs=1.1957

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 258.61 Rc = 185.388   Fs=3.8421

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 251.148 Rc = 178.655   Fs=2.0665

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 273.535 Rc = 250.848   Fs=1.2691

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 266.073 Rc = 243.73   Fs=1.2026

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 273.535 Rc = 250.063   Fs=1.2109

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 273.535 Rc = 223.033   Fs=1.7303

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 266.073 Rc = 243.655   Fs=1.2172

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 266.073 Rc = 217.115   Fs=1.4323

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 273.535 Rc = 223.851   Fs=1.4881

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 266.073 Rc = 217.606   Fs=1.4306

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 266.073 Rc = 217.647   Fs=1.2671

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 266.073 Rc = 191.242   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 273.535 Rc = 197.414   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 266.073 Rc = 190.30   Fs=5.7366

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 280.997 Rc = 257.57   Fs=1.3594

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 280.997 Rc = 257.181   Fs=1.2544

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 288.46 Rc = 263.624   Fs=1.3382

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 280.997 Rc = 256.506   Fs=1.3258

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 288.46 Rc = 263.588   Fs=1.2634

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 280.997 Rc = 257.274   Fs=1.2311

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 280.997 Rc = 202.325   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 295.922 Rc = 240.705   Fs=1.5026

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 303.385 Rc = 277.238   Fs=1.3266

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 303.385 Rc = 246.765   Fs=1.4267

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 295.922 Rc = 269.957   Fs=1.2621

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 303.385 Rc = 246.619   Fs=1.4396

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 303.385 Rc = 246.893   Fs=1.3929

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 295.922 Rc = 240.12   Fs=1.3332

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 303.385 Rc = 246.491   Fs=1.2558

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 295.922 Rc = 241.324   Fs=1.1658

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 303.385 Rc = 248.06   Fs=1.1464

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 295.922 Rc = 214.351   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 318.309 Rc = 289.538   Fs=1.6058

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 318.309 Rc = 290.325   Fs=1.3901

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 310.847 Rc = 284.163   Fs=1.3964

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 310.847 Rc = 254.796   Fs=1.168

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 333.234 Rc = 303.666   Fs=1.237

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 333.234 Rc = 270.793   Fs=1.4692

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 325.772 Rc = 297.125   Fs=1.2602

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 333.234 Rc = 269.893   Fs=2.0429

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 325.772 Rc = 264.434   Fs=3.063

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 333.234 Rc = 269.987   Fs=2.0389

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 333.234 Rc = 270.719   Fs=4.161

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 333.234 Rc = 270.425   Fs=1.3889

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 333.234 Rc = 270.296   Fs=1.2777

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 325.772 Rc = 298.235   Fs=1.5344

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 348.159 Rc = 318.103   Fs=1.3912

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 340.697 Rc = 310.985   Fs=1.3349

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 348.159 Rc = 317.318   Fs=1.3376

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 340.697 Rc = 310.253   Fs=1.2877

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 348.159 Rc = 317.352   Fs=1.178

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 340.697 Rc = 310.474   Fs=1.1789

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 340.697 Rc = 310.765   Fs=1.2107

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 340.697 Rc = 276.455   Fs=1.5826

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 340.697 Rc = 276.628   Fs=2.21

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 340.697 Rc = 275.975   Fs=1.9222

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 348.159 Rc = 282.362   Fs=1.7882

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 340.697 Rc = 275.923   Fs=1.4903

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 348.159 Rc = 282.327   Fs=1.4406

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 340.697 Rc = 277.16   Fs=1.4257

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 348.159 Rc = 282.825   Fs=1.3622

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 340.697 Rc = 276.052   Fs=1.3315

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 348.159 Rc = 282.199   Fs=1.3359

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 340.697 Rc = 277.032   Fs=1.2692

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 348.159 Rc = 283.308   Fs=1.2386

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 340.697 Rc = 277.99   Fs=1.1892

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 355.622 Rc = 288.531   Fs=1.8341

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 363.084 Rc = 295.251   Fs=1.9598

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 355.622 Rc = 288.172   Fs=3.9276

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 363.084 Rc = 293.725   Fs=2.1787

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 355.622 Rc = 287.901   Fs=1.9298

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 363.084 Rc = 294.23   Fs=1.7802

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 355.622 Rc = 289.063   Fs=1.4525

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 363.084 Rc = 294.802   Fs=1.4197

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 355.622 Rc = 288.029   Fs=1.3652

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 363.084 Rc = 294.025   Fs=1.3383

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 355.622 Rc = 288.654   Fs=1.2491

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 363.084 Rc = 290.731   Fs=1.3366

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 355.622 Rc = 319.235   Fs=1.5203

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 370.546 Rc = 300.804   Fs=28.3446

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 378.009 Rc = 344.183   Fs=1.2202

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 370.546 Rc = 299.878   Fs=2.3608

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 378.009 Rc = 344.07   Fs=1.1781

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 370.546 Rc = 337.756   Fs=1.2545

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 378.009 Rc = 306.779   Fs=1.6319

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 370.546 Rc = 300.006   Fs=1.4184

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 378.009 Rc = 301.617   Fs=2.8407

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 370.546 Rc = 332.433   Fs=1.5242

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 378.009 Rc = 298.448   Fs=3.2355

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 370.546 Rc = 292.96   Fs=1.5588

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 385.471 Rc = 350.663   Fs=1.1966

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 385.471 Rc = 346.138   Fs=1.2048

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 385.471 Rc = 300.877   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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