Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 1 – SEZ H – COESIONE INTERCETTA
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
2.45
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
86.97
m

Ascissa vertice destro superiore xs
159.35
m

Ordinata vertice destro superiore ys
385.47
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	158.91
	64.53

	45
	177.39
	74.2

	46
	193.32
	74.24

	47
	200.49
	76.54

	48
	213.94
	78.54

	49
	249.11
	99.04

	50
	253.94
	99.04

	51
	276.96
	112.54

	52
	310.48
	116.18

	53
	316.72
	116.18

	54
	343.88
	133.02

	55
	433.8
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.06 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0.0383
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6 


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.15

Ascissa centro superficie
135.82
m

Ordinata centro superficie
385.47
m

Raggio superficie
312.77
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(343)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
37.8
94.4
89.1
1.28


2
41.7
87.0
81.9
1.29


3
53.4
94.4
89.1
1.31


4
57.4
87.0
82.0
1.33


5
61.3
94.4
88.7
1.31


6
65.2
87.0
64.0
1.65


7
69.1
94.4
88.7
1.33


8
73.1
87.0
64.7
1.61


9
77.0
94.4
79.4
1.35


10
80.9
87.0
72.9
1.38


11
84.8
94.4
79.3
1.39


12
88.7
87.0
73.5
1.45


13
92.7
94.4
78.8
1.44


14
96.6
87.0
72.8
1.56


15
100.5
94.4
79.0
1.58


16
104.4
87.0
63.8
1.58


17
108.4
94.4
88.6
1.96


18
112.3
87.0
55.5
1.89


19
116.2
94.4
78.9
1.95


20
120.1
87.0
39.7
1.98


21
124.0
94.4
69.4
1.69


22
128.0
87.0
55.5
1.67


23
131.9
94.4
50.4
1.87


24
135.8
87.0
47.1
1.84


25
139.7
94.4
50.4
1.95


26
143.7
87.0
46.3
1.95


27
147.6
94.4
60.6
1.83


28
151.5
87.0
54.7
2.08


29
155.4
94.4
59.1
1.99


30
159.4
87.0
22.2
1.16


31
33.8
101.9
95.6
1.28


32
45.6
109.4
90.8
1.50


33
49.5
101.9
95.6
1.30


34
57.4
101.9
95.6
1.30


35
61.3
109.4
91.2
1.40


36
65.2
101.9
95.6
1.31


37
69.1
109.4
90.8
1.32


38
73.1
101.9
85.0
1.27


39
77.0
109.4
91.1
1.32


40
80.9
101.9
84.8
1.29


41
84.8
109.4
91.6
1.33


42
88.7
101.9
85.3
1.40


43
92.7
109.4
90.7
1.38


44
96.6
101.9
85.3
1.51


45
100.5
109.4
102.4
1.84


46
104.4
101.9
95.4
1.91


47
108.4
109.4
102.4
1.96


48
112.3
101.9
95.6
2.00


49
116.2
109.4
80.4
1.55


50
120.1
101.9
74.9
1.61


51
128.0
101.9
54.0
2.11


52
135.8
101.9
54.4
1.98


53
139.7
109.4
69.0
1.79


54
143.7
101.9
64.1
1.70


55
147.6
109.4
69.1
1.77


56
151.5
101.9
64.7
1.92


57
155.4
109.4
47.9
1.72


58
159.4
101.9
42.5
1.86


59
26.0
116.8
107.8
1.27


60
29.9
124.3
115.9
1.27


61
33.8
116.8
108.8
1.30


62
41.7
116.8
108.8
1.32


63
49.5
116.8
96.8
1.56


64
53.4
124.3
116.3
1.31


65
57.4
116.8
108.8
1.31


66
61.3
124.3
116.1
1.32


67
69.1
124.3
102.8
1.50


68
73.1
116.8
96.8
1.36


69
77.0
124.3
103.4
1.43


70
80.9
116.8
96.7
1.39


71
84.8
124.3
103.1
1.42


72
88.7
116.8
96.8
1.37


73
92.7
124.3
115.5
1.75


74
96.6
116.8
108.8
1.78


75
104.4
116.8
108.8
1.86


76
108.4
124.3
90.4
1.71


77
112.3
116.8
96.8
1.58


78
116.2
124.3
103.7
1.76


79
120.1
116.8
96.8
1.85


80
124.0
124.3
77.8
1.81


81
131.9
124.3
90.0
1.65


82
135.8
116.8
84.8
1.74


83
139.7
124.3
90.6
1.77


84
143.7
116.8
72.8
2.02


85
147.6
124.3
79.0
2.10


86
155.4
124.3
90.5
1.90


87
159.4
116.8
48.7
1.64


88
45.6
139.2
128.9
1.29


89
49.5
131.7
122.3
1.32


90
53.4
139.2
129.5
1.32


91
57.4
131.7
122.3
1.33


92
61.3
139.2
115.8
1.58


93
65.2
131.7
108.9
1.54


94
73.1
131.7
108.9
1.54


95
88.7
131.7
95.4
1.94


96
92.7
139.2
128.9
1.69


97
96.6
131.7
122.3
1.79


98
104.4
131.7
122.3
1.89


99
108.4
139.2
115.2
1.53


100
112.3
131.7
108.8
1.53


101
116.2
139.2
128.9
1.92


102
120.1
131.7
122.3
1.97


103
124.0
139.2
100.9
1.81


104
128.0
131.7
95.4
1.68


105
131.9
139.2
114.8
1.88


106
135.8
131.7
108.9
1.96


107
139.7
139.2
115.1
1.91


108
143.7
131.7
122.3
1.95


109
147.6
139.2
73.4
1.56


110
151.5
131.7
95.4
1.67


111
155.4
139.2
102.1
1.70


112
159.4
131.7
95.4
1.82


113
37.8
154.1
128.1
2.83


114
41.7
146.7
136.0
1.26


115
57.4
146.7
136.8
1.33


116
73.1
146.7
105.6
3.88


117
92.7
154.1
126.6
1.52


118
100.5
154.1
127.2
1.47


119
104.4
146.7
120.8
1.45


120
108.4
154.1
142.6
1.86


121
112.3
146.7
121.8
1.56


122
116.2
154.1
142.8
1.83


123
120.1
146.7
135.7
1.86


124
128.0
146.7
91.0
2.21


125
131.9
154.1
127.6
1.83


126
135.8
146.7
120.7
1.82


127
139.7
154.1
110.8
1.78


128
143.7
146.7
105.8
1.59


129
147.6
154.1
112.1
1.52


130
151.5
146.7
106.2
1.56


131
155.4
154.1
111.1
1.44


132
159.4
146.7
108.2
1.67


133
69.1
169.1
138.8
1.80


134
77.0
169.1
138.7
1.71


135
84.8
169.1
139.2
1.65


136
88.7
161.6
149.5
1.68


137
92.7
169.1
155.8
1.70


138
96.6
161.6
133.1
1.56


139
100.5
169.1
156.3
1.79


140
108.4
169.1
156.0
1.79


141
112.3
161.6
149.3
1.84


142
116.2
169.1
156.0
1.81


143
124.0
169.1
139.0
1.54


144
128.0
161.6
132.8
1.58


145
131.9
169.1
139.3
1.70


146
135.8
161.6
133.9
1.73


147
139.7
169.1
122.1
1.92


148
143.7
161.6
116.0
1.77


149
147.6
169.1
104.2
1.77


150
151.5
161.6
117.7
1.47


151
155.4
169.1
139.9
1.65


152
159.4
161.6
99.5
2.09


153
92.7
184.0
169.3
1.66


154
96.6
176.5
162.8
1.72


155
100.5
184.0
169.7
1.74


156
104.4
176.5
162.6
1.77


157
112.3
176.5
162.9
1.77


158
116.2
184.0
151.3
1.48


159
120.1
176.5
144.9
1.56


160
128.0
176.5
126.7
2.04


161
135.8
176.5
128.0
2.01


162
139.7
184.0
169.5
1.73


163
143.7
176.5
162.5
1.73


164
147.6
184.0
151.3
1.63


165
151.5
176.5
144.7
1.60


166
155.4
184.0
113.5
3.07


167
159.4
176.5
111.6
2.10


168
49.5
191.4
157.1
4.61


169
53.4
198.9
163.8
4.40


170
77.0
198.9
183.1
1.41


171
92.7
198.9
182.7
1.67


172
96.6
191.4
176.2
1.68


173
100.5
198.9
163.5
1.80


174
104.4
191.4
156.7
1.72


175
108.4
198.9
142.7
5.93


176
112.3
191.4
157.6
1.54


177
116.2
198.9
164.3
1.45


178
120.1
191.4
176.4
1.70


179
124.0
198.9
142.9
2.25


180
131.9
198.9
142.6
2.23


181
139.7
198.9
162.6
1.38


182
143.7
191.4
156.4
1.50


183
147.6
198.9
163.2
1.49


184
151.5
191.4
157.3
1.59


185
155.4
198.9
143.3
1.60


186
159.4
191.4
137.5
1.50


187
69.1
213.8
196.3
1.24


188
77.0
213.8
196.5
1.35


189
84.8
213.8
196.4
1.38


190
88.7
206.4
189.5
1.56


191
96.6
206.4
189.6
1.65


192
104.4
206.4
189.5
1.66


193
116.2
213.8
197.0
1.63


194
131.9
213.8
175.2
1.34


195
135.8
206.4
168.6
1.42


196
139.7
213.8
196.2
1.67


197
143.7
206.4
189.4
1.68


198
151.5
206.4
149.7
1.67


199
26.0
221.3
202.6
1.60


200
33.8
221.3
202.7
1.52


201
37.8
228.8
209.5
1.50


202
45.6
228.8
209.5
1.44


203
61.3
228.8
210.5
1.30


204
69.1
228.8
209.7
1.27


205
77.0
228.8
210.0
1.32


206
80.9
221.3
202.9
1.32


207
84.8
228.8
209.8
1.33


208
88.7
221.3
202.9
1.45


209
96.6
221.3
203.0
1.59


210
100.5
228.8
210.1
1.60


211
108.4
228.8
186.6
1.88


212
131.9
228.8
164.3
1.92


213
139.7
228.8
164.1
2.08


214
143.7
221.3
202.8
1.68


215
147.6
228.8
163.1
2.21


216
155.4
228.8
187.3
1.35


217
41.7
236.2
216.3
1.50


218
45.6
243.7
223.0
1.52


219
53.4
243.7
223.6
1.44


220
61.3
243.7
223.9
1.33


221
65.2
236.2
216.8
1.31


222
80.9
236.2
216.3
1.34


223
84.8
243.7
223.2
1.31


224
92.7
243.7
223.1
1.51


225
96.6
236.2
216.4
1.57


226
100.5
243.7
223.4
1.51


227
135.8
236.2
217.0
1.62


228
139.7
243.7
223.3
1.64


229
143.7
236.2
168.2
2.58


230
147.6
243.7
198.9
1.25


231
151.5
236.2
192.3
1.25


232
155.4
243.7
198.2
1.25


233
159.4
236.2
193.4
1.34


234
45.6
258.6
236.4
1.56


235
49.5
251.1
229.9
1.48


236
53.4
258.6
237.0
1.48


237
57.4
251.1
230.7
1.39


238
65.2
251.1
230.3
1.35


239
69.1
258.6
210.6
2.52


240
77.0
258.6
236.9
1.32


241
80.9
251.1
229.8
1.34


242
84.8
258.6
236.6
1.32


243
92.7
258.6
236.5
1.44


244
124.0
258.6
210.8
1.53


245
131.9
258.6
210.9
1.39


246
135.8
251.1
230.4
1.64


247
139.7
258.6
211.0
1.27


248
143.7
251.1
204.2
1.24


249
147.6
258.6
210.8
1.25


250
151.5
251.1
205.4
1.25


251
155.4
258.6
185.4
2.31


252
159.4
251.1
178.7
6.71


253
61.3
273.5
250.8
1.43


254
65.2
266.1
243.7
1.37


255
69.1
273.5
250.1
1.34


256
73.1
266.1
216.3
3.31


257
77.0
273.5
223.0
2.77


258
88.7
266.1
243.7
1.31


259
112.3
266.1
217.1
1.79


260
116.2
273.5
223.9
1.69


261
120.1
266.1
217.6
1.60


262
135.8
266.1
217.6
1.32


263
159.4
266.1
190.3
1.86


264
57.4
281.0
257.6
1.51


265
65.2
281.0
257.2
1.38


266
124.0
288.5
263.6
1.54


267
128.0
281.0
256.5
1.59


268
131.9
288.5
263.6
1.62


269
135.8
281.0
257.3
1.63


270
96.6
295.9
240.3
7.57


271
112.3
295.9
240.7
1.99


272
116.2
303.4
277.2
1.52


273
124.0
303.4
246.8
1.51


274
128.0
295.9
240.0
1.46


275
131.9
303.4
246.6
1.41


276
139.7
303.4
246.9
1.39


277
143.7
295.9
240.1
1.35


278
147.6
303.4
246.5
1.35


279
151.5
295.9
241.3
1.26


280
155.4
303.4
248.1
1.26


281
6.4
318.3
290.6
4.14


282
45.6
318.3
289.5
1.73


283
112.3
310.8
283.4
1.46


284
116.2
318.3
290.3
1.49


285
120.1
310.8
284.2
1.54


286
159.4
310.8
254.8
1.22


287
10.3
325.8
297.0
3.60


288
84.8
333.2
303.7
1.29


289
100.5
333.2
270.8
3.45


290
104.4
325.8
297.1
1.38


291
108.4
333.2
269.9
2.36


292
112.3
325.8
297.1
1.47


293
116.2
333.2
270.0
2.20


294
124.0
333.2
270.7
6.71


295
131.9
333.2
270.4
1.28


296
147.6
333.2
270.3
1.30


297
159.4
325.8
298.2
1.71


298
61.3
348.2
318.1
1.55


299
65.2
340.7
311.0
1.47


300
69.1
348.2
317.3
1.38


301
73.1
340.7
310.3
1.33


302
77.0
348.2
317.4
1.25


303
80.9
340.7
310.5
1.24


304
88.7
340.7
310.8
1.27


305
112.3
340.7
276.6
2.38


306
116.2
348.2
282.6
2.69


307
120.1
340.7
276.0
2.42


308
124.0
348.2
282.4
2.63


309
128.0
340.7
275.9
1.27


310
131.9
348.2
282.3
1.23


311
135.8
340.7
277.2
1.26


312
139.7
348.2
282.8
1.25


313
143.7
340.7
276.1
1.26


314
147.6
348.2
282.2
1.27


315
151.5
340.7
277.0
1.32


316
155.4
348.2
283.5
1.33


317
159.4
340.7
278.2
1.32


318
120.1
355.6
288.2
3.69


319
124.0
363.1
293.7
1.49


320
128.0
355.6
287.9
3.13


321
131.9
363.1
294.2
3.61


322
135.8
355.6
289.1
1.22


323
139.7
363.1
294.8
1.22


324
143.7
355.6
288.0
1.24


325
147.6
363.1
294.1
1.25


326
151.5
355.6
288.8
1.30


327
155.4
363.1
290.9
6.74


328
159.4
355.6
285.5
1.30


329
124.0
378.0
306.4
2.31


330
128.0
370.5
299.9
1.22


331
131.9
378.0
306.1
1.15


332
135.8
370.5
337.8
1.58


333
139.7
378.0
306.8
6.72


334
143.7
370.5
300.0
4.56


335
147.6
378.0
301.8
1.19


336
151.5
370.5
296.3
1.18


337
155.4
378.0
298.6
1.24


338
159.4
370.5
293.1
1.24


339
128.0
385.5
350.7
1.46


340
135.8
385.5
312.8
1.15


341
143.7
385.5
308.1
1.23


342
151.5
385.5
304.1
2.01


343
159.4
385.5
301.0
2.68

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 94.437 Rc = 89.054   Fs=1.2792

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=2003.2  Kg  Sbalzo del palo 6.95 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=2003.2  Kg  Sbalzo del palo 6.95 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 86.975 Rc = 81.879   Fs=1.2882

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4113.3  Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4113.3  Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 94.437 Rc = 89.054   Fs=1.3066

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=379.3  Kg  Sbalzo del palo 6.41 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=379.3  Kg  Sbalzo del palo 6.41 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 86.975 Rc = 81.991   Fs=1.3259

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=39.6  Kg  Sbalzo del palo 6.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=39.6  Kg  Sbalzo del palo 6.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 94.437 Rc = 88.688   Fs=1.313

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3198.6  Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3198.6  Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 86.975 Rc = 63.983   Fs=1.6502

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 94.437 Rc = 88.651   Fs=1.3256

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 86.975 Rc = 64.703   Fs=1.6148

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 94.437 Rc = 79.412   Fs=1.3455

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 86.975 Rc = 72.92   Fs=1.3794

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 94.437 Rc = 79.299   Fs=1.3899

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 86.975 Rc = 73.512   Fs=1.4457

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 94.437 Rc = 78.783   Fs=1.4439

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 86.975 Rc = 72.825   Fs=1.5577

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 94.437 Rc = 78.96   Fs=1.5819

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 86.975 Rc = 63.778   Fs=1.5834

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 94.437 Rc = 88.614   Fs=1.958

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 86.975 Rc = 55.483   Fs=1.8887

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 94.437 Rc = 78.878   Fs=1.9477

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 86.975 Rc = 39.692   Fs=1.9777

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 94.437 Rc = 69.353   Fs=1.6851

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 86.975 Rc = 55.521   Fs=1.6719

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 94.437 Rc = 50.387   Fs=1.8735

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 86.975 Rc = 47.125   Fs=1.8442

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 94.437 Rc = 50.377   Fs=1.9494

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 86.975 Rc = 46.337   Fs=1.9451

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 94.437 Rc = 60.625   Fs=1.8295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 86.975 Rc = 54.671   Fs=2.0763

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 94.437 Rc = 59.064   Fs=1.9902

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 86.975 Rc = 22.245   Fs=1.1577

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2849

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=124.6  Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=124.6  Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 109.362 Rc = 90.768   Fs=1.5029

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2964

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=18.8  Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=18.8  Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2991

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=2173.3  Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=2173.3  Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 109.362 Rc = 91.192   Fs=1.3991

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.3086

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 109.362 Rc = 90.843   Fs=1.3214

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 101.899 Rc = 85.029   Fs=1.2712

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 109.362 Rc = 91.054   Fs=1.322

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 101.899 Rc = 84.823   Fs=1.2942

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 109.362 Rc = 91.559   Fs=1.3309

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 101.899 Rc = 85.291   Fs=1.3978

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 109.362 Rc = 90.693   Fs=1.3782

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 101.899 Rc = 85.291   Fs=1.5124

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 109.362 Rc = 102.425   Fs=1.8365

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 101.899 Rc = 95.36   Fs=1.9115

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 109.362 Rc = 102.358   Fs=1.9566

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=2.0034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 109.362 Rc = 80.359   Fs=1.5508

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 101.899 Rc = 74.924   Fs=1.6071

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 101.899 Rc = 54.027   Fs=2.1134

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 101.899 Rc = 54.379   Fs=1.9758

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 109.362 Rc = 69.018   Fs=1.7912

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 101.899 Rc = 64.145   Fs=1.6967

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 109.362 Rc = 69.127   Fs=1.7654

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 101.899 Rc = 64.683   Fs=1.92

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 109.362 Rc = 47.889   Fs=1.7161

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 101.899 Rc = 42.483   Fs=1.8641

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 116.824 Rc = 107.776   Fs=1.2653

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 29.907 yc = 124.287 Rc = 115.862   Fs=1.2691

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.24 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3006

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4004.5  Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4004.5  Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3162

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3420.0  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3420.0  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.5637

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 124.287 Rc = 116.269   Fs=1.308

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4367.7  Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4367.7  Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.308

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 124.287 Rc = 116.055   Fs=1.3247

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 124.287 Rc = 102.82   Fs=1.4956

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.3623

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 124.287 Rc = 103.366   Fs=1.4301

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 116.824 Rc = 96.725   Fs=1.3888

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 124.287 Rc = 103.102   Fs=1.4201

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.3674

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 124.287 Rc = 115.478   Fs=1.7531

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.7756

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.8613

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 124.287 Rc = 90.374   Fs=1.707

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.5804

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 124.287 Rc = 103.716   Fs=1.76

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.8473

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 124.287 Rc = 77.791   Fs=1.8138

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 124.287 Rc = 89.984   Fs=1.6493

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 116.824 Rc = 84.77   Fs=1.7393

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 124.287 Rc = 90.607   Fs=1.766

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 116.824 Rc = 72.752   Fs=2.0181

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 124.287 Rc = 79.034   Fs=2.1011

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 124.287 Rc = 90.533   Fs=1.9012

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 116.824 Rc = 48.716   Fs=1.6398

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 139.211 Rc = 128.905   Fs=1.294

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.3248

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 139.211 Rc = 129.509   Fs=1.3232

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.3282

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 139.211 Rc = 115.807   Fs=1.5789

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.5438

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.5381

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.9393

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 139.211 Rc = 128.929   Fs=1.6872

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.7913

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 131.749 Rc = 122.262   Fs=1.8885

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 139.211 Rc = 115.159   Fs=1.5334

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 131.749 Rc = 108.773   Fs=1.5299

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 139.211 Rc = 128.907   Fs=1.92

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.965

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 139.211 Rc = 100.918   Fs=1.8081

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.6751

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 139.211 Rc = 114.825   Fs=1.8807

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.9626

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 139.211 Rc = 115.126   Fs=1.9057

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 131.749 Rc = 122.288   Fs=1.948

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 139.211 Rc = 73.422   Fs=1.5567

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.669

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 139.211 Rc = 102.104   Fs=1.6973

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.8164

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 154.136 Rc = 128.074   Fs=2.8342

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 146.674 Rc = 135.991   Fs=1.2615

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 146.674 Rc = 136.791   Fs=1.3307

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 146.674 Rc = 105.556   Fs=3.8755

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 154.136 Rc = 126.625   Fs=1.5216

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 154.136 Rc = 127.20   Fs=1.4728

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 146.674 Rc = 120.752   Fs=1.4545

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 154.136 Rc = 142.599   Fs=1.8586

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 146.674 Rc = 121.765   Fs=1.56

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 154.136 Rc = 142.832   Fs=1.8302

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 146.674 Rc = 135.728   Fs=1.8588

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 146.674 Rc = 91.042   Fs=2.2135

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 154.136 Rc = 127.594   Fs=1.8267

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 146.674 Rc = 120.691   Fs=1.8209

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 154.136 Rc = 110.767   Fs=1.7782

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 146.674 Rc = 105.758   Fs=1.5938

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 154.136 Rc = 112.13   Fs=1.5214

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 146.674 Rc = 106.236   Fs=1.5605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 154.136 Rc = 111.134   Fs=1.4415

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 146.674 Rc = 108.158   Fs=1.6712

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 169.061 Rc = 138.752   Fs=1.8046

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 169.061 Rc = 138.667   Fs=1.7091

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 169.061 Rc = 139.169   Fs=1.6541

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 161.599 Rc = 149.498   Fs=1.6768

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 169.061 Rc = 155.831   Fs=1.7032

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 161.599 Rc = 133.129   Fs=1.5635

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 169.061 Rc = 156.282   Fs=1.7946

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 169.061 Rc = 156.013   Fs=1.7932

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 161.599 Rc = 149.348   Fs=1.836

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 169.061 Rc = 156.037   Fs=1.8144

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 169.061 Rc = 138.97   Fs=1.5438

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 161.599 Rc = 132.761   Fs=1.5814

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 169.061 Rc = 139.316   Fs=1.6963

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 161.599 Rc = 133.854   Fs=1.7296

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 169.061 Rc = 122.117   Fs=1.9189

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 161.599 Rc = 116.003   Fs=1.7705

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 169.061 Rc = 104.156   Fs=1.7727

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 161.599 Rc = 117.732   Fs=1.4687

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 169.061 Rc = 139.874   Fs=1.6451

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 161.599 Rc = 99.509   Fs=2.0945

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 183.986 Rc = 169.282   Fs=1.6637

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 176.524 Rc = 162.778   Fs=1.7234

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 183.986 Rc = 169.733   Fs=1.7401

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 176.524 Rc = 162.615   Fs=1.7745

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 176.524 Rc = 162.898   Fs=1.7662

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 183.986 Rc = 151.298   Fs=1.4793

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 176.524 Rc = 144.929   Fs=1.5622

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 176.524 Rc = 126.733   Fs=2.0352

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 176.524 Rc = 127.979   Fs=2.014

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 183.986 Rc = 169.531   Fs=1.7295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 176.524 Rc = 162.529   Fs=1.7272

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 183.986 Rc = 151.271   Fs=1.6253

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 176.524 Rc = 144.683   Fs=1.5978

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 183.986 Rc = 113.527   Fs=3.0712

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 176.524 Rc = 111.60   Fs=2.0975

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 191.448 Rc = 157.085   Fs=4.6148

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 198.911 Rc = 163.827   Fs=4.4008

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 198.911 Rc = 183.082   Fs=1.4084

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 198.911 Rc = 182.733   Fs=1.6703

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 191.448 Rc = 176.191   Fs=1.6765

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 198.911 Rc = 163.457   Fs=1.7963

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 191.448 Rc = 156.684   Fs=1.717

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 198.911 Rc = 142.699   Fs=5.9269

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 191.448 Rc = 157.603   Fs=1.5393

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 198.911 Rc = 164.338   Fs=1.452

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 191.448 Rc = 176.385   Fs=1.6986

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 198.911 Rc = 142.932   Fs=2.2542

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 198.911 Rc = 142.558   Fs=2.2323

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 198.911 Rc = 162.56   Fs=1.381

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 191.448 Rc = 156.437   Fs=1.5041

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 198.911 Rc = 163.173   Fs=1.4865

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 191.448 Rc = 157.319   Fs=1.5869

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 198.911 Rc = 143.322   Fs=1.6012

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 191.448 Rc = 137.521   Fs=1.5001

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 213.836 Rc = 196.259   Fs=1.2361

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 213.836 Rc = 196.533   Fs=1.3492

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 213.836 Rc = 196.356   Fs=1.3807

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 206.373 Rc = 189.506   Fs=1.5621

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 206.373 Rc = 189.605   Fs=1.6538

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 206.373 Rc = 189.517   Fs=1.6621

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 213.836 Rc = 197.038   Fs=1.6335

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 213.836 Rc = 175.204   Fs=1.34

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 206.373 Rc = 168.591   Fs=1.4232

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 213.836 Rc = 196.171   Fs=1.6701

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 206.373 Rc = 189.357   Fs=1.6814

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 206.373 Rc = 149.677   Fs=1.6732

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 221.298 Rc = 202.552   Fs=1.6034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 221.298 Rc = 202.713   Fs=1.5234

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 228.76 Rc = 209.514   Fs=1.5035

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 228.76 Rc = 209.545   Fs=1.4352

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 228.76 Rc = 210.495   Fs=1.298

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 228.76 Rc = 209.71   Fs=1.2744

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 228.76 Rc = 209.984   Fs=1.324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 221.298 Rc = 202.866   Fs=1.3237

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 228.76 Rc = 209.77   Fs=1.326

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 221.298 Rc = 202.944   Fs=1.4459

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 221.298 Rc = 203.019   Fs=1.5854

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 228.76 Rc = 210.086   Fs=1.5992

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 228.76 Rc = 186.575   Fs=1.8777

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 228.76 Rc = 164.28   Fs=1.9244

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 228.76 Rc = 164.131   Fs=2.0798

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 221.298 Rc = 202.77   Fs=1.6842

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 228.76 Rc = 163.126   Fs=2.214

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 228.76 Rc = 187.272   Fs=1.3538

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 236.223 Rc = 216.343   Fs=1.4968

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 243.685 Rc = 222.99   Fs=1.5153

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 243.685 Rc = 223.628   Fs=1.4361

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 243.685 Rc = 223.946   Fs=1.3338

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 236.223 Rc = 216.828   Fs=1.3076

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 236.223 Rc = 216.317   Fs=1.3366

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 243.685 Rc = 223.183   Fs=1.3111

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 243.685 Rc = 223.086   Fs=1.5091

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 236.223 Rc = 216.432   Fs=1.5716

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 243.685 Rc = 223.367   Fs=1.5085

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 236.223 Rc = 217.002   Fs=1.622

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 243.685 Rc = 223.335   Fs=1.6433

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 236.223 Rc = 168.206   Fs=2.5765

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 243.685 Rc = 198.881   Fs=1.2482

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 236.223 Rc = 192.253   Fs=1.2524

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 243.685 Rc = 198.16   Fs=1.2476

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 236.223 Rc = 193.45   Fs=1.3418

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 258.61 Rc = 236.425   Fs=1.5618

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 251.148 Rc = 229.946   Fs=1.4793

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 258.61 Rc = 237.048   Fs=1.4769

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 251.148 Rc = 230.731   Fs=1.3913

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 251.148 Rc = 230.279   Fs=1.3484

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 258.61 Rc = 210.615   Fs=2.5202

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 258.61 Rc = 236.87   Fs=1.3247

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 251.148 Rc = 229.768   Fs=1.3416

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 258.61 Rc = 236.597   Fs=1.3225

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 258.61 Rc = 236.537   Fs=1.4374

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 258.61 Rc = 210.833   Fs=1.5258

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 258.61 Rc = 210.912   Fs=1.3857

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 251.148 Rc = 230.446   Fs=1.6435

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 258.61 Rc = 210.962   Fs=1.271

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 251.148 Rc = 204.189   Fs=1.2356

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 258.61 Rc = 210.783   Fs=1.2515

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 251.148 Rc = 205.367   Fs=1.2504

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 258.61 Rc = 185.388   Fs=2.3111

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 251.148 Rc = 178.655   Fs=6.7105

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 273.535 Rc = 250.848   Fs=1.428

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 266.073 Rc = 243.73   Fs=1.3673

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 273.535 Rc = 250.063   Fs=1.3443

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 266.073 Rc = 216.297   Fs=3.3149

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 273.535 Rc = 223.033   Fs=2.7696

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 266.073 Rc = 243.655   Fs=1.3114

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 266.073 Rc = 217.115   Fs=1.7909

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 273.535 Rc = 223.851   Fs=1.6883

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 266.073 Rc = 217.606   Fs=1.6031

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 266.073 Rc = 217.647   Fs=1.3245

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 266.073 Rc = 190.30   Fs=1.8617

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 280.997 Rc = 257.57   Fs=1.508

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 280.997 Rc = 257.181   Fs=1.3805

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 288.46 Rc = 263.624   Fs=1.5413

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 280.997 Rc = 256.506   Fs=1.5927

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 288.46 Rc = 263.588   Fs=1.6219

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 280.997 Rc = 257.274   Fs=1.6334

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 295.922 Rc = 240.252   Fs=7.571

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 295.922 Rc = 240.705   Fs=1.9889

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 303.385 Rc = 277.238   Fs=1.5156

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 303.385 Rc = 246.765   Fs=1.5108

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 295.922 Rc = 239.992   Fs=1.463

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 303.385 Rc = 246.619   Fs=1.4116

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 303.385 Rc = 246.893   Fs=1.3861

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 295.922 Rc = 240.12   Fs=1.3484

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 303.385 Rc = 246.491   Fs=1.3505

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 295.922 Rc = 241.324   Fs=1.2643

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 303.385 Rc = 248.06   Fs=1.2562

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 6.372 yc = 318.309 Rc = 290.593   Fs=4.1363

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 318.309 Rc = 289.538   Fs=1.7346

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 310.847 Rc = 283.40   Fs=1.4552

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 318.309 Rc = 290.325   Fs=1.4866

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 310.847 Rc = 284.163   Fs=1.5419

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 310.847 Rc = 254.796   Fs=1.2214

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 10.294 yc = 325.772 Rc = 297.012   Fs=3.6027

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 333.234 Rc = 303.666   Fs=1.2886

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 333.234 Rc = 270.793   Fs=3.4466

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 325.772 Rc = 297.125   Fs=1.3803

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 333.234 Rc = 269.893   Fs=2.3564

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 325.772 Rc = 297.103   Fs=1.4692

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 333.234 Rc = 269.987   Fs=2.2021

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 333.234 Rc = 270.719   Fs=6.7122

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 333.234 Rc = 270.425   Fs=1.2759

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 333.234 Rc = 270.296   Fs=1.3028

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 325.772 Rc = 298.235   Fs=1.7102

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 348.159 Rc = 318.103   Fs=1.5548

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 340.697 Rc = 310.985   Fs=1.4666

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 348.159 Rc = 317.318   Fs=1.3843

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 340.697 Rc = 310.253   Fs=1.3261

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 348.159 Rc = 317.352   Fs=1.247

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 340.697 Rc = 310.474   Fs=1.2364

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 340.697 Rc = 310.765   Fs=1.2728

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 340.697 Rc = 276.628   Fs=2.3794

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 348.159 Rc = 282.619   Fs=2.6882

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 340.697 Rc = 275.975   Fs=2.4192

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 348.159 Rc = 282.362   Fs=2.6284

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 340.697 Rc = 275.923   Fs=1.2726

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 348.159 Rc = 282.327   Fs=1.2294

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 340.697 Rc = 277.16   Fs=1.2599

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 348.159 Rc = 282.825   Fs=1.2459

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 340.697 Rc = 276.052   Fs=1.2598

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 348.159 Rc = 282.199   Fs=1.2741

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 340.697 Rc = 277.032   Fs=1.3187

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 348.159 Rc = 283.492   Fs=1.3347

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 340.697 Rc = 278.175   Fs=1.3205

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 355.622 Rc = 288.172   Fs=3.6879

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 363.084 Rc = 293.725   Fs=1.4909

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 355.622 Rc = 287.901   Fs=3.1322

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 363.084 Rc = 294.23   Fs=3.6065

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 355.622 Rc = 289.063   Fs=1.2246

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 363.084 Rc = 294.802   Fs=1.2185

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 355.622 Rc = 288.029   Fs=1.2421

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 363.084 Rc = 294.101   Fs=1.2526

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 355.622 Rc = 288.836   Fs=1.299

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 363.084 Rc = 290.91   Fs=6.7432

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 355.622 Rc = 285.503   Fs=1.2982

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 378.009 Rc = 306.357   Fs=2.3135

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 370.546 Rc = 299.878   Fs=1.2188

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 378.009 Rc = 306.132   Fs=1.1538

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 370.546 Rc = 337.756   Fs=1.5825

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 378.009 Rc = 306.779   Fs=6.7158

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 370.546 Rc = 300.006   Fs=4.5593

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 378.009 Rc = 301.793   Fs=1.1932

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 370.546 Rc = 296.34   Fs=1.1847

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 378.009 Rc = 298.622   Fs=1.2443

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 370.546 Rc = 293.135   Fs=1.235

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 385.471 Rc = 350.663   Fs=1.4646

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 385.471 Rc = 312.771   Fs=1.1531

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 385.471 Rc = 308.078   Fs=1.2312

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 385.471 Rc = 304.128   Fs=2.0081

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 385.471 Rc = 301.048   Fs=2.6834

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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