Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 2 – SEZ H – COESIONE INTERCETTA
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
2.45
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
86.97
m

Ascissa vertice destro superiore xs
159.35
m

Ordinata vertice destro superiore ys
385.47
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.0268

Coefficiente azione sismica verticale
0.013 4

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	159.04
	68.51

	45
	168.1
	70.49

	46
	173.12
	70.52

	47
	174.6
	74.49

	48
	184.02
	76.51

	49
	189.04
	76.57

	50
	190.52
	80.51

	51
	199.73
	82.47

	52
	204.74
	82.5

	53
	206.23
	86.47

	54
	215.56
	88.51

	55
	220.57
	88.54

	56
	222.06
	92.51

	57
	231.36
	94.51

	58
	236.37
	94.54

	59
	237.86
	98.51

	60
	247.18
	99.04

	61
	249.11
	99.04

	62
	253.94
	99.04

	63
	276.96
	112.54

	64
	310.48
	116.18

	65
	316.72
	116.18

	66
	343.88
	133.02

	67
	433.8
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.06 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0.0383
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	220.55
	88.54
	Attivato
	terre 8m

	2
	236.16
	94.52
	Attivato
	terre 8m

	3
	157.24
	64.54
	Attivato
	terre 4m

	4
	172.95
	70.51
	Attivato
	terre 4m

	5
	189.05
	76.55
	Attivato
	terre 4m

	6
	204.13
	82.47
	Attivato
	terre 4m


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.13

Ascissa centro superficie
69.13
m

Ordinata centro superficie
213.84
m

Raggio superficie
196.26
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(355)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
41.7
87.0
81.9
1.29


2
53.4
94.4
88.7
1.32


3
61.3
94.4
88.7
1.31


4
65.2
87.0
63.9
1.66


5
69.1
94.4
88.7
1.33


6
77.0
94.4
78.9
1.34


7
80.9
87.0
72.9
1.38


8
84.8
94.4
78.9
1.42


9
88.7
87.0
72.9
1.44


10
92.7
94.4
78.8
1.40


11
96.6
87.0
72.8
1.50


12
100.5
94.4
78.9
1.55


13
104.4
87.0
63.8
1.52


14
108.4
94.4
88.6
1.85


15
112.3
87.0
82.0
1.93


16
116.2
94.4
78.9
1.81


17
120.1
87.0
64.0
1.59


18
124.0
94.4
69.1
1.62


19
128.0
87.0
55.0
1.58


20
131.9
94.4
49.5
1.86


21
135.8
87.0
46.0
1.79


22
139.7
94.4
69.0
1.81


23
143.7
87.0
55.0
1.61


24
147.6
94.4
59.2
1.58


25
151.5
87.0
54.7
1.77


26
155.4
94.4
59.1
1.54


27
159.4
87.0
28.1
1.61


28
33.8
101.9
95.6
1.28


29
45.6
109.4
90.8
1.50


30
49.5
101.9
95.6
1.30


31
57.4
101.9
95.6
1.30


32
61.3
109.4
91.2
1.40


33
65.2
101.9
95.6
1.31


34
69.1
109.4
90.8
1.32


35
73.1
101.9
85.0
1.27


36
77.0
109.4
91.1
1.32


37
80.9
101.9
84.8
1.29


38
84.8
109.4
91.6
1.29


39
88.7
101.9
85.3
1.36


40
92.7
109.4
90.7
1.35


41
96.6
101.9
85.3
1.48


42
100.5
109.4
102.4
1.73


43
104.4
101.9
95.4
1.77


44
108.4
109.4
102.4
1.73


45
112.3
101.9
95.6
1.79


46
116.2
109.4
80.4
1.50


47
120.1
101.9
74.9
1.54


48
128.0
101.9
54.0
1.91


49
135.8
101.9
54.4
1.81


50
139.7
109.4
69.0
1.51


51
143.7
101.9
64.1
1.45


52
147.6
109.4
69.1
1.41


53
151.5
101.9
64.7
1.48


54
155.4
109.4
69.7
1.54


55
159.4
101.9
42.5
1.49


56
26.0
116.8
107.8
1.27


57
29.9
124.3
115.9
1.27


58
33.8
116.8
108.8
1.30


59
41.7
116.8
108.8
1.32


60
49.5
116.8
96.8
1.56


61
53.4
124.3
116.3
1.31


62
57.4
116.8
108.8
1.31


63
61.3
124.3
116.1
1.29


64
69.1
124.3
102.8
1.50


65
73.1
116.8
96.8
1.36


66
77.0
124.3
103.4
1.39


67
80.9
116.8
96.7
1.35


68
84.8
124.3
103.1
1.39


69
88.7
116.8
96.8
1.35


70
92.7
124.3
115.5
1.61


71
96.6
116.8
108.8
1.66


72
104.4
116.8
108.8
1.72


73
108.4
124.3
90.4
1.62


74
112.3
116.8
96.8
1.43


75
116.2
124.3
103.7
1.53


76
120.1
116.8
96.8
1.63


77
124.0
124.3
77.8
1.67


78
131.9
124.3
90.0
1.39


79
135.8
116.8
84.8
1.45


80
139.7
124.3
90.6
1.44


81
143.7
116.8
72.8
1.61


82
147.6
124.3
79.0
1.58


83
155.4
124.3
103.1
1.64


84
159.4
116.8
96.8
1.68


85
45.6
139.2
128.9
1.29


86
49.5
131.7
122.3
1.32


87
53.4
139.2
129.5
1.34


88
57.4
131.7
122.3
1.33


89
61.3
139.2
115.8
1.58


90
65.2
131.7
108.9
1.54


91
73.1
131.7
108.9
1.55


92
88.7
131.7
95.4
1.94


93
92.7
139.2
128.9
1.57


94
96.6
131.7
122.3
1.63


95
104.4
131.7
122.3
1.67


96
108.4
139.2
115.2
1.36


97
112.3
131.7
108.8
1.39


98
116.2
139.2
128.9
1.56


99
120.1
131.7
122.3
1.56


100
124.0
139.2
100.9
1.52


101
128.0
131.7
95.4
1.42


102
131.9
139.2
114.8
1.62


103
135.8
131.7
108.9
1.68


104
139.7
139.2
129.2
1.56


105
143.7
131.7
122.3
1.71


106
147.6
139.2
73.4
2.00


107
151.5
131.7
95.4
1.40


108
155.4
139.2
74.7
1.40


109
159.4
131.7
68.5
1.38


110
37.8
154.1
128.1
2.84


111
41.7
146.7
136.0
1.26


112
57.4
146.7
136.8
1.30


113
73.1
146.7
105.6
3.88


114
92.7
154.1
126.6
1.42


115
100.5
154.1
127.2
1.38


116
104.4
146.7
120.8
1.34


117
108.4
154.1
142.6
1.54


118
112.3
146.7
121.8
1.38


119
116.2
154.1
142.8
1.67


120
120.1
146.7
135.7
1.60


121
128.0
146.7
91.0
1.91


122
131.9
154.1
127.6
1.58


123
135.8
146.7
120.7
1.57


124
139.7
154.1
110.8
1.37


125
143.7
146.7
105.8
1.28


126
147.6
154.1
112.1
1.28


127
151.5
146.7
106.2
1.33


128
155.4
154.1
111.1
1.26


129
159.4
146.7
79.8
1.42


130
69.1
169.1
138.8
1.75


131
77.0
169.1
138.7
1.66


132
84.8
169.1
139.2
1.58


133
88.7
161.6
149.5
1.49


134
92.7
169.1
155.8
1.50


135
96.6
161.6
133.1
1.42


136
100.5
169.1
156.3
1.58


137
108.4
169.1
156.0
1.59


138
112.3
161.6
149.3
1.63


139
116.2
169.1
156.0
1.55


140
124.0
169.1
139.0
1.33


141
128.0
161.6
132.8
1.39


142
131.9
169.1
139.3
1.45


143
135.8
161.6
133.9
1.50


144
139.7
169.1
122.1
1.50


145
143.7
161.6
116.0
1.42


146
147.6
169.1
104.2
1.48


147
151.5
161.6
117.7
1.28


148
155.4
169.1
106.7
1.43


149
159.4
161.6
99.5
1.39


150
92.7
184.0
169.3
1.44


151
96.6
176.5
162.8
1.51


152
100.5
184.0
169.7
1.57


153
104.4
176.5
162.6
1.57


154
112.3
176.5
162.9
1.56


155
116.2
184.0
151.3
1.26


156
120.1
176.5
144.9
1.31


157
128.0
176.5
126.7
1.54


158
135.8
176.5
128.0
1.47


159
139.7
184.0
169.5
1.46


160
143.7
176.5
162.5
1.44


161
147.6
184.0
151.3
1.50


162
151.5
176.5
144.7
1.50


163
155.4
184.0
113.5
1.66


164
159.4
176.5
111.6
1.33


165
49.5
191.4
157.1
4.62


166
53.4
198.9
163.8
4.40


167
77.0
198.9
183.1
1.25


168
92.7
198.9
182.7
1.44


169
96.6
191.4
176.2
1.50


170
100.5
198.9
163.5
1.58


171
104.4
191.4
156.7
1.48


172
108.4
198.9
142.7
5.93


173
112.3
191.4
157.6
1.30


174
116.2
198.9
164.3
1.25


175
120.1
191.4
176.4
1.62


176
124.0
198.9
142.9
1.61


177
131.9
198.9
142.6
1.61


178
139.7
198.9
162.6
1.31


179
143.7
191.4
156.4
1.46


180
147.6
198.9
143.3
1.43


181
151.5
191.4
138.3
1.41


182
155.4
198.9
143.3
1.45


183
159.4
191.4
137.5
1.39


184
69.1
213.8
196.3
1.13


185
77.0
213.8
196.5
1.20


186
84.8
213.8
196.4
1.22


187
88.7
206.4
189.5
1.38


188
96.6
206.4
189.6
1.52


189
104.4
206.4
189.5
1.57


190
116.2
213.8
197.0
1.43


191
131.9
213.8
175.2
1.25


192
135.8
206.4
168.6
1.34


193
139.7
213.8
196.2
1.45


194
143.7
206.4
189.4
1.44


195
151.5
206.4
149.7
1.46


196
26.0
221.3
202.6
1.60


197
33.8
221.3
202.7
1.48


198
37.8
228.8
209.5
1.48


199
45.6
228.8
209.5
1.42


200
61.3
228.8
210.5
1.19


201
69.1
228.8
209.7
1.17


202
77.0
228.8
210.0
1.18


203
80.9
221.3
202.9
1.18


204
84.8
228.8
209.8
1.19


205
88.7
221.3
202.9
1.30


206
96.6
221.3
203.0
1.45


207
100.5
228.8
210.1
1.48


208
108.4
228.8
186.6
1.52


209
116.2
228.8
165.8
20.00


210
124.0
228.8
163.9
2.56


211
131.9
228.8
164.3
1.50


212
139.7
228.8
164.1
1.45


213
143.7
221.3
202.8
1.32


214
147.6
228.8
163.1
1.42


215
155.4
228.8
187.3
1.27


216
41.7
236.2
216.3
1.45


217
45.6
243.7
223.0
1.42


218
53.4
243.7
223.6
1.33


219
61.3
243.7
223.9
1.23


220
65.2
236.2
216.8
1.20


221
80.9
236.2
216.3
1.21


222
84.8
243.7
223.2
1.21


223
92.7
243.7
223.1
1.37


224
96.6
236.2
216.4
1.42


225
100.5
243.7
223.4
1.46


226
135.8
236.2
217.0
1.33


227
139.7
243.7
223.3
1.64


228
143.7
236.2
168.2
5.91


229
147.6
243.7
198.9
1.20


230
151.5
236.2
192.3
1.26


231
155.4
243.7
198.2
1.26


232
159.4
236.2
193.4
1.36


233
45.6
258.6
236.4
1.46


234
49.5
251.1
229.9
1.39


235
53.4
258.6
237.0
1.32


236
57.4
251.1
230.7
1.29


237
65.2
251.1
230.3
1.21


238
69.1
258.6
210.6
2.52


239
77.0
258.6
236.9
1.21


240
80.9
251.1
229.8
1.21


241
84.8
258.6
236.6
1.24


242
92.7
258.6
236.5
1.38


243
124.0
258.6
210.8
1.40


244
131.9
258.6
210.9
1.29


245
135.8
251.1
230.4
1.30


246
139.7
258.6
211.0
1.26


247
143.7
251.1
204.2
1.22


248
147.6
258.6
210.8
1.25


249
151.5
251.1
205.4
1.26


250
155.4
258.6
185.4
1.57


251
159.4
251.1
178.7
1.42


252
61.3
273.5
250.8
1.27


253
65.2
266.1
243.7
1.20


254
69.1
273.5
250.1
1.21


255
73.1
266.1
216.3
3.32


256
77.0
273.5
223.0
2.77


257
88.7
266.1
243.7
1.24


258
112.3
266.1
217.1
1.43


259
116.2
273.5
223.9
1.45


260
120.1
266.1
217.6
1.47


261
135.8
266.1
217.6
1.29


262
151.5
266.1
191.2
2.83


263
155.4
273.5
197.4
3.23


264
159.4
266.1
190.3
1.74


265
57.4
281.0
257.6
1.35


266
65.2
281.0
257.2
1.23


267
124.0
288.5
263.6
1.54


268
128.0
281.0
256.5
1.56


269
131.9
288.5
263.6
1.29


270
135.8
281.0
257.3
1.26


271
155.4
288.5
208.0
20.00


272
159.4
281.0
202.3
12.42


273
96.6
295.9
240.3
7.58


274
112.3
295.9
240.7
1.44


275
116.2
303.4
277.2
1.24


276
124.0
303.4
246.8
1.42


277
128.0
295.9
270.0
1.30


278
131.9
303.4
246.6
1.39


279
139.7
303.4
246.9
1.40


280
143.7
295.9
240.1
1.37


281
147.6
303.4
246.5
1.37


282
151.5
295.9
241.3
1.29


283
155.4
303.4
248.1
1.30


284
159.4
295.9
214.4
20.00


285
6.4
318.3
290.6
4.14


286
45.6
318.3
289.5
1.58


287
92.7
318.3
258.4
18.66


288
112.3
310.8
283.4
1.24


289
116.2
318.3
290.3
1.42


290
120.1
310.8
284.2
1.53


291
159.4
310.8
254.8
1.25


292
10.3
325.8
297.0
3.60


293
84.8
333.2
303.7
1.24


294
96.6
325.8
264.1
20.00


295
100.5
333.2
270.8
2.38


296
104.4
325.8
297.1
1.24


297
108.4
333.2
269.9
4.02


298
112.3
325.8
297.1
1.44


299
116.2
333.2
270.0
1.42


300
124.0
333.2
270.7
6.72


301
131.9
333.2
270.4
1.34


302
147.6
333.2
270.3
1.39


303
159.4
325.8
298.2
1.72


304
61.3
348.2
318.1
1.38


305
65.2
340.7
311.0
1.32


306
69.1
348.2
317.3
1.31


307
73.1
340.7
310.3
1.26


308
77.0
348.2
317.4
1.18


309
80.9
340.7
310.5
1.18


310
88.7
340.7
310.8
1.24


311
104.4
340.7
276.5
7.42


312
108.4
348.2
281.8
7.20


313
112.3
340.7
276.6
3.75


314
116.2
348.2
282.6
13.83


315
120.1
340.7
276.0
1.43


316
124.0
348.2
282.4
1.39


317
128.0
340.7
275.9
1.35


318
131.9
348.2
282.3
1.34


319
135.8
340.7
277.2
1.35


320
139.7
348.2
282.8
1.36


321
143.7
340.7
276.1
1.36


322
147.6
348.2
282.2
1.39


323
151.5
340.7
277.0
1.42


324
155.4
348.2
283.5
1.44


325
159.4
340.7
278.2
1.40


326
112.3
355.6
288.5
3.40


327
116.2
363.1
295.3
3.03


328
120.1
355.6
288.2
1.59


329
124.0
363.1
293.7
3.30


330
128.0
355.6
287.9
1.37


331
131.9
363.1
294.2
1.36


332
135.8
355.6
289.1
1.36


333
139.7
363.1
294.8
1.37


334
143.7
355.6
288.0
1.38


335
147.6
363.1
294.1
1.40


336
151.5
355.6
288.8
1.42


337
155.4
363.1
290.9
1.43


338
159.4
355.6
285.5
1.45


339
116.2
378.0
307.2
3.77


340
120.1
370.5
300.8
2.47


341
124.0
378.0
306.4
2.61


342
128.0
370.5
299.9
4.82


343
131.9
378.0
344.1
1.24


344
135.8
370.5
301.0
1.37


345
139.7
378.0
306.8
1.39


346
143.7
370.5
300.0
1.39


347
147.6
378.0
301.8
1.43


348
151.5
370.5
332.6
1.68


349
155.4
378.0
298.6
1.44


350
159.4
370.5
293.1
1.45


351
120.1
385.5
313.4
4.06


352
128.0
385.5
350.7
1.26


353
143.7
385.5
346.3
1.39


354
151.5
385.5
304.1
5.21


355
159.4
385.5
301.0
20.00

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 86.975 Rc = 81.879   Fs=1.2882

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4113.3  Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4113.3  Kg  Sbalzo del palo 7.36 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 94.437 Rc = 88.692   Fs=1.3155

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5.5  Kg  Sbalzo del palo 6.05 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5.5  Kg  Sbalzo del palo 6.05 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 94.437 Rc = 88.687   Fs=1.3131

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3198.8  Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3198.8  Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 86.975 Rc = 63.874   Fs=1.6562

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 94.437 Rc = 88.651   Fs=1.3257

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 94.437 Rc = 78.919   Fs=1.3437

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 86.975 Rc = 72.92   Fs=1.3795

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 94.437 Rc = 78.909   Fs=1.4226

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 86.975 Rc = 72.936   Fs=1.4431

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 94.437 Rc = 78.783   Fs=1.3983

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 86.975 Rc = 72.825   Fs=1.5049

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 94.437 Rc = 78.891   Fs=1.5517

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 86.975 Rc = 63.778   Fs=1.515

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 94.437 Rc = 88.614   Fs=1.8533

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 86.975 Rc = 81.969   Fs=1.9278

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 94.437 Rc = 78.872   Fs=1.8084

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 86.975 Rc = 63.973   Fs=1.5915

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 94.437 Rc = 69.075   Fs=1.6153

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 86.975 Rc = 54.991   Fs=1.5771

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 94.437 Rc = 49.477   Fs=1.8571

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 86.975 Rc = 46.019   Fs=1.7898

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 94.437 Rc = 69.047   Fs=1.8091

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 86.975 Rc = 55.029   Fs=1.6092

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 94.437 Rc = 59.232   Fs=1.5775

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 86.975 Rc = 54.671   Fs=1.7722

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 94.437 Rc = 59.064   Fs=1.5364

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 86.975 Rc = 28.135   Fs=1.613

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2849

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=124.6  Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=124.6  Kg  Sbalzo del palo 5.76 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 109.362 Rc = 90.768   Fs=1.5029

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2964

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=18.8  Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=18.8  Kg  Sbalzo del palo 5.91 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.2991

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=2173.3  Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=2173.3  Kg  Sbalzo del palo 5.01 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 109.362 Rc = 91.192   Fs=1.3992

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.3087

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 109.362 Rc = 90.843   Fs=1.3214

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 101.899 Rc = 85.029   Fs=1.2713

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 109.362 Rc = 91.054   Fs=1.3221

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 101.899 Rc = 84.823   Fs=1.2943

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 109.362 Rc = 91.559   Fs=1.2941

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 101.899 Rc = 85.291   Fs=1.3567

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 109.362 Rc = 90.693   Fs=1.351

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 101.899 Rc = 85.291   Fs=1.481

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 109.362 Rc = 102.425   Fs=1.7253

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 101.899 Rc = 95.36   Fs=1.7717

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 109.362 Rc = 102.358   Fs=1.7302

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 101.899 Rc = 95.595   Fs=1.7858

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 109.362 Rc = 80.359   Fs=1.4983

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 101.899 Rc = 74.924   Fs=1.5376

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 101.899 Rc = 54.027   Fs=1.9112

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 101.899 Rc = 54.379   Fs=1.8064

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 109.362 Rc = 69.018   Fs=1.5112

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 101.899 Rc = 64.145   Fs=1.451

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 109.362 Rc = 69.127   Fs=1.4056

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 101.899 Rc = 64.683   Fs=1.4791

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 109.362 Rc = 69.713   Fs=1.5403

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 101.899 Rc = 42.483   Fs=1.4859

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 116.824 Rc = 107.776   Fs=1.2653

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.13 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 29.907 yc = 124.287 Rc = 115.862   Fs=1.2691

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.24 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3006

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4004.5  Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4004.5  Kg  Sbalzo del palo 4.10 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3162

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3420.0  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3420.0  Kg  Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.5638

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 124.287 Rc = 116.269   Fs=1.3081

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4367.7  Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4367.7  Kg  Sbalzo del palo 3.94 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.3081

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.45 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 124.287 Rc = 116.055   Fs=1.2937

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.71 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 124.287 Rc = 102.82   Fs=1.4958

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.3624

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 124.287 Rc = 103.366   Fs=1.3936

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 116.824 Rc = 96.725   Fs=1.3505

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 124.287 Rc = 103.102   Fs=1.3859

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.3504

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 124.287 Rc = 115.478   Fs=1.6063

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.6617

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 116.824 Rc = 108.806   Fs=1.724

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 124.287 Rc = 90.374   Fs=1.6224

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.4321

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 124.287 Rc = 103.716   Fs=1.533

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.6275

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 124.287 Rc = 77.791   Fs=1.6664

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 124.287 Rc = 89.984   Fs=1.3897

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 116.824 Rc = 84.77   Fs=1.4483

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 124.287 Rc = 90.607   Fs=1.4396

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 116.824 Rc = 72.752   Fs=1.6073

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 124.287 Rc = 79.034   Fs=1.5774

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 124.287 Rc = 103.117   Fs=1.6449

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 116.824 Rc = 96.788   Fs=1.6778

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 139.211 Rc = 128.905   Fs=1.2941

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.3248

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.82 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 139.211 Rc = 129.509   Fs=1.3353

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.31 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.3268

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 139.211 Rc = 115.807   Fs=1.5791

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.544

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.5497

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.9397

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 139.211 Rc = 128.929   Fs=1.5685

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.6253

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 131.749 Rc = 122.262   Fs=1.6744

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 139.211 Rc = 115.159   Fs=1.357

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 131.749 Rc = 108.773   Fs=1.3924

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 139.211 Rc = 128.907   Fs=1.5605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 131.749 Rc = 122.302   Fs=1.5614

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 139.211 Rc = 100.918   Fs=1.5223

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.4153

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 139.211 Rc = 114.825   Fs=1.6163

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 131.749 Rc = 108.854   Fs=1.6753

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 139.211 Rc = 129.169   Fs=1.5573

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 131.749 Rc = 122.288   Fs=1.7098

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 139.211 Rc = 73.422   Fs=2.002

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 131.749 Rc = 95.407   Fs=1.4006

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 139.211 Rc = 74.70   Fs=1.3996

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 131.749 Rc = 68.512   Fs=1.3821

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 154.136 Rc = 128.074   Fs=2.835

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 146.674 Rc = 135.991   Fs=1.2615

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 146.674 Rc = 136.791   Fs=1.3033

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 146.674 Rc = 105.556   Fs=3.8773

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 154.136 Rc = 126.625   Fs=1.425

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 154.136 Rc = 127.20   Fs=1.3792

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 146.674 Rc = 120.752   Fs=1.3442

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 154.136 Rc = 142.599   Fs=1.5421

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 146.674 Rc = 121.765   Fs=1.3774

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 154.136 Rc = 142.832   Fs=1.6669

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 146.674 Rc = 135.728   Fs=1.60

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 146.674 Rc = 91.042   Fs=1.9093

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 154.136 Rc = 127.594   Fs=1.5772

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 146.674 Rc = 120.691   Fs=1.5683

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 154.136 Rc = 110.767   Fs=1.3743

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 146.674 Rc = 105.758   Fs=1.2777

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 154.136 Rc = 112.13   Fs=1.2812

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 146.674 Rc = 106.236   Fs=1.3315

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 154.136 Rc = 111.134   Fs=1.2579

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 146.674 Rc = 79.813   Fs=1.4165

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 169.061 Rc = 138.752   Fs=1.7492

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 169.061 Rc = 138.667   Fs=1.6621

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 169.061 Rc = 139.169   Fs=1.5849

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 161.599 Rc = 149.498   Fs=1.4854

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 169.061 Rc = 155.831   Fs=1.4961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 161.599 Rc = 133.129   Fs=1.4211

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 169.061 Rc = 156.282   Fs=1.5775

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 169.061 Rc = 156.013   Fs=1.5868

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 161.599 Rc = 149.348   Fs=1.6338

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 169.061 Rc = 156.037   Fs=1.5537

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 169.061 Rc = 138.97   Fs=1.3276

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 161.599 Rc = 132.761   Fs=1.386

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 169.061 Rc = 139.316   Fs=1.4516

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 161.599 Rc = 133.854   Fs=1.5013

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 169.061 Rc = 122.117   Fs=1.5028

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 161.599 Rc = 116.003   Fs=1.4213

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 169.061 Rc = 104.156   Fs=1.4756

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 161.599 Rc = 117.732   Fs=1.2753

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 169.061 Rc = 106.688   Fs=1.4263

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 161.599 Rc = 99.509   Fs=1.3861

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 183.986 Rc = 169.282   Fs=1.4413

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 176.524 Rc = 162.778   Fs=1.5089

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 183.986 Rc = 169.733   Fs=1.5682

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 176.524 Rc = 162.615   Fs=1.5674

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 176.524 Rc = 162.898   Fs=1.5598

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 183.986 Rc = 151.298   Fs=1.255

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 176.524 Rc = 144.929   Fs=1.3121

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 176.524 Rc = 126.733   Fs=1.5367

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 176.524 Rc = 127.979   Fs=1.4685

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 183.986 Rc = 169.531   Fs=1.4612

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 176.524 Rc = 162.529   Fs=1.4395

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 183.986 Rc = 151.271   Fs=1.503

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 176.524 Rc = 144.683   Fs=1.5031

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 183.986 Rc = 113.527   Fs=1.6623

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 176.524 Rc = 111.60   Fs=1.3314

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 191.448 Rc = 157.085   Fs=4.6169

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 198.911 Rc = 163.827   Fs=4.4034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 198.911 Rc = 183.082   Fs=1.2523

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 198.911 Rc = 182.733   Fs=1.4415

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 191.448 Rc = 176.191   Fs=1.5027

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 198.911 Rc = 163.457   Fs=1.5765

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 191.448 Rc = 156.684   Fs=1.4813

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 198.911 Rc = 142.699   Fs=5.9308

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 191.448 Rc = 157.603   Fs=1.3003

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 198.911 Rc = 164.338   Fs=1.2455

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 191.448 Rc = 176.385   Fs=1.6203

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 198.911 Rc = 142.932   Fs=1.6126

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 198.911 Rc = 142.558   Fs=1.6136

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 198.911 Rc = 162.56   Fs=1.3099

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 191.448 Rc = 156.437   Fs=1.4617

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 198.911 Rc = 143.304   Fs=1.4298

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 191.448 Rc = 138.254   Fs=1.4134

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 198.911 Rc = 143.322   Fs=1.4469

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 191.448 Rc = 137.521   Fs=1.3915

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 213.836 Rc = 196.259   Fs=1.1347

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 213.836 Rc = 196.533   Fs=1.1976

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 213.836 Rc = 196.356   Fs=1.2221

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 206.373 Rc = 189.506   Fs=1.3773

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 206.373 Rc = 189.605   Fs=1.5191

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 206.373 Rc = 189.517   Fs=1.5723

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 213.836 Rc = 197.038   Fs=1.4321

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 213.836 Rc = 175.204   Fs=1.2499

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 206.373 Rc = 168.591   Fs=1.3351

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 213.836 Rc = 196.171   Fs=1.4545

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 206.373 Rc = 189.357   Fs=1.4445

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 206.373 Rc = 149.677   Fs=1.459

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 221.298 Rc = 202.552   Fs=1.6036

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 221.298 Rc = 202.713   Fs=1.4846

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 228.76 Rc = 209.514   Fs=1.4754

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 228.76 Rc = 209.545   Fs=1.4223

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 228.76 Rc = 210.495   Fs=1.185

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 228.76 Rc = 209.71   Fs=1.1697

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 228.76 Rc = 209.984   Fs=1.1818

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 221.298 Rc = 202.866   Fs=1.1786

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 228.76 Rc = 209.77   Fs=1.1903

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 221.298 Rc = 202.944   Fs=1.2991

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 221.298 Rc = 203.019   Fs=1.4495

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 228.76 Rc = 210.086   Fs=1.4795

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 228.76 Rc = 186.575   Fs=1.5201

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 228.76 Rc = 165.835   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 228.76 Rc = 163.938   Fs=2.5599

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 228.76 Rc = 164.28   Fs=1.4991

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 228.76 Rc = 164.131   Fs=1.4527

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 221.298 Rc = 202.77   Fs=1.3204

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 228.76 Rc = 163.126   Fs=1.4202

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 228.76 Rc = 187.272   Fs=1.2727

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 236.223 Rc = 216.343   Fs=1.4461

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 243.685 Rc = 222.99   Fs=1.4235

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 243.685 Rc = 223.628   Fs=1.3288

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 243.685 Rc = 223.946   Fs=1.2324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 236.223 Rc = 216.828   Fs=1.2034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 236.223 Rc = 216.317   Fs=1.2055

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 243.685 Rc = 223.183   Fs=1.207

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 243.685 Rc = 223.086   Fs=1.3693

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 236.223 Rc = 216.432   Fs=1.4152

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 243.685 Rc = 223.367   Fs=1.4602

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 236.223 Rc = 217.002   Fs=1.3335

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 243.685 Rc = 223.335   Fs=1.6438

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 236.223 Rc = 168.206   Fs=5.915

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 243.685 Rc = 198.881   Fs=1.2015

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 236.223 Rc = 192.253   Fs=1.2633

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 243.685 Rc = 198.16   Fs=1.2641

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 236.223 Rc = 193.45   Fs=1.3605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 258.61 Rc = 236.425   Fs=1.4624

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 251.148 Rc = 229.946   Fs=1.3877

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 258.61 Rc = 237.048   Fs=1.3248

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 251.148 Rc = 230.731   Fs=1.2926

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 251.148 Rc = 230.279   Fs=1.2102

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 258.61 Rc = 210.615   Fs=2.5208

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 258.61 Rc = 236.87   Fs=1.2078

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 251.148 Rc = 229.768   Fs=1.2145

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 258.61 Rc = 236.597   Fs=1.2363

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 258.61 Rc = 236.537   Fs=1.38

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 258.61 Rc = 210.833   Fs=1.3965

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 258.61 Rc = 210.912   Fs=1.2938

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 251.148 Rc = 230.446   Fs=1.2987

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 258.61 Rc = 210.962   Fs=1.262

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 251.148 Rc = 204.189   Fs=1.2229

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 258.61 Rc = 210.783   Fs=1.2467

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 251.148 Rc = 205.367   Fs=1.256

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 258.61 Rc = 185.388   Fs=1.5721

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 251.148 Rc = 178.655   Fs=1.4161

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 273.535 Rc = 250.848   Fs=1.2694

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 266.073 Rc = 243.73   Fs=1.1982

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 273.535 Rc = 250.063   Fs=1.2149

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 266.073 Rc = 216.297   Fs=3.3159

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 273.535 Rc = 223.033   Fs=2.7706

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 266.073 Rc = 243.655   Fs=1.2369

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 266.073 Rc = 217.115   Fs=1.4336

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 273.535 Rc = 223.851   Fs=1.4518

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 266.073 Rc = 217.606   Fs=1.4654

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 266.073 Rc = 217.647   Fs=1.2858

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 266.073 Rc = 191.242   Fs=2.8337

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 273.535 Rc = 197.414   Fs=3.2269

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 266.073 Rc = 190.30   Fs=1.7372

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 280.997 Rc = 257.57   Fs=1.3514

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 280.997 Rc = 257.181   Fs=1.2278

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 288.46 Rc = 263.624   Fs=1.5394

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 280.997 Rc = 256.506   Fs=1.5615

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 288.46 Rc = 263.588   Fs=1.2947

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 280.997 Rc = 257.274   Fs=1.2605

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 288.46 Rc = 208.006   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 280.997 Rc = 202.325   Fs=12.4191

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 295.922 Rc = 240.252   Fs=7.5769

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 295.922 Rc = 240.705   Fs=1.4414

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 303.385 Rc = 277.238   Fs=1.2373

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 303.385 Rc = 246.765   Fs=1.4151

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 295.922 Rc = 269.957   Fs=1.2961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 303.385 Rc = 246.619   Fs=1.3907

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 303.385 Rc = 246.893   Fs=1.4024

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 295.922 Rc = 240.12   Fs=1.3708

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 303.385 Rc = 246.491   Fs=1.3725

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 295.922 Rc = 241.324   Fs=1.2902

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 303.385 Rc = 248.06   Fs=1.3034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 295.922 Rc = 214.351   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 6.372 yc = 318.309 Rc = 290.593   Fs=4.1376

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 318.309 Rc = 289.538   Fs=1.581

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 318.309 Rc = 258.373   Fs=18.6628

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 310.847 Rc = 283.40   Fs=1.2434

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 318.309 Rc = 290.325   Fs=1.4187

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 310.847 Rc = 284.163   Fs=1.5314

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 310.847 Rc = 254.796   Fs=1.2464

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 10.294 yc = 325.772 Rc = 297.012   Fs=3.604

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 333.234 Rc = 303.666   Fs=1.2426

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 325.772 Rc = 264.057   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 333.234 Rc = 270.793   Fs=2.3813

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 325.772 Rc = 297.125   Fs=1.2395

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 333.234 Rc = 269.893   Fs=4.019

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 325.772 Rc = 297.103   Fs=1.441

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 333.234 Rc = 269.987   Fs=1.4159

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 333.234 Rc = 270.719   Fs=6.7215

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 333.234 Rc = 270.425   Fs=1.3377

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 333.234 Rc = 270.296   Fs=1.39

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 325.772 Rc = 298.235   Fs=1.7219

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 348.159 Rc = 318.103   Fs=1.3774

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 340.697 Rc = 310.985   Fs=1.3226

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 348.159 Rc = 317.318   Fs=1.3149

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 340.697 Rc = 310.253   Fs=1.2561

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 348.159 Rc = 317.352   Fs=1.1823

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 340.697 Rc = 310.474   Fs=1.1817

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 340.697 Rc = 310.765   Fs=1.2351

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 340.697 Rc = 276.455   Fs=7.4222

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 348.159 Rc = 281.795   Fs=7.197

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 340.697 Rc = 276.628   Fs=3.7512

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 348.159 Rc = 282.619   Fs=13.8285

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 340.697 Rc = 275.975   Fs=1.429

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 348.159 Rc = 282.362   Fs=1.393

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 340.697 Rc = 275.923   Fs=1.3491

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 348.159 Rc = 282.327   Fs=1.3399

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 340.697 Rc = 277.16   Fs=1.352

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 348.159 Rc = 282.825   Fs=1.3583

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 340.697 Rc = 276.052   Fs=1.364

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 348.159 Rc = 282.199   Fs=1.3919

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 340.697 Rc = 277.032   Fs=1.4158

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 348.159 Rc = 283.492   Fs=1.4411

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 340.697 Rc = 278.175   Fs=1.4005

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 355.622 Rc = 288.531   Fs=3.4024

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 363.084 Rc = 295.251   Fs=3.0313

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 355.622 Rc = 288.172   Fs=1.5945

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 363.084 Rc = 293.725   Fs=3.3001

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 355.622 Rc = 287.901   Fs=1.3727

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 363.084 Rc = 294.23   Fs=1.358

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 355.622 Rc = 289.063   Fs=1.3592

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 363.084 Rc = 294.802   Fs=1.3737

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 355.622 Rc = 288.029   Fs=1.3795

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 363.084 Rc = 294.101   Fs=1.40

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 355.622 Rc = 288.836   Fs=1.4228

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 363.084 Rc = 290.91   Fs=1.4298

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 355.622 Rc = 285.503   Fs=1.4532

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 378.009 Rc = 307.169   Fs=3.7669

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 370.546 Rc = 300.804   Fs=2.4719

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 378.009 Rc = 306.357   Fs=2.6089

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 370.546 Rc = 299.878   Fs=4.8212

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 378.009 Rc = 344.07   Fs=1.235

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 370.546 Rc = 300.965   Fs=1.3669

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 378.009 Rc = 306.779   Fs=1.3937

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 370.546 Rc = 300.006   Fs=1.3906

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 378.009 Rc = 301.793   Fs=1.4323

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 370.546 Rc = 332.633   Fs=1.68

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 378.009 Rc = 298.622   Fs=1.4366

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 370.546 Rc = 293.135   Fs=1.45

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 385.471 Rc = 313.424   Fs=4.063

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 385.471 Rc = 350.663   Fs=1.2575

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 385.471 Rc = 346.334   Fs=1.3924

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 385.471 Rc = 304.128   Fs=5.214

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 385.471 Rc = 301.048   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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