Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 3 – SEZ H – COESIONE INTERCETTA
RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma circolare

========================================================================

Maglia dei Centri

========================================================================

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
2.45
m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi
86.97
m

Ascissa vertice destro superiore xs
159.35
m

Ordinata vertice destro superiore ys
385.47
m

Passo di ricerca
10.0

Numero di celle lungo x
20.0

Numero di celle lungo y
20.0

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.0268

Coefficiente azione sismica verticale
0.013 4

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	159.04
	68.51

	45
	168.1
	70.49

	46
	173.12
	70.52

	47
	174.6
	74.49

	48
	184.02
	76.51

	49
	189.04
	76.57

	50
	190.52
	80.51

	51
	199.73
	82.47

	52
	204.74
	82.5

	53
	206.23
	86.47

	54
	215.56
	88.51

	55
	220.57
	88.54

	56
	222.06
	92.51

	57
	231.36
	94.51

	58
	236.37
	94.54

	59
	237.86
	98.51

	60
	247.18
	100.51

	61
	257.19
	100.54

	62
	258.68
	104.51

	63
	268.02
	106.57

	64
	273.03
	106.6

	65
	274.52
	110.57

	66
	283.9
	112.51

	67
	288.91
	112.54

	68
	290.4
	116.51

	69
	299.66
	118.51

	70
	304.67
	118.6

	71
	306.16
	122.51

	72
	315.6
	124.51

	73
	320.61
	124.54

	74
	322.1
	128.51

	75
	331.55
	130.51

	76
	336.56
	130.54

	77
	337.51
	133.07

	78
	433.51
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.06 


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0.0383
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	220.55
	88.54
	Attivato
	terre 8m

	2
	236.16
	94.52
	Attivato
	terre 8m

	3
	157.24
	64.52
	Attivato
	terre 4m

	4
	172.95
	70.51
	Attivato
	terre 4m

	5
	189.05
	76.55
	Attivato
	terre 4m

	6
	204.13
	82.47
	Attivato
	terre 4m

	7
	256.95
	100.51
	Attivato
	terre 4m

	8
	272.24
	106.57
	Attivato
	terre 4m

	9
	288.98
	112.56
	Attivato
	terre 4m

	10
	304.43
	118.63
	Attivato
	terre 4m

	11
	320.13
	124.53
	Attivato
	terre 4m

	12
	336.06
	129.06
	Attivato
	terre 4m


Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

========================================================================

Fs minimo individuato
1.13

Ascissa centro superficie
69.13
m

Ordinata centro superficie
213.84
m

Raggio superficie
196.26
m

========================================================================

Numero di superfici esaminate....(352)

========================================================================


N°
Xo
Yo
Ro
Fs

========================================================================


1
37.8
94.4
88.7
1.28


2
41.7
87.0
81.9
1.29


3
61.3
94.4
88.7
1.31


4
65.2
87.0
63.9
1.66


5
69.1
94.4
88.7
1.33


6
77.0
94.4
78.9
1.34


7
80.9
87.0
72.9
1.38


8
84.8
94.4
78.9
1.42


9
88.7
87.0
72.9
1.44


10
92.7
94.4
78.8
1.40


11
96.6
87.0
72.8
1.50


12
100.5
94.4
78.9
1.55


13
104.4
87.0
63.8
1.52


14
108.4
94.4
88.7
1.85


15
112.3
87.0
82.0
1.93


16
116.2
94.4
78.9
1.81


17
120.1
87.0
64.0
1.59


18
124.0
94.4
69.1
1.62


19
128.0
87.0
54.8
1.59


20
131.9
94.4
49.5
1.86


21
135.8
87.0
45.7
1.79


22
139.7
94.4
69.0
1.81


23
143.7
87.0
55.0
1.61


24
147.6
94.4
59.2
1.58


25
151.5
87.0
54.7
1.77


26
155.4
94.4
59.1
1.54


27
159.4
87.0
27.4
1.57


28
29.9
109.4
102.2
1.29


29
45.6
109.4
90.8
1.50


30
49.5
101.9
95.5
1.30


31
61.3
109.4
91.1
1.40


32
69.1
109.4
90.8
1.32


33
73.1
101.9
85.0
1.27


34
77.0
109.4
91.1
1.32


35
80.9
101.9
84.8
1.29


36
84.8
109.4
91.1
1.31


37
88.7
101.9
85.1
1.36


38
92.7
109.4
90.7
1.35


39
96.6
101.9
85.1
1.49


40
104.4
101.9
95.4
1.77


41
108.4
109.4
102.2
1.73


42
112.3
101.9
95.5
1.79


43
116.2
109.4
80.0
1.50


44
120.1
101.9
74.7
1.55


45
128.0
101.9
53.8
1.92


46
135.8
101.9
95.5
1.81


47
139.7
109.4
68.9
1.53


48
143.7
101.9
64.1
1.45


49
147.6
109.4
69.0
1.41


50
151.5
101.9
64.2
1.47


51
155.4
109.4
46.8
1.51


52
159.4
101.9
42.5
1.49


53
33.8
116.8
109.0
1.31


54
37.8
124.3
115.6
1.32


55
41.7
116.8
97.2
1.66


56
49.5
116.8
97.2
1.54


57
57.4
116.8
109.0
1.30


58
61.3
124.3
115.6
1.31


59
69.1
124.3
102.8
1.50


60
73.1
116.8
97.1
1.35


61
77.0
124.3
102.9
1.40


62
80.9
116.8
96.7
1.35


63
84.8
124.3
102.9
1.39


64
88.7
116.8
97.1
1.34


65
92.7
124.3
115.5
1.61


66
100.5
124.3
115.6
1.64


67
108.4
124.3
90.1
1.63


68
112.3
116.8
97.0
1.46


69
116.2
124.3
102.8
1.52


70
120.1
116.8
97.0
1.63


71
124.0
124.3
77.3
1.68


72
131.9
124.3
90.0
1.39


73
135.8
116.8
84.9
1.43


74
139.7
124.3
77.3
1.67


75
143.7
116.8
72.9
1.60


76
151.5
116.8
48.9
12.66


77
155.4
124.3
102.8
1.63


78
159.4
116.8
96.8
1.65


79
45.6
139.2
128.9
1.29


80
53.4
139.2
129.5
1.35


81
57.4
131.7
122.3
1.33


82
61.3
139.2
115.8
1.58


83
65.2
131.7
108.9
1.54


84
73.1
131.7
108.9
1.54


85
88.7
131.7
95.5
1.94


86
92.7
139.2
128.9
1.57


87
96.6
131.7
122.3
1.62


88
100.5
139.2
129.3
1.58


89
104.4
131.7
122.3
1.67


90
108.4
139.2
115.2
1.36


91
112.3
131.7
108.8
1.39


92
116.2
139.2
128.9
1.56


93
120.1
131.7
82.0
2.01


94
124.0
139.2
100.9
1.52


95
128.0
131.7
95.5
1.39


96
131.9
139.2
114.8
1.62


97
135.8
131.7
108.9
1.67


98
139.7
139.2
129.2
1.54


99
143.7
131.7
122.3
1.68


100
147.6
139.2
73.4
2.00


101
151.5
131.7
95.5
1.43


102
155.4
139.2
74.6
1.36


103
159.4
131.7
68.6
1.38


104
37.8
154.1
128.1
2.84


105
41.7
146.7
136.0
1.26


106
57.4
146.7
136.8
1.30


107
73.1
146.7
105.6
3.88


108
92.7
154.1
126.6
1.42


109
96.6
146.7
135.9
1.58


110
100.5
154.1
127.2
1.38


111
104.4
146.7
120.8
1.34


112
108.4
154.1
142.6
1.54


113
112.3
146.7
121.8
1.38


114
116.2
154.1
142.8
1.67


115
120.1
146.7
135.7
1.60


116
128.0
146.7
91.0
1.91


117
131.9
154.1
127.6
1.57


118
135.8
146.7
120.7
1.59


119
139.7
154.1
110.8
1.37


120
143.7
146.7
105.8
1.28


121
147.6
154.1
112.1
1.28


122
151.5
146.7
106.2
1.32


123
155.4
154.1
111.1
1.25


124
159.4
146.7
79.8
1.42


125
69.1
169.1
138.8
1.75


126
77.0
169.1
138.7
1.66


127
84.8
169.1
139.2
1.58


128
88.7
161.6
149.5
1.49


129
92.7
169.1
155.8
1.50


130
96.6
161.6
133.1
1.42


131
100.5
169.1
156.3
1.58


132
108.4
169.1
156.0
1.58


133
112.3
161.6
149.3
1.61


134
120.1
161.6
149.4
1.54


135
124.0
169.1
139.0
1.33


136
128.0
161.6
132.8
1.38


137
131.9
169.1
139.3
1.43


138
135.8
161.6
133.9
1.49


139
139.7
169.1
122.1
1.51


140
143.7
161.6
116.0
1.42


141
147.6
169.1
155.8
1.47


142
151.5
161.6
117.7
1.26


143
155.4
169.1
139.9
1.42


144
159.4
161.6
99.5
1.39


145
84.8
184.0
169.5
1.38


146
92.7
184.0
169.3
1.44


147
96.6
176.5
162.8
1.51


148
100.5
184.0
169.7
1.57


149
104.4
176.5
162.6
1.58


150
112.3
176.5
162.9
1.56


151
116.2
184.0
151.3
1.25


152
120.1
176.5
144.9
1.31


153
128.0
176.5
126.7
1.54


154
135.8
176.5
128.0
1.47


155
139.7
184.0
169.5
1.43


156
143.7
176.5
162.5
1.41


157
147.6
184.0
151.3
1.46


158
151.5
176.5
144.7
1.46


159
155.4
184.0
113.5
1.66


160
159.4
176.5
111.6
1.33


161
49.5
191.4
157.1
4.62


162
53.4
198.9
163.8
4.40


163
77.0
198.9
183.1
1.25


164
84.8
198.9
182.7
1.29


165
92.7
198.9
182.7
1.44


166
96.6
191.4
176.2
1.49


167
100.5
198.9
163.5
1.58


168
104.4
191.4
156.7
1.48


169
108.4
198.9
142.7
5.93


170
112.3
191.4
157.6
1.30


171
116.2
198.9
164.3
1.27


172
124.0
198.9
142.9
1.61


173
131.9
198.9
142.6
1.61


174
139.7
198.9
162.6
1.32


175
143.7
191.4
136.9
1.47


176
147.6
198.9
183.0
1.32


177
151.5
191.4
138.3
1.39


178
155.4
198.9
143.3
1.42


179
159.4
191.4
137.5
1.36


180
69.1
213.8
196.3
1.13


181
77.0
213.8
196.5
1.20


182
84.8
213.8
196.4
1.22


183
88.7
206.4
189.5
1.38


184
96.6
206.4
189.6
1.51


185
104.4
206.4
189.5
1.57


186
116.2
213.8
197.0
1.41


187
131.9
213.8
175.2
1.22


188
135.8
206.4
168.6
1.32


189
139.7
213.8
196.2
1.34


190
143.7
206.4
189.4
1.34


191
151.5
206.4
149.7
1.44


192
26.0
221.3
202.6
1.60


193
33.8
221.3
202.7
1.48


194
37.8
228.8
209.5
1.48


195
45.6
228.8
209.5
1.42


196
61.3
228.8
210.5
1.19


197
69.1
228.8
209.7
1.17


198
77.0
228.8
210.0
1.15


199
80.9
221.3
202.9
1.18


200
84.8
228.8
209.8
1.19


201
92.7
228.8
209.5
1.34


202
96.6
221.3
203.0
1.45


203
100.5
228.8
210.1
1.44


204
108.4
228.8
186.6
1.52


205
116.2
228.8
165.8
20.00


206
124.0
228.8
163.9
2.56


207
131.9
228.8
164.3
1.50


208
139.7
228.8
164.1
1.45


209
143.7
221.3
202.8
1.31


210
147.6
228.8
163.1
1.41


211
155.4
228.8
187.3
1.33


212
41.7
236.2
216.3
1.45


213
45.6
243.7
223.0
1.42


214
53.4
243.7
223.6
1.33


215
61.3
243.7
223.9
1.23


216
65.2
236.2
216.8
1.20


217
80.9
236.2
216.3
1.21


218
84.8
243.7
223.2
1.21


219
88.7
236.2
216.7
1.27


220
92.7
243.7
223.1
1.36


221
96.6
236.2
216.4
1.40


222
100.5
243.7
223.4
1.43


223
135.8
236.2
217.0
1.30


224
139.7
243.7
223.3
1.42


225
143.7
236.2
168.2
5.91


226
147.6
243.7
198.9
1.20


227
151.5
236.2
192.3
1.22


228
155.4
243.7
198.2
1.24


229
159.4
236.2
193.4
1.32


230
45.6
258.6
236.4
1.46


231
49.5
251.1
229.9
1.39


232
53.4
258.6
237.0
1.32


233
57.4
251.1
230.7
1.29


234
65.2
251.1
230.3
1.21


235
69.1
258.6
210.6
2.52


236
77.0
258.6
236.9
1.21


237
80.9
251.1
229.8
1.21


238
84.8
258.6
236.6
1.19


239
92.7
258.6
236.5
1.36


240
96.6
251.1
229.7
1.39


241
124.0
258.6
210.8
1.38


242
131.9
258.6
210.9
1.29


243
135.8
251.1
230.4
1.33


244
139.7
258.6
211.0
1.22


245
143.7
251.1
204.2
1.17


246
147.6
258.6
210.8
1.19


247
151.5
251.1
205.4
1.20


248
155.4
258.6
185.4
1.53


249
159.4
251.1
178.7
1.38


250
61.3
273.5
250.8
1.27


251
65.2
266.1
243.7
1.20


252
69.1
273.5
250.1
1.20


253
73.1
266.1
216.3
3.32


254
77.0
273.5
223.0
2.77


255
88.7
266.1
243.7
1.21


256
112.3
266.1
217.1
1.41


257
116.2
273.5
223.9
1.46


258
120.1
266.1
217.6
1.42


259
135.8
266.1
217.6
1.25


260
151.5
266.1
191.2
2.83


261
155.4
273.5
197.4
2.87


262
159.4
266.1
190.3
1.66


263
57.4
281.0
257.6
1.35


264
65.2
281.0
257.2
1.24


265
124.0
288.5
263.6
1.34


266
128.0
281.0
256.5
1.33


267
131.9
288.5
263.6
1.27


268
135.8
281.0
257.3
1.23


269
155.4
288.5
208.0
20.00


270
159.4
281.0
202.3
6.64


271
96.6
295.9
240.3
7.58


272
112.3
295.9
240.7
1.43


273
116.2
303.4
277.2
1.33


274
124.0
303.4
246.8
1.42


275
128.0
295.9
270.0
1.26


276
131.9
303.4
246.6
1.41


277
139.7
303.4
246.9
1.38


278
143.7
295.9
240.1
1.34


279
147.6
303.4
246.5
1.26


280
151.5
295.9
241.3
1.18


281
155.4
303.4
248.1
1.17


282
159.4
295.9
214.4
20.00


283
6.4
318.3
290.6
4.14


284
45.6
318.3
289.5
1.58


285
92.7
318.3
258.4
18.67


286
116.2
318.3
290.3
1.40


287
120.1
310.8
284.2
1.40


288
159.4
310.8
254.8
1.19


289
10.3
325.8
297.0
3.60


290
84.8
333.2
303.7
1.23


291
96.6
325.8
264.1
20.00


292
100.5
333.2
270.8
2.38


293
104.4
325.8
297.1
1.27


294
108.4
333.2
269.9
4.02


295
112.3
325.8
264.4
5.17


296
116.2
333.2
270.0
1.40


297
124.0
333.2
270.7
6.72


298
131.9
333.2
270.4
1.33


299
147.6
333.2
270.3
1.29


300
159.4
325.8
298.2
1.54


301
61.3
348.2
318.1
1.39


302
65.2
340.7
311.0
1.34


303
69.1
348.2
317.3
1.32


304
73.1
340.7
310.3
1.27


305
77.0
348.2
317.4
1.16


306
80.9
340.7
310.5
1.17


307
88.7
340.7
310.8
1.21


308
104.4
340.7
276.5
7.42


309
108.4
348.2
281.8
7.20


310
112.3
340.7
276.6
3.75


311
116.2
348.2
282.6
13.83


312
120.1
340.7
276.0
1.40


313
124.0
348.2
282.4
1.39


314
128.0
340.7
275.9
1.37


315
131.9
348.2
282.3
1.35


316
135.8
340.7
277.2
1.37


317
139.7
348.2
282.8
1.35


318
143.7
340.7
276.1
1.34


319
147.6
348.2
282.2
1.35


320
151.5
340.7
277.0
1.30


321
155.4
348.2
283.3
1.28


322
159.4
340.7
278.0
1.23


323
112.3
355.6
288.5
3.40


324
116.2
363.1
295.3
3.03


325
120.1
355.6
288.2
1.56


326
124.0
363.1
293.7
3.30


327
128.0
355.6
287.9
1.40


328
131.9
363.1
294.2
1.37


329
135.8
355.6
289.1
1.35


330
139.7
363.1
294.8
1.35


331
143.7
355.6
288.0
1.36


332
147.6
363.1
294.0
1.35


333
151.5
355.6
288.7
1.29


334
155.4
363.1
290.7
1.36


335
159.4
355.6
319.2
1.52


336
116.2
378.0
307.2
3.77


337
120.1
370.5
300.8
2.28


338
124.0
378.0
344.2
1.22


339
128.0
370.5
299.9
4.82


340
131.9
378.0
344.1
1.18


341
135.8
370.5
337.8
1.26


342
139.7
378.0
306.8
1.36


343
143.7
370.5
300.0
1.35


344
147.6
378.0
301.6
1.46


345
151.5
370.5
332.4
1.53


346
155.4
378.0
298.4
1.46


347
159.4
370.5
293.0
1.37


348
120.1
385.5
313.4
4.06


349
128.0
385.5
350.7
1.20


350
143.7
385.5
346.1
1.21


351
151.5
385.5
304.0
9.64


352
159.4
385.5
300.9
20.00

========================================================================

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 94.437 Rc = 88.701   Fs=1.2758

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=794.1  Kg  Sbalzo del palo 6.60 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=794.1  Kg  Sbalzo del palo 6.60 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 86.975 Rc = 81.927   Fs=1.2871

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=4410.6  Kg  Sbalzo del palo 7.41 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=4410.6  Kg  Sbalzo del palo 7.41 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 94.437 Rc = 88.687   Fs=1.3131

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3198.8  Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3198.8  Kg  Sbalzo del palo 4.72 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 86.975 Rc = 63.874   Fs=1.6562

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 94.437 Rc = 88.651   Fs=1.3257

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.60 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 94.437 Rc = 78.919   Fs=1.3437

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 86.975 Rc = 72.92   Fs=1.3795

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 94.437 Rc = 78.909   Fs=1.4226

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 86.975 Rc = 72.936   Fs=1.4431

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 94.437 Rc = 78.783   Fs=1.3983

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 86.975 Rc = 72.825   Fs=1.5049

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 94.437 Rc = 78.891   Fs=1.5517

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 86.975 Rc = 63.778   Fs=1.515

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 94.437 Rc = 88.659   Fs=1.8524

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 86.975 Rc = 81.969   Fs=1.9278

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 94.437 Rc = 78.872   Fs=1.8084

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 86.975 Rc = 63.973   Fs=1.5916

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 94.437 Rc = 69.075   Fs=1.6153

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 86.975 Rc = 54.753   Fs=1.5927

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 94.437 Rc = 49.477   Fs=1.8571

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 86.975 Rc = 45.747   Fs=1.7891

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 94.437 Rc = 69.047   Fs=1.8091

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 86.975 Rc = 55.027   Fs=1.6092

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 94.437 Rc = 59.232   Fs=1.5775

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 86.975 Rc = 54.671   Fs=1.7722

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 94.437 Rc = 59.064   Fs=1.5364

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 86.975 Rc = 27.441   Fs=1.5744

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 29.907 yc = 109.362 Rc = 102.189   Fs=1.2851

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3348.0  Kg  Sbalzo del palo 4.51 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3348.0  Kg  Sbalzo del palo 4.51 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 109.362 Rc = 90.768   Fs=1.5029

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 101.899 Rc = 95.507   Fs=1.303

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=72.1  Kg  Sbalzo del palo 5.82 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=72.1  Kg  Sbalzo del palo 5.82 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 109.362 Rc = 91.054   Fs=1.4011

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 109.362 Rc = 90.843   Fs=1.3214

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 101.899 Rc = 85.029   Fs=1.2713

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 109.362 Rc = 91.054   Fs=1.3221

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 101.899 Rc = 84.823   Fs=1.2943

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 109.362 Rc = 91.082   Fs=1.3067

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 101.899 Rc = 85.091   Fs=1.3572

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 109.362 Rc = 90.693   Fs=1.351

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 101.899 Rc = 85.087   Fs=1.4899

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 101.899 Rc = 95.36   Fs=1.7717

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 109.362 Rc = 102.236   Fs=1.7322

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 101.899 Rc = 95.488   Fs=1.7877

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 109.362 Rc = 79.998   Fs=1.5023

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 101.899 Rc = 74.659   Fs=1.5515

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 101.899 Rc = 53.821   Fs=1.9168

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 101.899 Rc = 95.481   Fs=1.8127

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 109.362 Rc = 68.933   Fs=1.5252

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 101.899 Rc = 64.145   Fs=1.451

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 109.362 Rc = 68.952   Fs=1.4099

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 101.899 Rc = 64.208   Fs=1.475

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 109.362 Rc = 46.775   Fs=1.5087

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 101.899 Rc = 42.483   Fs=1.4859

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 116.824 Rc = 109.049   Fs=1.3126

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=3563.1  Kg  Sbalzo del palo 4.34 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=3563.1  Kg  Sbalzo del palo 4.34 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 124.287 Rc = 115.601   Fs=1.3158

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.68 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.68 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 116.824 Rc = 97.245   Fs=1.6551

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 116.824 Rc = 97.217   Fs=1.5415

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 116.824 Rc = 109.007   Fs=1.3038

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.64 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 3.64 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 124.287 Rc = 115.587   Fs=1.3108

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.24 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.24 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 124.287 Rc = 102.82   Fs=1.4958

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 116.824 Rc = 97.133   Fs=1.3501

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 124.287 Rc = 102.869   Fs=1.40

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 116.824 Rc = 96.725   Fs=1.3505

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 124.287 Rc = 102.86   Fs=1.3918

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 116.824 Rc = 97.077   Fs=1.3362

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 124.287 Rc = 115.478   Fs=1.6063

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 124.287 Rc = 115.564   Fs=1.638

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 124.287 Rc = 90.104   Fs=1.6287

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 116.824 Rc = 96.992   Fs=1.4629

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 124.287 Rc = 102.822   Fs=1.5197

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 116.824 Rc = 96.964   Fs=1.6275

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 124.287 Rc = 77.339   Fs=1.6839

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 124.287 Rc = 89.983   Fs=1.3897

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 116.824 Rc = 84.95   Fs=1.4349

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 124.287 Rc = 77.302   Fs=1.668

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 116.824 Rc = 72.936   Fs=1.5971

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 116.824 Rc = 48.907   Fs=12.6578

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 124.287 Rc = 102.775   Fs=1.6311

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 116.824 Rc = 96.824   Fs=1.654

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 139.211 Rc = 128.905   Fs=1.2941

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.12 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 139.211 Rc = 129.489   Fs=1.3452

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.29 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.29 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 131.749 Rc = 122.321   Fs=1.3262

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.14 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 2.14 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 139.211 Rc = 115.768   Fs=1.5811

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 131.749 Rc = 108.893   Fs=1.5401

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 131.749 Rc = 108.892   Fs=1.5404

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 131.749 Rc = 95.461   Fs=1.9352

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 139.211 Rc = 128.929   Fs=1.5685

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 131.749 Rc = 122.319   Fs=1.6249

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 139.211 Rc = 129.282   Fs=1.5764

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 131.749 Rc = 122.262   Fs=1.6744

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 139.211 Rc = 115.159   Fs=1.357

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 131.749 Rc = 108.773   Fs=1.3924

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 139.211 Rc = 128.907   Fs=1.56

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 131.749 Rc = 82.025   Fs=2.0128

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 139.211 Rc = 100.918   Fs=1.5223

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 131.749 Rc = 95.454   Fs=1.3941

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 139.211 Rc = 114.823   Fs=1.6156

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 131.749 Rc = 108.885   Fs=1.6735

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 139.211 Rc = 129.169   Fs=1.5414

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 131.749 Rc = 122.288   Fs=1.6846

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 139.211 Rc = 73.423   Fs=2.0018

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 131.749 Rc = 95.451   Fs=1.434

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 139.211 Rc = 74.627   Fs=1.3576

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 131.749 Rc = 68.583   Fs=1.3805

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 154.136 Rc = 128.074   Fs=2.835

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 146.674 Rc = 135.991   Fs=1.2615

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 146.674 Rc = 136.791   Fs=1.3033

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0  Kg  Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 146.674 Rc = 105.556   Fs=3.8774

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 154.136 Rc = 126.625   Fs=1.425

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 146.674 Rc = 135.925   Fs=1.5826

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 154.136 Rc = 127.20   Fs=1.3792

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 146.674 Rc = 120.752   Fs=1.3442

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 154.136 Rc = 142.599   Fs=1.5411

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 146.674 Rc = 121.765   Fs=1.3774

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 154.136 Rc = 142.832   Fs=1.665

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 146.674 Rc = 135.728   Fs=1.5959

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 146.674 Rc = 91.042   Fs=1.9093

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 154.136 Rc = 127.594   Fs=1.5745

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 146.674 Rc = 120.69   Fs=1.5937

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 154.136 Rc = 110.765   Fs=1.3743

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 146.674 Rc = 105.758   Fs=1.2777

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 154.136 Rc = 112.13   Fs=1.2764

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 146.674 Rc = 106.236   Fs=1.3241

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 154.136 Rc = 111.134   Fs=1.2521

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 146.674 Rc = 79.814   Fs=1.4165

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 169.061 Rc = 138.752   Fs=1.7495

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 169.061 Rc = 138.667   Fs=1.6621

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 169.061 Rc = 139.169   Fs=1.5849

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 161.599 Rc = 149.498   Fs=1.4854

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 169.061 Rc = 155.831   Fs=1.4961

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 161.599 Rc = 133.129   Fs=1.4211

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 169.061 Rc = 156.282   Fs=1.5768

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 169.061 Rc = 156.013   Fs=1.5832

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 161.599 Rc = 149.348   Fs=1.6104

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 161.599 Rc = 149.444   Fs=1.5408

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 169.061 Rc = 138.97   Fs=1.3259

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 161.599 Rc = 132.761   Fs=1.3848

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 169.061 Rc = 139.316   Fs=1.4264

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 161.599 Rc = 133.853   Fs=1.4931

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 169.061 Rc = 122.117   Fs=1.5127

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 161.599 Rc = 116.005   Fs=1.4179

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 169.061 Rc = 155.836   Fs=1.4688

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 161.599 Rc = 117.731   Fs=1.2594

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 169.061 Rc = 139.874   Fs=1.4192

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 161.599 Rc = 99.51   Fs=1.386

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 183.986 Rc = 169.495   Fs=1.3784

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 183.986 Rc = 169.282   Fs=1.4378

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 176.524 Rc = 162.778   Fs=1.5079

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 183.986 Rc = 169.733   Fs=1.5674

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 176.524 Rc = 162.615   Fs=1.5848

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 176.524 Rc = 162.898   Fs=1.5596

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 183.986 Rc = 151.298   Fs=1.2542

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 176.524 Rc = 144.929   Fs=1.3111

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 176.524 Rc = 126.733   Fs=1.5367

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 176.524 Rc = 127.979   Fs=1.4685

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 183.986 Rc = 169.531   Fs=1.4333

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 176.524 Rc = 162.529   Fs=1.4125

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 183.986 Rc = 151.271   Fs=1.4636

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 176.524 Rc = 144.684   Fs=1.4622

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 183.986 Rc = 113.53   Fs=1.6592

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 176.524 Rc = 111.599   Fs=1.3314

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 191.448 Rc = 157.085   Fs=4.6169

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 198.911 Rc = 163.827   Fs=4.4034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 198.911 Rc = 183.082   Fs=1.2523

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 198.911 Rc = 182.658   Fs=1.2898

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 198.911 Rc = 182.733   Fs=1.4384

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 191.448 Rc = 176.191   Fs=1.4878

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 198.911 Rc = 163.457   Fs=1.5765

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 191.448 Rc = 156.684   Fs=1.4813

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 198.911 Rc = 142.699   Fs=5.9308

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 191.448 Rc = 157.603   Fs=1.3003

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 198.911 Rc = 164.338   Fs=1.2676

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 198.911 Rc = 142.932   Fs=1.6126

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 198.911 Rc = 142.558   Fs=1.6136

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 198.911 Rc = 162.56   Fs=1.3219

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 191.448 Rc = 136.932   Fs=1.4673

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 198.911 Rc = 183.042   Fs=1.3155

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 191.448 Rc = 138.251   Fs=1.3932

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 198.911 Rc = 143.319   Fs=1.4201

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 191.448 Rc = 137.523   Fs=1.359

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 213.836 Rc = 196.259   Fs=1.1347

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 213.836 Rc = 196.533   Fs=1.1976

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 213.836 Rc = 196.356   Fs=1.2206

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 206.373 Rc = 189.506   Fs=1.3765

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 206.373 Rc = 189.605   Fs=1.5112

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 206.373 Rc = 189.517   Fs=1.5679

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 213.836 Rc = 197.038   Fs=1.4087

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 213.836 Rc = 175.204   Fs=1.2207

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 206.373 Rc = 168.591   Fs=1.3157

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 213.836 Rc = 196.171   Fs=1.3408

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 206.373 Rc = 189.357   Fs=1.3358

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 206.373 Rc = 149.677   Fs=1.4402

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 25.985 yc = 221.298 Rc = 202.552   Fs=1.6036

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 33.83 yc = 221.298 Rc = 202.713   Fs=1.4846

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 37.752 yc = 228.76 Rc = 209.514   Fs=1.4754

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 228.76 Rc = 209.545   Fs=1.4223

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 228.76 Rc = 210.495   Fs=1.185

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 228.76 Rc = 209.71   Fs=1.1697

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 228.76 Rc = 209.984   Fs=1.154

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 221.298 Rc = 202.866   Fs=1.1768

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 228.76 Rc = 209.77   Fs=1.1942

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 228.76 Rc = 209.517   Fs=1.3404

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 221.298 Rc = 203.019   Fs=1.4486

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 228.76 Rc = 210.086   Fs=1.4446

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 228.76 Rc = 186.575   Fs=1.5233

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 228.76 Rc = 165.835   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 228.76 Rc = 163.938   Fs=2.5599

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 228.76 Rc = 164.28   Fs=1.4991

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 228.76 Rc = 164.131   Fs=1.4527

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 221.298 Rc = 202.77   Fs=1.3093

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 228.76 Rc = 163.126   Fs=1.4104

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 228.76 Rc = 187.272   Fs=1.3269

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 41.675 yc = 236.223 Rc = 216.343   Fs=1.4461

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 243.685 Rc = 222.99   Fs=1.4235

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 243.685 Rc = 223.628   Fs=1.3288

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 243.685 Rc = 223.946   Fs=1.2324

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 236.223 Rc = 216.828   Fs=1.2034

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 236.223 Rc = 216.317   Fs=1.2067

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 243.685 Rc = 223.183   Fs=1.2067

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 236.223 Rc = 216.722   Fs=1.2725

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 243.685 Rc = 223.086   Fs=1.3563

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 236.223 Rc = 216.432   Fs=1.401

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 243.685 Rc = 223.367   Fs=1.429

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 236.223 Rc = 217.002   Fs=1.3037

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 243.685 Rc = 223.335   Fs=1.4183

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 236.223 Rc = 168.206   Fs=5.915

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 243.685 Rc = 198.881   Fs=1.2038

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 236.223 Rc = 192.253   Fs=1.218

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 243.685 Rc = 198.16   Fs=1.244

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 236.223 Rc = 193.45   Fs=1.3167

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 258.61 Rc = 236.425   Fs=1.4624

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 49.52 yc = 251.148 Rc = 229.946   Fs=1.3877

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 53.442 yc = 258.61 Rc = 237.048   Fs=1.3248

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 251.148 Rc = 230.731   Fs=1.2926

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 251.148 Rc = 230.279   Fs=1.2102

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 258.61 Rc = 210.615   Fs=2.5208

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 258.61 Rc = 236.87   Fs=1.2075

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 251.148 Rc = 229.768   Fs=1.2133

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 258.61 Rc = 236.597   Fs=1.1918

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 258.61 Rc = 236.537   Fs=1.3638

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 251.148 Rc = 229.738   Fs=1.386

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 258.61 Rc = 210.833   Fs=1.3784

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 258.61 Rc = 210.912   Fs=1.2935

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 251.148 Rc = 230.446   Fs=1.3293

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 258.61 Rc = 210.962   Fs=1.2225

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 251.148 Rc = 204.189   Fs=1.1738

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 258.61 Rc = 210.783   Fs=1.1915

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 251.148 Rc = 205.367   Fs=1.199

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 258.61 Rc = 185.388   Fs=1.5275

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 251.148 Rc = 178.655   Fs=1.3791

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 273.535 Rc = 250.848   Fs=1.2689

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 266.073 Rc = 243.73   Fs=1.1982

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 273.535 Rc = 250.063   Fs=1.2012

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 266.073 Rc = 216.297   Fs=3.3159

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 273.535 Rc = 223.033   Fs=2.7706

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 266.073 Rc = 243.655   Fs=1.212

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 266.073 Rc = 217.115   Fs=1.4144

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 273.535 Rc = 223.851   Fs=1.4634

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 266.073 Rc = 217.606   Fs=1.4245

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 266.073 Rc = 217.647   Fs=1.2535

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 266.073 Rc = 191.242   Fs=2.8337

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 273.535 Rc = 197.414   Fs=2.8693

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 266.073 Rc = 190.30   Fs=1.6637

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 57.365 yc = 280.997 Rc = 257.57   Fs=1.3514

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 280.997 Rc = 257.181   Fs=1.2445

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 288.46 Rc = 263.624   Fs=1.34

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 280.997 Rc = 256.506   Fs=1.3276

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 288.46 Rc = 263.588   Fs=1.2652

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 280.997 Rc = 257.274   Fs=1.2326

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 288.46 Rc = 208.006   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 280.997 Rc = 202.325   Fs=6.6369

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 295.922 Rc = 240.252   Fs=7.5769

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 295.922 Rc = 240.705   Fs=1.4295

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 303.385 Rc = 277.238   Fs=1.3286

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 303.385 Rc = 246.765   Fs=1.4166

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 295.922 Rc = 269.957   Fs=1.265

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 303.385 Rc = 246.619   Fs=1.4086

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 303.385 Rc = 246.893   Fs=1.3795

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 295.922 Rc = 240.12   Fs=1.3395

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 303.385 Rc = 246.491   Fs=1.2629

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 295.922 Rc = 241.324   Fs=1.1823

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 303.385 Rc = 248.06   Fs=1.1666

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 295.922 Rc = 214.351   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 6.372 yc = 318.309 Rc = 290.593   Fs=4.1376

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 45.597 yc = 318.309 Rc = 289.538   Fs=1.581

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.668 yc = 318.309 Rc = 258.373   Fs=18.6706

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 318.309 Rc = 290.325   Fs=1.398

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 310.847 Rc = 284.163   Fs=1.4009

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 310.847 Rc = 254.796   Fs=1.1943

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 10.294 yc = 325.772 Rc = 297.012   Fs=3.604

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.823 yc = 333.234 Rc = 303.666   Fs=1.2251

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.59 yc = 325.772 Rc = 264.057   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.513 yc = 333.234 Rc = 270.793   Fs=2.3813

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 325.772 Rc = 297.125   Fs=1.2699

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 333.234 Rc = 269.893   Fs=4.019

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 325.772 Rc = 264.434   Fs=5.1743

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 333.234 Rc = 269.987   Fs=1.3967

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 333.234 Rc = 270.719   Fs=6.7214

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 333.234 Rc = 270.425   Fs=1.3348

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 333.234 Rc = 270.296   Fs=1.2927

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 325.772 Rc = 298.235   Fs=1.5361

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 61.287 yc = 348.159 Rc = 318.103   Fs=1.3922

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 65.21 yc = 340.697 Rc = 310.985   Fs=1.3365

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 69.133 yc = 348.159 Rc = 317.318   Fs=1.3203

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 73.055 yc = 340.697 Rc = 310.253   Fs=1.2673

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.978 yc = 348.159 Rc = 317.352   Fs=1.1612

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.90 yc = 340.697 Rc = 310.474   Fs=1.1652

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.745 yc = 340.697 Rc = 310.765   Fs=1.2119

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.436 yc = 340.697 Rc = 276.455   Fs=7.422

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.358 yc = 348.159 Rc = 281.795   Fs=7.1973

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 340.697 Rc = 276.628   Fs=3.7512

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 348.159 Rc = 282.619   Fs=13.8255

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 340.697 Rc = 275.975   Fs=1.4032

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 348.159 Rc = 282.362   Fs=1.3912

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 340.697 Rc = 275.923   Fs=1.3708

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 348.159 Rc = 282.327   Fs=1.3452

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 340.697 Rc = 277.16   Fs=1.372

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 348.159 Rc = 282.825   Fs=1.3507

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 340.697 Rc = 276.052   Fs=1.34

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 348.159 Rc = 282.199   Fs=1.3496

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 340.697 Rc = 277.032   Fs=1.3033

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 348.159 Rc = 283.308   Fs=1.2822

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 340.697 Rc = 277.99   Fs=1.2251

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.281 yc = 355.622 Rc = 288.531   Fs=3.4024

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 363.084 Rc = 295.251   Fs=3.0312

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 355.622 Rc = 288.172   Fs=1.5582

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 363.084 Rc = 293.725   Fs=3.3001

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 355.622 Rc = 287.901   Fs=1.4001

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 363.084 Rc = 294.23   Fs=1.3688

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 355.622 Rc = 289.063   Fs=1.3502

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 363.084 Rc = 294.802   Fs=1.3457

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 355.622 Rc = 288.029   Fs=1.3597

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 363.084 Rc = 294.025   Fs=1.3537

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 355.622 Rc = 288.654   Fs=1.286

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 363.084 Rc = 290.731   Fs=1.3617

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 355.622 Rc = 319.235   Fs=1.522

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.203 yc = 378.009 Rc = 307.169   Fs=3.7668

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 370.546 Rc = 300.804   Fs=2.2812

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.048 yc = 378.009 Rc = 344.183   Fs=1.2225

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 370.546 Rc = 299.878   Fs=4.8213

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 131.893 yc = 378.009 Rc = 344.07   Fs=1.1804

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 135.816 yc = 370.546 Rc = 337.756   Fs=1.2567

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 139.739 yc = 378.009 Rc = 306.779   Fs=1.3644

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 370.546 Rc = 300.006   Fs=1.3531

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 147.584 yc = 378.009 Rc = 301.617   Fs=1.4611

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 370.546 Rc = 332.433   Fs=1.526

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 155.429 yc = 378.009 Rc = 298.448   Fs=1.4573

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 370.546 Rc = 292.96   Fs=1.3667

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.126 yc = 385.471 Rc = 313.424   Fs=4.063

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 127.971 yc = 385.471 Rc = 350.663   Fs=1.199

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 143.661 yc = 385.471 Rc = 346.138   Fs=1.2072

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 151.506 yc = 385.471 Rc = 303.955   Fs=9.6414

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 159.351 yc = 385.471 Rc = 300.877   Fs=20.00

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0  Kg  Sbalzo del palo 0.00 m
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