Slope


LISTATO DI CALCOLO – FASE 3 – SEZ H – COESIONE INTERCETTA
ANALISI SUPERFICIE GENERICHE 1 – 2 – 3 

SUPERFICIE 1 – Linea separatrice SUBSTRATO ROCCIOSO e CAPPELLACCIO DI ALTERAZIONE

SUPERFICIE 2 – Linea separatrice CAPPELLACCIO DI ALTERAZIONE e COLTRE NATURALE

SUPERFICIE 3 – Linea separatrice COLTRE NATURALE e MATERIALE OGGETTO DI DEPOSITO

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================

Lat./Long.
44.416126/9.128522

Normativa
NTC 2008

Numero di strati
4.0

Numero dei conci
25.0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1.1

Coefficiente parziale resistenza
1.1

Analisi
Condizione drenata

Superficie di forma generica

========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]

========================================================================

Dati generali


Tipo opera:
2 - Opere ordinarie


Classe d'uso:
Classe I


Vita nominale:
50.0
[anni]


Vita di riferimento:
35.0
[anni]

Parametri sismici su sito di riferimento


Categoria sottosuolo:
C


Categoria topografica:
T3

	S.L.

Stato limite
	TR

Tempo ritorno

[anni]
	ag

[m/s²]
	F0

[-]
	TC*

[sec]

	S.L.O.
	30.0
	0.27
	2.5
	0.2

	S.L.D.
	35.0
	0.29
	2.52
	0.2

	S.L.V.
	332.0
	0.73
	2.53
	0.28

	S.L.C.
	682.0
	0.96
	2.5
	0.29


Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni

	S.L.

Stato limite
	amax

[m/s²]
	beta

[-]
	kh

[-]
	kv

[sec]

	S.L.O.
	0.486
	0.2
	0.0099
	0.005

	S.L.D.
	0.522
	0.2
	0.0106
	0.0053

	S.L.V.
	1.314
	0.2
	0.0268
	0.0134

	S.L.C.
	1.728
	0.2
	0.0352
	0.0176


Coefficiente azione sismica orizzontale
0.027

Coefficiente azione sismica verticale
0.01 3

Vertici profilo

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	21.06
	7.15

	8
	22.59
	7.61

	9
	26.5
	8.1

	10
	32.75
	9.52

	11
	40.67
	11.99

	12
	40.78
	12.47

	13
	44.4
	12.47

	14
	44.4
	18.47

	15
	63.16
	25.54

	16
	63.25
	25.67

	17
	68.85
	25.67

	18
	68.85
	29.67

	19
	71.75
	31.66

	20
	75.51
	31.66

	21
	75.89
	32.65

	22
	79.52
	32.65

	23
	79.52
	36.65

	24
	83.49
	38.64

	25
	88.14
	38.73

	26
	88.15
	38.76

	27
	91.8
	38.76

	28
	91.8
	42.76

	29
	95.64
	44.36

	30
	104.22
	44.36

	31
	104.22
	48.36

	32
	115.54
	50.26

	33
	121.1
	50.26

	34
	121.74
	51.53

	35
	125.19
	51.53

	36
	125.19
	55.53

	37
	132.31
	58.76

	38
	137.8
	58.76

	39
	137.88
	58.93

	40
	141.61
	58.93

	41
	141.61
	62.93

	42
	145.87
	64.54

	43
	157.55
	64.54

	44
	159.04
	68.51

	45
	168.1
	70.49

	46
	173.12
	70.52

	47
	174.6
	74.49

	48
	184.02
	76.51

	49
	189.04
	76.57

	50
	190.52
	80.51

	51
	199.73
	82.47

	52
	204.74
	82.5

	53
	206.23
	86.47

	54
	215.56
	88.51

	55
	220.57
	88.54

	56
	222.06
	92.51

	57
	231.36
	94.51

	58
	236.37
	94.54

	59
	237.86
	98.51

	60
	247.18
	100.51

	61
	257.19
	100.54

	62
	258.68
	104.51

	63
	268.02
	106.57

	64
	273.03
	106.6

	65
	274.52
	110.57

	66
	283.9
	112.51

	67
	288.91
	112.54

	68
	290.4
	116.51

	69
	299.66
	118.51

	70
	304.67
	118.6

	71
	306.16
	122.51

	72
	315.6
	124.51

	73
	320.61
	124.54

	74
	322.1
	128.51

	75
	331.55
	130.51

	76
	336.56
	130.54

	77
	337.51
	133.07

	78
	433.51
	133.0 2


Falda

	Nr.
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	10.01
	2.0

	4
	15.11
	1.47

	5
	16.36
	1.44

	6
	18.66
	2.93

	7
	20.45
	6.09

	8
	102.78
	22.6

	9
	102.8
	22.6

	10
	159.6
	45.8

	11
	159.6
	45.8

	12
	294.28
	96.5

	13
	294.29
	96.5

	14
	330.58
	115.8

	15
	330.6
	115.8

	16
	363.07
	120.8

	17
	363.1
	120.8

	18
	414.33
	131.5

	19
	433.8
	136.4 5


Vertici strato .......1

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	21.06
	7.15

	9
	22.59
	7.61

	10
	26.5
	8.1

	11
	32.75
	9.52

	12
	42.61
	12.6

	13
	48.71
	13.21

	14
	53.26
	14.02

	15
	58.12
	15.53

	16
	64.29
	17.64

	17
	70.5
	18.02

	18
	81.13
	21.02

	19
	93.9
	23.5

	20
	101.03
	24.85

	21
	109.98
	30.03

	22
	118.88
	31.91

	23
	128.0
	36.58

	24
	139.9
	40.13

	25
	142.92
	40.79

	26
	159.6
	43.29

	27
	172.1
	48.29

	28
	184.1
	53.29

	29
	192.1
	58.29

	30
	200.1
	63.29

	31
	216.6
	68.29

	32
	239.1
	73.29

	33
	264.1
	78.29

	34
	274.1
	83.29

	35
	284.1
	88.29

	36
	292.6
	93.29

	37
	300.6
	98.29

	38
	308.1
	103.29

	39
	318.1
	108.29

	40
	330.6
	113.29

	41
	363.1
	118.29

	42
	370.6
	123.29

	43
	375.1
	128.29

	44
	375.1
	128.29

	45
	375.1
	128.29

	46
	433.51
	133. 0


Vertici strato .......2

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	0.0

	2
	5.02
	2.5

	3
	5.02
	2.5

	4
	10.01
	2.0

	5
	15.11
	1.47

	6
	16.36
	1.44

	7
	18.66
	2.93

	8
	19.56
	4.52

	9
	22.25
	5.7

	10
	66.68
	13.34

	11
	100.36
	19.1

	12
	118.09
	19.1

	13
	161.53
	39.47

	14
	200.09
	51.87

	15
	224.02
	63.38

	16
	261.26
	69.58

	17
	289.18
	80.21

	18
	310.9
	95.71

	19
	344.58
	107.22

	20
	376.94
	110.76

	21
	433.51
	116.0 2


Vertici strato .......3

	N
	X 

(m)
	y 

(m)

	1
	0.0
	-10.56

	2
	13.59
	-7.3

	3
	29.81
	-2.65

	4
	33.05
	-1.72

	5
	39.85
	0.02

	6
	54.66
	2.02

	7
	70.5
	4.15

	8
	87.26
	6.45

	9
	90.23
	7.38

	10
	93.4
	8.38

	11
	96.57
	9.37

	12
	100.79
	10.7

	13
	108.18
	13.01

	14
	111.13
	14.19

	15
	115.57
	15.33

	16
	117.58
	15.96

	17
	119.26
	16.49

	18
	124.31
	18.08

	19
	127.17
	18.98

	20
	131.46
	20.67

	21
	138.89
	23.6

	22
	144.47
	25.8

	23
	150.88
	28.32

	24
	155.61
	30.19

	25
	163.73
	33.38

	26
	171.63
	36.49

	27
	179.77
	39.7

	28
	185.34
	41.9

	29
	192.38
	44.67

	30
	194.63
	45.56

	31
	202.06
	48.48

	32
	207.37
	50.36

	33
	212.01
	51.32

	34
	216.59
	52.5

	35
	222.0
	53.88

	36
	224.95
	55.07

	37
	226.44
	55.02

	38
	230.89
	56.16

	39
	236.44
	57.58

	40
	243.1
	59.29

	41
	251.98
	61.57

	42
	265.52
	65.03

	43
	273.41
	67.06

	44
	277.44
	68.18

	45
	285.22
	71.4

	46
	299.4
	77.28

	47
	308.54
	81.07

	48
	314.66
	83.6

	49
	327.98
	89.12

	50
	334.95
	91.81

	51
	377.91
	98.27

	52
	396.1
	101.0

	53
	414.03
	103.62

	54
	433.51
	106.0 6


Vertici superficie Nr...1

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	17.27
	2.14

	2
	26.86
	0.43

	3
	39.85
	0.02

	4
	54.66
	2.02

	5
	70.5
	4.15

	6
	87.26
	6.45

	7
	90.23
	7.38

	8
	93.4
	8.38

	9
	96.57
	9.37

	10
	100.79
	10.7

	11
	108.18
	13.01

	12
	111.13
	14.19

	13
	115.57
	15.33

	14
	117.58
	15.96

	15
	119.26
	16.49

	16
	124.31
	18.08

	17
	127.17
	18.98

	18
	131.46
	20.67

	19
	138.89
	23.6

	20
	144.47
	25.8

	21
	150.88
	28.32

	22
	155.61
	30.19

	23
	163.73
	33.38

	24
	171.63
	36.49

	25
	179.77
	39.7

	26
	185.34
	41.9

	27
	192.38
	44.67

	28
	194.63
	45.56

	29
	202.06
	48.48

	30
	207.37
	50.36

	31
	212.01
	51.32

	32
	216.59
	52.5

	33
	222.0
	53.88

	34
	224.95
	55.07

	35
	226.44
	55.02

	36
	230.89
	56.16

	37
	236.44
	57.58

	38
	243.1
	59.29

	39
	251.98
	61.57

	40
	265.52
	65.03

	41
	273.41
	67.06

	42
	277.44
	68.18

	43
	285.22
	71.4

	44
	299.4
	77.28

	45
	308.54
	81.07

	46
	314.66
	83.6

	47
	327.98
	89.12

	48
	334.95
	91.81

	49
	357.78
	100.53

	50
	380.61
	112.19

	51
	405.32
	128.03

	52
	413.36
	132.85

	53
	413.56
	133.1 


Vertici superficie Nr...2

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	20.25
	5.89

	2
	22.25
	5.7

	3
	66.68
	13.34

	4
	100.36
	19.1

	5
	118.09
	19.1

	6
	161.53
	39.47

	7
	200.09
	51.87

	8
	224.02
	63.38

	9
	261.26
	69.58

	10
	289.18
	80.21

	11
	310.9
	95.71

	12
	344.58
	107.22

	13
	363.1
	118.29

	14
	370.6
	123.29

	15
	378.99
	132.5

	16
	379.46
	133.12 


Vertici superficie Nr...3

	N
	X 

m
	y 

m

	1
	39.95
	11.88

	2
	48.71
	13.21

	3
	53.26
	14.02

	4
	58.12
	15.53

	5
	64.29
	17.64

	6
	70.5
	18.02

	7
	81.13
	21.02

	8
	93.9
	23.5

	9
	101.03
	24.85

	10
	109.98
	30.0

	11
	118.88
	31.91

	12
	128.0
	36.58

	13
	139.9
	40.13

	14
	142.92
	40.79

	15
	159.6
	43.29

	16
	172.1
	48.29

	17
	184.1
	53.29

	18
	192.1
	58.29

	19
	200.1
	63.29

	20
	216.6
	68.29

	21
	239.1
	73.29

	22
	264.1
	78.29

	23
	274.1
	83.29

	24
	284.1
	88.29

	25
	292.6
	93.29

	26
	300.6
	98.29

	27
	303.97
	100.54

	28
	308.1
	103.29

	29
	318.1
	108.29

	30
	330.6
	113.29

	31
	363.1
	118.29

	32
	370.6
	123.29

	33
	378.99
	132.5

	34
	379.52
	133.12


Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

========================================================================

Tangente angolo di resistenza al taglio
1.25

Coesione efficace
1.25

Coesione non drenata
1.4

Riduzione parametri geotecnici terreno
Si

======================================================================= =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

	Strato
	c 

(kg/cm²)
	cu

(kg/cm²)
	Fi

(°)
	G 

(Kg/m³)
	Gs 

(Kg/m³)
	K 

(Kg/cm³)
	Litologia
	 

	1
	0.0383
	
	29.60
	1837
	2063
	0.00
	
	

	2
	0
	
	26.51
	1695
	1905
	0.00
	
	

	3
	0.3305
	
	30.52
	2402
	2698
	0.00
	
	

	4
	0.4352
	
	33.31
	2402
	2698
	0.00
	 
	


Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Base mensola a valle

(m)
	Base mensola a monte

(m)
	Altezza muro

(m)
	Spessore testa

(m)
	Spessore base

(m)
	Peso specifico

(Kg/m³)

	1
	44.4
	12.47
	0
	0.1
	6
	2
	4
	2800

	2
	79.52
	32.65
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	3
	91.8
	38.76
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	4
	104.22
	44.35
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	5
	125.19
	51.53
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	6
	141.61
	58.93
	0
	0.1
	4
	3
	4
	2800

	7
	68.85
	25.67
	0
	0.1
	4
	3
	4
	280 0


Pali...

	N°
	x 

(m)
	y 

(m)
	Diametro

(m)
	Lunghezza

(m)
	Inclinazione

(°)
	Interasse

(m)

	1
	41.34258
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3.6

	2
	43.73619
	10.96566
	0.2
	6
	90
	3. 6


Terra rinforzata
	No
	X

(m)
	Y

(m)
	Stato
	Tipologia

	1
	220.55
	88.54
	Attivato
	terre 8m

	2
	236.16
	94.52
	Attivato
	terre 8m

	3
	157.24
	64.52
	Attivato
	terre 4m

	4
	172.95
	70.51
	Attivato
	terre 4m

	5
	189.05
	76.55
	Attivato
	terre 4m

	6
	204.13
	82.47
	Attivato
	terre 4m

	7
	256.95
	100.51
	Attivato
	terre 4m

	8
	272.24
	106.57
	Attivato
	terre 4m

	9
	288.98
	112.56
	Attivato
	terre 4m

	10
	304.43
	118.63
	Attivato
	terre 4m

	11
	320.13
	124.53
	Attivato
	terre 4m

	12
	336.06
	129.06
	Attivato
	terre 4m


B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

Superficie Nr...1 Fattore di sicurezza=1.32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr.
B
Alfa
Li
Wi
Kh•Wi
Kv•Wi
c 
Fi
Ui
N'i
Ti



m
(°)
m
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(kg/cm²)
(°)
(Kg)
(Kg)
(Kg)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
1
15.84
-6.8
15.96
265233.3
7161.3
3448.03
0.26
25.2
5890.7
185824.9
107626.4


2
15.84
3.7
15.88
517674.8
13977.22
6729.77
0.26
25.2
9493.1
356737.5
173427.4


3
15.84
7.7
15.99
733301.1
19799.13
9532.91
0.26
25.2
11087.3
530279.3
242838.5


4
15.84
7.8
15.99
980542.3
26474.64
12747.05
0.26
25.2
12118.7
751295.8
329510.4


5
15.84
13.6
16.3
1095118.0
29568.2
14236.54
0.26
25.2
12301.2
838852.1
371549.9


6
15.84
18.0
16.66
1210877.0
32693.67
15741.39
0.26
25.2
11353.5
952163.2
426802.3


7
15.84
17.2
16.58
1072356.0
28953.62
13940.63
0.26
25.2
12803.5
802617.1
363926.9


8
15.84
21.5
17.03
1182297.0
31922.01
15369.86
0.26
25.2
13706.2
887055.8
409979.8


9
15.84
21.5
17.03
1135359.0
30654.7
14759.67
0.26
25.2
13936.6
839896.0
390301.3


10
15.84
21.5
17.03
1133197.0
30596.32
14731.56
0.26
25.2
13900.0
838421.3
389686.0


11
15.84
21.5
17.03
1110220.0
29975.93
14432.86
0.26
25.2
13623.4
821086.5
382452.8


12
15.84
20.7
16.94
1084172.0
29272.65
14094.24
0.35
27.7
0.0
980283.3
505521.5


13
15.84
14.3
16.35
1149000.0
31023.0
14937.0
0.26
25.2
14413.2
856229.6
379803.2


14
15.84
13.7
16.31
1234080.0
33320.16
16043.04
0.26
25.2
16426.4
907795.0
399278.5


15
15.84
14.4
16.36
1285748.0
34715.19
16714.72
0.26
25.2
18431.1
924713.7
407357.2


16
15.84
14.4
16.36
1307729.0
35308.67
17000.47
0.26
25.2
20335.7
917018.9
404273.2


17
15.84
19.5
16.81
1353556.0
36546.02
17596.23
0.26
25.2
21458.7
933844.3
423539.1


18
15.84
22.5
17.15
1364836.0
36850.57
17742.87
0.35
27.7
0.0
1235454.0
631950.1


19
15.84
22.5
17.15
1406242.0
37968.54
18281.15
0.35
27.7
0.0
1273459.0
649754.0


20
15.84
21.9
17.08
1385746.0
37415.13
18014.69
0.35
27.7
0.0
1255389.0
638467.4


21
15.84
20.9
16.96
1299972.0
35099.23
16899.63
0.26
25.2
23006.8
859750.6
396898.6


22
15.84
24.2
17.36
1049677.0
28341.29
13645.81
0.26
25.2
18863.2
686393.6
333481.3


23
15.84
27.5
17.86
731379.3
19747.24
9507.93
0.26
25.2
14217.5
457818.0
244170.3


24
15.84
32.7
18.82
438708.2
11845.12
5703.21
0.0
21.8
8323.2
301093.4
117509.9


25
15.84
32.0
18.69
143644.8
3878.41
1867.38
0.0
21.8
1594.6
115831.2
44880.8

Superficie Nr...2 Fattore di sicurezza=1.16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr.
B
Alfa
Li
Wi
Kh•Wi
Kv•Wi
c 
Fi
Ui
N'i
Ti



m
(°)
m
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(kg/cm²)
(°)
(Kg)
(Kg)
(Kg)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
1
14.36
7.8
14.5
37794.1
1020.44
491.32
0.0
21.8
643.5
27417.1
10344.1


2
14.36
9.8
14.57
154325.4
4166.79
2006.23
0.26
25.2
1308.7
122038.8
91335.1


3
14.36
9.8
14.57
298538.8
8060.55
3881.01
0.26
25.2
1719.7
252470.0
149805.5


4
14.36
9.7
14.57
499252.5
13479.82
6490.28
0.26
25.2
2135.9
436213.7
232142.8


5
14.36
9.7
14.57
639129.8
17256.51
8308.69
0.26
25.2
2558.9
562453.2
288715.9


6
14.36
5.6
14.43
745359.0
20124.69
9689.67
0.26
25.2
3509.3
666005.3
331560.2


7
14.36
5.2
14.42
796145.5
21495.93
10349.89
0.0
21.8
7298.3
671356.3
251998.8


8
14.36
25.1
15.86
929672.2
25101.15
12085.74
0.0
21.8
9144.5
750236.3
309753.4


9
14.36
25.1
15.86
923644.1
24938.39
12007.37
0.0
21.8
8275.9
756294.1
312254.6


10
14.36
23.9
15.71
738526.1
19940.21
9600.84
0.26
25.2
7586.7
561416.8
313967.0


11
14.36
17.8
15.09
749916.8
20247.75
9748.92
0.26
25.2
7585.5
579014.8
307964.9


12
14.36
17.8
15.09
785718.8
21214.41
10214.34
0.0
21.8
8373.6
623999.6
245025.4


13
14.36
21.7
15.46
798593.5
21562.03
10381.72
0.0
21.8
8606.9
632393.3
254507.9


14
14.36
25.7
15.94
784712.1
21187.23
10201.26
0.0
21.8
7695.4
634104.0
263032.2


15
14.36
12.6
14.72
810873.0
21893.57
10541.35
0.26
25.2
8042.8
641057.5
327562.5


16
14.36
9.5
14.56
890184.4
24034.98
11572.4
0.26
25.2
10648.8
690584.6
345861.8


17
14.36
12.1
14.69
860443.9
23231.99
11185.77
0.0
21.8
13317.1
633557.7
242239.4


18
14.36
20.8
15.37
899486.8
24286.14
11693.33
0.26
25.2
14446.8
621425.8
334504.0


19
14.36
25.4
15.9
888727.4
23995.64
11553.46
0.0
21.8
13711.4
650366.4
269106.0


20
14.36
35.5
17.65
814383.6
21988.36
10586.99
0.26
25.2
11531.8
582246.8
369713.6


21
14.36
23.1
15.62
756099.8
20414.7
9829.3
0.26
25.2
10975.3
533549.9
298424.1


22
14.36
18.9
15.18
758437.6
20477.81
9859.69
0.26
25.2
13089.3
512587.9
279051.0


23
14.36
24.3
15.75
686815.5
18544.02
8928.6
0.0
21.8
10155.2
507801.4
208195.4


24
14.36
31.3
16.8
480984.5
12986.58
6252.8
0.0
21.8
4771.9
393254.0
171971.5


25
14.36
43.2
19.69
177753.0
4799.33
2310.79
0.03
24.4
0.0
170361.6
107169.3

Superficie Nr...3 Fattore di sicurezza=1.27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr.
B
Alfa
Li
Wi
Kh•Wi
Kv•Wi
c 
Fi
Ui
N'i
Ti



m
(°)
m
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(kg/cm²)
(°)
(Kg)
(Kg)
(Kg)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
1
13.55
9.7
13.75
227910.5
6153.58
2962.84
0.03
24.4
0.0
216135.2
89364.9


2
13.55
14.7
14.01
270396.5
7300.71
3515.16
0.0
21.8
0.0
256470.9
90963.2


3
13.55
13.3
13.93
360485.6
9733.11
4686.31
0.03
24.4
0.0
338326.4
139603.3


4
13.55
11.0
13.81
463944.3
12526.5
6031.28
0.0
21.8
0.0
443107.9
154863.3


5
13.55
21.7
14.59
504049.4
13609.33
6552.64
0.03
24.4
0.0
468164.1
201081.6


6
13.55
18.0
14.25
471075.8
12719.05
6123.99
0.03
24.4
0.0
438451.2
184055.5


7
13.55
21.5
14.57
577340.9
15588.21
7505.43
0.0
21.8
0.0
546639.9
201586.1


8
13.55
12.1
13.86
625802.1
16896.66
8135.43
0.0
21.8
0.0
596230.5
209179.9


9
13.55
11.6
13.84
537516.5
14512.95
6987.72
0.03
24.4
1159.7
492439.5
200155.1


10
13.55
22.0
14.62
586224.5
15828.06
7620.92
0.03
24.4
2247.4
516337.6
221838.1


11
13.55
26.7
15.17
573699.8
15489.9
7458.1
0.03
24.4
1197.7
519824.5
231832.1


12
13.55
28.8
15.47
528375.8
14266.15
6868.89
0.0
21.8
0.0
507288.0
198638.5


13
13.55
16.8
14.16
523144.8
14124.91
6800.88
0.0
21.8
0.0
495176.2
177464.3


14
13.55
12.5
13.88
572785.4
15465.21
7446.21
0.0
21.8
47.1
544581.5
191406.5


15
13.55
12.1
13.86
599421.6
16184.38
7792.48
0.0
21.8
2191.2
542749.4
190448.7


16
13.55
11.3
13.82
634081.5
17120.2
8243.06
0.0
21.8
4485.8
547091.6
191427.2


17
13.55
19.5
14.38
674805.9
18219.76
8772.48
0.03
24.4
5838.0
553945.6
233594.3


18
13.55
26.7
15.17
665324.3
17963.76
8649.22
0.03
24.4
5135.7
555618.1
247521.4


19
13.55
31.1
15.83
607427.1
16400.53
7896.55
0.03
24.4
2740.0
536936.1
249904.5


20
13.55
31.6
15.91
459707.8
12412.11
5976.2
0.0
21.8
1232.9
429445.1
172973.9


21
13.55
24.1
14.85
411789.3
11118.31
5353.26
0.0
21.8
1241.9
375099.2
140985.2


22
13.55
14.1
13.97
448168.6
12100.55
5826.19
0.0
21.8
3169.6
384648.2
136070.7


23
13.55
8.7
13.71
442805.7
11955.75
5756.47
0.0
21.8
2512.3
392826.7
136366.5


24
13.55
14.6
14.01
370583.5
10005.75
4817.59
0.03
24.4
1793.7
323911.3
134596.0


25
13.55
43.6
18.7
160553.7
4334.95
2087.2
0.03
24.4
0.0
158117.4
92062.4

CARICO LIMITE PALI

Superficie Nr...1 Fattore di sicurezza=1.32

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=0.0 Kg  Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

Superficie Nr...2 Fattore di sicurezza=1.16

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.39 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=5056.0 Kg  Sbalzo del palo 3.39 m

CARICO LIMITE PALI

Superficie Nr...3 Fattore di sicurezza=1.27

pali alla base x=41.34258 Y=10.96566 Plim=422.8 Kg  Sbalzo del palo 6.44 m

pali alla base x=43.73619 Y=10.96566 Plim=422.8 Kg  Sbalzo del palo 6.44 m

1

