Pozzetto geognostico Tr1

	Da -0,00 m a -3,00 m 


	Deposito di  Marmettola

	

	A -0,30 m 
	Livello Falda
	                Campione 

· -1,00 m (Cp1)
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Pozzetto geognostico Tr2

	Da -0,00 m a -0,30 m


	 Terreno vegetativo di riporto

	

	Da -0,60 m a -3,00 m
	Deposito di Marmettola con materiale detritico eterogeneo
	Campione 

· -2,40 m (Cp2)



Falda non rilevata.
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